Готовь сани летом
Как показывает статистика, ежегодно в Акшинскому муниципальном округе большое количество пожаров происходит в жилом секторе.
Зима, как говорится, не за горами и поэтому всем жителям Акшинского муниципального округа, имеющим и использующим для обогрева помещений, печи на твердом топливе стоит уже сейчас задуматься о своей безопасности. Ведь основное количество пожаров в жилых домах округа происходит именно от печного отопления. Причины самые разные: отсутствие или недостаточные разделки от печей и дымоходов, наличие трещин, неправильная кладка топливника, отсутствие постоянного надзора за топящимися печами, перекал печей, приводящий к загоранию деревянных конструкций здания, использование для растопки печей легковоспламеняющихся жидкостей.
Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах. Горение ее сопровождается вылетом из труб пламени и искр, развивается высокая температура, которая может вызвать нарушение прочности кирпичной кладки и образование в ней трещин. Чтобы избежать подобных случаев, не реже одного раза в два месяца следует очищать дымоходы и печи от сажи.
Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 50х70 сантиметров, предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания в случае выпадения горящих углей.
Именно в летнее время, когда печи в основном не используются, стоит задуматься о предстоящем отопительном сезоне, провести ремонт печей, труб, разделок (конструкций, отделяющих печные трубы и потолочные перекрытия): устранить прогары металлических труб, произвести заделку сквозных отверстий в кирпичных печах и кирпичных частях труб. Проверить разделку, которая должна быть выполнена из негорючих материалов, согласно своду правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», размеры разделок печей и дымовых каналов с учётом толщины стенки печи следует принимать:
500 мм — до конструкций зданий из горючих материалов;
380 мм — до конструкций, защищённых от возгорания (например, слоем штукатурки толщиной 25 мм или другими огнестойкими материалами).
Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Не следует опирать или жёстко соединять разделку печи с конструкцией здания.
Если печь или дымовая труба установлены в проёме стен и перегородок из горючих материалов, разделку нужно предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом её толщину следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками необходимо заполнять негорючими материалами.
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