О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон

Уважаемые граждане города Балей и Балейского района, в целях исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон» для беспрепятственного производства работ бригадами электрических сетей по обслуживанию объектов электросетевого комплекса и исключения случаев травматизма, связанных с поражением электрическим током сторонних лиц на данных объектах напоминаем:

охранная зона ВЛ - часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченная параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении, в зависимости от проектного номинального класса напряжения (кВ), на следующем расстояния (м):  
до 1B - 2м; 1-20к - 10м; 35кВ - 15 м; 110 кВ - 20м;  
- в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;  
6) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;  
г) устраивать загоны для скота;

д) размещать свалки;

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам  
запрещаются:  
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б)посадка и вырубка деревьев и кустарников;  
в) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в  
охранных зонах воздушных линий электропередачи);  
г) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  
д) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4  
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).  
е) совершать выпас сельскохозяйственных животных.