Технический регламент Таможенного Союза
ТР ТС 010/2011
"О безопасности машин и оборудования"
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823)
ГАРАНТ:
См. Методические рекомендации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденные приказом Росстандарта от 30 декабря 2016 г. N 2071
О порядке введения в действие изменений в настоящий технический регламент см. решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. N 147
См. справку о технических регламентах
Предисловие

1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.
2. Настоящий технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к машинам и (или) оборудованию при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и (или) оборудования, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.
3. Если в отношении машин и (или) оборудования будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза, технические регламенты Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), устанавливающие требования к машинам и (или) оборудованию, то машины и (или) оборудование должны соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС действие которых на них распространяется.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на машины и (или) оборудование, выпускаемое в обращении на единой таможенной территории Таможенного союза.
2. Настоящий технический регламент устанавливает минимально необходимые требования безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.
3. Настоящий технический регламент распространяется на машины и (или) оборудование, для которых выявлены и идентифицированы виды опасности, требования к устранению или уменьшению которых установлены согласно приложениям N 1 и N 2.
4. Настоящий технический регламент не распространяется на следующие виды машин и (или) оборудования:
- машины и (или) оборудование, связанные с обеспечением целостности и устойчивости функционирования сетей связи и использованием радиочастотного спектра;
- машины и (или) оборудование, применяемые в медицинских целях и используемые в прямом контакте с пациентом (рентгеновское, диагностическое, терапевтическое, ортопедическое, стоматологическое, хирургическое оборудование);
- машины и (или) оборудование, специально сконструированные для применения в области использования атомной энергии. На машины и (или) оборудование общепромышленного назначения, применяемые в области использования атомной энергии, действие настоящего технического регламента распространяется в части, не противоречащей требованиям по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;
- колесные транспортные средства, кроме установленных на них машин и (или) оборудования;
- морские и речные транспортные средства (суда и плавучие средства, в том числе используемые на них машины и (или) оборудование);
- летательные и космические аппараты;
- железнодорожный подвижной состав и технические средства, специально сконструированные для применения на железнодорожном транспорте, и метрополитен;
- аттракционы;
- вооружение и военная техника;
- машины и (или) оборудование, предназначенные для эксплуатации лицами с ограниченными физическими возможностями;
- сельскохозяйственные и лесные тракторы и прицепы, кроме установленных на них машин и (или) оборудования;
- буровые платформы, кроме используемых на них машин и (или) оборудования.
Информация об изменениях:
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. N 37 в пункт 5 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 6 месяцев с даты официального опубликования названного решения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Действие настоящего технического регламента распространяется на машины и (или) оборудование, в том числе применяемые на опасных производственных объектах.
6. Если риски, вызываемые машинами и (или) оборудованием, полностью или частично установлены в других технических регламентах Таможенного союза, ЕврАзЭС, то машины и (или) оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.
7. При идентификации машин и (или) оборудования устанавливается соответствие конкретных машин и (или) оборудования образцу или их описанию, в качестве которого могут быть использованы стандарты, указанные в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента, классификаторы, спецификации и чертежи, технические условия, эксплуатационная документация.
8. Дополнительные требования безопасности для определенных категорий машин и оборудования установлены согласно приложению N 2.

Статья 2. Определения

1. В настоящем техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:
"авария" - разрушение или повреждение машины и (или) оборудования, возникновение в процессе эксплуатации машин и (или) оборудования неконтролируемых взрыва и (или) выброса опасных и вредных веществ;
"допустимый риск" - значение риска от применения машины и (или) оборудования, исходя из технических и экономических возможностей изготовителя, соответствующего уровню безопасности, который должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла продукции;
"жизненный цикл" - период времени от начала проектирования машины и (или) оборудования до завершения утилизации, включающий взаимосвязанные стадии (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание);
"инцидент" - отказ машины и (или) оборудования, отклонение от режима технологического процесса;
"критический отказ" - отказ машины и (или) оборудования, возможными последствиями которого является причинение вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений;
"машина" - ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых хотя бы одна часть или один узел двигается с помощью соответствующих приводов, цепей управления, источников энергии, объединенных вместе для конкретного применения (например, обработки, переработки, перемещения или упаковки материала);
"мобильные энергетические средства" - тракторы, универсальные энергетические средства, шасси самоходные;
"назначенный ресурс" - суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация машины и (или) оборудования должна быть прекращена независимо от их технического состояния;
"наработка" - продолжительность или объем работы машины и (или) оборудования;
"назначенный срок службы" - календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния;
"назначенный срок хранения" - календарная продолжительность хранения машины и (или) оборудования, при достижении которой их хранение должно быть прекращено независимо от их технического состояния;
"применение машины по назначению" - использование машины и (или) оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем в эксплуатационных документах;
"обоснование безопасности" - документ, содержащий анализ риска, а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизненного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения капитального ремонта;
"оборудование" - применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину техническое устройство, необходимое для выполнения ее основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в единую систему;
"отказ" - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния машины и (или) оборудования вследствие конструктивных нарушений при проектировании, несоблюдения установленного процесса изготовления или ремонта, невыполнения правил или руководства (инструкции) по эксплуатации;
"предельное состояние" - состояние машины и (или) оборудования, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;
"присоединяемая машина" - мобильная, прицепная, полуприцепная, навесная, полунавесная или монтируемая на мобильное энергетическое средство машина, предназначенная для выполнения операций по производству и первичной переработке сельскохозяйственной продукции и др.;
"разработчик" (проектировщик) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее процесс создания нового типа машин и оборудования, разработку технической документации на опытный образец и изготовление опытного образца;
"разработчик (проектировщик) системы" - юридическое или физическое лицо, осуществляющее процесс создания проектной документации на системы машин и (или) оборудования (технологические линии, взаимосвязанные производственным циклом);
"сельскохозяйственный машинно-тракторный агрегат" - комплекс, представляющий собой сочетание мобильного энергетического средства с прицепной, полуприцепной или монтируемой машиной (или машинами), и предназначенный для выполнения технологических сельскохозяйственных операций;
"система" - совокупность машин и (или) оборудования, объединенных конструктивно и (или) функционально для выполнения требуемых функций;
"опасность" - потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде;
"опасная зона" - пространство, в котором на человека воздействуют опасности исходящие от машины или оборудования;
"риск" - сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Машины и (или) оборудование выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется и при условии, что они прошли процедуры подтверждения соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.
Машины и (или) оборудование, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Статья 4. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании)

1. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должны быть идентифицированы возможные виды опасности на всех стадиях жизненного цикла.
2. Для идентифицированных видов опасности должна проводиться оценка риска расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных машин и (или) оборудования. Методы оценки риска могут устанавливаться в стандартах, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента.
3. При разработке (проектировании) должен определяться и устанавливаться допустимый риск для машины и (или) оборудования. При этом уровень безопасности, соответствующий установленному риску, обеспечивается:
- полнотой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных на верифицированных в установленном порядке методиках;
- выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах машин и (или) оборудования, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;
- установлением разработчиком (проектировщиком) критериев предельных состояний;
- установлением разработчиком (проектировщиком) назначенных сроков службы, назначенных ресурсов, сроков технического обслуживания, ремонта и утилизации.
- выявлением всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым неправильным использованием машины и (или) оборудования;
-ограничением в использовании машин и (или) оборудования.
4. В случае если оцененный риск выше допустимого, для его уменьшения должен быть изменен проект машины и (или) оборудования, при этом исключается вмешательство персонала во все рабочие режимы машины и (или) оборудования (если вмешательство не предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации).
5. При невозможности достижения технических характеристик машины и (или) оборудования, определяющих допустимый риск, путем изменения проекта, а также при экономической нецелесообразности в руководстве (инструкции) по эксплуатации указывается информация, ограничивающая условия применения данной машины и (или) оборудования или предупреждающая о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности.
6. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования должны устанавливаться уровни физических факторов (уровень шума, инфразвука, воздушного и контактного ультразвука, локальной и общей вибрации, электромагнитных полей), а также уровни выделения опасных и вредных веществ, обеспечивающие безопасность при их эксплуатации.
7. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно разрабатываться обоснование безопасности.
Оригинал обоснования безопасности машин и (или) оборудования хранится у разработчика (проектировщика), а копия - у изготовителя машин и (или) оборудования и организации, эксплуатирующей машины и (или) оборудование.
8. Разработка руководства (инструкции) по эксплуатации является неотъемлемой частью разработки (проектирования) машины и (или) оборудования. Руководство (инструкция) по эксплуатации включает:
- сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) машин и/или оборудования;
- указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту машины и (или) оборудования;
- указания по использованию машины и (или) оборудования и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации машины и (или) оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения;
- назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы) машина и (или) оборудование изымаются из эксплуатации, и принимается решение о направлении их в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы);
- перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии;
- действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;
- критерии предельных состояний;
- указания по выводу из эксплуатации и утилизации.
- сведения о квалификации обслуживающего персонала.
9. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для эксплуатации не профессиональными пользователями, руководство (инструкция) по эксплуатации должно учитывать знания, умение и опыт таких пользователей.

Статья 5. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации

1. При изготовлении машины и (или) оборудования должно быть обеспечено их соответствие требованиям проектной (конструкторской) документации и настоящего технического регламента.
2. При изготовлении машины и (или) оборудования изготовитель должен выполнять весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный проектной (конструкторской) документацией, при этом должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность.
3. При изготовлении машины и (или) оборудования должны проводиться испытания, предусмотренные проектной (конструкторской) документацией.
4. При изготовлении машины и (или) оборудования должны быть обеспечены требования безопасности, установленные проектной (конструкторской) документацией в соответствии с настоящим техническим регламентом, с учетом применяемых технологических процессов и системы контроля. Изготовитель проводит оценку риска машин и (или) оборудования перед выпуском в обращение.
5. Отклонения от проектной (конструкторской) документации при изготовлении машины и (или) оборудования должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком). Риск от применения машины и (или) оборудования, изготовленных по согласованной проектной (конструкторской) документации, не должен быть выше допустимого риска, установленного разработчиком (проектировщиком).
6. Изготовитель машины и (или) оборудования должен обеспечивать машины и (или) оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации.
7. Машина и (или) оборудование должны иметь четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности.
8. Машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись, содержащую:
- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование и (или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии));
- месяц и год изготовления.
9. Если сведения, приведенные в пункте 8 настоящей статьи, невозможно нанести на машину и (или) оборудование, то они могут указываться только в прилагаемом к данной машине и (или) оборудованию руководстве (инструкции) по эксплуатации. При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии)) должны быть нанесены на упаковку.
10. Сведения, указанные в пункте 8 настоящей статьи, должны содержаться в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Кроме того, руководство (инструкция) по эксплуатации должно содержать наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними.
11. Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.
Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на бумажных носителях. К нему может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Руководство (инструкция) по эксплуатации, входящее в комплект машины и (или) оборудования не бытового назначения, по выбору изготовителя может быть выполнено только на электронных носителях.
12. Материалы и вещества, применяемые для упаковки машины и (или) оборудования, должны быть безопасными.
13. Транспортирование и хранение машин и (или) оборудования, их узлов и деталей должно осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документацией.
14. При проведении технического обслуживания, ремонта и проверок машины и (или) оборудования должны соблюдаться требования, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации, программой проведения технического обслуживания или ремонта в течение всего срока проведения этих работ.
15. Изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком).
16. После проведения капитального ремонта машины и (или) оборудования должна проводиться оценка риска, значение которого не должно быть выше допустимого. При необходимости разрабатываются технические и организационные меры, направленные на достижение значений допустимого риска.
17. Для отремонтированных машин и (или) оборудования, не отвечающих требованиям проектной (конструкторской) документации, должны разрабатываться меры по обеспечению установленных в обосновании безопасности значений риска с учетом принятых в организации технологических процессов и системы контроля.
18. В руководстве (инструкции) по эксплуатации должны быть установлены рекомендации по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.
19. При проектировании машины и (или) оборудования в руководстве (инструкции) по эксплуатации должны быть определены меры для предотвращения использования не по назначению машины и (или) оборудования после достижения назначенного ресурса или назначенного срока службы.

Статья 6. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

Соответствие машин и (или) оборудования настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований межгосударственных стандартов, а в случае их отсутствия (до принятия межгосударственных стандартов) - национальных (государственных) стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза, и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований настоящего технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (далее - стандарты) на соответствующие виды машин и (или) оборудования.
Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов свидетельствует о соответствии машин и (или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента.

Статья 7. Оценка соответствия

1. Машины и (или) оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента.
Оценка соответствия требованиям настоящего технического регламента проводится в форме подтверждения соответствия и в форме государственного контроля (надзора).
Машины и (или) оборудование, бывшие в эксплуатации, или изготовленные для собственных нужд их изготовителей, а также комплектующие изделия и запасные части к машинам, используемые для ремонта (технического обслуживания) машин и (или) оборудования, не подлежат подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Статья 8. Подтверждение соответствия

1. Подтверждение соответствия машин и (или) оборудования осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза.
2. Подтверждение соответствия машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:
сертификации аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) (далее - орган по сертификации), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;
декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория (центр)).
3. Сертификация проводится в отношении машин и (или) оборудования, включенных в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации, приведенный в приложении N 3.
4. Декларирование соответствия проводится заявителем в отношении машин и (или) оборудования, включенных в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия, приведенный в приложении N 3.
5. По решению заявителя вместо декларирования о соответствии в отношении машин и (или) оборудования, включенных в Перечень, указанный в абзаце 1 пункта 4 настоящей статьи может быть проведена сертификация по схемам сертификации эквивалентным схемам декларирования соответствия, предусмотренным для машин и (или) оборудования настоящим техническим регламентом, в том числе при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных доказательств подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента.
6. Декларация о соответствии или сертификат соответствия является единственным документом, подтверждающим соответствие машины и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента.
7. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на единой таможенной территории Таможенного союза в отношении машин и (или) оборудования, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, и применительно к каждой единице (машине и (или) оборудованию), в течение ее срока службы.
8. Сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия должны быть указаны в паспорте машины и (или) оборудования.
9. При проведении подтверждения соответствия проверяется соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента, заданным непосредственно, или установленным в стандартах, указанных в статье 6 настоящего технического регламента.
10. При проведении подтверждения соответствия машин и (или) оборудования заявитель формирует комплект документов на машины и (или) оборудование, подтверждающий соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента, который включает:
обоснование безопасности;
технические условия (при наличии);
эксплуатационные документы;
перечень стандартов, указанных в статье 6, требованиям которых должны соответствовать данные машины и (или) оборудование (при их применении изготовителем);
контракт (договор на поставку) (для партии, единичного изделия) или товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);
сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
сведения о проведенных исследованиях (при наличии);
протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);
сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);
сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);
другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии).

Статья 9. Порядок декларирования соответствия машин и (или) оборудования

Декларирование соответствия машин и (или) оборудования, осуществляется по схемам:
Схема 1д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8; осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.
Схема 2д для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8; проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.
Схема 3д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8; осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.
Схема 4д для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8; проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии;
Схема 5д используется для машин и (или) оборудования:
применяемых на опасных производственных объектах;
при невозможности проведения испытаний в полном объеме до установки их на месте эксплуатации;
когда заявитель при подтверждении соответствия не применяет стандарты, указанные в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента, в том числе для инновационной продукции.
Включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8; осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента и направляет в орган по сертификации заявку на проведение исследования типа;
орган по сертификации проводит исследование типа с учетом полученных от заявителя документов. В случае если заявитель не применял стандарты, указанные в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента, орган по сертификации оценивает возможность замены требований указанных стандартов заявленными требованиями. Исследование типа в зависимости от представленных заявителем документов, проводится одним из следующих способов:
исследование образца, как представителя всех производимых впоследствии машин и (или) оборудования;
изучение представленных документов, испытание образца или определяющих (критических) составных частей машин и (или) оборудования;
при положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации оформляет сертификат на тип по единой форме, утвержденной решением Комиссии, и выдает его заявителю. Сертификат на тип является неотъемлемой частью декларации о соответствии, и содержащиеся в нем заявленные требования к машине и (или) оборудованию, признанные достаточным доказательством соответствия ее требованиям настоящего технического регламента, используются при проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) на соответствие настоящему техническому регламенту;
заявитель принимает и регистрирует декларацию о соответствии.
Схема 6д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента, включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8, в состав которого включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата соответствия), выданный органом по сертификации систем менеджмента, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.
При декларировании соответствия по схемам 1д, 3д, 5д, 6д заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
При декларировании соответствия по схемам 2д, 4д заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Статья 10. Состав доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии

1. В качестве доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств, используются документы, указанные в пункте 10 статьи 8 настоящего технического регламента, а также стандарты, указанные в статье 6 настоящего технического регламента.
2. В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:
1) для протоколов испытаний:
наличие в протоколах испытаний значений показателей, подтверждающих соответствие всем требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, распространяющимся на конкретную заявленную продукцию;
распространение протоколов испытаний на заявленные машины и (или) оборудование;
2) сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия - если они определяют безопасность конечного изделия, подлежащего подтверждению соответствия;
3) сертификаты на систему менеджмента качества производства - если они распространяются на изготовление заявленных машин и (или) оборудования;
4) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования установленным требованиям, сертификаты соответствия на заявленные машины и (или) оборудование, выданные при добровольной сертификации (при условии, что при добровольной сертификации были подтверждены все необходимые требования).
3. Декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза.
ГАРАНТ:
См. Единую форму декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза и правила ее оформления, утвержденную решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293
Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком, утвержденным Комиссий# Таможенного союза. Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации. Срок действия декларации о соответствии - не более 5 лет.
4. Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.
Комплект документов, подтверждающих соответствие, должен предоставляться органам государственного контроля (надзора) по их требованиям.

Статья 11. Порядок проведения сертификации машин и (или) оборудования

1. Сертификация машин и (или) оборудования, осуществляется по схемам:
Схема 1с для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;
орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний;
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория (центр)) проводит испытания образцов машин и (или) оборудования;
орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя и результатов проведенных испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;
орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными машинами и (или) оборудованием посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства.
схема 3с для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;
орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний;
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), проводит испытания образцов машин и (или) оборудования;
орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;
схема 9с для партии машин и (или) оборудования ограниченного объема, предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза, включает следующие действия:
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;
орган по сертификации проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия.
Заявителем при сертификации по схемам 1с, 9с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Заявителем при сертификации по схеме 3с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
2. Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации, имеющий в области аккредитации машины и (или) оборудование, включенные в Перечень машин и оборудования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации, утверждаемый Комиссией Таможенного союза.
Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна содержать:
наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя;
сведения о машине и (или) оборудовании (ее составе) и ее идентифицирующие признаки (наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому изготовлена машина и (или) оборудование (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт предприятия, технические условия и т.п.), форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.);
используемый (ые) стандарт (ы), указанные в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента;
схему сертификации.
3. Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает решение о возможности проведения сертификации.
При положительном решении орган по сертификации заключает договор с заявителем о проведении работ по сертификации.
Орган по сертификации проводит работы согласно схеме сертификации, готовит решение и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия.
4. В случае отрицательного результата сертификации орган по сертификации направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.
5. Испытания типового образца (типовых образцов) или единичного изделия машины и (или) оборудования проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.
6. Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты анализа оформляются актом.
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства или разработки и производства машин и (или) оборудования орган по сертификации оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемых машин и (или) оборудования, соответствующих требованиям настоящего технического регламента.
7. При положительных результатах проверок, предусмотренных схемой сертификации, орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.
Сертификат соответствия оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза.
ГАРАНТ:
См. Единую форму сертификата соответствия и Единую форму декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза и правила их оформления, утвержденные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293
Сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передает в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме.
8. Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых машин и (или) оборудования серийного производства - не более 5 лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.
9. Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных изделий, на которые распространяется его действие.
Приложение оформляется, если:
требуется детализировать состав группы однородной продукции, выпускаемой заявителем и сертифицированным по одним и тем же требованиям;
требуется указать заводы-изготовители, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства продукции.

Статья 12. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

1. Машины и (или) оборудование, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 8 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском машин и (или) оборудования в обращение на рынке.
3. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на каждую единицу машин и (или) оборудования любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы машины и (или) оборудования.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на само изделие.
4. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза только на упаковку и в прилагаемые эксплуатационные документы, если его невозможно нанести непосредственно на машину и (или) оборудование.
5. Машины и (или) оборудование маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, распространяющихся на них и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Статья 13. Защитительная оговорка

1. Государства-члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение машин и (или) оборудования на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка машин и (или) оборудования, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента.

Приложение N 1
к техническому регламенту Таможенного союза
"О безопасности машин и оборудования"
(ТР ТС 010/2011)

Основные требования
безопасности машин и (или) оборудования

1. Должна быть обеспечена возможность проведения регулировки и технического обслуживания машины и (или) оборудования, не подвергая персонал опасности в условиях, предусмотренных изготовителем.
2. При разработке (проектировании) и изготовлении машин и (или) оборудования ответственные лица должны:
устранять или уменьшать опасность;
принимать меры для защиты от опасности;
информировать потребителей о мерах защиты, указывать, требуется ли специальное обучение, и определять потребность в технических мерах защиты.
3. При разработке (проектировании) и изготовлении машин и (или) оборудования, а также при разработке руководства (инструкции) по эксплуатации машины и (или) оборудования необходимо учитывать допустимый риск при эксплуатации машин и (или) оборудования.
4. В случае если в результате недопустимой эксплуатации может возникнуть опасность, конструкция машины и (или) оборудования должна препятствовать такой эксплуатации. Если это невозможно, в руководстве (инструкции) по эксплуатации обращается внимание потребителя на такие ситуации.
5. При разработке (проектировании) и изготовлении машины и (или) оборудования необходимо использовать эргономические принципы для снижения влияния дискомфорта, усталости и психологического напряжения персонала до минимально возможного уровня.
6. При разработке (проектировании) и изготовлении машины и (или) оборудования должны учитываться ограничения, накладываемые на действия оператора при использовании средств индивидуальной защиты.
7. Машина и (или) оборудование должны укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
8. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться так, чтобы сырье, материалы и вещества, используемые при их изготовлении и эксплуатации, не угрожали безопасности жизни или здоровья человека, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных.
При использовании жидкостей и газов должны исключаться опасности, связанные с их использованием.
9. Необходимо предусмотреть дополнительное освещение для безопасной эксплуатации машины и (или) оборудования.
Внутренние части и области машины и (или) оборудования, требующие частого осмотра, настройки и технического обслуживания, должны иметь освещение, обеспечивающее безопасность.
При эксплуатации машины и (или) оборудования необходимо исключить образование затененных областей, областей, создающих помехи, ослепление и стробоскопический эффект.
10. Машина и (или) оборудование или каждая их часть должны упаковываться так, чтобы они могли храниться безопасно и без повреждения, иметь достаточную устойчивость.
11. В случае если вес, размер либо форма машины и (или) оборудования либо их различных частей не позволяют перемещать их вручную, машина и (или) оборудование либо каждая их часть должны:
оснащаться устройствами для подъема механизмом;
иметь такую конфигурацию, чтобы можно было применить стандартные подъемные средства.
12. В случае если машина и (или) оборудование либо одна из их частей будут перемещаться вручную, они должны легко передвигаться или оборудоваться приспособлениями для подъема.
Необходимо предусмотреть специальные места для безопасного размещения инструментов деталей и узлов, необходимых при эксплуатации.
13. Системы управления машиной и (или) оборудованием должны обеспечивать безопасность их эксплуатации во всех предусмотренных режимах работы и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации.
Системы управления должны исключать создание опасных ситуаций при возможных логических ошибках и из-за нарушения персоналом управляющих действий.
В зависимости от сложности управления и контроля режима работы машин и (или) оборудования системы управления должны включать средства автоматического регулирования режимов работы или средства автоматической остановки, если нарушение режима работы может явиться причиной создания опасной ситуации.
14. Системы управления машиной и (или) оборудованием должны включать средства предупредительной сигнализации и другие средства, предупреждающие о нарушениях функционирования машины и (или) оборудования, приводящих к возникновению опасных ситуаций.
Средства, предупреждающие о нарушениях функционирования машин и (или) оборудования, должны обеспечивать безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации персоналом.
15. Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть:
легко доступны и свободно различимы, снабжены надписями, символами или обозначены другими способами;
сконструированы и размещены так, чтобы исключалось их непроизвольное перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное манипулирование ими;
размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, последовательности и частоты использования, а также значимости функций;
выполнены так, чтобы их форма и размеры соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой);
расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления, функциональное назначение которых требует нахождения персонала в опасной зоне, и при этом принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.
16. В случае если предусматривается управление одним органом управления несколькими различными действиями, выполняемое действие должно отображаться средствами контроля и поддаваться проверке.
17. Пуск машины и (или) оборудования, а также повторный пуск после остановки (независимо от причины остановки) должен осуществляться только органом управления пуском. Данное требование не относится к повторному пуску производственного оборудования, работающего в автоматическом режиме, если повторный пуск после остановки предусмотрен этим режимом.
В случае если система машин и (или) оборудования имеет несколько органов управления, осуществляющих пуск системы или ее отдельных частей, а нарушение последовательности их использования может привести к созданию опасных ситуаций, управление должно предусматривать устройства, исключающие нарушение последовательности.
18. Каждая система машин и (или) оборудования должна оснащаться органом управления, с помощью которого она может быть безопасно полностью остановлена. Управление остановкой машины и (или) оборудования должно иметь приоритет над управлением пуском.
После остановки машины и (или) оборудования источник энергии от приводов машины и (или) оборудования должен быть отключен, за исключением случаев, когда отключение источников энергии может привести к возникновению опасной ситуации. Системы управления машиной и (или) оборудованием (за исключением переносных машин с ручным управлением) должны оснащаться средствами экстренного торможения и аварийной остановки (выключения), если применение этих систем может уменьшить или предотвратить опасность.
19. Орган управления аварийной остановкой должен:
быть ясно идентифицируемым и легко доступным;
останавливать машину и (или) оборудование быстро, не создавая опасности;
находиться после приведения его в действие в положении, соответствующем остановке, пока он не будет возвращен пользователем в исходное положение;
возвращаться в исходное положение, не приводя к пуску машины и (или) оборудования;
быть красного цвета, отличаться формой и размерами от других органов управления.
20. Управление системой машин и (или) оборудования должно исключать возникновение опасности в результате их совместного функционирования, а также в случае отказа какой-либо части.
Управление системой машин и (или) оборудования должно позволить персоналу при необходимости блокировать пуск системы, а также осуществлять ее остановку.
21. Пульт управления системой машин и (или) оборудования должен обеспечить персоналу возможность контролировать отсутствие персонала или иных лиц в опасных зонах, либо управление должно исключить функционирование системы машин и (или) оборудования при нахождении персонала либо иных лиц в опасной зоне. Каждому пуску должен предшествовать предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяет лицам, находящимся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить пуск системы.
Пульт управления системой машин и (или) оборудования должен оборудоваться средствами отображения информации о нарушениях эксплуатации любой части системы, а также средствами аварийной остановки (выключения) системы и (или) отдельных ее частей.
22. При наличии переключателя режимов эксплуатации в управлении машиной и (или) оборудованием каждое его положение должно соответствовать только одному режиму эксплуатации и надежно фиксироваться.
23. Если на определенных режимах эксплуатации машины и (или) оборудования требуется повышенная защита персонала, то включение переключателем данных режимов должно обеспечивать:
возможность блокирования автоматического управления;
движение элементов конструкции только при постоянном приложении усилия к органу управления движением;
прекращение работы машины и (или) оборудования, если их работа может вызвать опасность для персонала;
исключение работы частей машины и (или) оборудования, не участвующих в осуществлении выбранного режима;
снижение скорости движения частей машины и (или) оборудования, участвующих в осуществлении выбранного режима.
24. Выбранный режим управления должен иметь приоритет относительно всех других режимов управления, за исключением аварийной остановки.
25. Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, включая:
самопроизвольный пуск машины и (или) оборудования при восстановлении энергоснабжения;
невыполнение уже выданной команды на остановку;
падение и выбрасывание подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента;
снижение эффективности защитных устройств.
26. Нарушение (неисправность или повреждение) в схеме управления машиной и (или) оборудованием не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, включая:
самопроизвольный пуск машины и (или) оборудования при восстановлении энергоснабжения;
невыполнение уже выданной команды на остановку;
падение и выбрасывание подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента;
снижение эффективности защитных устройств.
27. Машина и (или) оборудование должны быть устойчивы в предусматриваемых рабочих условиях, обеспечивая использование без опасности их опрокидывания, падения или неожиданного перемещения.
В руководстве (инструкции) по эксплуатации необходимо указывать применения соответствующих креплений.
28. Детали машин и (или) оборудования и их соединения должны выдерживать усилия и напряжения, которым они подвергаются при эксплуатации.
Долговечность применяемых материалов должна соответствовать предусматриваемой эксплуатации, учитывать появление опасности, связанной с явлениями усталости, старения, коррозии и износа.
29. В руководстве (инструкции) по эксплуатации машин и (или) оборудования должны быть указаны тип и периодичность контроля и технического обслуживания, требуемые для обеспечения безопасности. При необходимости должны быть указаны части, подверженные износу, и критерии их замены.
30. Если, несмотря на принятые меры, остается опасность разрушения машины и (или) оборудования, защитные ограждения должны устанавливаться таким образом, чтобы при разрушении частей или узлов машины и (или) оборудования их фрагменты не могли разлетаться.
31. Трубопроводы должны выдерживать предусмотренные нагрузки, должны быть надежно зафиксированы и защищены от внешних механических воздействий.
Должны быть приняты меры защиты от опасных последствий при разрушении, внезапном перемещении трубопроводов и струй высокого давления при их разрушении.
32. Необходимо принять меры предосторожности для предотвращения опасности от выбрасываемых машиной и (или) оборудованием деталей, их фрагментов, отходов.
33. Доступные части машин и (или) оборудования не должны иметь режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму и технологически не связанных с выполнением функций машины и (или) оборудования.
34. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для выполнения нескольких различных операций с ручным перемещением обрабатываемого предмета между каждой операцией, должна обеспечиваться возможность использования каждого функционального элемента отдельно от других элементов, представляющих опасность для персонала.
35. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для работы при различных режимах, скоростях, необходимо обеспечивать безопасный и надежный выбор и настройку этих режимов.
36. Движущиеся части машин и (или) оборудования должны размещаться так, чтобы не возникла возможность получения травмы, или, если опасность сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки и (или) надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких контактов с машиной и (или) оборудованием, которые могут привести к несчастному случаю.
37. Необходимо принять меры для предотвращения случайной блокировки движущихся частей. В случае если, несмотря на принятые меры, блокировка может произойти, должны предусматриваться специальные инструменты для безопасного разблокирования. Порядок и методы разблокирования должны указываться в руководстве (инструкции) по эксплуатации, а на машину и оборудование должно быть нанесено соответствующее обозначение.
38. Защитные и предохранительные устройства, используемые для защиты от опасности, вызванной движущимися деталями машины и (или) оборудования, должны выбираться исходя из анализа риска.
39. Защитные и предохранительные устройства должны:
иметь прочную устойчивую конструкцию;
быть безопасными;
располагаться на соответствующем расстоянии от опасной зоны;
не мешать осуществлению контроля производственного процесса в опасных зонах;
позволять выполнять работу по наладке и (или) замене инструмента, а также по техническому обслуживанию машин и (или) оборудования.
40. Неподвижные защитные ограждения должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в ограждаемую зону был возможен только с использованием инструментов.
41. Подвижные защитные ограждения должны:
по возможности оставаться закрепленными на машине и (или) оборудовании, когда они открыты;
иметь блокирующие устройства, препятствующие функционированию машины или оборудования, пока защитные ограждения открыты.
42. Подвижные защитные ограждения и защитные устройства должны быть разработаны (спроектированы) и включены в систему управления машиной и (или) оборудования таким образом, чтобы:
движущиеся части не могли быть приведены в действие, пока они находятся в зоне досягаемости персонала;
лица, подвергающиеся возможному воздействию, не находились в пределах досягаемости в момент включения;
они могли устанавливаться только с использованием инструментов;
отсутствие или несрабатывание одного из компонентов этих устройств предотвращало включение или остановку движущихся частей;
защита от выбрасываемых частей обеспечивалась путем создания соответствующего барьера.
43. Устройства, ограничивающие доступ к тем местам движущихся частей машин и (или) оборудования, которые необходимы для работы, должны:
устанавливаться вручную или автоматически (в зависимости от вида работы, в которой они участвуют);
устанавливаться с использованием инструментов;
ограничивать опасность от выбрасываемых частей.
44. Защитные устройства необходимо связывать с системами управления машинами и (или) оборудованием таким образом, чтобы:
движущиеся части не могли быть приведены в действие, пока они находятся в зоне досягаемости оператора;
персонал не мог находиться в пределах досягаемости движущихся частей машин и (или) оборудования при приведении их в действие;
отсутствие или неработоспособность одного из компонентов средств защиты исключали возможность включения или остановки движущихся частей.
45. Защитные устройства должны устанавливаться (сниматься) только с использованием инструментов.
46. В случае если в машинах и (или) оборудовании используется электрическая энергия, они должны разрабатываться (проектироваться), изготавливаться и устанавливаться так, чтобы исключалась опасность поражения электрическим током.
47. В случае если в машинах и (или) оборудовании используется не электрическая энергия (гидравлическая, пневматическая, тепловая энергия), они должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться таким образом, чтобы избежать любой опасности, связанной с этими видами энергии.
48. Ошибки при сборке машины и (или) оборудования, которые могут быть источником опасности, необходимо исключить. Если это невозможно, должны быть нанесены предупреждения непосредственно на машину и (или) оборудование. Информация о возможных ошибках при повторной сборке должна быть приведена в руководстве (инструкции) по эксплуатации.
49. Необходимо исключить опасность, вызванную смешением жидкостей и газов и (или) неправильным соединением электрических проводников при сборке. Если это невозможно, информацию об этом необходимо указать на трубках, кабелях и (или) на соединительных блоках.
50. Должны быть приняты меры для устранения опасности, вызванной контактом или близостью к деталям машины и (или) оборудования либо материалам с высокими или низкими температурами.
Необходимо оценить опасность выброса из машин и (или) оборудования рабочих и отработавших веществ, имеющих высокую или низкую температуру, а при наличии опасности должны быть приняты меры для ее уменьшения.
Необходимо обеспечить защиту от травм при контакте или непосредственной близости с частями машины и (или) оборудования либо использовании в работе веществ, которые имеют высокую или низкую температуру.
Металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки машин и (или) оборудования должны покрываться теплоизолирующим материалом. Температура металлических поверхностей оборудования при наличии возможного (непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с ними должна быть в пределах допустимых значений.
51. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) так, чтобы отсутствовала опасность пожара или перегрева, вызываемого непосредственно машиной и (или) оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или другими веществами, производимыми либо используемыми машиной и (или) оборудованием.
Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) так, чтобы отсутствовал недопустимый риск от взрыва, вызываемого непосредственно машиной и (или) оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или другими веществами, производимыми либо используемыми машиной и (или) оборудованием, для чего необходимо:
избегать опасной концентрации взрывоопасных веществ;
вести непрерывный автоматический контроль за концентрацией взрывоопасных веществ;
предотвращать возгорание потенциально взрывоопасной среды;
минимизировать последствия взрыва.
52. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования необходимо обеспечить параметры шума, инфразвука, воздушного и контактного ультразвука, не превышающие допустимые при эксплуатации машин и (или) оборудования.
53. В руководстве (инструкции) по эксплуатации должны устанавливаться параметры шума машины и (или) оборудования и параметры неопределенности.
54. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования необходимо обеспечить допустимые параметры производимой вибрации на персонал.
В проекте машины и (или) оборудования должен обеспечиваться допустимый риск, вызываемый воздействием производимой вибрации на персонал.
55. Для ручных машин и машин с ручным управлением, а также машин, оборудованных рабочим местом для персонала, в руководстве (инструкции) по эксплуатации должны указываться полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, действующего на персонал, и параметры неопределенности оценки этого значения.
56. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться так, чтобы ионизирующее излучение не создавало опасности.
57. При использовании лазерного оборудования должно быть:
предотвращено случайное излучение;
обеспечена защита от прямого, отраженного, рассеянного и вторичного излучения;
обеспечено отсутствие опасности от оптического оборудования для наблюдения или настройки лазерного оборудования.
58. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования необходимо принимать меры по защите персонала от неблагоприятного влияния неионизирующих излучений, статических электрических, постоянных магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных излучений радиочастотного и оптического диапазонов.
59. Газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, которые выделяют машины и (или) оборудование при эксплуатации, не должны быть источником опасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.
При наличии такой опасности машина и (или) оборудование должны оснащаться устройствами для сбора и (или) удаления этих веществ, которые должны располагаться как можно ближе к источнику выделения, а также устройствами для осуществления непрерывного автоматического контроля за выбросами.
60. Машина и (или) оборудование должны оснащаться средствами, предотвращающими закрытие персонала внутри машины и (или) оборудования, если это невозможно - сигнальными устройствами вызова помощи.
61. Части машины и (или) оборудования, где может находиться персонал, необходимо разрабатывать (проектировать) так, чтобы предотвратить скольжение, спотыкание или падение персонала на них или с них.
62. Места технического обслуживания машины и (или) оборудования должны располагаться вне опасных зон.
Техническое обслуживание должно по возможности производиться во время остановки машины и (или) оборудования. Если по техническим причинам такие условия не могут быть соблюдены, необходимо обеспечить, чтобы техническое обслуживание было безопасными.
63. Необходимо обеспечить возможность установки на машинах и (или) оборудовании диагностического оборудования для обнаружения неисправности.
Необходимо обеспечить возможность быстро и безопасно снимать и заменять те узлы машин и (или) оборудования, которые требуют частой замены (особенно если требуется их замена при эксплуатации либо они подвержены износу или старению, что может повлечь за собой опасность). Для выполнения этих работ при помощи инструмента и измерительных приборов в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации необходимо обеспечить безопасный доступ к таким элементам.
64. Необходимо обеспечить наличие средств (лестницы, галереи, проходы и т.п.) для безопасного доступа к рабочему месту, ко всем зонам технического обслуживания.
65. Машины и (или) оборудование необходимо оборудовать средствами отключения от всех источников энергии, которые идентифицируются по цвету и размеру. Необходимо обеспечить возможность их блокировки, если их срабатывание может вызвать опасность для лиц, находящихся в зоне воздействия опасности.
Необходимо обеспечить возможность блокировки средств отключения подачи энергии в случае, если персонал при нахождении в любом месте, куда он имеет доступ, не может проверить, отключена ли подача энергии.
Необходимо обеспечить возможность безопасно сбрасывать (рассеивать) любую энергию, сохраняющуюся в цепях машины и (или) оборудования после отключения подачи энергии. При необходимости некоторые цепи могут оставаться подключенными к источникам энергии для защиты информации, аварийного освещения. В этом случае должны быть приняты меры для обеспечения безопасности персонала.
66. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) так, чтобы необходимость вмешательства персонала была ограничена, если это не предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации.
В случае если вмешательства персонала избежать нельзя, оно должно быть безопасно.
67. Необходимо предусмотреть возможность очистки внутренних частей машин и (или) оборудования, содержащих опасные элементы, без проникновения в машину и (или) оборудование, а также разблокировки с внешней стороны. Необходимо обеспечить безопасное проведение очистки.
68. Информация, необходимая для управления машиной и (или) оборудованием, должна быть однозначно понимаема персоналом. Информация не должна быть избыточна, чтобы не перегружать персонал при эксплуатации.
69. В случае если персонал может подвергаться опасности из-за сбоев в работе, машина и (или) оборудование должны быть оснащены устройствами, подающими предупредительный акустический или световой сигнал.
Сигналы, подаваемые устройствами предупредительной сигнализации машин и (или) оборудования, должны быть однозначно воспринимаемы. Персонал должен иметь возможность проверки работы устройств предупредительной сигнализации.
70. В случае если несмотря на принятые меры имеется опасность, машина и (или) оборудование должны снабжаться предупредительными надписями (знаками), которые должны быть понятны и составлены на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.

Приложение N 2
к техническому регламенту Таможенного союза
"О безопасности машин и оборудования"
(ТР ТС 010/2011)

Дополнительные требования
безопасности для определенных категорий машин и оборудования.

Сельскохозяйственные и другие самоходные и мобильные машины

1. Машины, возникновение опасностей от которых связано с их движением, должны дополнительно соответствовать требованиям безопасности, указанным в настоящем приложении.
2. Обзорность с рабочего места оператора должна быть достаточной для обеспечения безопасности оператора и находящегося в опасной зоне персонала при применении машины и ее рабочих органов по назначению. При необходимости должны быть обеспечены средства, требуемые для устранения опасностей, вызванных недостаточным обзором.
3. Оператор, находясь на своем рабочем месте, должен иметь возможность приведения в действие органов управления, необходимых для эксплуатации машины. Исключение составляют лишь те виды работ, которые в целях обеспечения безопасности должны выполняться с помощью органов управления, расположенных вне рабочего места оператора.
4. Система рулевого управления колесных машин должна быть сконструирована и изготовлена так, чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе или рычагах управления, возникающее вследствие внешних воздействий на управляемые колеса.
5. Орган управления блокировкой дифференциала должен быть сконструирован и установлен таким образом, чтобы при движении машины была возможность произвести разблокировку дифференциала.
Если машина для выполнения производственных процессов для выполнения заданных функций оснащается оборудованием, превышающим ее габариты (например, стабилизаторами, стрелами и т. д.), то оператор должен иметь возможность перед началом движения убедиться в том, что это оборудование находится в заданном положении, не создающем опасности при передвижении машины.
6. В процессе пуска двигателя должна быть исключена возможность произвольного передвижения машины.
Машины должны соответствовать требованиям, предъявляемым к процессам снижения скорости, остановки, торможения и сохранения в неподвижном состоянии с тем, чтобы обеспечивать безопасность в предусмотренных эксплуатационными документами режимах работы, уровне нагрузки, скорости движения.
7. Оператор с помощью рабочего органа управления должен иметь возможность произвести замедление или полную остановку самоходной машины. Если это требуется для обеспечения безопасности, в случае неисправности системы управления или нарушения процесса энергоснабжения, машины должны быть оборудованы аварийным устройством снижения скорости движения или остановки с полностью независимым и легкодоступным органом управления.
Если это требуется для обеспечения безопасности, то машины должны быть оборудованы стояночным тормозом, обеспечивающим полную неподвижность машины.
8. В случае необходимости дистанционного управления машиной или системой машин каждый блок управления должен четко отождествляться с машиной, для которой он предназначен.
Система дистанционного управления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она могла управлять только соответствующей машиной и (или) определенными операциями.
Машина, оборудованная системой дистанционного управления, должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она реагировала только на сигналы определенного блока управления.
9. Движение машины, управляемой рядом идущим оператором, должно быть возможным только в результате непрерывного воздействия оператора на соответствующие органы управления. В процессе пуска двигателя должна быть исключена возможность произвольного передвижения машины.
10. Системы управления машиной, управляемой рядом идущим оператором, должны быть сконструированы так, чтобы свести к минимуму все риски, связанные с произвольным движением машины в сторону оператора.
Скорость движения машины должна быть сопоставима со скоростью движения рядом идущего оператора.
Если машина оснащена вращающимся инструментом, то любая возможность его включения в процессе движения машины задним ходом должна быть исключена, кроме случаев, когда машина приводится в движение непосредственно данным вращающимся инструментом. В последнем случае скорость заднего хода машины не должна представлять опасности для оператора.
Отказ источника энергии рулевого управления (при наличии) не должен препятствовать управлению машиной на протяжении всего периода времени, необходимого для полной ее остановки.
11. Машина должна быть сконструирована, изготовлена и при необходимости установлена на шасси таким образом, чтобы возникающие в процессе движения неконтролируемые колебания ее центра тяжести не влияли на устойчивость машины и не создавали чрезмерных нагрузок на ее конструкцию.
Самоходная машина должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы в предусмотренных условиях эксплуатации сохранялась ее устойчивость.
12. Если в предусматриваемых условиях эксплуатации риск опрокидывания самоходной машины существует, то она должна оборудоваться устройством защиты при опрокидывании. При опрокидывании машины конструкция данного устройства должна обеспечивать находящемуся в машине оператору соответствующий объем ограничения деформации.
Сиденья машины должны иметь соответствующую конструкцию или быть оснащены удерживающей системой, позволяющей оператору удерживаться на своем месте без ограничения необходимых действий по управлению машиной.
13. Если в зависимости от условий эксплуатации самоходной машины существует риск падения на нее различных предметов, то она должна быть оборудована устройством защиты от падающих предметов.
При падении предметов конструкция данного устройства должна обеспечивать находящемуся в машине оператору соответствующий объем ограничения деформации.
14. Машины, которые предназначены для буксирования или сами являются буксируемыми, должны быть оборудованы тягово-сцепным устройством, сконструированным, изготовленным и размещенным так, чтобы обеспечить легкое и безопасное соединение или отсоединение, а также предотвратить случайное отсоединение во время работы.
15. Полуприцепные, полунавесные машины должны быть оборудованы стойками с опорными поверхностями, соответствующими условиям нагрузки и грунта.
16. Съемные механические устройства отбора мощности, соединяющие самоходные машины (тракторы) с первыми жесткими опорами буксируемых машин, должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы любая подвижная во время функционирования деталь была защищена на всем своем протяжении.
Вал отбора мощности самоходной машины (трактора), к которому присоединяется съемное механическое устройство отбора мощности, должен быть защищен специальным защитным ограждением, прочно крепящимся к самоходной машине (трактору), либо любым иным приспособлением, обеспечивающим эквивалентный уровень защиты.
Для обеспечения доступа к съемному устройству отбора мощности данное защитное ограждение должно иметь возможность открывания. При установке вышеуказанного устройства должно оставаться достаточное пространство, чтобы не допустить во время движения самоходной машины (трактора) повреждения защитного ограждения карданным валом.
Вал приема мощности буксируемой машины должен быть заключен в зафиксированный на ней защитный кожух.
Ограничители крутящего момента или обгонные муфты могут крепиться к универсальному шарниру карданного вала только со стороны буксируемой машины. Съемное механическое устройство отбора мощности должно иметь соответствующим образом нанесенную на него маркировку.
17. Все буксируемые машины, для работы которых необходимо съемное механическое устройство отбора мощности, соединяющее их с самоходными машинами (тракторами), должны иметь такую систему его присоединения, которая при необходимости разъединения машин защитила бы само устройство и его защитные ограждения от повреждений, возникающих в результате их соприкосновения с землей или с деталями машин.
Внешние части защитных ограждений должны быть сконструированы, изготовлены и размещены таким образом, чтобы они не могли проворачиваться одновременно со съемным механическим устройством отбора мощности. Защитное ограждение должно закрывать карданный вал до окончания вилок внутренних шарниров (в случае простых универсальных шарниров) и не менее чем до середины внешнего шарнира в случае широкоугольных универсальных шарниров.
Если средства доступа к рабочим местам в машине расположены вблизи съемного механического устройства отбора мощности, то они должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы исключить возможность использования защитных ограждений карданного вала в качестве ступеней, за исключением случаев, когда это предусмотрено конструкцией.
18. Места установки аккумуляторных батарей должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы исключить опасность, вызванную попаданием на оператора электролита в случае опрокидывания машины, и избежать скопления паров электролита на рабочем месте оператора.
Машина должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы аккумуляторные батареи можно было отсоединить с помощью легкодоступного и специально предназначенного для этой цели устройства (выключателя).
19. В зависимости от видов опасностей машина должна быть оборудована огнетушителями, расположенными в легкодоступных местах, и (или) встроенными системами пожаротушения.
20. Оператор должен быть защищен от риска воздействия на него опасных веществ, если основной функцией машины является их распыление.
21. Машины, оборудованные местами для операторов, должны быть оснащены соответствующим устройством передачи сигналов от буксирующей машины к буксируемой (при необходимости).
22. Рабочее место операторов сельскохозяйственных машин, находящихся во время работы агрегата вне кабины энергетического средства, должно быть защищено от забрасывания землей, технологическим материалом, грязью.
23. Складывающиеся элементы, предназначенные для уменьшения транспортной ширины и (или) высоты, должны иметь механические или другие средства для удержания их в транспортном положении.
24. Самоходные машины и энергетические средства, предназначенные для работы в горных условиях, должны быть оборудованы сигнализаторами предельно допустимого крена.
25. Требования безопасности, устанавливаемые к навесным, полунавесным, прицепным, полуприцепным и монтируемым сельскохозяйственным машинам, оцениваются при испытании в составе машино-тракторного агрегата из навесной, полунавесной, прицепной или монтируемой машины и энергетического средства (трактора).
26. Если самоходные машины и энергетические средства предназначены для применения в опасной окружающей среде, или сами машины и энергетические средства служат причиной опасной окружающей среды, то должны быть предусмотрены соответствующие устройства для обеспечения нормальной работы оператора и защиты его от предсказуемых опасностей.
27. При оборудовании рабочего места оператора кабиной, она должна позволять оператору быстро покинуть машину и иметь не менее одного аварийного выхода.
28. Агрегатируемые с энергетическим средством машины, закрывающие в транспортном положении светосигнальные приборы энергетического средства, а также самоходные машины должны оборудоваться собственными внешними световыми приборами.

Грузоподъемные машины

1. Грузоподъемные машины должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы в процессе их эксплуатации (в рабочем и нерабочем состояниях), а также на остальных стадиях жизненного цикла (изготовления, монтажа, испытаний, демонтажа и т.д.) они сохраняли заявленные геометрическую форму, прочность, жесткость, устойчивость, износо - и коррозионную стойкость, а также - уравновешенность (последнее, только для некоторых типов стрел портальных кранов).
Прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность расчетных элементов металлоконструкции, а также соответствующие показатели безопасности механизмов грузоподъемной машины с учетом установленных режимов работы должны быть подтверждены расчетом.
2. Грузоподъемные машины, перемещающиеся по рельсовому пути, должны быть оборудованы специальными устройствами, предотвращающими риск их схода с рельсовых путей, а также несанкционированное перемещение под воздействием ветровых нагрузок.
Если, несмотря на наличие указанных устройств, риск схода с рельсовых путей существует, например, из-за возможного сейсмического воздействия или поломки самих рельсовых путей, необходимо применять дополнительные приспособления, предотвращающие возможное падение оборудования.
3. Грузоподъемные машины должны быть сконструированы и изготовлены с учетом предусмотренных условий эксплуатации, времени работы и режима работы механизмов. Механизмы подъема грузоподъемных машин, предназначенных для обслуживания интенсивных технологических процессов, должны быть оснащены регистраторами наработки.
Регистраторами наработки (с ограничителями грузового момента) должны быть оснащены и все свободно стоящие грузоподъемные краны стрелового типа.
Материалы, используемые для изготовления грузоподъемных машин, должны выбираться с учетом предусмотренных условий эксплуатации (в рабочем и нерабочем состояниях) таких как температура, агрессивность среды, взрыво- пожароопасность среды и т.п. Качество материалов должно подтверждаться сертификатами изготовителя.
4. Блоки и барабаны для стальных канатов должны иметь диаметр, не ниже определяемого группой классификации механизма, в котором они установлены. Ручей блока и нарезка канавок на барабане должны соответствовать диаметру установленного стального каната.
Расчетное усилие для выбора стального каната определяется конструкцией механизма с учетом кратности полиспаста. Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) стального каната должен быть не ниже определяемого группой классификации механизма, в котором канат установлен. Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) стального каната для каждой отдельной ветви стропов должен быть не менее 6, при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90°. Расчетную нагрузку для каждой из ветвей многоветвевых стропов принимают из условия, что груз удерживается тремя или меньшим количеством ветвей.
Стальные канаты, предназначенные непосредственно для подъема или удержания груза (кроме канатов канатных дорог и кольцевых стропов) не должны иметь никаких сращиваний, кроме заделки концов канатов.
Качество заделки концов и способ крепления стальных канатов выбирают для обеспечения соответствующего уровня безопасности механизма и грузоподъемной машины в целом.
5. Размеры звездочек должны выбираться с учетом группы классификации механизма и шага цепи.
Расчетное усилие для выбора цепи определяется конструкцией механизма с учетом кратности полиспаста. Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) цепи должен быть не ниже определяемого группой классификации механизма, в котором цепь установлена.
Способ крепления и сращивание кольцевой цепи выбирают для обеспечения соответствующего уровня безопасности механизма и грузоподъемной машины в целом.
Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) цепи для каждой отдельной ветви стропов должен быть не менее 4, при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90°. Расчетную нагрузку для каждой из ветвей многоветвевых стропов принимают из условия, что груз удерживается тремя или меньшим количеством ветвей.
При использовании в конструкции стропов текстильных канатов и лент минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) текстильного каната или ленты для каждой отдельной ветви стропов должен быть не менее 7, при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90°.
Сращивание (прошивка) текстильных канатов и лент не должно приводить к снижению заданного минимального коэффициента использования каждой отдельной ветви стропа.
6. Устройства, предназначенные для осуществления контроля над перемещениями, должны функционировать так, чтобы грузоподъемные машины, на которых они установлены, были безопасными.
Грузоподъемные машины должны быть сконструированы, изготовлены или оснащены специальными устройствами, которые позволяли бы ограничивать амплитуду движений соответствующих компонентов машин в установленных пределах. При необходимости в начале работы данных устройств должен подаваться предупредительный сигнал.
Если отдельно стоящие и движущиеся по рельсовым путям грузоподъемные машины могут случайно оказаться в непосредственной близости друг от друга, вызывая риск столкновения, то они должны быть оборудованы системами, позволяющими избежать возникновения данного риска.
Грузоподъемные машины должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы не допустить опасного смещения или свободного и неконтролируемого падения размещенных на них грузов, даже если причиной их возникновения является полное или временное отключение энергии либо остановка машины оператором.
При нормальных условиях эксплуатации процесс опускания груза путем использования только системы фрикционных тормозов не должен являться единственно возможным способом, за исключением тех машин, которые не могут функционировать иначе.
Устройства удержания груза должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы исключить любую возможность случайного падения грузов.
7. Рабочее положение грузоподъемной машины должно быть таким, чтобы обеспечить максимально возможный обзор траекторий движения ее подвижных частей в целях предотвращения возможных столкновений с людьми, оборудованием либо другими машинами, передвигающимися в это же время в непосредственной близости и создающими при этом определенную опасность.
Грузоподъемные машины, перемещающиеся по рельсовому пути, должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы защитить людей от травм, возникновение которых связано с грузами, транспортными платформами или противовесами (при их наличии). В случае необходимости для выполнения этого требования доступ к зоне перемещения груза в нормальных условиях эксплуатации должен быть исключен.
Если в процессе контроля или технического обслуживания существует риск раздавливания между каким-либо неподвижным элементом и транспортной платформой частей тела человека, находящегося ниже или выше нее, необходимо обеспечить достаточное свободное пространство в виде укрытия или установку механических устройств, блокирующих процесс передвижения транспортной платформы.
8. Передвижение транспортной платформы грузоподъемной машины, обслуживающей неподвижные площадки, должно осуществляться по жестким направляющим. Подъемные системы с шарнирным механизмом типа ножниц также рассматриваются в качестве систем с жесткими направляющими.
Если люди имеют доступ к транспортной платформе, то грузоподъемная машина должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы обеспечить неподвижное состояние транспортной платформы при доступе, в частности при погрузке или разгрузке.
Грузоподъемная машина должна быть сконструирована и изготовлена так, чтобы разница между уровнями транспортной платформы и обслуживаемой ей посадочной площадки не вызывала риска спотыкания или падения.
9. Если существует риск, связанный с падением груза с транспортной платформы, грузоподъемная машина должна быть сконструирована и изготовлена так, чтобы исключить возникновение данного риска.
10. В местах посадки/высадки (погрузки/разгрузки) риск соприкосновения людей с движущейся платформой или другими находящимися в движении частями грузоподъемной машины должен быть исключен.
При наличии риска, связанного с возможностью падения людей в зоне движения транспортной платформы в момент ее отсутствия на посадочной (погрузочно-разгрузочной) площадке, должны быть предусмотрены защитные ограждения, исключающие возможность возникновения этого риска. Данные защитные ограждения не должны открываться в направлении зоны движения транспортной платформы. Они должны иметь защитное устройство с блокировкой, срабатывающее в зависимости от занимаемого транспортной платформой положения и предотвращающее опасное движение транспортной платформы, пока защитные ограждения не будут закрыты и заблокированы, и открытие защитного ограждения до остановки транспортной платформы у соответствующей посадочной (погрузочно-разгрузочной) площадки.
11. Для подтверждения работоспособности грузоподъемных машин периодически они должны подвергаться грузовым статическим и динамическим испытаниям с нагрузкой 1,25 паспортной грузоподъемности (статические испытания) и 1,1 паспортной грузоподъемности (динамические испытания). Методика проведения грузовых испытаний должна быть изложена в Руководстве по эксплуатации грузоподъемной машины.
Вновь изготовленные грузоподъемные машины (свободно стоящие краны стрелового типа) дополнительно подвергают испытаниям на общую устойчивость против опрокидывания. Методика проведения испытаний должна быть изложена в Руководстве по эксплуатации грузоподъемной машины.
12. Устройства управления грузоподъемных машин, приводимых в действие вручную, должны быть с автоматическим возвратом в исходное положение. Однако при управлении частью либо всем процессом перемещения, при котором полностью отсутствует угроза столкновения грузов или машин, указанные устройства управления могут быть заменены специальными устройствами, позволяющими производить автоматическую остановку в предварительно заданных положениях без использования устройства с автоматическим возвратом в исходное положение.
Канатные транспортные платформы, тяговые средства должны удерживаться противовесами либо устройством, позволяющим контролировать натяжение.
13. Каждая часть грузоподъемной цепи, каната или стропы, не являющаяся сборочной единицей, должна иметь нанесенную на нее маркировку, а в случаях, когда это не представляется возможным, - табличку или несъемное кольцо с указанием наименования и адреса изготовителя.
Грузоподъемные цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты должны иметь свидетельство, содержащее следующую информацию:
- наименование и адрес изготовителя;
- марка цепи, стального каната, текстильного каната или ленты, включающая номинальный размер, конструкцию и данные о материале;
- использовавшийся метод проведения испытаний;
- минимальная разрывная (или разрушающая) нагрузка.
Форму данного свидетельства утверждает Комиссия Таможенного союза.
ГАРАНТ:
См. форму свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент и правила его оформления, утвержденную решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. N 81
14. На всех грузозахватных приспособлениях должны указываться обозначение материала, для которых они предназначены (если эта информация необходима для безопасной эксплуатации) и максимальная грузоподъемность.
Для грузозахватных приспособлений, нанесение маркировки на которые невозможно, указанная выше информация должна быть нанесена на табличку, надежно закрепленную на них, или располагаться в месте, в котором существует наименьший риск ее истирания (например, в результате износа) или оказания негативного воздействия на уровень прочности грузозахватных приспособлений, и должна быть четко различимой.
15. На каждой грузоподъемной машине должна быть указана ее максимальная паспортная грузоподъемность, а для кранов стрелового типа - дополнительно установлена табличка с грузовой характеристикой.
На грузоподъемные машины, предназначенные исключительно для подъема грузов, оборудованные транспортными платформами, предусматривающими возможность доступа к ним людей, должно быть четко нанесено предупреждение, запрещающее подъем людей. Это предупреждение должно быть хорошо видно с любого места, с которого возможен доступ на транспортные платформы, и сохраняться в течение всего срока службы машины.
16. Механизмы грузоподъемной машины должны быть снабжены тормозами нормально замкнутого типа (кроме тормозов механизма поворота, которые могут быть нормально разомкнутыми).
Коэффициент запаса торможения механизма подъема грузоподъемной машины назначают с учетом группы классификации механизма, но не ниже 1,5.
Механизмы подъема грузоподъемных машин, предназначенных для подъема и транспортировки опасных грузов, должны быть оснащены двумя тормозами, при этом коэффициенты запаса торможения каждого из них назначают исходя из обеспечения заданной безопасности.
17. Грузозахватные органы грузоподъемной машины должны соответствовать требованиям обеспечения заданной безопасности и препятствовать самопроизвольному расцеплению, падению или высыпанию груза во время его подъема и транспортировки, в том числе, при сбоях системы управления.
Грузовые крюки, за исключением крюков специального исполнения, должны быть установлены на упорных подшипниках качения.
Крепление крюка на подвеске, должно полностью исключать его несанкционированное разъединение с подвеской во время эксплуатации.
Каждый крюк грузоподъемной машины должен быть снабжен защелкой, препятствующей произвольному выпадению стропа, кольца или проушины из зева крюка во время подъема и транспортировки груза.
18. Электрооборудование и система управления грузоподъемной машиной должны соответствовать требованиям обеспечения заданной безопасности и отвечать требованиям групп классификации установленной на ней механизмов.
Система управления грузоподъемной машиной должна быть, как минимум, оборудована нулевой и токовой защитой, исключать возможность несанкционированного запуска приводов механизмов, а также возможность поражения персонала электрическим током.
19. Гидрооборудование грузоподъемной машины должно соответствовать требованиям обеспечения заданной безопасности, исключать повреждение элементов гидропривода при соприкосновении с элементами металлоконструкции и исключать самопроизвольное опускание груза (стрелы) в аварийных ситуациях.
Каждый гидравлический контур должен быть предохранен от превышения давления предохранительным клапаном, отрегулированным на работу с номинальным грузом, равным паспортной грузоподъемности и опломбированным.
20. Грузоподъемные машины должны быть оснащены необходимыми приборами безопасности: ограничителями (например, ограничителями рабочих движений, необходимыми блокировками дверей входа в кабину и т.п.) и указателями (например, световой индикацией наличия напряжения питания, индикацией взвешивающих устройств, звуковой сигнализацией начала подъема и транспортировки груза и т.п.). Перечень и количество необходимых ограничителей и указателей грузоподъемной машины выбирают исходя из ее конструктивных особенностей, степени ответственности и обеспечения требуемого уровня безопасности.
21. Аппараты управления грузоподъемной машиной должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы управление было удобным и не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом.
Направление перемещения рукояток и рычагов должно по возможности соответствовать направлению движения механизмов.
22. Внутренние размеры кабин управления грузоподъемной машиной должны отвечать требованиям эргономики и безопасности, установленным для данного оборудования.
23. Легкодоступные, находящиеся в движении части грузоподъемной машины, должны быть закрыты прочными съемными заграждениями, допускающим осмотр и обслуживание механизмов.
Неизолированные токоведущие части электрооборудования грузоподъемных машин, расположенные в местах, не исключающих возможность прикосновения к ним, должны быть ограждены.
24. Галереи, площадки и лестницы грузоподъемных машин должны обеспечивать заданную прочность, а их размеры - соответствовать установленным требованиям безопасности.
25. Сварные соединения расчетных элементов металлоконструкций грузоподъемных машин должны обеспечивать их безопасность.
26. Рельсовый путь (для грузоподъемных машин, передвигающихся по рельсовому пути) должен быть сконструирован и изготовлен так, чтобы в процессе эксплуатации (в рабочем и нерабочем состояниях), а также на остальных стадиях жизненного цикла грузоподъемной машины (монтаже, испытаниях и т.д.) он сохранял заявленную прочность, жесткость, устойчивость, усталость, износо- и коррозионную стойкость.

Оборудование для обработки и переработки пищевых продуктов, производства косметических средств или фармацевтических препаратов

1. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами, должны быть пригодны для применения по назначению. Поверхности материалов и их покрытия должны быть стойкими к контактирующим средам и обеспечивать возможность их очистки и проведения дезинфекции без разрушения, образования трещин, сколов, отслаивания или истирания.
2. Поверхности оборудования, контактирующие с продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами, должны быть ровными, без выступов или углублений, способствующих скоплению продукта.
Оборудование должно легко поддаваться очистке и дезинфекции (при необходимости при предварительном удалении всех легко снимающихся деталей). Внутренние поверхности оборудования должны иметь радиусное сопряжение, позволяющее произвести их тщательную очистку.
3. Необходимо, чтобы существовала возможность полного удаления из оборудования жидкостей, газов и аэрозолей, выделяемых продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами, а также образующихся в результате очистки и дезинфекции.
4. Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы предотвратить попадание в него посторонних веществ или вредителей (например, насекомых), а также скопление любых органических веществ в недоступных для очистки местах.
5. Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы исключить возможность контакта опасных для здоровья вспомогательных веществ (например, смазки) с пищевыми продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами.
6. В руководстве (инструкции) по эксплуатации оборудования должна содержаться информация относительно средств и методов, рекомендуемых для проведения очистки, дезинфекции и промывания.

Приложение N 3
к техническому регламенту Таможенного союза
"О безопасности машин и оборудования"
(ТР ТС 010/2011)

Перечень
объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации

1. Станки деревообрабатывающие бытовые.
2. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним.
3. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов.
4. Машины сельскохозяйственные.
5. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические.
6. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.
7. Инструмент механизированный, в том числе электрический.
8. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава:
- пилы бензиномоторные;
- пилы цепные электрические.
9. Исключен по истечении 6 месяцев с даты официального опубликования решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. N 37.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 9
ГАРАНТ:
О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) см. решение Коллегии ЕЭК от 15 ноября 2016 г. N 147
10. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок:
- комбайны очистные;
- комплексы механизированные;
- крепи механизированные для лав;
- пневмоинструмент.
11. Оборудование для проходки горных выработок:
- комбайны проходческие по углю и породе;
- крепи металлические для подготовительных выработок.
12. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта:
- конвейеры шахтные скребковые;
- конвейеры шахтные ленточные;
- лебедки шахтные и горнорудные.
13. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин:
- перфораторы пневматические (молотки бурильные);
- пневмоударники;
- станки для бурения скважин в горнорудной промышленности;
-установки бурильные.
14. Оборудование для вентиляции и пылеподавления:
- вентиляторы шахтные;
- средства пылеулавливания и пылеподавления;
- компрессоры кислородные.
15. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные.

Перечень
объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия

1. Турбины и установки газотурбинные.
2. Машины тягодутьевые.
3. Дробилки.
4. Дизель-генераторы.
5. Приспособления для грузоподъемных операций.
6. Конвейеры.
7. Тали электрические канатные и цепные.
8. Транспорт производственный напольный безрельсовый.
9. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее.
10. Оборудование для переработки полимерных материалов.
11. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные).
12. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное:
- установки воздухоразделительные и редких газов;
- аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло - и массообменная криогенных систем и установок;
- компрессоры (воздушные и газовые приводные);
- установки холодильные.
13. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий.
14. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее.
15. Оборудование целлюлозно-бумажное.
16. Оборудование бумагоделательное.
17. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное.
18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения.
19. Оборудование для жидкого аммиака.
20. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды.
21. Станки металлообрабатывающие.
22. Машины кузнечно-прессовые.
23. Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых).
24. Оборудование технологическое для литейного производства.
25. Оборудование для сварки и газотермического напыления.
26. Тракторы промышленные.
27. Автопогрузчики.
28. Велосипеды (кроме детских).
29. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров.
30. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей.
31. Оборудование и машины строительные.
32. Оборудование для промышленности строительных материалов.
33. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических).
34. Оборудование технологическое для торфяной промышленности.
35. Оборудование прачечное промышленное.
36. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий.
37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства.
38. Вентиляторы промышленные.
39. Кондиционеры промышленные.
40. Воздухонагреватели и воздухоохладители.
41. Оборудование технологическое для легкой промышленности.
42. Оборудование технологическое для текстильной промышленности.
43. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей.
44. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности.
45. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности.
Информация об изменениях:
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. N 37 пункт 46 изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 6 месяцев с даты официального опубликования названного решения
См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) см. решение Коллегии ЕЭК от 15 ноября 2016 г. N 147
46. Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков:
оборудование для механической обработки продуктов питания, в том числе оборудование для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных;
оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, а также плодоовощных баз и фабрик-заготовочных.
47. Оборудование полиграфическое.
48. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности.
49. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе.
50. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях.
51. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе.
52. Фрезы:
- фрезы с многогранными твердосплавными пластинами;
- отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали;
- фрезы твердосплавные.
53. Резцы:
- резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами
- резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами.
54. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов.
55. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В.
56. Фрезы насадные:
- фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями;
- фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава;
- фрезы насадные цилиндрические сборные.
57. Инструмент из природных и синтетических алмазов:
- круги алмазные шлифовальные;
- круги алмазные отрезные.
58. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора):
- круги шлифовальные.
59. Арматура промышленная трубопроводная.
60. Инструмент абразивный, материалы абразивные:
- круги шлифовальные, в том числе для ручных машин;
- круги отрезные;
- круги полировальные;
- круги шлифовальные лепестковые;
- ленты шлифовальные бесконечные;
- диски шлифовальные фибровые.

Информация об изменениях:
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2015 г. N 55 перечень изложен в новой редакции
См. текст перечня в предыдущей редакции
Перечень
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823)
(в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2015 г. N 55)

N
п/п	Элементы технического
регламента
Таможенного союза	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание	
1	2	3	4	5	
I. Стандарты группы A (общетехнические вопросы безопасности)	
1	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ ЕН 1050-2002	Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска		
2		разделы 4 и 6 - 8
ГОСТ 2.601-2006	Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы		
3		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007	Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология		
4		разделы 4 - 6
ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007	Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы		
5		ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска		
II. Стандарты группы B (групповые вопросы безопасности)	
6	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ ИСО 8995-2002	Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений		
7		разделы 6 - 10
ГОСТ ИСО 13851-2006	Безопасность оборудования. Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты и принципы конструирования		
8		разделы 6 и 8
ГОСТ ИСО 13855-2006	Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека		
9		раздел 6
ГОСТ ИСО 14123-1-2000	Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья
от опасных веществ, выделяемых
оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования		
10		разделы 5 - 8
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)		
11		разделы 4 - 6
ГОСТ 30691-2001
(ИСО 4871-96)	Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик		
12		разделы 5 и 6
ГОСТ ЕН 349-2002	Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела		
13		раздел 5
ГОСТ ЕН 418-2002	Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции.
Принципы проектирования		
14		ГОСТ ЕН 563-2002
	Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей		
15		ГОСТ ЕН 894-2-2002	Безопасность машин. Эргономические требования
по конструированию средств отображения информации
и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации		
16		ГОСТ ЕН 953-2014
	Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и
изготовлению неподвижных
и перемещаемых устройств		
17		раздел 4
ГОСТ ЕН 1005-2-2005	Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами		
18		ГОСТ ЕН 1037-2002	Безопасность машин. Предотвращение неожиданного
пуска		
19		ГОСТ ЕН 1088-2002	Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы
конструирования и выбора		
20		раздел 4
ГОСТ ЕН 1760-1-2004	Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие
на давление. Часть 1. Основные
принципы конструирования
и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление		
21		разделы 4 и 5
ГОСТ ЕН 1837-2002	Безопасность машин.
Встроенное освещение машин		
22		разделы 4 и 7
ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996)	Безопасность машин. Основные характеристики оптических 
и звуковых сигналов опасности.
Технические требования
и методы испытаний		
23		разделы 5 - 7
ГОСТ 31193-2004
(ЕН 1032:2003)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования		
24		разделы 4 - 7
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Безопасность машин. Электрооборудование машин
и механизмов. Часть 1. Общие требования		
25		разделы 4 - 7
ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009	Безопасность машин.
Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила		
26		разделы 4 - 6
ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009	Безопасность машин.
Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные		
27		разделы 3 - 9
ГОСТ Р ИСО 14738-2007	Безопасность машин. Антропометрические
требования при проектировании рабочих мест машин		
28		разделы 3 и 4
ГОСТ Р ИСО 15534-1-2009	Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 1. Принципы определения размеров проемов для доступа всего тела человека внутрь машины		
29		разделы 3 и 4
ГОСТ Р ИСО 15534-2-2009	Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий доступа		
30		разделы 3 и 4
ГОСТ Р ИСО 15534-3-2009	Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 3. Антропометрические данные		
31		разделы 4 - 6, 8 и 9
СТБ ИСО 13849-1-2005	Безопасность машин. Элементы безопасности систем
управления. Часть 1. Общие принципы конструирования		
32		СТБ ISO 13857-2010	Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей
от попадания в опасную зону		
33		СТБ ИСО 14122-1-2004	Безопасность машин.
Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 1. Выбор постоянных средств доступа между двумя уровнями		
34		СТБ ИСО 14122-2-2004	Безопасность машин.
Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 2. Рабочие платформы и проходы		
35		СТБ ISO 14159-2011	Безопасность машин. Гигиенические требования к конструкции машин		
36		СТБ МЭК 60204-31-2006	Безопасность машин. Электрооборудование машин
и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования
безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам
и системам		
37		СТБ IEC 60335-1-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
38		СТБ МЭК 61310-1-2005	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 1. Требования к визуальным,
звуковым и осязаемым сигналам		
39		СТБ МЭК 61310-2-2005	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования к маркировке		
40		СТБ МЭК 61310-3-2005	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 3. Требования к размещению
и функционированию органов управления		
41		СТ РК МЭК 61310-1-2008	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и осязаемым сигналам		
42		СТ РК МЭК 61310-2-2008	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования к маркировке		
43		раздел 3
СТБ ЕН 547-1-2003	Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Основные принципы для определения размеров прохода для доступа человека всем телом к рабочим местам у машин		
44		СТБ ЕН 547-2-2003	Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Основные принципы для определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела		
45		СТБ ЕН 547-3-2003	Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 3. Антропометрические данные		
46		СТБ ЕН 574-2006	Безопасность машин. Устройство управления двуручное.
Принципы конструирования		
47		разделы 4 и 5
СТБ ЕН 614-1-2007	Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы		
48		СТБ ЕН 614-2-2005	Безопасность машин. Эргономические принципы
проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями		
49		СТБ ЕН 894-1-2003	Безопасность машин. Эргономические требования
к оформлению индикаторов
и органов управления.
Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами
и органами управления		
50		СТБ ЕН 894-3-2003	Безопасность машин. Эргономические требования
к оформлению индикаторов
и органов управления.
Часть 3. Органы управления		
51		СТБ ЕН 999-2003	Безопасность машин. Расположение
предохранительных устройств
с учетом скорости приближения частей тела человека		
52		СТБ ЕН 1005-3-2005	Безопасность машин. Физические характеристики человека.
Часть 3. Рекомендуемые значения физических усилий человека при работе с машинами		
53		СТБ ЕН 1299-2006	Колебания и удары механические.
Виброизоляция машин.
Указания по изоляции источников колебаний		
54		СТБ ЕН 12198-1-2003	Безопасность машин. Оценка
и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин.
Часть 1. Общие принципы		
55		СТБ ЕН 13478-2006	Безопасность машин.
Противопожарная защита		
56		разделы 4 и 5
ГОСТ 12.1.001-89	Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности		
57		раздел 2
ГОСТ 12.1.002-84	Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты.
Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах		
58		разделы 2 - 4
ГОСТ 12.1.003-83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности		
59		разделы 2 - 4, приложение 7
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования		
60		разделы 2 - 5
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны		
61		разделы 2 - 4
ГОСТ 12.1.007-76	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности		
62		разделы 2 - 6
ГОСТ 12.1.010-76	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.
Общие требования		
63		разделы 4 и 5
ГОСТ 12.1.012-2004	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования		
64		ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.
Общие требования		
65		ГОСТ 12.1.019-2009	Система безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты		
66		разделы 2 - 6
ГОСТ 12.1.030-81	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление		
67		разделы 3 - 5
ГОСТ 12.1.040-83	Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения		
68		раздел 2
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности		
69		раздел 3
ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности		
70		разделы 3 и 4
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования		
71		разделы 3 и 4
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования		
72		разделы 2 - 6
ГОСТ 12.4.040-78	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным
оборудованием. Обозначения		
73		разделы 3 - 5
ГОСТ 12.2.049-80	Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие эргономические требования		
74		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.051-80	Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое.
Требования безопасности		
75		разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.052-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом.
Общие требования безопасности		
76		ГОСТ 12.2.061-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам		
77		ГОСТ 12.2.062-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное.
Ограждения защитные		
78		разделы 2 и 3
ГОСТ 12.2.064-81	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием.
Общие требования безопасности		
79		раздел 3
ГОСТ 12.2.098-84	Система стандартов безопасности труда. Кабины звукоизолирующие.
Общие требования		
80		ГОСТ 12.3.002-2014	Система безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности		
81		разделы 5 - 9
ГОСТ Р 12.4.026-2001	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний		
82		ГОСТ Р 51338-99	Безопасность машин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения
для изготовителей машин		
83		ГОСТ Р 55068-2012	Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов на основе эпоксидных связующих, армированных стекло- и базальтоволокнами.
Технические условия		
III. Стандарты группы C	
1. Турбины	
84	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 2 и 3
ГОСТ 10731-85	Испарители поверхностного типа для паротурбинных электростанций.
Общие технические условия		
85		раздел 2
ГОСТ 20689-80	Турбины паровые стационарные
для привода компрессоров
и нагнетателей. Типы, основные параметры и общие технические требования		
86		раздел 2
ГОСТ 24278-89	Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования		
87		раздел 8
ГОСТ 25364-97	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений		
88		разделы 5 и 6
ГОСТ 27165-97	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования
к проведению измерений		
89		раздел 2
ГОСТ 28757-90	Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия		
90		разделы 2 и 3
ГОСТ 28775-90	Агрегаты газоперекачивающие
с газотурбинным приводом.
Общие технические условия		
91		раздел 2
ГОСТ 28969-91	Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия		
92		раздел 2
ГОСТ 29328-92	Установки газотурбинные
для привода турбогенераторов.
Общие технические условия		
93		СТ РК ИСО 11042-1-2008	Установки газотурбинные. Часть 1. Методы определения выбросов вредных веществ		
2. Оборудование агломерационное (машины и механизмы окускования сырья). Дробилки	
94	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности		
3. Дизель-генераторы	
95	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 13822-82	Электроагрегаты и передвижные электростанции дизельные. Общие технические условия		
96		ГОСТ 26363-84	Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения		
97		ГОСТ 23377-84	Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования		
98		ГОСТ Р 50783-95	Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования		
99		ГОСТ Р 53174-2008	Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия		
4. Оборудование горно-шахтное	
100	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТ СЭВ 3432-81	Комбайны угольные.
Общие требования безопасности		
101		СТ СЭВ 4332-84	Комбайны очистные угольные
и проходческое оборудование. Требования к освещению		
102		ГОСТ 12.2.010-75	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности		
103		ГОСТ 12.2.030-2000	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы.
Методы испытаний		
104		ГОСТ 12.2.106-85	Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных
ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки		
105		ГОСТ 12.2.232-2012	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности		
106		раздел 4
ГОСТ 7828-80	Лебедки проходческие.
Технические условия		
107		раздел 3
ГОСТ 15035-80	Лебедки подземные скреперные. Технические условия		
108		раздел 3
ГОСТ 15850-84	Парашюты шахтные для клетей. Технические условия		
109		раздел 3
ГОСТ 15851-84	Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия		
110		ГОСТ 17770-86	Машины ручные. Требования
к вибрационным характеристикам		
111		раздел 5
ГОСТ 26698.1-93	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 8 ноября 2013 г. N 1448-ст с 1 сентября 2014 г. прекращено применение ГОСТ 26698.1-93 в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 55736-2013
112		раздел 5
ГОСТ 26698.2-93	Станки буровые подземные.
Общие технические условия		
113		раздел 4
ГОСТ 26699-98	Установки бурильные шахтные. Общие технические
требования и методы испытаний		
114		раздел 5
ГОСТ 26917-2000	Машины погрузочные шахтные. Общие технические требования
и методы испытаний		
115		ГОСТ 26980-95	Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия		
116		ГОСТ 27038-86	Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности		
117		ГОСТ 27039-86	Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности		
118		раздел 4
ГОСТ 28318-89	Отвалообразователи.
Общие технические требования		
119		ГОСТ 28597-90	Крепи механизированные для лав. Общие технические требования		
120		ГОСТ 28600-90	Комбайны очистные.
Основные параметры и размеры.
Общие технические требования		
121		ГОСТ 28628-90	Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия		
122		ГОСТ 31561-2012	Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний		
123		подраздел 4.8
ГОСТ Р 50703-2002	Комбайны проходческие
со стреловидным исполнительным органом. Общие технические
требования и методы испытаний		
124		раздел 5
ГОСТ Р 51246-99	Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний		
125		раздел 5
ГОСТ Р 51681-2000	Перфораторы пневматические переносные. Штанги буровые.
Общие технические требования		
126		разделы 1 - 6
ГОСТ Р 51748-2001	Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная.
Общие технические условия		
127		раздел 6
ГОСТ Р 52018-2003	Бадьи проходческие.
Технические условия		
128		раздел 6
ГОСТ Р 52042-2003	Крепи анкерные.
Общие технические условия		
129		раздел 5
ГОСТ Р 52217-2004	Устройства прицепные проходческие.
Технические условия		
130		пункт 4.9 раздела 4
ГОСТ Р 52218-2004	Лебедки проходческие.
Общие технические требования
и методы испытаний		
131		раздел 5
ГОСТ Р 53648-2009	Дизелевозы подземные.
Общие технические требования
и методы испытаний		
132		раздел 6
ГОСТ Р 53649-2009	Комбайны очистные.
Общие технические требования.
Методы испытаний		
133		раздел 6
ГОСТ Р 53650-2009	Установки струговые.
Общие технические условия		
134		СТБ 1575-2005	Крепи механизированные
для лав. Основные параметры.
Общие технические требования.
Методы испытаний		
5. Приспособления для грузоподъемных операций	
135	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 25996-97
(ИСО 610-90)	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования.
Технические условия		
136		раздел 5,
приложение Б
ГОСТ 30441-97
(ИСО 3076-84)	Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8).
Технические условия		
137		ГОСТ EN 818-7-2010	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 7. Цепи калиброванные.
Класс Т (типы T, DAT и DT)		
138		ГОСТ EN 818-1-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке		
139		ГОСТ EN 818-2-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8		
140		ГОСТ EN 818-3-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности
для стропальных цепей класса 4		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 13 декабря 2011 г. N 1022-ст ГОСТ EN 818-3-2011 отменен с 1 января 2013 г. Введен в действие ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 "Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 4"
141		ГОСТ EN 818-4-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4.
Стропальные цепи класса 8		
142		ГОСТ EN 818-5-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5.
Стропальные цепи класса 4		
143		СТБ ЕН 1677-1-2005	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Кованые детали, класс прочности 8		
144		СТБ ЕН 1677-2-2005	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8		
145		СТ РК ISO 1835-2012	Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности М(4) для цепных стропов		
146		ГОСТ 14110-97	Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия		
147		ГОСТ 24599-87	Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия		
148		ГОСТ 25032-81	Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования		
149		ГОСТ 25573-82	Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия		
150		раздел 5
ГОСТ 30188-97	Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия		
151		ГОСТ Р 54889-2012	Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия		
6. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	
152	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ ИСО 7752-5-95	Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики		
153		ГОСТ 27551-87
(ИСО 7752-2-85)	Краны стреловые самоходные.
Органы управления.
Общие требования		
154		ГОСТ 27913-88
(ИСО 7752-1-83)	Краны грузоподъемные.
Органы управления. Расположение и характеристики. Общие принципы		
155		ГОСТ 30934.1-2002
(ИСО 9928-1:1990)	Краны грузоподъемные. Руководство по эксплуатации крана. Часть 1. Общие положения		
156		ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска		
157		ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010)	Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке		
158		ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000)	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности.
Часть 1. Платформы подъемные
с вертикальным перемещением		
159		ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000)	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности.
Часть 2. Платформы подъемные
с наклонным перемещением		
160		СТБ EN 12385-1-2009
	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
161		СТБ EN 12385-2-2009	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 2. Термины и определения, обозначения и классификация		
162		СТБ EN 12385-3-2009	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 3. Информация
по использованию и уходу		
163		СТБ EN 12385-4-2009	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 4. Многопрядные канаты общего назначения для подъема грузов		
164		СТБ EN 12385-10-2009	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 10. Канаты спиральной свивки общего применения		
165		СТБ EN 13411-2-2006	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 2. Заплетка канатных строп		
166		СТБ EN 13411-3-2009	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 3. Зажимы стопорные и запрессовка		
167		СТБ EN 13411-4-2009	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 4. Заливка металлом или пластмассами		
168		СТБ EN 13411-5-2009	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 5. Концевая заделка канатов скобой		
169		СТ РК EN 13411-3-2012	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3. Кольца и кольца безопасности		
170		СТ РК EN 13411-5-2012	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5. Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами		
171		СТ РК ISO 14518-2013	Краны грузоподъемные. Требования к испытательной нагрузке		
172		СТ РК ИСО 8686-1-2010	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 1. Общие положения		
173		СТ РК ИСО 8686-2-2010	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 2. Самоходные краны		
174		СТ РК ИСО 8686-3-2010	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 3. Башенные краны		
175		СТ РК ИСО 8686-4-2010	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 4. Консольные краны		
176		СТ РК ИСО 8686-5-2010	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 5. Мостовые и портальные краны		
177		ГОСТ 12.2.053-91	Система стандартов безопасности труда. Краны-штабелеры.
Требования безопасности		
178		ГОСТ 12.2.058-81	Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации		
179		ГОСТ 12.2.071-90	Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные.
Краны контейнерные.
Требования безопасности		
180		ГОСТ 1451-77	Краны грузоподъемные.
Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения		
181		раздел 2
ГОСТ 7075-80	Краны мостовые ручные
опорные. Технические условия		
182		ГОСТ 7352-88	Краны козловые электрические.
Типы		
183		раздел 2
ГОСТ 7890-93	Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия		
184		раздел 2
ГОСТ 13556-91	Краны башенные строительные. Общие технические условия		
185		разделы 1 и 2
ГОСТ 19494-74	Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры		
186		ГОСТ 19811-90	Краны консольные электрические стационарные. Типы		
187		пункты 2.6 - 2.13
ГОСТ 22045-89	Краны мостовые электрические
однобалочные опорные. Технические условия		
188		разделы 2 и 3
ГОСТ 22827-85	Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия		
189		ГОСТ 24390-99	Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры		
190		ГОСТ 25032-81	Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования		
191		ГОСТ 25546-82	Краны грузоподъемные.
Режимы работы		
192		ГОСТ 25835-83
	Краны грузоподъемные. Классификация механизмов
по режимам работы		
193		раздел 2
ГОСТ 27584-88	Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия		
194		разделы 2 и 6
ГОСТ 28296-89	Краны мачтовые.
Требования безопасности		
195		раздел 2 (кроме
подпункта 2.4.3,
пунктов 2.7 - 2.10,
2.12 и 2.14)
ГОСТ 28433-90	Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия		
196		пункты 2.3 - 2.6,
2.9 и 2.11
ГОСТ 28434-90	Краны-штабелеры мостовые.
Общие технические условия		
197		ГОСТ 30321-95	Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию		
7. Конвейеры	
198	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2
	СТБ ЕН 620-2007	Оборудование и системы
для непрерывной погрузки.
Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов.
Требования безопасности
и электромагнитной совместимости		
199		ГОСТ 12.2.022-80	Система стандартов безопасности труда. Конвейеры.
Общие требования безопасности		
200		ГОСТ 12.2.119-88	Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.
Общие требования безопасности		
201		ГОСТ 2103-89	Конвейеры ленточные передвижные общего назначения.
Технические условия		
202		раздел 5
ГОСТ 30137-95	Конвейеры вибрационные горизонтальные.
Общие технические условия		
8. Тали электрические канатные и цепные	
203	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4 и 5
ГОСТ 22584-96	Тали электрические канатные. Общие технические условия		
204		раздел 2
ГОСТ 28408-89	Тали ручные и кошки.
Общие технические условия		
9. Транспорт производственный напольный безрельсовый	
205	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 25940-83
(ИСО 3287-78)	Машины напольного транспорта. Маркировка и символы		
206		раздел 3
ГОСТ 29249-2001
(ИСО 6055-97)	Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний		
207		ГОСТ 30868-2002
(ИСО 6292:1996)	Транспорт напольный безрельсовый.
Системы тормозные.
Технические требования		
208		ГОСТ 30871-2002
(ИСО 3691:1980)	Транспорт напольный безрельсовый.
Требования безопасности		
209		ГОСТ 31318-2006
(ЕН 13490:2001)	Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины.
Напольный транспорт		
210		ГОСТ Р 51349-99
(ИСО 2328-93,
ИСО 2330-95,
ИСО 2331-74)	Транспорт напольный безрельсовый.
Плиты грузовые, вилы.
Технические условия		
211		ГОСТ Р 53080-2008
(ЕН 13059:2002)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт		
212		разделы 5, 7 и 8
ГОСТ 18962-97	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта.
Общие технические условия		
213		ГОСТ 31202-2003	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Рабочее место водителя. Общие эргономические требования		
10. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	
214	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ 31596-2012
(ISO 9090:1989)	Герметичность оборудования
и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения		
215		раздел 6
ГОСТ Р 50402-2011
(ИСО 5175:1987)	Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов.
Устройства предохранительные
для горючих газов и кислорода
или сжатого воздуха. Технические требования и испытания		
216		разделы 1 - 9
ГОСТ 12.2.008-75	Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура
для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности		
217		разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.052-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее
с газообразным кислородом.
Общие требования безопасности		
218		разделы 1 - 7
ГОСТ 12.2.054-81	Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые.
Требования безопасности		
219		раздел 3
ГОСТ 1077-79	Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки
и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования		
220		раздел 3
ГОСТ 5191-79	Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования		
221		раздел 5
ГОСТ 13861-89	Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия		
222		раздел 5
ГОСТ 30829-2002	Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия		
223		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 54791-2011	Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов
с давлением газа до 300 бар
(30 МПа).		
11. Оборудование целлюлозно-бумажное	
224	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 25166-82	Машины для целлюлозно-бумажной промышленности.
Требования безопасности		
225		ГОСТ 26563-85	Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Методы и средства защиты		
12. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды	
226	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 26646-90	Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования
и приемка		
227		раздел 4
ГОСТ Р 51871-2002	Устройства водоочистные.
Общие требования к эффективности и методы ее определения		
13. Станки металлообрабатывающие	
228	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ ЕН 12415-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные		
229		разделы 4 и 5
ГОСТ ЕN 12417-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Центры обрабатывающие для механической обработки		
230		разделы 4 и 5
ГОСТ ЕН 12478-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки крупные токарные
с числовым программным
управлением и центры обрабатывающие крупные токарные		
231		разделы 4 и 5
ГОСТ ЕН 12626-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки для лазерной обработки		
232		ГОСТ EN 12717-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные		
233		разделы 4 и 9
ГОСТ EN 12840-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой управления		
234		разделы 5 и 6
ГОСТ EN 12957-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки электроэрозионные		
235		разделы 4 и 5
ГОСТ ЕН 13128-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки фрезерные (включая расточные)		
236		разделы 5 и 6
ГОСТ EN 13218-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные		
237		разделы 4 и 5
ГОСТ EN 13898-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки отрезные для холодной резки металлов		
238		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 16156-2008	Безопасность металлообрабатывающих станков. Патроны кулачковые		
239		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 13788-2007	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки-автоматы токарные многошпиндельные		
240		СТБ ЕН 12348-2004	Станки для кольцевого сверления. Безопасность		
241		разделы 4, 9 - 11
ГОСТ 12.2.009-99	Станки металлообрабатывающие.
Общие требования безопасности		
242		разделы 2, 5, 6 и 7 ГОСТ 12.2.048-80	Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности		
243		раздел 2
ГОСТ 12.2.107-85	Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики		
244		раздел 6
ГОСТ 7599-82	Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия		
245		разделы 4, 8 и 9
ГОСТ 30685-2000	Станки хонинговальные
и притирочные вертикальные.
Общие технические условия		
246		раздел 5
ГОСТ Р 50786-2012	Станки металлообрабатывающие малогабаритные.
Требования безопасности		
14. Машины кузнечно-прессовые	
247	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 692-2006	Прессы механические. Безопасность		
248		разделы 1 и 2
ГОСТ 12.2.017-93	Оборудование кузнечно-прессовое.
Общие требования безопасности		
249		разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.017.3-90	Система стандартов безопасности труда. Машины правильные. Требования безопасности		
250		разделы 4, 8 - 10
ГОСТ 12.2.017.4-2003	Прессы листогибочные. Требования безопасности		
251		раздел 4
ГОСТ 12.2.055-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование
для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности		
252		разделы 4, 8 - 10
ГОСТ 12.2.113-2006	Прессы кривошипные. Требования безопасности		
253		разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.114-86	Система стандартов безопасности труда. Прессы винтовые. Требования безопасности		
254		разделы 4, 8 - 10, 12 и 13
ГОСТ 12.2.116-2004	Машины листогибочные
трех- и четырехвалковые.
Требования безопасности		
255		разделы 4, 8 - 10
ГОСТ 12.2.118-2006	Ножницы. Требования безопасности		
256		раздел 2
ГОСТ 12.2.131-92	Система стандартов безопасности труда. Машины ковочные. Требования безопасности		
257		раздел 3
ГОСТ 6113-84	Прессы шнековые горизонтальные
для керамических изделий. Технические условия		
258		раздел 3
ГОСТ 8390-84	Прессы электрогидравлические
для вырубки деталей.
Общие технические условия		
259		разделы 4, 9 - 11
ГОСТ 31541-2012	Молоты. Требования безопасности		
260		разделы 4, 8 - 10
ГОСТ 31542-2012	Автоматы и полуавтоматы кузнечно-прессовые. Требования безопасности		
261		раздел 5 и 6
ГОСТ 31543-2012	Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики
и методы их определения		
262		разделы 5 и 6
ГОСТ 31733-2012	Прессы гидравлические. Требования безопасности		
15. Оборудование деревообрабатывающее	
263	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4 и 5
ГОСТ EN 848-2-2013	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные односторонние. Часть 2. Станки фрезерные одношпиндельные с верхним расположением шпинделя		
264		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 848-1-2011	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные односторонние. Часть 1. Станки фрезерные одношпиндельные
с вертикальным нижним расположением шпинделя		
265		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ЕН 859-2010	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговальные с ручной подачей		
266		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ЕН 860-2010	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки рейсмусовые односторонние		
267		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ЕН 861-2011	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговально-рейсмусовые		
268		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ЕН 870-1-2011	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 1. Станки круглопильные универсальные (с подвижным столом и без), станки круглопильные форматные и станки круглопильные для строительной площадки		
269		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ЕН 940-2009	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки комбинированные деревообрабатывающие		
270		разделы 4 и 5
ГОСТ Р ЕН 12750-2012	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние		
271		СТБ EN 1870-10-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 10. Станки автоматические
и полуавтоматические отрезные
однополотные с подачей пилы вверх		
272		СТБ EN 1870-11-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 11. Станки автоматические и полуавтоматические
горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные)		
273		СТБ EN 1870-12-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые		
274		СТБ EN 1870-15-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 15. Станки многополотные поперечно-отрезные
с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой		
275		СТБ EN 1870-16-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 16. Станки двусторонние усорезные для V-образного распила		
276		СТБ ЕН 848-2-2004	Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки
для односторонней обработки
вращающимся инструментом.
Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя
и ручной/механизированной подачей		
277		СТБ ЕН 848-3-2004	Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки
для односторонней обработки
вращающимся инструментом.
Часть 3. Сверлильные
и фрезерные станки с числовым программным управлением		
278		СТБ ЕН 1870-2-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 2. Станки горизонтальные
и вертикальные для обрезки плит		
279		СТБ ЕН 1870-3-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные		
280		СТБ ЕН 1870-4-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 4. Станки многополотные
для продольной резки с ручной
загрузкой и/или выгрузкой		
281		СТБ ЕН 1870-5-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 5. Станки комбинированные
для циркулярной обработки
и торцевания снизу		
282		СТБ ЕН 1870-6-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 6. Станки лесопильные
и комбинированные лесопильные,
станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой		
283		СТБ ЕН 1870-7-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой/или выгрузкой		
284		СТБ ЕН 1870-8-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 8. Станки обрезные
и реечные с механизированным пильным устройством
и с ручной загрузкой и/или выгрузкой		
285		СТБ ЕН 1870-9-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 9. Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой		
286		разделы 3 - 5
ГОСТ 12.2.026.0-93	Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции		
287		ГОСТ 12.2.048.0-80	Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности		
288		раздел 2
ГОСТ 25223-82	Оборудование деревообрабатывающее.
Общие технические условия		
16. Станки деревообрабатывающие бытовые	
289	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ IEC 61029-1-2012	Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний		
290		раздел 5
ГОСТ 31206-2012	Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые, транспортабельные, индивидуального пользования. Общие требования безопасности		
291		СТБ 1390-2003
(ГОСТ Р 50787-95)	Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые, транспортабельные, индивидуального пользования. Общие требования безопасности		
17. Оборудование технологическое для литейного производства	
292	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2
	СТБ ЕН 710-2004	Требования безопасности
к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам		
293		разделы 4 и 5
ГОСТ 12.2.046.0-2004	Оборудование технологическое
для литейного производства. Требования безопасности		
294		ГОСТ 8907-87	Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия		
295		раздел 6
ГОСТ 10580-2006	Оборудование технологическое
для литейного производства.
Общие технические условия		
296		раздел 3
ГОСТ 15595-84	Оборудование литейное.
Машины для литья под давлением.
Общие технические условия		
297		ГОСТ 19497-90	Машины литейные кокильные. Общие технические условия		
298		ГОСТ 19498-74	Пескометы формовочные. Общие технические условия		
299		ГОСТ 23484-79	Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Технические требования		
300		ГОСТ 30573-98	Оборудование литейное.
Установки заливочные для алюминиевых сплавов.
Общие технические условия		
301		ГОСТ 30647-99	Оборудование литейное. Машины для литья под низким давлением. Общие технические условия		
302		разделы 4 и 5
ГОСТ 31335-2006	Оборудование технологическое
для литейного производства. Оборудование для дробеметной,
дробеструйной и дробеметно-дробеструйной обработки. Требования безопасности		
303		раздел 5
ГОСТ 31545-2012	Оборудование технологическое для литейного производства.
Шумовые характеристики и методы их контроля		
18. Машины тягодутьевые	
304	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ Р 55852-2013	Машины тягодутьевые. Общие технические требования		
19. Оборудование для нанесения металлопокрытий	
305	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 1 - 9
ГОСТ 12.2.008-75	Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического
напыления покрытий.
Требования безопасности		
20. Оборудование для сварки и газотермического напыления	
306	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 1 - 9
ГОСТ 12.2.008-75	Система стандартов безопасности труда. Оборудование
и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий.
Требования безопасности		
307		ГОСТ 21694-94	Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия		
308		ГОСТ 30275-96	Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия		
21. Линии и комплексы для машиностроения, системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные (ГПМ), роботы	
309	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 12.2.072-98	Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний		
310		ГОСТ 12.2.119-88	Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.
Общие требования безопасности		
311		раздел 2
ГОСТ 9769-79	Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия		
312		раздел 7
ГОСТ 11516-94	Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока.
Общие требования и методы испытаний		
313		ГОСТ 26050-89	Роботы промышленные.
Общие технические требования		
314		раздел 4
ГОСТ 26054-85	Роботы промышленные
для контактной сварки.
Общие технические условия		
315		раздел 4
ГОСТ 26056-84	Роботы промышленные
для дуговой сварки. Общие технические условия		
316		раздел 4
ГОСТ 26057-84	Манипуляторы сбалансированные.
Общие технические условия		
317		раздел 4
ГОСТ 27351-87	Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия		
318		ГОСТ 27696-88	Роботы промышленные. Интерфейсы.
Технические требования		
319		ГОСТ 27697-88	Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний		
320		ГОСТ 27879-88	Линии автоматические роторные
и роторно-конвейерные.
Общие технические требования		
321		раздел 2
ГОСТ Р 51140-98	Инструмент металлорежущий. Требования безопасности
и методы испытаний		
22. Редукторы зубчатые и мотор-редукторы ОМП	
322	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ 26546-85	Вариаторы цепные.
Общие технические условия		
323		раздел 5
ГОСТ 31591-2012	Мотор-редукторы.
Общие технические условия		
324		раздел 5
ГОСТ 31592-2012	Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия		
23. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые	
325	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4 и 5
ГОСТ 13568-97
(ИСО 606-94)	Цепи приводные роликовые
и втулочные. Общие технические условия		
326		разделы 4 и 5
ГОСТ 30442-97
(ИСО 9633-92)	Цепи приводные роликовые
для велосипедов.
Технические условия		
327		разделы 4 и 5
ГОСТ 191-82	Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия		
328		разделы 1 и 2
ГОСТ 588-81	Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия		
329		разделы 1 и 2
ГОСТ 589-85	Цепи тяговые разборные. Технические условия		
330		разделы 1 и 2
ГОСТ 12996-90	Цепи тяговые вильчатые. Технические условия		
331		разделы 1 и 2
ГОСТ 13552-81	Цепи приводные зубчатые. Технические условия		
332		разделы 1 и 2
ГОСТ 21834-87	Цепи приводные роликовые повышенной прочности
и точности. Технические условия		
333		разделы 1 и 2
ГОСТ 23540-79	Цепи грузовые пластинчатые
с закрытыми валиками.
Технические условия		
24. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	
334	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 32571-2013
(EN 15997:2011)	Снегоболотоходы колесные малогабаритные. Требования безопасности и методы испытаний		
335		раздел 4
ГОСТ Р 50943-2011	Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний		
336		разделы 3 и 4
ГОСТ Р 50944-2011	Снегоходы. Технические требования и методы испытаний		
337		ГОСТ Р 52008-2003	Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования		
25. Автопогрузчики	
338	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 16215-80	Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия		
339		ГОСТ 27270-87	Машины напольного транспорта. Электро- и автопогрузчики
для работы в контейнерах
и крытых железнодорожных вагонах. Основные параметры
и технические требования		
26. Велосипеды (кроме детских)	
340	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 31741-2012	Велосипеды.
Общие технические условия		
27. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов	
341	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 1494-2005	Домкраты мобильные
или передвижные и относящееся
к ним подъемное оборудование		
342		разделы 3 и 4
ГОСТ 31489-2012	Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля		
28. Машины сельскохозяйственные	
343	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2
	раздел 4
ГОСТ ISO 2332-2013	Тракторы и машины сельскохозяйственные. Присоединение орудий с помощью трехточечных устройств навески.
Зона свободного пространства вокруг орудия		
344		раздел 4
ГОСТ ISO 3776-1-2012	Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 1. Требования
к расположению креплений		
345		пункты 3.3 и 3.4
ГОСТ ISO 3776-2-2012	Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2. Требования к прочности креплений		
346		раздел 4
ГОСТ ISO 3776-3-2013	Тракторы и машины сельскохозяйственные. Поясные ремни безопасности. Часть 3. Требования к сборочным узлам		
347		ГОСТ ISO 4254-1-2013	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности.
Часть 1. Общие требования		
348		ГОСТ ИСО 4254-2-2002	Устройства для внесения в почву жидкого аммиака. Требования безопасности		
349		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ISO 4254-6-2012	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности.
Часть 6. Опрыскиватели
и машины для внесения жидких удобрений		
350		разделы 4 и 6
ГОСТ ISO 4254-8-2013	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 8. Машины для внесения твердых удобрений		
351		разделы 4 и 6
ГОСТ ISO 4254-9-2012	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 9. Сеялки		
352		раздел 6
ГОСТ ИСО 14269-2-2003	Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ
и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха		
353		ГОСТ 30879-2003
(ИСО 3795:1989)	Транспорт дорожный, тракторы
и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов отделки салона		
354		ГОСТ ЕН 690-2004	Машины сельскохозяйственные. Разбрасыватели органических удобрений. Требования безопасности		
355		ГОСТ ЕН 708-2004	Машины сельскохозяйственные. Машины почвообрабатывающие
с механизированными рабочими
органами. Требования безопасности		
356		ГОСТ ЕН 908-2004	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины дождевальные барабанного типа. Требования безопасности		
357		разделы 4, 6 и 7
ГОСТ ЕN 12525-2012	Машины сельскохозяйственные. Оборудование погрузочное фронтальное. Требования безопасности		
358		разделы 4 и 6
ГОСТ ЕN 12965-2012	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ
и лесоводства. Валы отбора мощности (ВОМ), карданные валы и защитные ограждения.
Требования безопасности		
359		разделы 4 и 6
ГОСТ ЕN 13118-2012	Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Требования безопасности		
360		разделы 4 и 6
ГОСТ ЕN 13140-2012	Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Требования безопасности.		
361		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ЕN 13448-2012	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства.
Косилки междурядные.
Требования безопасности		
362		СТБ ЕН 707-2006	Машины сельскохозяйственные. Машины для внесения жидких удобрений. Требования безопасности		
363		СТБ ISO 4254-7-2012	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные		
364		СТБ EN 14017-2009	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Требования безопасности		
365		СТБ EN 14018-2009	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Сеялки рядовые. Требования безопасности		
366		раздел 4
СТБ ISO 15077-2010	Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные.
Органы управления оператора. Усилия приведения в действие, перемещение, расположение и метод управления		
367		СТ РК ИСО 4254-1-2011	Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
368		ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные		
369		разделы 3 - 8
ГОСТ 12.2.019-2005	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные.
Общие требования безопасности		
370		разделы 3 - 5
ГОСТ 12.2.120-2005	Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности		
371		раздел 5
ГОСТ 17.2.2.02-98	Охрана природы. Атмосфера.
Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин		
372		раздел 5
ГОСТ 17.2.2.05-97	Охрана природы. Атмосфера.
Нормы и методы определения выбросов вредных веществ
с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин		
373		раздел 3
ГОСТ 6939-93	Плуги болотные и кустарниково-болотные. Общие технические условия		
374		раздел 3
ГОСТ 23074-85	Машины для внесения жидких органических удобрений.
Общие технические условия		
375		раздел 3
ГОСТ 23982-85	Машины для внесения твердых органических удобрений.
Общие технические условия		
376		ГОСТ 26336-97	Тракторы, машины для сельского
и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения
информации		
377		раздел 3
ГОСТ 32431-2013	Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой
сигнализации для проезда
по дорогам общего пользования		
378		ГОСТ 32617-2014	Машины для орошения. Общие требования безопасности		
379		раздел 4
ГОСТ Р 53055-2008	Машины сельскохозяйственные
и лесохозяйственные
с электроприводом. Общие требования безопасности		
380		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 53489-2009	Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные
и прицепные. Общие требования безопасности		
381		СТБ 1679-2006	Культиваторы для междурядной обработки почвы. Общие технические условия		
29. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	
382	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ISO 4254-10-2013	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли		
383		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ISO 4254-11-2013	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 11. Пресс-подборщики		
384		раздел 4, 6 и 7
ГОСТ ISO 4254-13-2013	Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 13. Крупные ротационные косилки		
385		раздел 3
ГОСТ ИСО 5710-2002	Установки для уборки навоза
и навозной жижи. Технические требования. Требования безопасности		
386		разделы 3, 6 - 11, 13, 15 - 17 и 19 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-70-2011	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-70. Частные требования к доильным установкам		
387		разделы 3, 6 - 11, 13, 15 - 17 и 19 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-71-2011	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-71.
Частные требования
к электрическим нагревательным приборам для выращивания
и разведения животных		
388		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ЕН 703-2012	Машины сельскохозяйственные. Машины для загрузки, смешивания и/или измельчения и распределения силоса. Требования безопасности		
389		ГОСТ ЕН 704-2004	Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики. Требования безопасности		
390		ГОСТ ЕН 745-2004	Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные
и косилки-измельчители роторные.
Требования безопасности		
391		разделы 4 - 12
ГОСТ 12.2.042-2013	Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства
и кормопроизводства. Общие требования безопасности		
392		разделы 3 и 7
ГОСТ 23708-84	Комплекты оборудования
для напольного выращивания
и содержания птицы.
Общие технические условия		
393		разделы 2 и 3
ГОСТ 28098-89	Дробилки кормов молотковые. Общие технические требования		
394		пункты 5.5 и 5.6
ГОСТ 28545-90	Установки доильные. Конструкция
и техническая характеристика		
395		разделы 4 - 6,
12 и 13
ГОСТ Р 50803-2008	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Резервуары для охлаждения
и хранения молока на молочно-
товарных фермах и приемных пунктах. Технические требования
и параметры безопасности		
30. Тракторы промышленные	
396	статьи 4 и 5,
приложение 1 и 2	разделы 3 - 10
ГОСТ 12.2.121-2013	Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности		
31. Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров	
397	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ ИСО 3164-2002	Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации
при лабораторных испытаниях		
398		ГОСТ ИСО 3450-2002	Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин.
Требования к эффективности
и методы испытаний		
399		ГОСТ ИСО 5006-3-2000	Машины землеройные. Обзорность
с рабочего места оператора.
Часть 3. Критерии		
400		ГОСТ ISО 5010-2011	Машины землеройные.
Системы рулевого управления колесных машин		
401		ГОСТ ИСО 6405-1-2000	Машины землеройные.
Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы		
402		ГОСТ ИСО 6405-2-2000	Машины землеройные.
Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 2. Специальные символы для машин, рабочего оборудования и приспособлений		
403		ГОСТ ИСО 9244-2001	Машины землеройные. Знаки безопасности и символические изображения опасности.
Основные принципы		
404		ГОСТ ИСО 10263-4-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования		
405		ГОСТ ИСО 10263-5-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора.
Часть 5. Метод испытаний системы оттаивания ветрового стекла		
406		ГОСТ ИСО 10265-2013	Машины землеройные.
Гусеничные машины. Требования
к эффективности и методы испытаний тормозных систем		
407		ГОСТ ИСО 10570-2013	Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования		
408		ГОСТ ИСО 11112-2000	Машины землеройные. Сиденье оператора. Размеры и технические требования		
409		ГОСТ ИСО 12508-2000
	Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны обслуживания. Притупленность кромок		
410		ГОСТ ИСО 12509-2000	Машины землеройные. Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие		
411		ГОСТ ИСО 10532-2000	Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования		
412		ГОСТ EN 474-1-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
413		ГОСТ EN 474-2-2012	Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам		
414		ГОСТ EN 474-3-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам		
415		ГОСТ EN 474-4-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования
к экскаваторам-погрузчикам		
416		ГОСТ EN 474-5-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования
к гидравлическим экскаваторам		
417		ГОСТ EN 474-6-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам		
418		ГОСТ EN 474-7-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скреперам		
419		ГОСТ EN 474-8-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к автогрейдерам		
420		ГОСТ EN 474-10-2012	Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям		
421		ГОСТ EN 474-11-2012	Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам		
422		ГОСТ 27250-97
(ИСО 3411-95)	Машины землеройные. Антропометрические данные
операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора		
423		ГОСТ 27258-87
(ИСО 6682-86)	Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости
органов управления		
424		ГОСТ 30688-2000
(ИСО 8643-97)	Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы
и обратные лопаты-погрузчики. Устройство ограничения скорости опускания стрелы. Технические требования и методы испытаний		
425		ГОСТ 30697-2000
(ИСО 10968-95)	Машины землеройные.
Органы управления оператора		
426		ГОСТ Р ИСО 3449-2009	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов.
Лабораторные испытания
и технические требования		
427		ГОСТ Р ИСО 3471-2009	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании.
Технические требования
и лабораторные испытания		
428		ГОСТ Р ИСО 12117-2009	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании (TOPS)
для миниэкскаваторов. Лабораторные испытания и технические требования		
429		СТБ ISO 2867-2009	Машины землеройные.
Системы доступа		
430		СТБ ИСО 2860-2001	Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий		
431		СТБ ИСО 3457-2006	Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения
и технические требования		
432		СТБ ИСО 6683-2006	Машины землеройные.
Ремни безопасности и места
их крепления. Технические требования и методы испытаний		
433		СТБ EN 12643-2007	Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления		
434		ГОСТ 12.2.130-91	Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые.
Общие требования безопасности
и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля		
435		разделы 3 и 5
ГОСТ 11030-93	Автогрейдеры. Общие технические условия		
436		раздел 3
ГОСТ 16469-79	Экскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия		
437		раздел 2
ГОСТ 30035-93	Скреперы. Общие технические условия		
438		раздел 5
ГОСТ 30067-93	Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные.
Общие технические условия		
32. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	
439	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ EN 13020-2012	Машины для устройства, ремонта
и содержания дорожных покрытий.
Требования безопасности		
440		СТБ ЕН 500-1-2003	Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
441		СТБ ЕН 500-2-2004	Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 2. Специальные требования к дорожным фрезам		
442		СТБ ЕН 500-4-2004	Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 4. Специальные требования к машинам для уплотнения грунта		
443		СТБ EN 536-2007	Машины строительно-дорожные. Установки асфальтосмесительные. Требования безопасности		
444		СТБ ЕН 13019-2006	Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности		
445		СТБ ЕН 13021-2006	Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности		
446		СТБ ЕН 13524-2007	Машины для содержания автомобильных дорог.
Требования безопасности		
447		ГОСТ 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности		
448		пункт 2.1.6
ГОСТ 21915-93	Асфальтоукладчики. Общие технические условия		
449		пункт 2.1.7,
подпункт 4.3.1.6
ГОСТ 27336-93	Автобетононасосы. Общие технические условия		
450		пункт 2.1.7
ГОСТ 27338-93	Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия		
451		пункты 2.1.6 и 4.3.16
ГОСТ 27339-93	Автобетоносмесители. Общие технические условия		
452		пункты 3.1.6, 5.3.13
и 5.3.14
ГОСТ 27614-93	Автоцементовозы. Общие технические условия		
453		подраздел 5.7,
пункты 7.3.8 - 7.3.10
ГОСТ 27811-95	Автогудронаторы. Общие технические условия		
454		ГОСТ 27816-88	Асфальтоукладчики. Методы испытаний		
455		подраздел 4.2, подпункты 6.3.9 - 6.3.15
ГОСТ 27945-95	Установки асфальтосмесительные.
Общие технические условия		
456		ГОСТ 31548-2012	Катки дорожные самоходные. Общие технические условия		
457		ГОСТ 31522-2012	Плиты вибрационные уплотняющие.
Общие технические условия		
458		ГОСТ 31556-2012	Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия		
33. Оборудование и машины строительные	
459	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4, 6 - 29
ГОСТ 30700-2000
(МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей		
460		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-1-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударно-сверлильным машинам		
461		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам		
462		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-4-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-4. Частные требования
к плоскошлифовальным
и ленточно-шлифовальным машинам		
463		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-5-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам		
464		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-6. Частные требования
к молоткам и перфораторам		
465		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла		
466		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-9-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания
внутренней резьбы		
467		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)		
468		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-14-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам		
469		разделы 4 и 10 - 29
ГОСТ IEC 61029-1-2012	Машины переносные электрические. Общие требования безопасности
и методы испытаний		
470		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-1-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний дисковых пил		
471		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-2-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил		
472		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний строгальных
и рейсмусовых машин		
473		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-4-2012	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний настольных шлифовальных машин		
474		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний ленточных пил		
475		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-6-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний машин
для сверления алмазными сверлами с подачей воды		
476		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-7-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний алмазных
пил с подачей воды		
477		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин		
478		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-9-2012	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности
и методы испытаний
торцовочных пил		
479		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.
Часть 1. Общие требования		
480		разделы 19, 25 - 30
ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-3. Частные требования
к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента		
481		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012	Машины переносные электрические. Часть 2-11. Частные требования безопасности и методы испытаний комбинированных дисковых пил		
482		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона		
483		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди		
484		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-16. Частные требования
к скобозабивным машинам		
485		разделы 4 и 9
ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-17. Частные требования
к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок		
486		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования к ленточным пилам		
487		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010	Мобильные подъемники
с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности, испытания		
488		ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004)	Мобильные подъемники
с рабочими платформами. Требования безопасности
и контроль технического состояния при эксплуатации		
489		ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007)	Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа. Расчеты конструкции, требования безопасности, методы испытаний		
490		ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008)	Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 1. Подъемники
со складывающимися ограждениями		
491		ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009)	Мобильные подъемники
с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 2. Подъемники
с непроводящими (изолирующими) компонентами		
492		СТБ EN 12001-2008	Машины для транспортирования, нанесения и распределения бетонных и растворных смесей.
Требования безопасности		
493		СТБ EN 12158-1-2008	Подъемники строительные грузовые. Часть 1. Подъемники
с доступной платформой		
494		СТБ EN 12158-2-2008	Подъемники строительные грузовые. Часть 2. Наклонные подъемники с недоступными грузоподъемниками		
495		СТБ EN 12159-2010	Подъемники строительные грузопассажирские
с вертикальным перемещением кабины		
496		СТБ ЕН 792-1-2007	Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности.
Часть 1. Машины для крепления деталей без резьбы		
497		СТБ ЕН 792-2-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные		
498		СТБ ЕН 792-3-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 3. Машины для сверления и нарезания резьбы		
499		СТБ ЕН 792-4-2006	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 4. Машины ударные		
500		СТБ ЕН 792-5-2006	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные		
501		СТБ ЕН 792-6-2006	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 6. Машины резьбозавертывающие		
502		СТБ ЕН 792-7-2007	Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности.
Часть 7. Машины шлифовальные		
503		СТБ ЕН 792-8-2007	Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности.
Часть 8. Машины полировальные
и шлифовальные		
504		СТБ ЕН 792-9-2007	Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности.
Часть 9. Машины зачистные		
505		СТБ ЕН 792-10-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 10. Машины запрессовочные		
506		СТБ ЕН 792-11-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы		
507		СТБ ЕН 792-12-2007	Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности.
Часть 12. Пилы малогабаритные
дисковые колебательного
и возвратно-поступательного действия		
508		СТБ ЕН 792-13-2007	Машины ручные неэлектрические.
Требования безопасности.
Часть 13. Машины для забивания крепежных изделий		
509		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.010-75	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности		
510		ГОСТ 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные
и дорожные. Общие требования безопасности		
511		раздел 4
ГОСТ 12.2.030-2000	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний		
512		раздел 3
ГОСТ 10084-73	Машины ручные электрические. Общие технические условия		
513		раздел 2
ГОСТ 12633-90	Машины ручные пневматические вращательного действия.
Общие технические условия		
514		раздел 4
ГОСТ 17770-86	Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам		
515		ГОСТ 26055-84	Манипуляторы для
строительно-монтажных работ.
Общие технические требования		
516		ГОСТ 27336-93	Автобетононасосы.
Общие технические условия		
517		ГОСТ 27338-93	Установки бетоносмесительные механизированные.
Общие технические условия		
518		ГОСТ 27339-93	Автобетоносмесители.
Общие технические условия		
519		ГОСТ 27614-93	Автоцементовозы.
Общие технические условия		
520		раздел 2
ГОСТ 29168-91	Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия		
521		разделы 3 - 12
ГОСТ Р 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные.
Общие требования безопасности		
522		ГОСТ Р 50906-96	Оборудование сваебойное.
Общие требования безопасности		
523		раздел 6
ГОСТ Р 50950-96	Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия		
524		раздел 6
ГОСТ Р 51041-97	Молоты сваебойные.
Общие технические условия		
525		раздел 6
ГОСТ Р 51363-99	Вибропогружатели
и сваевыдергиватели.
Общие технические условия		
526		раздел 6
ГОСТ Р 51601-2000	Погрузчики строительные одноковшовые.
Общие технические условия		
527		раздел 6
ГОСТ Р 51602-2000	Копры для свайных работ.
Общие технические условия		
528		раздел 6
ГОСТ Р 51803-2001	Конвейеры строительные передвижные ленточные.
Общие технические условия		
529		СТБ 1208-2000	Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний		
34. Оборудование для промышленности строительных материалов	
530	статьи 4 и 5,
приложение 1 и 2	ГОСТ 12.2.100-97	Машины и оборудование
для производства глиняного
и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности		
531		раздел 3
ГОСТ 9231-80	Смесители лопастные двухвальные.
Технические условия		
532		раздел 3
ГОСТ 10037-83	Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия		
533		ГОСТ 10141-91	Мельницы стержневые
и шаровые. Общие технические требования		
534		раздел 3
ГОСТ 12367-85	Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия		
535		раздел 5
ГОСТ 27636-95	Оборудование камнедобывающее
и камнеобрабатывающее.
Общие технические условия		
536		ГОСТ 28122-95	Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Общие технические требования
и методы контроля		
537		ГОСТ 28541-95	Станки камнераспиловочные. Общие технические
требования и методы контроля		
538		ГОСТ 30369-96	Станки камнефрезерные.
Общие технические требования
и методы контроля		
539		ГОСТ 30540-97	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.
Общие технические требования
и методы контроля		
35. Дробилки	
540	статьи 4 и 5,
приложение 1 и 2	ГОСТ ISO 21873-1-2013	Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 1. Терминология и технические условия поставки		
541		ГОСТ ISO 21873-1-2013	Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 2. Требования безопасности		
542		ГОСТ 6937-91	Дробилки конусные.
Общие технические требования		
543		раздел 5
ГОСТ 7090-72	Дробилки молотковые однороторные. Технические условия		
544		раздел 2а
ГОСТ 12375-70	Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия		
545		раздел 6
ГОСТ 12376-71	Дробилки однороторные среднего 
и мелкого дробления.
Технические условия		
546		раздел 6
ГОСТ 27412-93	Дробилки щековые. Общие технические условия		
36. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	
547	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 5 - 12
ГОСТ ИСО 4254-4-2002	Лебедки трелевочные.
Требования безопасности		
548		разделы 2 и 3
ГОСТ ИСО 7914-2002	Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Минимальные клиренсы
и размеры рукояток		
549		раздел 3
ГОСТ ИСО 7918-2002	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Защитное устройство дискового
полотна. Размеры		
550		раздел 5
ГОСТ ISO 8083-2011	Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования
и методы испытаний		
551		раздел 5
ГОСТ ISO 8084-2011	Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний		
552		раздел 5
ГОСТ ISO 11169-2011	Тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные
и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и
методы испытаний тормозных систем		
553		раздел 5
ГОСТ ISO 11512-2011	Тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные
и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности
и методы испытаний тормозных систем		
554		разделы 4 и 5
ГОСТ ISO 11850-2011	Машины для леса самоходные. Требования безопасности		
555		разделы 8 - 29
ГОСТ 30506-97
(МЭК 745-2-13-89)	Машины ручные электрические. Частные требования
безопасности и методы испытаний цепных пил		
556		раздел 4
ГОСТ 30723-2001
(ИСО 6533-93,
ИСО 6534-92)	Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитные устройства передней
и задней рукояток.
Размеры и прочность		
557		раздел 4
ГОСТ 31183-2002
(ИСО 11806:1997)	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования
безопасности. Методы испытаний		
558		разделы 4 и 6
ГОСТ EN 609-1-2012	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые		
559		разделы 4 и 6
ГОСТ ЕН 609-2-2012	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства.
Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые		
560		разделы 4 и 6
ГОСТ EN 13525-2012	Машины для лесного хозяйства. Машины для измельчения древесины. Требования безопасности		
561		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012	Машины для леса самоходные. Устройства защиты
при опрокидывании. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Машины общего назначения		
562		ГОСТ Р ИСО 11448-2002	Измельчители и дробилки передвижные с автономным
приводом. Требования безопасности и методы испытаний		
563		раздел 3
ГОСТ Р ИСО 15078-2002	Погрузчики леса. Расположение
и порядок перемещения двухрычажных органов управления		
564		разделы 9 - 31
ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-13. Частные требования
к цепным пилам		
565		раздел 4
ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97)	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний		
566		разделы 6 и 7
ГОСТ Р 54454-2011 (ИСО 19472:2006)	Машины для леса. Лебедки. Определения, технические требования, требования безопасности		
567		СТБ ЕН 14861-2007	Машины лесозаготовительные. Машины самоходные.
Требования безопасности		
568		разделы 3 - 8
ГОСТ 12.2.102-2013	Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные
и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности
и оценки безопасности труда		
569		разделы 1 и 2
ГОСТ 12.2.104-84	Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности		
570		раздел 4
ГОСТ 15594-80	Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия		
571		раздел 3
ГОСТ 31742-2012	Пилы бензиномоторные цепные. Требования безопасности. Методы испытаний		
572		раздел 3
ГОСТ 32431-2013	Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам
общего пользования		
573		разделы 4 - 9
ГОСТ Р 51754-2001	Машины и оборудование для нижних лесопромышленных складов. Требования безопасности. Методы контроля		
574		раздел 6
ГОСТ Р 52291-2004	Погрузчики леса. Оборудование рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия		
37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства	
575	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ EN 1501-2-2012	Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой		
576		СТБ EN 1501-1-2007	Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы с задней загрузкой		
577		СТБ ГОСТ Р 50631-2002	Машины для городского коммунального хозяйства
и содержания дорог. Специальные требования безопасности		
37. Оборудование прачечное промышленное	
578	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83)	Машины и оборудование
для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности		
579		ГОСТ 27457-93	Машины стиральные промышленные. Общие технические условия		
38. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий	
580	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83)	Машины и оборудование
для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности		
581		ГОСТ Р 51362-99
(ИСО 7000-89)	Машины для химической чистки одежды. Символы графические органов управления и других
устройств		
39. Вентиляторы промышленные	
582	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 31350-2007
(ИСО 14694:2003)	Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования
к производимой вибрации
и качеству балансировки		
583		раздел 2
ГОСТ 5976-90	Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия		
584		ГОСТ 6625-85	Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия		
585		раздел 3
ГОСТ 9725-82	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия		
586		ГОСТ 11004-84	Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия		
587		раздел 2
ГОСТ 11442-90	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия		
588		раздел 3
ГОСТ 24814-81	Вентиляторы крышные радиальные.
Общие технические условия		
589		раздел 3
ГОСТ 24857-81	Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия		
40. Кондиционеры промышленные	
590	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ IEC 60335-2-40-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования
к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям		
591		СТБ EN 14511-4-2009	Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты
и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Часть 4. Требования		
592		ГОСТ 30646-99	Кондиционеры центральные общего назначения. Общие технические условия		
593		ГОСТ Р 50553-93	Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования		
594		ГОСТ Р 50554-93	Промышленная чистота. Фильтры и фильтрующие элементы. Методы испытаний		
41. Воздухонагреватели и воздухоохладители	
595	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 31284-2004	Воздухонагреватели
для промышленных
и сельскохозяйственных предприятий.
Общие технические условия		
42. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	
596	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 9817-95	Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия		
597		раздел 2
ГОСТ 28679-90	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения.
Общие технические условия		
598		раздел 3
ГОСТ 22992-82	Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия		
599		раздел 2
ГОСТ 28757-90	Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия		
600		раздел 4
ГОСТ Р 53321-2009	Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний		
43. Оборудование технологическое для легкой промышленности	
601	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ МЭК 60204-31-2006	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам		
602		СТБ МЭК 60335-2-28-2006	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28. Дополнительные требования к швейным машинам		
603		разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.123-90	Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности		
604		разделы 3 - 7
ГОСТ 12.2.138-97	Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний		
605		раздел 3
ГОСТ 6737-80	Машины ленточные для хлопка
и химических волокон.
Общие технические условия		
606		раздел 3
ГОСТ 9193-77	Машины сновальные.
Технические условия		
607		раздел 3
ГОСТ 12167-82	Станки ткацкие бесчелночные
с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия		
608		раздел 3
ГОСТ 19716-81	Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия		
609		раздел 2
ГОСТ 24824-88	Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования
и методы испытаний		
610		ГОСТ 27126-86	Линии автоматизированной сборки обуви клеевого метода крепления низа. Общие технические требования		
611		раздел 2
ГОСТ 27274-87	Машины кожевенные отжимные. Типы, основные параметры, размеры и технические требования		
612		ГОСТ 27288-87	Машины швейные промышленные.
Общие технические требования		
613		раздел 1
ГОСТ 27295-87	Машины кругловязальные. Технические требования
и методы испытаний		
614		раздел 2
ГОСТ 27443-87	Машины кожевенные мездрильные.
Основные параметры и размеры, технические требования		
615		разделы 7 - 32
ГОСТ Р 52161.2.28-2009	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2.28. Частные требования к швейным машинам		
616		СТБ 1357-2002	Машины швейные промышленные.
Общие технические условия		
44. Оборудование технологическое для текстильной промышленности	
617	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.123-90	Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности		
618		разделы 3 - 7
ГОСТ 12.2.138-97	Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний		
619		раздел 3
ГОСТ 6737-80	Машины ленточные для хлопка
и химических волокон. Общие технические условия		
620		раздел 3
ГОСТ 9193-77	Машины сновальные.
Технические условия		
621		раздел 3
ГОСТ 12167-82	Станки ткацкие бесчелночные
с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия		
622		раздел 3
ГОСТ 19716-81	Станки ткацкие автоматические пневморапирные.
Общие технические условия		
45. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	
623	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 6737-80	Машины ленточные для хлопка
и химических волокон.
Общие технические условия		
46. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	
624	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 1672-2-2012	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2.
Гигиенические требования		
625		разделы 5, 6, 8 и 9
ГОСТ EN 13951-2012	Оборудование продовольственное
и сельскохозяйственное.
Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования		
626		разделы 5 - 7 и 9
ГОСТ 31521-2012
(EN 13871:2005)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса.
Технические условия		
627		разделы 5 - 8 и 10
ГОСТ 31522-2012
(EN 1674:2000)	Машины и оборудование 
для пищевой промышленности. Машины тестовальцовочные.
Технические условия		
628		разделы 5 - 8 и 10
ГОСТ 31523-2012
(EN 453:2000)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины тестомесильные.
Технические условия		
629		разделы 5 - 8 и 10
ГОСТ 31524-2012
(EN 12041:2000)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины тестоформующие.
Технические условия		
630		разделы 5 - 7, 9 - 11
ГОСТ 31525-2012
(EN 12268:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Пилы ленточные. Технические условия		
631		разделы 5 - 7, 9 - 11
ГОСТ 31526-2012
(EN 12267:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Пилы циркулярные.
Технические условия		
632		разделы 5 - 7, 9 и 10
ГОСТ 31527-2012
(EN 12267:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста.
Технические условия		
633		раздел 6
СТБ ЕН 454-2004	Машины для обработки пищевых продуктов. Мешалки планетарные.
Требования безопасности и гигиены		
634		разделы 4, 5 и 7
СТБ EN 1678-2008	Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные.
Требования безопасности
и гигиены		
635		разделы 5, 6, 8 и 9
СТБ EN 12852-2009	Оборудование для обработки пищевых продуктов.
Процессоры пищевые и блендеры. Требования безопасности и гигиены		
636		раздел 5
СТБ ЕН 12853-2007	Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры
и взбивалки ручные.
Требования безопасности и гигиены		
637		СТБ ЕН 12854-2007	Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры балансирные. Требования безопасности и гигиены		
638		разделы 5, 6 и 8
СТБ EN 12855-2008	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры
с вращающейся чашей.
Требования безопасности и гигиены		
639		ГОСТ Р 53895-2010 (ЕН 12331:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Волчки. Требования по безопасности и гигиене		
640		ГОСТ Р 53896-2010 (ЕН 13289:2001)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для сушки и охлаждения макаронных изделий. Требования по безопасности и гигиене		
641		ГОСТ Р 53942-2010 (ЕН 13885:2005)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Клипсаторы. Требования по безопасности и гигиене		
642		ГОСТ Р 54320-2011 (ЕН 1673:2000)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Печи хлебопекарные ротационные. Требования по безопасности и гигиене		
643		раздел 6
ГОСТ Р 54321-2011 (ЕН 12505:2000)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Центрифуги для производства пищевых растительных масел и жиров. Требования по безопасности и гигиене		
644		раздел 6
ГОСТ Р 54387-2011 (ЕН 12355:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов. Требования по безопасности и гигиене		
645		раздел 6
ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов, печенья и пирожных. Требования по безопасности и гигиене		
646		разделы 5, 6, 8 и 9
ГОСТ Р 54423-2011
(EН 12852:2001)	Машины и оборудование для пищевой промышленности.
Машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов. Требования по безопасности и гигиене		
647		раздел 6
ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для чистки овощей. Требования по безопасности и гигиене		
648		раздел 6
ГОСТ Р 54425-2011
(EН 12854:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Смесители лопастные.
Требования по безопасности
и гигиене		
649		разделы 5, 6 и 8
ГОСТ Р 54967-2012 (EН 12855:2003)	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены		
650		раздел 6
ГОСТ Р 54970-2012 (ЕН 13621:2004)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Устройства центробежные для сушки овощей и фруктов. Требования по безопасности и гигиене		
651		разделы 5, 6 и 8
ГОСТ Р 54972-2012 (EН 12463:2004)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины наполнительные
и механизмы вспомогательные. Требования по безопасности 
и гигиене		
652		разделы 3 - 12
ГОСТ 12.2.124-2013	Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности		
653		разделы 3 - 7
ГОСТ 12.2.135-95	Оборудование для переработки продукции в мясной
и птицеперерабатывающей промышленности. Общие методы безопасности, санитарии и экологии		
654		подраздел 2.2
ГОСТ 3347-91	Насосы центробежные
для жидких молочных продуктов.
Общие технические условия		
655		раздел 2
ГОСТ 12027-93	Установки теплообменные
с пластинчатыми аппаратами
для пищевых жидкостей. Технические требования, требования безопасности		
656		раздел 3
ГОСТ 18518-80	Автоматы фасовочные
для сыпучих пищевых продуктов
в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия		
657		подраздел 3.2
ГОСТ 20258-95	Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические требования и методы испытаний		
658		раздел 3
ГОСТ 21253-75	Автоматы наполнительные
и дозировочно-наполнительные
для жидких пищевых продуктов.
Технические условия		
659		пункты 1.2.5 - 1.2.33, подраздел 1.3
ГОСТ 24885-91	Сепараторы центробежные жидкостные. Общие технические условия		
660		раздел 2
ГОСТ 26582-85	Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия		
661		подразделы 2.2 - 2.30
ГОСТ 28107-89	Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний		
662		раздел 3
ГОСТ 28110-89	Аппараты для выработки сырного зерна. Технические требования		
663		подразделы 2.2 - 2.9
ГОСТ 28112-89	Машины для извлечения из ящиков и укладывания в ящики бутылок.
Типы, основные параметры
и технические требования		
664		раздел 2
ГОСТ 28531-90	Прессы для сыра. Технические требования		
665		раздел 2
ГОСТ 28532-90	Волчки. Общие технические требования		
666		раздел 2
ГОСТ 28535-90	Оборудование для автоматической химической мойки машин для молочной промышленности и молочных систем. Основные параметры и общие технические требования		
667		разделы 2 - 4
ГОСТ 28693-90	Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Санитарные требования		
668		раздел 4
ГОСТ 29065-91	Емкости для молока и молочных продуктов. Общие технические условия		
669		раздел 4
ГОСТ 30146-95	Машины и оборудование для производства колбасных изделий
и мясных полуфабрикатов.
Общие технические условия		
670		подраздел 3.2
ГОСТ 30150-96	Машины этикетировочные.
Общие технические требования
и методы испытаний		
671		раздел 4
ГОСТ 30316-95	Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.
Общие технические условия		
672		разделы 3 - 9
ГОСТ 31528-2012	Машины и оборудование
для производства сахара.
Требования безопасности		
673		разделы 3 - 9
ГОСТ 31529-2012	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. Требования безопасности		
47. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности	
674	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 1 - 10
ГОСТ 12.2.124-90	Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности		
675		раздел 3
ГОСТ 18518-80	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару.
Общие технические условия		
676		раздел 2
ГОСТ 26582-85	Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия		
677		раздел 2
ГОСТ 27962-88	Оборудование технологическое
для мукомольных предприятий. Общие технические условия		
48. Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков	
678	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ МЭК 60335-1-2008	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
679		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-37-2012	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования
к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания		
680		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-38-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-38. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания		
681		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-39-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-39. Частные требования к электрическим универсальным сковородам
для предприятий общественного питания		
682		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-42-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-42. Частные требования к электропечам с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратами конвекционным печам для пищеблоков		
683		разделы 8 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-47-2012	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования
к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания		
684		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-48-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-48. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания		
685		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-50-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-50. Частные требования к электрическим водяным баням для пищеблоков		
686		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-58. Дополнительные требования
к посудомоечным машинам для предприятий общественного
питания		
687		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-62-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-62. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания		
688		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-75-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-75. Частные требования к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания		
689		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-89-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-89. Частные требования к торговому холодильному оборудованию со
встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента
или компрессором для предприятий общественного питания		
690		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-90-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-90. Частные требования к микроволновым печам для предприятий общественного питания		
691		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.34-92
(МЭК 335-2-36-86)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания		
692		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.36-92
(МЭК 335-2-38-86)	Безопасность бытовых 
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов
с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий
общественного питания		
693		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.41-92
(МЭК 335-2-48-88)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим грилям
и тостерам для предприятий общественного питания		
694		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.42-92
(МЭК 335-2-49-88)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания		
695		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.43-92
(МЭК 335-2-50-89)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим мармитам
для предприятий общественного питания		
696		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.51-95
(МЭК 335-2-62-90)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к ополаскивающим ваннам
с электрическим нагревом
для предприятий общественного питания		
697		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.52-95
(МЭК 335-2-63-90)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания		
698		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.53-95
(МЭК 335-2-64-91)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания		
699		разделы 5, 6 и 8
ГОСТ EN 454-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Смесители планетарные. Требования по безопасности и гигиене		
700		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 1974-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. Требования по безопасности
и гигиене		
701		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 12042-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические. Требования
по безопасности и гигиене		
702		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 12851-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Приспособления к машинам
с дополнительной приводной ступицей. Требования
по безопасности и гигиене		
703		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 12984-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Требования по безопасности и гигиене		
704		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13288-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Подъемно-опрокидывающие машины. Требования по безопасности и гигиене		
705		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13870-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Ломтерезки промышленные. Требования по безопасности и гигиене		
706		разделы 4 и 5
ГОСТ EN 13389-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами. Требования
по безопасности и гигиене		
707		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13591-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Посадчики в печь со стационарной платформой. Требования по безопасности и гигиене		
708		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13534-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для посола
шприцевальные. Требования
по безопасности и гигиене		
709		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13732-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Установки для охлаждения молока. Требования к конструкции, безопасности и гигиене		
710		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13886-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Котлы варочные с механизированной мешалкой или миксером. Требования безопасности и гигиены		
711		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 13954-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Хлеборезки. Требования безопасности и гигиены		
712		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 14958-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для размола
и получения муки и крупчатки. Требования безопасности
и гигиены		
713		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 15166-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Автоматические разделочные машины мясных туш. Требования по безопасности и гигиене		
714		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ EN 15774-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для производства изделий из теста с начинкой и без начинки (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, ореккиеттеи и ньокки). Требования безопасности
и гигиены		
715		СТБ IEC 60335-1-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
716		СТБ МЭК 60335-2-36-2005	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2-36. Частные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий
общественного питания		
717		СТБ IEC 60335-2-37-2011	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания		
718		СТБ IEC 60335-2-47-2011	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания		
719		СТБ IEC 60335-2-49-2011	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2-49. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий
общественного питания		
720		СТБ EN 1672-2-2008 (EN 1672-2:2005)	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования		
721		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 51366-99
(МЭК 60335-2-39-94)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим универсальным сковородам для предприятий
общественного питания		
722		разделы 4, 6 - 11, 13 - 32
ГОСТ Р 51374-99
(МЭК 60335-2-58-95)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Частные требования
к электрическим посудомоечным машинам для предприятий
общественного питания		
723		ГОСТ Р 52161.2.36-2012
(МЭК 60335-2-36:2008)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2.36. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий
общественного питания		
724		ГОСТ Р 52161.2.49-2012
(МЭК 60335-2-49:2008)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2.49. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий
общественного питания		
725		ГОСТ Р 52161.2.64-2012
(МЭК 60335-2-64:2008)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2.64. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий
общественного питания		
726		раздел 5
ГОСТ Р 12.2.142-99
(ИСО 5149-93)	Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности		
727		раздел 3
ГОСТ 12.2.092-94	Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое
и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические
требования по безопасности
и методы испытаний		
728		раздел 5
ГОСТ 14227-97	Машины посудомоечные.
Общие технические условия		
729		раздел 4
ГОСТ 22502-89	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами
для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия		
730		раздел 6
ГОСТ 23833-95	Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия		
731		раздел 2
ГОСТ 27440-87	Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания.
Типы, технические требования и методы испытаний		
732		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.0-87	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Общие требования
и методы испытаний		
733		раздел 1
ГОСТ 27684-88
	Мармиты электрические
для предприятий общественного питания. Общие технические
требования и методы испытаний		
734		раздел 5
ГОСТ Р 51360-99	Компрессоры холодильные. Требования безопасности
и методы испытаний		
735		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 52161.1-2004	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 1. Общие требования		
736		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 52161.2.24-2007	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда		
49. Оборудование полиграфическое	
737	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ЕН 1010-1-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования		
738		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ ЕН 1010-3-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления.
Часть 3. Машины резальные		
739		разделы 5 и 6
ГОСТ Р ЕН 1010-2-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления.
Часть 2. Машины печатные и лакировальные, включая оборудование допечатное		
740		раздел 5,
приложение А
ГОСТ Р ЕН 1010-4-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления.
Часть 4. Машины брошюровочно-переплетные, машины для переработки и отделки бумаги		
741		разделы 5 и 6
ГОСТ Р ЕН 1010-5-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления.
Часть 5. Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона		
742		разделы 3 - 10
ГОСТ 12.2.231-2012	Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний		
743		разделы 3 - 10
СТБ 1568-2005	Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний		
50. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности	
744	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 12.2.015-93	Машины и оборудование
для стекольной промышленности. Общие требования безопасности		
51. Крепежные изделия общемашиностроительного применения	
745	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	Механические свойства крепежных изделий из углеродистых
и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы		
746		разделы 5 и 7
ГОСТ Р ИСО 898-5-2009	Механические свойства крепежных изделий из углеродистой
и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия,
не подвергаемые растягивающим
напряжениям		
747		раздел 8
ГОСТ Р ИСО 2320-2009	Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства		
748		раздел 4
ГОСТ Р ИСО 2702-2009	Винты самонарезающие стальные термообработанные.
Механические свойства		
749		разделы 2 - 5
ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009	Изделия крепежные. Допуски.
Часть 1. Болты, винты, шпильки
и гайки. Классы точности A, B и C		
750		приложение А
ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009	Изделия крепежные. Допуски.
Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек.
Классы точности A и C		
751		раздел 3
ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009	Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения		
752		раздел 3
ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009	Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки		
753		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 8992-2011	Изделия крепежные.
Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек		
754		приложение А
ГОСТ Р ИСО 14589-2005	Заклепки "слепые".
Механические испытания		
755		разделы 5 и 9
ГОСТ Р 52628-2006
(ИСО 898-2:1992,
ИСО 898-6:1994)	Гайки. Механические свойства
и методы испытаний		
756		раздел 5
ГОСТ 397-79	Шплинты. Технические условия		
757		раздел 4
ГОСТ 1147-80	Шурупы.
Общие технические условия		
758		раздел 2
ГОСТ 1759.1-82	Болты, винты, шпильки, гайки
и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей		
759		раздел 1
ГОСТ 1759.2-82	Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля		
760		раздел 2
ГОСТ 1759.3-83	Гайки. Дефекты поверхности
и методы контроля		
761		раздел 3
ГОСТ 1759.4-87	Болты, винты и шпильки. Механические свойства
и методы испытаний		
762		раздел 3
ГОСТ 1759.5-87	Гайки. Механические свойства
и методы контроля		
763		раздел 2
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные.
Технические условия		
764		раздел 4
ГОСТ 10304-80	Заклепки классов точности B и C. Общие технические условия		
765		раздел 5
ГОСТ 10461-81	Шайбы стопорные с зубьями. Общие технические условия		
766		разделы 5 и 7
ГОСТ 10618-80	Винты самонарезающие
для металла и пластмассы.
Общие технические условия		
767		раздел 4
ГОСТ 12644-80	Заклепки пустотелые
и полупустотелые.
Общие технические условия		
768		раздел 4
ГОСТ 14803-85	Заклепки (повышенной точности).
Общие технические условия		
769		раздел 1
ГОСТ 18123-82	Шайбы. Общие технические условия		
770		раздел 1
ГОСТ 25556-82	Винты установочные. Механические свойства и методы испытаний		
52. Подшипники качения	
771	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 10 - 13
ГОСТ 520-2002
(ИСО 492-94,
ИСО 199- 97)	Подшипники качения.
Общие технические условия		
772		разделы 5 и 6
ГОСТ 3635-78
(ИСО 6124/1-82,
ИСО 6124/2-82,
ИСО 6124/3-82,
ИСО 6125-82)	Подшипники шарнирные. Технические условия		
773		раздел 2
ГОСТ 4060-78	Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия		
774		раздел 2
ГОСТ 10058-90	Подшипники радиальные шариковые однорядные для приборов. Технические условия		
775		раздел 2
ГОСТ 20821-75	Подшипники шариковые
упорно-радиальные двухрядные
с углом контакта 60°.
Технические условия		
776		раздел 2
ГОСТ 24310-80	Подшипники качения. Подшипники радиальные роликовые игольчатые без колец. Технические условия		
777		раздел 2
ГОСТ 26676-85	Подшипники роликовые упорные одинарные с игольчатыми роликами без колец. Технические условия		
53. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	
778	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ EN 303-1-2013	Котлы отопительные. Часть 1. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Определения, общие требования, испытания и маркировка		
779		ГОСТ EN 303-2-2013	Котлы отопительные. Часть 2. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Особые требования к котлам с топливораспылительными горелками		
780		ГОСТ EN 303-4-2013	Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Дополнительные требования к котлам, оснащенным горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения, теплопроизводительностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар. Терминология, требования, испытания и маркировка		
781		ГОСТ EN 14394-2013	Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110°С		
782		ГОСТ Р 51382-2011 (ЕН 303-4:1999)	Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с дутьевыми горелками. Специальные требования
к котлам с дутьевыми горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью
до 70 кВт и рабочим давлением
до 0,3 МПа. Термины, специальные требования, методы испытаний
и маркировка		
783		раздел 5
ГОСТ Р 54440-2011
(ЕН 303-1:1999)
	Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы
с горелками с принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования, испытания
и маркировка		
784		раздел 5
ГОСТ Р 54441-2011
(ЕН 303-2:1998)	Котлы отопительные. Часть 2. Отопительные котлы
с горелкой с принудительной подачей воздуха. Специальные требования к отопительным котлам с распылительной горелкой на жидком топливе		
785		раздел 8
ГОСТ Р 54829-2011
(EN 14394:2005 +А1:2008)	Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной
подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более
10 МВт и максимальной рабочей температурой 150°С		
786		СТ РК EN 15034-2013	Котлы отопительные. Конденсационные отопительные котлы на жидком топливе		
787		СТБ EN 303-1-2010	Котлы отопительные. Часть 1. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Определения, общие требования, испытания и маркировка		
788		СТБ EN 303-2-2010	Котлы отопительные. Часть 2. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Особые требования к котлам с топливораспылительными горелками		
789		раздел 4
СТБ EN 15034-2013	Котлы отопительные. Конденсационные отопительные котлы на жидком топливе		
790		разделы 7 и 8
ГОСТ 30735-2001	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью
от 0,1 до 4,0 МВт.
Общие технические условия		
791		ГОСТ 10617-83	Котлы отопительные теплопроизводительностью
от 0,10 до 3,15 МВт.
Общие технические условия		
792		разделы 5 и 6
ГОСТ 20548-87	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью
до 100 кВт. Общие технические условия		
54. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях	
793	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 21204-97	Горелки газовые промышленные. Общие технические требования		
794		раздел 5
ГОСТ 27824-2000	Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования		
55. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	
795	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ ISO 13706-2011	Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования		
796		разделы 6 - 8
ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009	Нефтяная и газовая
промышленность.
Пластинчатые теплообменники.
Технические требования 		
797		разделы 5 - 7
ГОСТ Р 53682-2009 (ИСО 13705:2006)	Установки нагревательные
для нефтеперерабатывающих заводов. Общие технические требования		
798		ГОСТ 13846-2003	Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции		
799		раздел 4
ГОСТ 20680-2002	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами.
Общие технические условия		
800		разделы 1 - 6
ГОСТ 26646-90	Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования
и приемка		
801		раздел 5
ГОСТ 27120-86	Печи химических производств
с вращающимися барабанами общего назначения. Общие технические требования		
802		разделы 1 - 7
ГОСТ 27468-92	Оборудование тепломассообменное стационарных дистилляционных опреснительных установок.
Общие технические требования		
803		разделы 1 - 9
ГОСТ 28705-90	Центрифуги промышленные. Технические требования		
804		ГОСТ 30196-94	Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры		
805		ГОСТ 30872-2002	Аппараты воздушного охлаждения.
Общие технические условия		
806		разделы 4 и 5
ГОСТ 31385-2008	Резервуары вертикальные цилиндрические стальные
для нефти и нефтепродуктов.
Общие технические условия		
807		раздел 3
ГОСТ 31827-2012	Сепараторы жидкостные центробежные. Требования безопасности. Методы испытаний		
808		раздел 3
ГОСТ 31828-2012	Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности. Методы испытаний		
809		разделы 4 и 5
ГОСТ 31829-2012	Оборудование озонаторное. Требования безопасности		
810		разделы 3 - 5
ГОСТ 31833-2012	Оборудование для микробиологических производств. Аппараты для гидролиза растительного сырья. Ферментаторы. Требования безопасности. Методы испытаний		
811		раздел 3
ГОСТ 31836-2012	Центрифуги промышленные. Требования безопасности.
Методы испытаний		
812		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 50458-92	Устройство для налива нефти
и нефтепродуктов
в железнодорожные цистерны. Общие технические требования
и методы испытаний		
813		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 51364-99	Аппараты воздушного охлаждения.
Общие технические условия		
814		раздел 3
ГОСТ Р 51127-98	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением. Требования безопасности
и методы испытаний		
815		раздел 3
ГОСТ Р 51126-98	Фильтры жидкостные вакуумные и гравитационные. Требования безопасности и методы испытаний		
816		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 52630-2012	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия		
817		разделы 6 - 8
ГОСТ Р 53676-2009	Фильтры для магистральных нефтепроводов. Общие требования		
818		разделы 4 - 7
ГОСТ Р 54803-2011	Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования		
819		раздел 7
ГОСТ Р 55601-2013	Аппараты теплообменные
и аппараты воздушного охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования		
56. Оборудование для переработки полимерных материалов	
820	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4 и 5
ГОСТ 12.2.045-94	Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности		
821		разделы 2 и 3
ГОСТ 11996-79	Резиносмесители периодического действия. Общие технические условия		
822		разделы 2 и 3
ГОСТ 14106-80	Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия		
823		разделы 2 и 3
ГОСТ 14333-79	Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия		
824		разделы 2 и 3
ГОСТ 15940-84	Станки для сборки покрышек. Общие технические условия		
57. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	
825	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 и 5
ГОСТ 22247-96
(ИСО 2858-75)	Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры
и размеры. Требования безопасности. Методы контроля		
826		разделы 4 и 7
ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования к насосам		
827		разделы 5 - 8
ГОСТ 31839-2012
(EN 809:1998)	Насосы и агрегаты насосные
для перекачки жидкостей.
Общие требования безопасности		
828		СТБ EN 13951-2009	Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное.
Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования.		
829		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 54804-2011
(ИСО 9908:1993)	Насосы центробежные. Технические требования. Класс III		
830		разделы 4, 5 и 7
ГОСТ Р 54805-2011 
(ИСО 5199:2002)	Насосы центробежные. Технические требования. Класс II		
831		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 54806-2011
(ИСО 9905:1994)	Насосы центробежные. Технические требования. Класс I		
832		раздел 2
ГОСТ 3347-91	Насосы центробежные
для жидких молочных продуктов.
Общие технические условия		
833		раздел 3
ГОСТ 13823-93	Гидроприводы объемные.
Насосы объемные и гидромоторы.
Общие технические требования		
834		ГОСТ 17335-79	Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний		
835		раздел 5
ГОСТ 30576-98	Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений		
836		ГОСТ 30645-99	Энергосбережение. Нетрадиционные
и возобновляемые источники энергии. Тепловые насосы
"Воздух-вода" для коммунально-бытового теплоснабжения. Общие технические требования
и методы испытаний		
837		разделы 6 - 8
ГОСТ 31835-2012	Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования		
838		разделы 5 - 8
ГОСТ 31840-2012	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности		
839		разделы 3 и 4
СТБ 1831-2008	Насосы шестеренные объемного гидропривода. Технические условия		
840		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53675-2009	Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов. Общие требования		
58. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное	
841	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 - 5
ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993)	Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности		
842		раздел 5
ГОСТ Р 52615-2006
(ЕН 1012-2:1996)	Компрессоры и вакуумные насосы.
Требования безопасности.
Часть 2. Вакуумные насосы		
843		раздел 7
ГОСТ Р 54107-2010 (ИСО 1607-2:1989)	Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные объемного действия. Измерение рабочих характеристик.
Часть 2. Измерение предельного остаточного давления		
844		раздел 8
ГОСТ Р 54108-2010 (ИСО 1608-2:1989)	Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные пароструйные. Измерение рабочих характеристик. Часть 2. Измерение предельного остаточного и наибольшего выпускного давлений		
845		разделы 4 - 11, 13 - 16
ГОСТ Р 54802-2011 (ИСО 13631:2002)	Нефтяная и газовая промышленность.
Компрессоры поршневые
газовые агрегатированные.
Технические требования		
846		ГОСТ Р 54807-2011
(ИСО 21360:2007)	Вакуумная технология. Стандартные методы измерения характеристик вакуумных насосов		
847		разделы 2 - 4
ГОСТ 12.2.016-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное.
Общие требования безопасности		
848		раздел 2
ГОСТ 12.2.016.1-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования		
849		разделы 1 - 4
ГОСТ 12.2.052-81 	Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом.
Общие требования безопасности 		
850		разделы 2 - 7
ГОСТ 12.2.110-95	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик		
851		ГОСТ 12.2.133-94	Система стандартов безопасности труда. Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно-кольцевые. Требования безопасности		
852		разделы 2 и 3
ГОСТ 18517-84	Компрессоры гаражные.
Общие технические условия		
853		ГОСТ 27407-87
	Компрессоры поршневые оппозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик
и методы их измерений		
854		ГОСТ 30176-95	Станции компрессорные передвижные общего назначения. Общие технические требования		
855		разделы 4 и 5
ГОСТ 30829-2002	Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия		
856		ГОСТ 30938-2002	Компрессорное оборудование. Определение вибрационных характеристик малых и средних
поршневых компрессоров
и нормы вибрации		
857		раздел 6
ГОСТ 31824-2012	Туманоуловители волокнистые. Типы и основные параметры. Требования безопасности. Методы испытаний		
858		раздел 4
ГОСТ 31826-2012	Оборудование газоочистное
и пылеулавливающее.
Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности.
Методы испытаний		
859		раздел 4
ГОСТ 31830-2012	Электрофильтры.
Требования безопасности
и методы испытаний		
860		раздел 4
ГОСТ 31831-2012	Пылеуловители центробежные. Требования безопасности
и методы испытаний		
861		раздел 4
ГОСТ 31834-2012	Газоочистители адсорбционные. Требования безопасности
и методы испытаний		
862		раздел 4
ГОСТ 31837-2012	Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности
и методы испытаний		
863		ГОСТ 31843-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые. Общие технические требования		
864		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 51360-99	Компрессоры холодильные. Требования безопасности
и методы испытаний		
59. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное	
865	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 31841-2012
(ISO 14693:2003)	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования		
866		разделы 6 и 7
ГОСТ 31844-2012
(ISO 13535:2000)	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное. Общие технические требования		
867		разделы 5 - 9
ГОСТ Р ИСО 13533-2013	Нефтяная и газовая
промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование со стволовым проходом. Общие технические требования		
868		раздел 4
ГОСТ Р ИСО 13534-2013	Нефтяная и газовая
промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Контроль, техническое обслуживание, ремонт и восстановление подъемного оборудования. Общие технические требования		
869		разделы 4 и 10
ГОСТ Р ИСО 13626-2013	Нефтяная и газовая
промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Сооружения для бурения
и обслуживания скважин.
Общие технические требования		
870		разделы 5, 6 и 8
ГОСТ Р ИСО 13628-2-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения		
871		разделы 2 и 3
ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013	Нефтяная и газовая
промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов (TFL)		
872		разделы 5 - 8
ГОСТ Р ИСО 17078-2013	Нефтяная и газовая
промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное.
Часть 3. Устройства для спуска
и подъема, инструмент для установки газлифтных клапанов и защелки оправок с боковым карманом. Общие технические требования		
873		ГОСТ Р ИСО 17776-2012
	Нефтяная и газовая промышленность.
Морские добычные установки. Способы и методы идентификации опасностей и оценки риска. Основные положения		
874		раздел 5
ГОСТ Р 54483-2011 (ИСО 19900:2002)	Нефтяная и газовая
промышленность. Платформы морские для нефтегазодобычи. Общие требования		
875		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.041-79	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое. Требования безопасности		
876		раздел 2
ГОСТ 12.2.044-80	Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требование безопасности		
877		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.088-83	Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности		
878		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.108-85	Система стандартов безопасности труда. Установки для бурения геологоразведочных
и гидрогеологических скважин. Требования безопасности		
879		раздел 4
ГОСТ 12.2.115-2002	Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое.
Требования безопасности		
880		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.125-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование тросовое наземное. Требования
безопасности		
881		разделы 3 - 5
ГОСТ 12.2.132-93	Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности		
882		раздел 4
ГОСТ 12.2.136-98	Система стандартов безопасности труда. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности		
883		раздел 4
ГОСТ 12.2.228-2004	Система стандартов безопасности труда. Инструменты
и приспособления спускоподъемные
для ремонта скважин.
Требования безопасности		
884		разделы 4 - 6
ГОСТ 12.2.232-2012	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности		
885		раздел 2
ГОСТ 631-75	Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. Технические условия		
886		раздел 2
ГОСТ 632-80	Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия		
887		раздел 2
ГОСТ 633-80	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия		
888		раздел 2
ГОСТ 5286-75	Замки для бурильных труб		
889		раздел 2
ГОСТ 7360-82	Переводники для бурильных колонн. Технические условия		
890		раздел 2
ГОСТ 8467-83	Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геологоразведочного бурения. Технические условия		
891		разделы 5 - 7
ГОСТ 15880-96	Электробуры.
Общие технические условия		
892		раздел 4
ГОСТ 20692-2003	Долота шарошечные.
Технические условия		
893		раздел 2
ГОСТ 23979-80	Переводники для
насосно-компрессорных труб.
Технические условия		
894		ГОСТ 26698.1-93	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия		
895		разделы 4 и 5
ГОСТ 26698.2-93	Станки буровые подземные.
Общие технические условия		
896		раздел 4
ГОСТ 27834-95	Замки приварные для бурильных труб. Технические условия		
897		ГОСТ 30315-95	Электробуры и комплектующие изделия. Требования безопасности		
898		раздел 4
ГОСТ 30767-2002	Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Требования безопасности и методы испытаний		
899		разделы 4 - 6
ГОСТ 30776-2002	Установки насосные передвижные нефтегазопромысловые.
Общие технические условия		
900		ГОСТ 30894-2003	Оборудование устьевое добычное.
Общие технические требования		
901		ГОСТ 31446-2012	Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин
в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия		
902		разделы 6 - 8
ГОСТ 31835-2012	Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования		
903		раздел 2
ГОСТ Р 50278-92	Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия		
904		раздел 4
ГОСТ Р 51245-99	Трубы бурильные стальные универсальные. Общие технические условия		
905		раздел 4
ГОСТ Р 51365-2009	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование.
Общие технические требования 		
906		разделы 4 - 7
ГОСТ Р 51906-2002	Соединения резьбовых обсадных, насосно-компрессорных труб и трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования		
907		раздел 4
ГОСТ Р 53365-2009	Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования		
908		разделы 5 и 11,
подразделы 7.1,
7.2 и 9.1, приложение А
ГОСТ Р 53366-2009	Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин
в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия		
909		раздел 4
ГОСТ Р 54382-2011	Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы.
Общие технические требования		
910		раздел 5
ГОСТ Р 55429-2013	Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия		
60. Арматура промышленная трубопроводная	
911	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 2
ГОСТ 7192-89
(СТ СЭВ 5983-87)	Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия		
912		ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды		
913		разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.063-81	Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности		
914		ГОСТ 12.2.085-2002
	Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные.
Требования безопасности		
915		разделы 6 и 7
ГОСТ 5761-2005	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия		
916		разделы 5 и 6
ГОСТ 5762-2002	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки
на номинальное давление
не более PN 250. Общие технические условия		
917		ГОСТ 9544-2005	Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов		
918		раздел 2
ГОСТ 9887-70	Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия		
919		раздел 2
ГОСТ 11881-76	ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии.
Общие технические условия		
920		разделы 6 и 7
ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия		
921		ГОСТ 13252-91	Затворы обратные на номинальное давление PN  25 МПа (250 ). Общие технические условия		
922		ГОСТ 18460-91	Пневмоприводы. Общие технические требования		
923		разделы 5 и 6
ГОСТ 21345-2005	Краны шаровые, конусные
и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.
Общие технические условия		
924		ГОСТ 24570-81	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования		
925		ГОСТ 24856-2014	Арматура трубопроводная. Термины и определения		
926		ГОСТ 28343-89	Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования		
927		разделы 6 и 7
ГОСТ 31294-2005	Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия		
928		разделы 5 и 6
ГОСТ 31901-2013
(в части
общепромышленной арматуры 4-го класса безопасности)	Арматура трубопроводная для атомных станций.
Общие технические условия		
929		ГОСТ Р 52543-2006	Гидроприводы объемные. Требования безопасности		
930		ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске		
931		ГОСТ Р 52869-2007	Пневмоприводы. Требования безопасности		
932		ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная.
Общие требования безопасности		
933		ГОСТ Р 53674-2009	Арматура трубопроводная. Номенклатура показателей. Опросные листы для проектирования и заказа		
934		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53671-2009	Арматура трубопроводная
Затворы и клапаны обратные.
Общие технические условия.		
935		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53673-2009	Арматура трубопроводная.
Затворы дисковые.
Общие технические условия		
936		разделы 6 и 7
ГОСТ Р 54086-2010	Стабилизаторы давления.
Общие технические условия		
937		разделы 4 - 7
ГОСТ Р 54113-2010	Соединительные устройства для многократной заправки сжатым водородом наземных
транспортных средств		
938		разделы 4 - 7
ГОСТ Р 53402-2009	Арматура трубопроводная.
Методы контроля и испытаний		
939		ГОСТ Р 54432-2011	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до
PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования		
940		разделы 4, 6 и 7
ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная.
Нормы герметичности затворов		
941		раздел 5
ГОСТ Р 55429-2013	Соединения трубопроводов бугельные разъемные.
Конструкция, размеры и общие технические условия		
942		ГОСТ Р 55430-2013	Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации		
943		ГОСТ Р 55509-2013	Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов		
944		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55018-2012	Арматура трубопроводная
для объектов энергетики.
Общие технические условия		
945		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55019-2012	Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические.
Общие технические условия		
946		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 55020-2012	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных трубопроводов. Общие технические условия		
947		раздел 5
ГОСТ Р 55023-2012	Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные.
Общие технические условия		
948		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 55508-2013	Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик		
949		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55511-2013	Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия		
950		ГОСТ Р 56001-2014	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия		
61. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	
951	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 2 - 7
ГОСТ 12.3.008-75	Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности		
62. Инструмент из природных и синтетических алмазов	
952	статьи 4 и 5,
приложение 1 и 2	раздел 2
ГОСТ 26004-83	Круги алмазные отрезные с внутренней режущей кромкой. Технические условия		
953		подразделы 5.2 и 7.7, подпункт 6.4.2.5
ГОСТ 32406-2013	Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности		
954		раздел 5
ГОСТ 32833-2014	Круги алмазные отрезные. Технические условия		
63. Инструмент абразивный, материалы абразивные	
955	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ Р 54489-2011 (ЕН 847-1:2005)	Пилы дисковые для бревнопильных станков и автоматических линий. Общие технические условия		
956		раздел 6
ГОСТ Р 54490-2011 (ЕН 847-1:2005)	Пилы дисковые, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов, для обработки древесных материалов и пластиков. Общие технические условия		
957		раздел 4
ГОСТ 9769-79	Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия		
958		подразделы 5.2 и 7.7, подпункт 6.4.2.5
ГОСТ 32406-2013	Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности		
959		подразделы 5.2, 5.5 и 7.6
ГОСТ Р 52588-2011	Инструмент абразивный. Требования безопасности		
64. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические	
960	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний		
961		раздел 4
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором		
962		ГОСТ ИСО 11449-2002	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором. Требования безопасности и методы испытаний		
963		разделы 1 и 2
ГОСТ 12.2.104-84	Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности		
964		разделы 4 - 11
ГОСТ 12.2.140-2004	Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности		
965		разделы 4 - 7
ГОСТ 28708-2013	Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности		
65. Инструмент механизированный, в том числе электрический	
966	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 1 - 3
ГОСТ 12.2.010-75	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности		
967		раздел 3
ГОСТ 12.2.013.3-2002
(МЭК 60745-2-3:1984)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента		
968		раздел 4
ГОСТ 12.2.030-2000	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний		
969		подразделы 4.1 - 4.6 и 4.8
ГОСТ 12.2.228-2004	Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности		
970		раздел 3
ГОСТ 10084-73	Машины ручные электрические. Общие технические условия		
971		раздел 2
ГОСТ 12633-90	Машины ручные пневматические вращательного действия. Общие технические условия		
972		раздел 4
ГОСТ 17770-86	Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам		
973		раздел 3
ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов		
974		раздел 3
ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок		
975		раздел 3
ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей		
976		раздел 3
ГОСТ 30701-2000 (МЭК 745-2-16-93)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин		
977		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования		
978		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-1-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования		
979		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-1-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам		
980		ГОСТ IEC 60745-2-1-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам		
981		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования безопасности и методы испытаний шуруповертов и ударных гайковертов		
982		разделы 19, 25 - 30
ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента		
983		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-4-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-4. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам		
984		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-5-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам		
985		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам		
986		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-8-201	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла		
987		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-9-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы		
988		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)		
989		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона		
990		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-12-2013	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси		
991		раздел 4
ГОСТ IEC 60745-2-14-2014	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам		
992		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок		
993		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-1-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил		
994		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-2-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил		
995		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовым пил		
996		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-4-2012	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин		
997		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил		
998		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-6-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды		
999		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-7-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил с подачей воды		
1000		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин		
1001		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-9-2012	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил		
1002		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-2-10-2013	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний отрезных шлифовальных машин		
1003		раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования к ленточным пилам		
1004		раздел 4
ГОСТ IEC 61029-1-2012	Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний		
66. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В	
1005	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ 11516-94	Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний		
67. Фрезы, резцы	
1006	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ Р 52590-2006	Фрезы концевые, оснащенные сверхтвердыми материалами, для высокоскоростной обработки древесных материалов
и пластиков. Технические условия и требования безопасности		
1007		раздел 6
ГОСТ Р 53926-2010 (ЕН 847-2:2001)	Фрезы концевые с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие технические условия		
1008		раздел 4
ГОСТ 2679-2014	Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия		
1009		раздел 4
ГОСТ 13932-80	Фрезы дереворежущие насадные цилиндрические сборные. Технические условия		
1010		раздел 5
ГОСТ 22749-77	Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями. Технические условия		
1011		раздел 1
ГОСТ 24360-80	Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Технические условия		
1012		раздел 2
ГОСТ Р 51140-98	Инструмент металлорежущий. Требования безопасности и методы испытаний		
1013		раздел 3
ГОСТ Р 52419-2005	Фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия		
1014		раздел 6
ГОСТ Р 52589-2006	Фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности		
1015		раздел 6
ГОСТ Р 53927-2010 (ЕН 847-1:2005)	Фрезы насадные сборные с корпусами из легких сплавов
с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие технические условия		

Информация об изменениях:
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2015 г. N 55 перечень изложен в новой редакции
См. текст перечня в предыдущей редакции
Перечень
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823)
(в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2015 г. N 55)

N 
п/п	Элементы технического
регламента
Таможенного союза	Обозначение
стандарта	Наименование стандарта	Примечание	
1	2	3	4	5	
I. Стандарты группы A (общетехнические вопросы безопасности)	
1	статьи 4 и 5, приложения 1 и 2	ГОСТ ЕН 1050-2002	Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска		
2		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007	Безопасность машин.
Основные понятия, общие принципы конструирования. 
Часть 1. Основные термины, методология		
3		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007	Безопасность машин.
Основные понятия, общие принципы конструирования. 
Часть 2. Технические принципы		
II. Стандарты группы B (групповые вопросы безопасности)	
4	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 - 5
ГОСТ ИСО 7919-1-2002	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования		
5		разделы 3 и 4
ГОСТ ИСО 7919-3-2002	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах.
Промышленные машинные комплексы		
6		раздел 6,
приложение А
ГОСТ ИСО 8995-2002	Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений		
7		разделы 6 - 10
ГОСТ ИСО 10326-1-2002	Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств
по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования		
8		раздел 6,
приложение А
ГОСТ ИСО 13851-2006	Безопасность оборудования.
Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты
и принципы конструирования		
9		разделы 6 и 7
ГОСТ ИСО 13855-2006	Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств
с учетом скоростей приближения частей тела человека		
10		разделы 3 и 4
ГОСТ ИСО 14123-2-2001	Безопасность оборудования.
Снижение риска для здоровья
от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 2. Методика выбора методов проверки		
11		ГОСТ МЭК 60204-1-2002	Безопасность машин. Электрооборудование машин
и механизмов. Часть 1. Общие требования		
12		разделы 11 - 15
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)		
13		разделы 8 - 10
ГОСТ 30457-97
(ИСО 9414-1-93)	Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод		
14		разделы 6 - 13
ГОСТ 30683-2000
(ИСО 11204:1995)	Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения
на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод
с коррекциями на акустические условия		
15		приложение А
ГОСТ 30691-2001
(ИСО 4871-96)	Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик		
116		разделы 4 - 13
ГОСТ 31172-2003
(ИСО 11201:1995)	Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью		
17		разделы 4 - 13
ГОСТ 31273-2003
(ИСО 3745:2003)	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер		
18		разделы 4 - 9
ГОСТ 31274-2004
(ИСО 3741:1999)	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы
для реверберационных камер		
19		ГОСТ 31275-2002
(ИСО 3744:1994)	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению.
Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью		
20		ГОСТ 31276-2002
(ИСО 3743-1:1994,
ИСО 3743-2:1994)	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению.
Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами
и в специальных реверберационных камерах		
21		ГОСТ 31277-2002
(ИСО 3746:1995)	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению.
Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью		
22		разделы 5 и 6
ГОСТ 31191.1-2004
(ИСО 2631-1:1997)	Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия
на человека. Общие требования		
23		раздел 4
ГОСТ 31191.5-2007
(ИСО 2631-5:2004)	Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия
на человека. Часть 5. Вибрация, содержащая множественные ударные импульсы		
24		раздел 5
ГОСТ 31192.1-2004
(ИСО 5349-1:2001)	Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия
на человека. Часть 1. Общие требования		
25		разделы 4 - 9
ГОСТ 31192.2-2005
(ИСО 5349-2:2005)	Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия
на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочем месте		
26		ГОСТ ЕН 953-2002	Безопасность машин. Съемные защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных 
и перемещаемых съемных защитных устройств		
27		ГОСТ ЕН 1037-2002	Безопасность машин.
Предотвращение неожиданного пуска		
28		раздел 7
ГОСТ ЕН 1760-1-2004	Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление		
29		раздел 6
ГОСТ ЕН 1837-2002	Безопасность машин.
Встроенное освещение машин		
30		разделы 4 - 6
ГОСТ 30860-2002
(ЕН 842:1996,
ЕН 981:1996)	Безопасность машин. Основные характеристики оптических и звуковых сигналов опасности.
Технические требования и методы испытаний		
31		разделы 7 и 8
ГОСТ 31193-2004
(ЕН 1032:2003)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования		
32		ГОСТ 31217-2003
(EN 626-1:1994)	Безопасность машин.
Снижение риска для здоровья
от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения
для изготовителей машин		
33		разделы 4 - 9
ГОСТ 31319-2006
(EN 14253:3003)	Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия
на человека. Требования
к проведению измерений на рабочих местах		
34		разделы 5 - 7
ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009	Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 1. Общие методы		
35		разделы 3 - 5
ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009	Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 2. Обработка, анализ и представление результатов измерений вибрации		
36		раздел 8
ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003	Безопасность оборудования.
Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования		
37		раздел 8
ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009	Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные.
Часть 3. Лестницы и перила		
38		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009	Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные.
Часть 4. Лестницы вертикальные		
39		раздел 4
ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007	Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 3. Антропометрические данные		
40		разделы 6 - 16
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Безопасность машин. Электрооборудование машин
и механизмов. Часть 1. Общие требования		
41		раздел 8
СТБ ИСО 13849-1-2005	Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления.
Часть 1. Общие принципы конструирования		
42		СТБ ИСО 13849-2-2005	Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления.
Часть 2. Валидация		
43		СТБ ISO 13857-2010	Безопасность машин.
Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону		
44		раздел 8
СТБ ИСО 14122-3-2004	Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила		
45		СТБ МЭК 60204-31-2006	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования
безопасности и требования электромагнитной совместимости
к швейным машинам, установкам
и системам		
46		СТБ IEC 60335-1-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
47		разделы 4 - 8
ГОСТ Р 53081-2008
(СЕН/ТО 15350:2006)	Вибрация. Оценка воздействия локальной вибрации по данным о вибрационной активности машин		
48		СТБ ЕН 574-2006	Безопасность машин.
Устройство управления двуручное.
Принципы конструирования		
49		СТБ ЕН 614-2-2005	Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями		
50		СТБ ЕН 999-2003	Безопасность машин.
Расположение предохранительных устройств с учетом скорости
приближения частей тела человека		
51		СТБ ЕН 1032-2006	Вибрация. Методы испытаний мобильных машин для определения значений передаваемой вибрации		
52		СТБ ЕН 1093-1-2007	Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Часть 1. Выбор методов испытаний		
53		СТБ ЕН 1299-2006	Колебания и удары механические. Виброизоляция машин. Указания
по изоляции источников колебаний		
54		приложение 3
ГОСТ 12.1.001-89	Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности		
55		приложение 2
ГОСТ 12.1.002-84	Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах		
56		раздел 5
ГОСТ 12.1.003-83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности		
57		приложения 2 - 7
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования		
58		разделы 2 и 5
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны		
59		раздел 5
ГОСТ 12.1.010-76	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.
Общие требования		
60		раздел 5, приложение А
ГОСТ 12.1.012-2004	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования		
61		раздел 4
ГОСТ 12.1.040-83	Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность.
Общие положения		
62		разделы 3 и 4
ГОСТ 12.1.050-86	Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума
на рабочих местах		
63		разделы 1 и 2
ГОСТ 12.4.077-79	Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах		
64		раздел 4
ГОСТ 23941-2002	Шум машин. Методы определения шумовых характеристик.
Общие требования		
65		разделы 5 - 10
ГОСТ 31327-2006	Шум машин. Метод сравнения данных по шуму машин и оборудования		
66		разделы 4 и 5
ГОСТ Р 51838-2001	Безопасность машин. Электрооборудование
производственных машин.
Методы испытаний		
67		раздел 4
ГОСТ Р 53573-2009	Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы.
Общие требования		
III. Стандарты группы C	
1. Турбины	
68	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 и 4
ГОСТ ИСО 7919-4-2002	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах.
Газотурбинные агрегаты		
69		разделы 3 и 4
ГОСТ ИСО 10816-4-2002	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях.
Часть 4. Газотурбинные установки		
70		разделы 5 - 9
ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001	Установки газотурбинные.
Методы определения выбросов вредных веществ		
71		разделы 5 - 9
ГОСТ Р 52782-2007
(проект ИСО 2314)	Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания		
72		раздел 6
ГОСТ 10731-85	Испарители поверхностного типа
для паротурбинных электростанций. Общие технические условия		
73		раздел 4
ГОСТ 24278-89	Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС.
Общие технические требования		
74		разделы 5 - 7
ГОСТ 25364-97	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению
измерений		
75		разделы 5 - 7
ГОСТ 27165-97	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования
к проведению измерений		
76		раздел 4
ГОСТ 28757-90	Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС.
Общие технические условия		
77		раздел 5
ГОСТ 28775-90	Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом.
Общие технические условия		
78		раздел 4
ГОСТ 28969-91	Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия		
79		раздел 4
ГОСТ 29328-92	Установки газотурбинные
для привода турбогенераторов.
Общие технические условия		
2. Машины тягодутьевые	
80	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 - 6
ГОСТ 29310-92	Машины тягодутьевые.
Методы акустических испытаний		
3. Дизель-генераторы	
81	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 13822-82	Электроагрегаты и передвижные электростанции дизельные.
Общие технические условия		
82		разделы 5 - 15
ГОСТ Р 52988-2008 (ИСО 8528-10:1998)	Шум машин. Электроагрегаты генераторные переменного тока
с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение шума методом охватывающей поверхности		
83		раздел 10
ГОСТ 53174-2008	Установки электрогенераторные
с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия		
4. Оборудование горно-шахтное	
84	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 12.2.030-2000	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные.
Шумовые характеристики.
Нормы. Методы испытаний		
85		раздел 4
ГОСТ 12.2.105-84	Система стандартов безопасности труда. Оборудование обогатительное. Общие требования безопасности		
86		раздел 2,
приложение 3
ГОСТ 12.2.106-85	Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных
ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки		
87		раздел 6
ГОСТ 7828-80	Лебедки проходческие.
Технические условия		
88		разделы 5 и 6
ГОСТ 15035-80	Лебедки подземные скреперные. Технические условия		
89		разделы 5 и 6
ГОСТ 15850-84	Парашюты шахтные для клетей. Технические условия		
90		разделы 5 и 6
ГОСТ 15851-84	Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия		
91		разделы 6 и 7
ГОСТ 26698.1-93	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия		
92		разделы 6 и 7
ГОСТ 26698.2-93	Станки буровые подземные.
Общие технические условия		
93		ГОСТ 26699-98	Установки бурильные шахтные. Общие технические требования
и методы испытаний		
94		ГОСТ 26917-2000	Машины погрузочные шахтные. Общие технические требования
и методы испытаний		
95		ГОСТ 28628-90	Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия		
96		ГОСТ Р 50703-2002	Комбайны проходческие
со стреловидным исполнительным органом. Общие технические
требования и методы испытаний		
97		ГОСТ Р 50910-96	Крепи металлические податливые рамные. Методы испытаний		
98		ГОСТ Р 51042-97	Конвейеры шахтные ленточные. Методы испытаний		
99		ГОСТ Р 51669-2000	Стойки призабойные гидравлические. Методы испытаний		
100		ГОСТ Р 51670-2000	Конвейеры шахтные скребковые. Методы испытаний		
101		ГОСТ Р 51748-2001	Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия		
102		ГОСТ Р 52018-2003	Бадьи проходческие.
Технические условия		
103		ГОСТ Р 52217-2004	Устройства прицепные проходческие. Технические условия		
104		ГОСТ Р 52218-2004	Лебедки проходческие.
Общие технические требования
и методы испытаний		
105		разделы 9 - 11
ГОСТ Р 53648-2009	Дизелевозы подземные. Общие технические требования
и методы испытаний		
106		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 53650-2009	Установки струговые. Общие технические условия		
107		СТБ 1575-2005	Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования.
Методы испытаний		
5. Приспособления для грузоподъемных операций	
108	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 6 и 7
ГОСТ 25996-97
(ИСО 610-90)	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования.
Технические условия		
109		ГОСТ 30441-97
(ИСО 3076-84)	Цепи короткозвенные
грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8).
Технические условия		
110		раздел 6
ГОСТ EN 818-1-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке		
111		раздел 6
ГОСТ EN 818-2-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8		
112		пункт 6.3.1
ГОСТ EN 818-3-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 4		
113		раздел 6,
приложения А и Б
ГОСТ EN 818-4-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4.
Стропальные цепи класса 8		
114		раздел 6
ГОСТ EN 818-5-2011	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5.
Стропальные цепи класса 4		
115		ГОСТ EN 818-7-2010	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 7. Цепи калиброванные. Класс Т (типы T, DAT и DT)		
116		раздел 6
ГОСТ 14110-97	Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия		
117		раздел 6
ГОСТ 24599-87	Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия		
118		раздел 6
ГОСТ 25573-82	Стропы канатные для строительства.
Технические условия		
119		СТБ ЕН 1677-1-2005	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Кованые детали, класс прочности 8		
120		СТБ ЕН 1677-2-2005	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8		
121		разделы 6 и 7
ГОСТ 30188-97	Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия		
122		раздел 6
ГОСТ Р 54889-2012	Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия		
6. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	
123	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ 7075-80	Краны мостовые ручные опорные. Технические условия		
124		раздел 4
ГОСТ 7890-93	Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия		
125		раздел 4
ГОСТ 13556-91	Краны башенные строительные. Общие технические условия		
126		раздел 4
ГОСТ 22045-89	Краны мостовые электрические однобалочные опорные.
Технические условия		
127		раздел 4
ГОСТ 22827-85	Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия		
128		раздел 4
ГОСТ 27584-88	Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия		
129		раздел 4
ГОСТ 28433-90	Краны-штабелеры стеллажные.
Общие технические условия		
130		раздел 4
ГОСТ 28434-90	Краны-штабелеры мостовые.
Общие технические условия		
131		ГОСТ 31271-2002
(ИСО 4310:1981)	Краны грузоподъемные.
Правила и методы испытаний		
132		ГОСТ Р 55642-2013	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Правила и методы исследований (испытаний)
и измерений. Правила отбора образцов		
133		ГОСТ Р 55640-2013	Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Правила и методы исследований (испытаний)
и измерений. Правила отбора образцов		
7. Конвейеры	
134	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 620-2007	Оборудование и системы
для непрерывной погрузки.
Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопасности и электромагнитной совместимости		
135		раздел 5
ГОСТ 12.2.022-80	Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности		
136		ГОСТ 12.2.119-88	Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.
Общие требования безопасности		
137		ГОСТ 2103-89	Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические условия		
138		разделы 6 и 7
ГОСТ 30137-95	Конвейеры вибрационные горизонтальные. Общие технические условия		
8. Тали электрические канатные и цепные	
139	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 7
ГОСТ 22584-96	Тали электрические канатные.
Общие технические условия		
140		раздел 4
ГОСТ 28408-89	Тали ручные и кошки. Общие технические условия		
9. Транспорт производственный напольный безрельсовый	
141	статьи 4 и 5, приложения 1 и 2	ГОСТ 29249-2001
(ИСО 6055-97)	Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний		
142		ГОСТ Р 50609-93
(ИСО 5766-90)	Машины напольного транспорта. Штабелеры и погрузчики
с платформой с большой высотой
подъема. Методы испытания на устойчивость		
143		ГОСТ Р 51347-99
(ИСО 5767-92)	Транспорт напольный безрельсовый. Погрузчики и штабелеры, работающие с наклоненным вперед
грузоподъемником. Дополнительные испытания на устойчивость		
144		разделы 3 и 4
ГОСТ Р 51348-99
(ИСО 6292-96)	Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные.
Технические требования		
145		раздел 6
ГОСТ Р 51349-99
(ИСО 2328-93,
ИСО 2330-95,
ИСО 2331-74)	Транспорт напольный безрельсовый. Плиты грузовые, вилы.
Технические условия		
146		раздел 6
ГОСТ Р 51354-99
(ИСО 3691-80)	Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности		
147		ГОСТ 31318-2006
(ЕН 13490:2001)	Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины.
Напольный транспорт		
148		ГОСТ Р 53080-2008
(ЕН 13059:2002)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт		
149		раздел 9
ГОСТ 18962-97	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия		
150		ГОСТ 24282-97	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Методы испытаний		
10. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	
151	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 6 - 8
ГОСТ 31596-2012
(ISO 9090:1989)
	Герметичность оборудования
и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения		
152		раздел 10
ГОСТ 12.2.008-75	Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности		
153		разделы 8 и 10
ГОСТ 12.2.054.1-89	Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний		
154		разделы 3 и 4
ГОСТ 13861-89	Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия		
155		разделы 6 - 8
ГОСТ 30829-2002	Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия		
156		раздел 7
ГОСТ Р 50402-2011
(ИСО 5175:1987)	Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода
или сжатого воздуха. Технические требования и испытания		
11. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды	
157	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 26646-90	Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования
и приемка		
158		раздел 5
ГОСТ Р 51871-2002	Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности
и методы ее определения		
12. Станки металлообрабатывающие	
159	статьи 4 и 5, приложения 1 и 2	разделы 6 - 12
ГОСТ ИСО 230-5-2002	Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых
характеристик		
160		ГОСТ EN 1271-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные		
161		приложения А - Е
ГОСТ ЕН 12415-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные		
162		раздел 6,
приложения А - D
ГОСТ ЕN 12417-2006
	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Центры обрабатывающие для механической обработки		
163		приложение А
ГОСТ ЕН 12478-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки крупные токарные
с числовым программным
управлением и центры обрабатывающие крупные токарные		
164		раздел 6
ГОСТ ЕН 12626-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки для лазерной обработки		
165		раздел 12
ГОСТ EN 12840-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным управлением, оснащенные
и не оснащенные автоматизированной системой управления		
166		приложение В
ГОСТ EN 12957-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки электроэрозионные		
167		раздел 6,
приложения A, B и D
ГОСТ ЕН 13128-2006	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки фрезерные
(включая расточные)		
168		приложения С и Е
ГОСТ EN 13218-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные		
169		приложения А и В
ГОСТ EN 13898-2011	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки отрезные для холодной резки металлов		
170		раздел 5
ГОСТ Р ИСО 16156-2008	Безопасность металлообрабатывающих станков. Патроны кулачковые		
171		приложения А - Е
ГОСТ Р ЕН 13788-2007	Безопасность металлообрабатывающих станков.
Станки-автоматы токарные многошпиндельные		
172		СТБ ЕН 12348-2004	Станки для кольцевого сверления. Безопасность		
173		раздел 7
ГОСТ 12.2.048-80	Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности		
174		разделы 3 - 6
ГОСТ 12.2.107-85	Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики		
175		раздел 5
ГОСТ 7599-82	Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия		
176		раздел 7
ГОСТ 30685-2000	Станки хонинговальные и притирочные вертикальные.
Общие технические условия		
177		разделы 6 - 8
ГОСТ 30824-2002	Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие.
Метод расчетно-экспериментального определения вероятности возникновения пожара		
178		раздел 4
ГОСТ Р 51101-2012	Станки металлообрабатывающие
и деревообрабатывающие.
Методы проверки соответствия требованиям безопасности		
13. Машины кузнечно-прессовые	
179	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 692-2006	Прессы механические. Безопасность		
180		раздел 5
ГОСТ 12.2.017-93	Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности		
181		раздел 5
ГОСТ 12.2.055-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности		
182		раздел 6
ГОСТ 6113-84	Прессы шнековые горизонтальные для керамических изделий.
Технические условия		
183		раздел 6
ГОСТ 8390-84	Прессы электрогидравлические
для вырубки деталей. Общие технические условия		
184		разделы 7, 9 - 11
ГОСТ 31543-2012	Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики
методы их определения		
185		приложения A - G
ГОСТ 31733-2012	Прессы гидравлические.
Требования безопасности		
14. Оборудование деревообрабатывающее	
186	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 6 - 12
ГОСТ ИСО 230-5-2002	Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик		
187		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 848-1-2011	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные односторонние. Часть 1. Станки фрезерные одношпиндельные с вертикальным нижним расположением шпинделя		
188		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 859-2010	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговальные с ручной подачей		
189		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 860-2010	Безопасность деревообрабатывающих станков.
Станки рейсмусовые односторонние		
190		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 861-2011	Безопасность деревообрабатывающих станков.
Станки фуговально-рейсмусовые		
191		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 940-2009	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки комбинированные деревообрабатывающие		
192		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 1870-1-2011	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 1. Станки круглопильные универсальные (с подвижным столом и без), станки круглопильные форматные
и станки круглопильные
для строительной площадки		
193		раздел 5
ГОСТ Р ЕН 12750-2012	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние		
194		СТБ ЕН 848-2-2004	Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом.
Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя
и ручной/механизированной
подачей		
195		СТБ ЕН 848-3-2004	Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом.
Часть 3. Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением		
196		СТБ ЕН 1870-2-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 2. Станки горизонтальные
и вертикальные для обрезки плит		
197		СТБ ЕН 1870-3-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные		
198		СТБ ЕН 1870-4-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные.
Часть 4. Станки многополотные для продольной резки с ручной
загрузкой и/или выгрузкой		
199		СТБ ЕН 1870-5-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5. Станки комбинированные
для циркулярной обработки
и торцевания снизу		
200		СТБ ЕН 1870-6-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные,
станки настольные круглопильные
с ручной загрузкой и/или выгрузкой		
201		СТБ ЕН 1870-7-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой/или выгрузкой		
202		СТБ ЕН 1870-8-2006	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8. Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой		
203		СТБ ЕН 1870-9-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9. Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой		
204		СТБ EN 1870-10-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10. Станки автоматические
и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх		
205		СТБ EN 1870-11-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11. Станки автоматические
и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные
(станки радиально-отрезные)		
206		СТБ EN 1870-12-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые		
207		СТБ EN 1870-15-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15. Станки многополотные поперечно-отрезные с механической
подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой		
208		СТБ EN 1870-16-2007	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16. Станки двухсторонние усорезные для V-образного распила		
209		раздел 7
ГОСТ 12.2.026.0-93	Оборудование деревообрабатывающее.
Требования безопасности
к конструкции		
210		раздел 7
ГОСТ 12.2.048-80	Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности		
211		раздел 4
ГОСТ 25223-82	Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия		
212		разделы 6 - 8
ГОСТ 30824-2002	Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие
и деревообрабатывающие.
Метод расчетно-экспериментального определения вероятности возникновения пожара		
213		раздел 4
ГОСТ Р 51101-2012	Станки металлообрабатывающие
и деревообрабатывающие. Методы проверки соответствия требованиям безопасности		
15. Станки деревообрабатывающие бытовые	
214	статьи 4 и 5
приложения 1 и 2	ГОСТ МЭК 61029-1-2002	Машины переносные электрические.
Общие требования безопасности
и методы испытаний		
16. Оборудование технологическое для литейного производства	
215	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 710-2004	Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам		
216		раздел 6
ГОСТ 12.2.046.0-2004	Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности		
217		раздел 10
ГОСТ 10580-2006	Оборудование технологическое для литейного производства.
Общие технические условия		
218		раздел 6
ГОСТ 15595-84	Оборудование литейное.
Машины для литья под давлением. Общие технические условия		
219		раздел 4
ГОСТ 8907-87	Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия		
220		раздел 4
ГОСТ 19498-74	Пескометы формовочные.
Общие технические условия		
221		раздел 4
ГОСТ 19497-90	Машины литейные кокильные.
Общие технические условия		
222		разделы 4 и 5
ГОСТ 30443-97	Оборудование технологическое
для литейного производства.
Методы контроля и оценки
безопасности		
223		ГОСТ 30573-98	Оборудование литейное.
Установки заливочные для алюминиевых сплавов. Общие технические условия		
224		ГОСТ 30647-99
	Оборудование литейное. Машины
для литья под низким давлением. Общие технические условия		
225		разделы 6 - 8
ГОСТ 31545-2012	Оборудование технологическое
для литейного производства. Шумовые характеристики
и методы их контроля		
17. Оборудование для нанесения металлопокрытий	
226	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 10
ГОСТ 12.2.008-75	Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура
для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности		
18. Оборудование для сварки и газотермического напыления	
227	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 10
ГОСТ 12.2.008-75	Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности		
228		раздел 7
ГОСТ 21694-94	Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия		
229		раздел 7
ГОСТ 30275-96	Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия		
19. Линии и комплексы для машиностроения, системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные (ГПМ), роботы	
230	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 8
ГОСТ 12.2.072-98	Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний		
231		раздел 3
ГОСТ 12.2.119-88	Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.
Общие требования безопасности		
232		разделы 1 - 6
ГОСТ 26053-84	Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний		
233		разделы 6 и 7
ГОСТ 26054-85	Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия		
234		разделы 6 и 7
ГОСТ 26056-84	Роботы промышленные для
дуговой сварки. Общие технические условия		
235		разделы 6 и 7
ГОСТ 26057-84	Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия		
236		разделы 6 и 7
ГОСТ 27351-87	Роботы промышленные
агрегатно-модульные.
Исполнительные модули.
Общие технические условия		
237		раздел 2
ГОСТ 27697-88	Роботы промышленные.
Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования
и методы испытаний		
20. Редукторы зубчатые и мотор-редукторы общемашиностроительного применения	
238	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 7
ГОСТ 26546-85	Вариаторы цепные. Общие технические условия		
239		разделы 7 и 8
ГОСТ 31591-2012	Мотор-редукторы. Общие технические условия		
240		разделы 7 и 8
ГОСТ 31592-2012	Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия		
21. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые	
241	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 7
ГОСТ 13568-97
(ИСО 606-94)	Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия		
242		раздел 7
ГОСТ 30442-97
(ИСО 9633-92)	Цепи приводные роликовые
для велосипедов. Технические условия		
243		разделы 4 и 5
ГОСТ 191-82	Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия		
244		разделы 4 и 5
ГОСТ 588-81	Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия		
245		раздел 4
ГОСТ 589-85	Цепи тяговые разборные. Технические условия		
246		раздел 4
ГОСТ 12996-90	Цепи тяговые вильчатые. Технические условия		
247		раздел 4
ГОСТ 13552-81	Цепи приводные зубчатые. Технические условия		
248		раздел 4
ГОСТ 21834-87	Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия		
249		раздел 4
ГОСТ 23540-79	Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками.
Технические условия		
22. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	
250	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ 32571-2013
(EN 15997:2001)	Снегоболотоходы колесные малогабаритные. Требования безопасности и методы испытаний		
251		раздел 5
ГОСТ Р 50943-2011	Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний		
252		раздел 4
ГОСТ Р 50944-2011	Снегоходы. Технические требования и методы испытаний		
253		раздел 5
ГОСТ Р 52008-2003	Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования		
23. Автопогрузчики	
254	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 16215-80	Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия		
24. Велосипеды (кроме детских)	
255	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 8
ГОСТ 31741-2012	Велосипеды. Общие технические условия		
25. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов	
256	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 1494-2005	Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование		
257		раздел 6
ГОСТ 31489-2012	Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля		
26. Машины сельскохозяйственные	
258	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ ISO 3776-2-2012	Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2. Требования
к прочности крепления		
259		ГОСТ ISO 3776-3-2013	Тракторы и машины сельскохозяйственные. Поясные ремни безопасности. Часть 3. Требования к сборочным узлам		
260		раздел 7
ГОСТ ISO 4254-1-2013	Машины сельскохозяйственные.
Требования безопасности. Часть 1. Общие требования		
261		ГОСТ ISO 4254-8-2013	Машины сельскохозяйственные.
Требования безопасности. Часть 8. Машины для внесения твердых удобрений		
262		раздел 5
ГОСТ ISO 4254-9-2012	Сельскохозяйственные машины. Требования безопасности.
Часть 9. Сеялки		
263		разделы 4 - 8
ГОСТ ISO 5674-2012	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Кожухи защитные карданных валов для привода
от валов отбора мощности (ВОМ). Испытания на прочность и износ
и критерии приемки		
264		ГОСТ ИСО 5691-2004	Оборудование посадочное.
Машины для посадки картофеля.
Метод испытаний		
265		разделы 4 - 11
ГОСТ ИСО 14269-2-2003	Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха		
266		разделы 4 - 7
ГОСТ ИСО 14269-3-2003	Тракторы и самоходные машиныдля сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 3. Определение воздействия солнечного нагрева		
267		раздел 4
ГОСТ ИСО 14269-4-2003	Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Методы испытания фильтрующего элемента		
268		разделы 4 - 7
ГОСТ ИСО 14269-5-2003	Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытания системы герметизации		
269		ГОСТ 30879-2003
(ИСО 3795:1989)	Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов отделки салона		
270		ГОСТ ЕН 708-2004	Машины сельскохозяйственные. Машины почвообрабатывающие
с механизированными рабочими
органами. Требования безопасности		
271		ГОСТ ЕН 908-2004	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины дождевальные барабанного
типа. Требования безопасности		
272		раздел 5
ГОСТ ЕN 12525-2012	Машины сельскохозяйственные. Оборудование погрузочное фронтальное. Требования безопасности		
273		раздел 5
ГОСТ ЕN 12965-2012	Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ
и лесоводства. Валы отбора мощности (ВОМ), карданные валы и защитные ограждения. Требования безопасности		
274		раздел 5
ГОСТ ЕN 13118-2012	Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Требования безопасности		
275		раздел 5
ГОСТ ЕN 13140-2012	Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Требования безопасности		
276		СТБ ISO 15077-2010	Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные. Органы управления оператора. Усилия приведения в действие, перемещение, расположение и метод управления		
277		СТБ ЕН 707-2006	Машины сельскохозяйственные. Машины для внесения жидких удобрений. Требования безопасности		
278		СТБ EN 14017-2009	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Требования безопасности		
279		СТБ EN 14017-2009	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Сеялки рядовые. Требования безопасности		
280		ГОСТ 12.2.002-91	Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности		
281		ГОСТ 12.2.002.3-91	Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные
и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик		
282		ГОСТ 12.2.002.4-91	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности
с рабочего места оператора		
283		ГОСТ 12.2.002.5-91	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора
в холодный период года		
284		ГОСТ 12.2.002.6-91	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин		
285		ГОСТ 12.4.095-80	Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик		
286		разделы 6 - 11
ГОСТ 17.2.2.02-98	Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин		
287		разделы 6 - 11
ГОСТ 17.2.2.05-97	Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин		
288		раздел 5
ГОСТ 6939-93	Плуги болотные
и кустарниково-болотные.
Общие технические условия		
289		раздел 4
ГОСТ 7496-93	Машины свеклоуборочные.
Общие технические условия		
290		раздел 6
ГОСТ 23074-85	Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические условия		
291		раздел 6
ГОСТ 23982-85	Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия		
292		ГОСТ 26025-83	Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные.
Методы измерения конструктивных параметров		
293		раздел 5
ГОСТ 27310-87	Комбайны картофелеуборочные. Общие технические условия		
294		ГОСТ 28286-89	Машины сельскохозяйственные. Погрузчики. Методы испытаний		
295		ГОСТ 28287-89	Машины сельскохозяйственные
и лесные. Пресс-подборщики. Методы испытаний		
296		подпункт 4.6,
разделы 1 - 3, 5 и 6
ГОСТ 28301-2007	Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний		
297		подпункт 4.7,
разделы 1 - 3, 5 и 6
ГОСТ 28306-89	Машины для посадки картофеля. Методы испытаний		
298		подпункт 4.7,
разделы 1 - 3, 5 и 6
ГОСТ 28713-90	Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные.
Машины для уборки картофеля. Методы испытаний		
299		разделы 4 и 8
ГОСТ 28714-2007	Машины для внесения твердых минеральных удобрений.
Методы испытаний		
300		подпункт 4.7,
разделы 1 - 3, 5 и 6
ГОСТ 28717-90	Машины сельскохозяйственные
и лесные. Сушилки барабанные. Методы испытаний		
301		подпункт 4.7,
разделы 1 - 3, 5 и 6
ГОСТ 28718-90	Машины сельскохозяйственные
и лесные. Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний		
302		подпункт 4.6,
разделы 1 - 3, 5 и 6
ГОСТ 28722-90	Машины сельскохозяйственные
и лесные. Косилки-плющилки. Методы испытаний		
303		разделы 5 - 13
ГОСТ 31323-2006	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Тракторы сельскохозяйственные колесные и машины для полевых работ		
304		разделы 4 и 8
ГОСТ 31343-2007	Машины и оборудование для переработки и обеззараживания жидкого навоза. Методы испытаний		
305		разделы 4 и 8
ГОСТ 31345-2007	Сеялки тракторные. Методы испытаний		
306		разделы 4 и 8
ГОСТ 31346-2007	Установки для переработки помета. Методы испытаний		
307		ГОСТ 32617-2014	Машины для орошения. Общие требования безопасности		
308		разделы 4 - 8
ГОСТ Р 52757-2007	Машины свеклоуборочные.
Методы испытаний		
309		разделы 4 - 8
ГОСТ Р 52758-2007	Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного
назначения. Методы испытаний		
310		разделы 4 - 8
ГОСТ Р 52759-2007	Машины для внесения твердых органических удобрений.
Методы испытаний		
311		разделы 4 - 8
ГОСТ Р 53053-2008	Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний		
312		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53055-2008	Машины сельскохозяйственные
и лесохозяйственные
с электроприводом. Общие требования безопасности		
313		раздел 5
СТБ 1556-2005	Тракторы и машины сельскохозяйственные.
Требования пожарной безопасности и методы испытаний		
314		СТБ 1679-2006	Культиваторы для междурядной обработки почвы. Общие технические условия		
27. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические	
315	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 8
ГОСТ ИСО 11449-2002	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом
оператором. Требования безопасности и методы испытаний		
316		раздел 5
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний		
317		раздел 5
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004	Безопасность бытовых и аналогичных электрических
приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором		
318		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди		
319		раздел 4
ГОСТ 30505-97
(МЭК 745-2-15-84)	Машины ручные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов		
320		ГОСТ 32110-2013
(ISO 11094:1991)	Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем. Газонных и садовых тракторов c устройствами для кошения		
321		ГОСТ Р 50908-96	Тракторы малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы. Методы оценки безопасности		
28. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	
322	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ ISO 4254-10-2013	Машины сельскохозяйственные.
Требования безопасности.
Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли		
323		ГОСТ ISO 4254-11-2013	Машины сельскохозяйственные.
Требования безопасности. Часть 11. Пресс-подборщики		
324		ГОСТ ISO 4254-13-2013	Машины сельскохозяйственные.
Безопасность. Часть 13. Крупные ротационные косилки		
325		ГОСТ ЕН 704-2004	Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики. Требования безопасности		
326		ГОСТ 12.2.002-91	Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности		
327		ГОСТ 12.2.002.3-91	Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные
и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик		
328		ГОСТ 12.2.002.4-91	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности
с рабочего места оператора		
329		ГОСТ 12.2.002.5-91	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные.
Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора
в холодный период года		
330		ГОСТ 12.2.002.6-91	Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин		
331		раздел 13
ГОСТ 12.2.042-2013	Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности		
332		разделы 4 и 8
ГОСТ 31344-2007	Машины и оборудование
для удаления навоза. Методы испытаний		
29. Тракторы промышленные	
333	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 - 10
ГОСТ 12.2.122-2013	Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности		
30. Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров	
334	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ ИСО 3450-2002	Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний		
335		ГОСТ ИСО 5006-1-2000	Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 1. Метод испытаний		
336		ГОСТ ИСО 5006-2-2000	Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 2. Метод оценки		
337		ГОСТ ИСО 10263-2-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Испытания воздушного фильтра		
338		ГОСТ ИСО 10263-3-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 3. Метод определения герметичности кабины		
339		ГОСТ ИСО 10263-4-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования		
340		ГОСТ ИСО 10263-5-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытаний системы оттаивания ветрового стекла		
341		ГОСТ ИСО 10263-6-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 6. Определение воздействия солнечного излучения на кабину
оператора		
342		разделы 5 и 6
ГОСТ ISO 10265-2013	Машины землеройные.
Машины на гусеничном ходу. Эксплуатационные требования
и методы испытаний тормозных систем		
343		ГОСТ Р ИСО 3449-2009	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Лабораторные испытания и технические требования		
344		ГОСТ Р ИСО 3471-2009	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания		
345		ГОСТ Р ИСО 12117-2009	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании (TOPS) для миниэкскаваторов.
Лабораторные испытания и технические требования		
346		СТБ ИСО 7096-2006	Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сиденьем оператора		
347		СТБ ИСО 6683-2006	Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Технические требования и методы испытаний		
348		СТБ EN 12643-2007	Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления		
349		раздел 6
ГОСТ EN 474-1-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
350		ГОСТ EN 474-2-2012	Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования
к бульдозерам		
351		ГОСТ EN 474-3-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования
к погрузчикам		
352		ГОСТ EN 474-4-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования
к экскаваторам-погрузчикам		
353		ГОСТ EN 474-5-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 5.Требования
к гидравлическим экскаваторам		
354		ГОСТ EN 474-6-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования
к землевозам		
355		ГОСТ EN 474-7-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования
к скреперам		
356		ГОСТ EN 474-8-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к автогрейдерам		
357		ГОСТ EN 474-10-2012	Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям		
358		ГОСТ EN 474-11-2012	Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам		
359		ГОСТ 12.1.049-86	Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных строительно-дорожных машин		
360		ГОСТ 12.2.130-91
	Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности
и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля		
361		разделы 4 и 5
ГОСТ 11030-93	Автогрейдеры. Общие технические условия		
362		раздел 5
ГОСТ 16469-79	Экскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия		
363		ГОСТ 23987-80	Экскаваторы-каналокопатели. Методы испытаний		
364		разделы 7 и 8
ГОСТ 26980-95	Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия		
365		разделы 3 и 4
ГОСТ 30035-93	Скреперы. Общие технические условия		
366		ГОСТ 30067-93	Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия		
31. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	
367	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ ЕН 500-1-2003	Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 1. Общие требования		
368		СТБ ЕН 500-2-2004	Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 2. Специальные требования к дорожным фрезам		
369		СТБ ЕН 500-4-2004	Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 4. Специальные требования к машинам для уплотнения грунта		
370		СТБ EN 536-2007	Машины строительно-дорожные. Установки асфальтосмесительные. Требования безопасности		
371		раздел 6
ГОСТ EN 13020-2012	Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий. Требования безопасности		
372		СТБ ЕН 13019-2006	Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности		
373		СТБ ЕН 13021-2006	Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности		
374		СТБ ЕН 13524-2007	Машины для содержания автомобильных дорог.
Требования безопасности		
375		разделы 3 и 4
ГОСТ 27336-93	Автобетононасосы. Общие технические условия		
376		разделы 3 и 4
ГОСТ 27338-93	Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия		
377		разделы 3 и 4
ГОСТ 27339-93	Автобетоносмесители. Общие технические условия		
378		разделы 6 и 7
ГОСТ 27598-94	Катки дорожные вибрационные самоходные. Общие технические условия		
379		разделы 4 и 5
ГОСТ 27614-93	Автоцементовозы. Общие технические условия		
380		разделы 6 и 7
ГОСТ 27811-95	Автогудронаторы. Общие технические условия		
381		разделы 1 и 2
ГОСТ 27816-88	Асфальтоукладчики. Методы испытаний		
382		разделы 3 и 4
ГОСТ 21915-93	Асфальтоукладчики. Общие технические условия		
383		разделы 5 и 6
ГОСТ 27945-95	Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия		
384		раздел 8
ГОСТ 31556-2012
	Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия		
385		раздел 8
ГОСТ 31548-2012	Катки дорожные самоходные. Общие технические условия		
386		раздел 8
ГОСТ 31552-2012	Плиты вибрационные уплотняющие.
Общие технические условия		
32. Оборудование и машины строительные	
387	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 30700-2000
(МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные электрические. Частные требования
безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей		
388		ГОСТ 31325-2006
(ИСО 4872:1978)	Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия нормам шума		
389		ГОСТ 31337-2006
(ИСО 15744:2002)	Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума		
390		ГОСТ 16519-2006
(ИСО 20643:2005)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования		
391		раздел 21
ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента		
392		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования
к машинам для подрезки живой изгороди		
393		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок		
394		разделы 5 - 31
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-16. Частные требования
к скобозабивным машинам		
395		ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012	Машины переносные электрические. Часть 2-11. Частные требования безопасности и методы испытаний комбинированных дисковых пил		
396		разделы 5 - 31
ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования		
397		разделы 5 - 31
ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона		
398		раздел 5
(ИСО 16368:2010	Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности, испытания		
399		раздел 6
ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004)	Мобильные подъемники с рабочими платформами. Требования безопасности и контроль технического состояния при эксплуатации		
400		раздел 6
ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007)	Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа. Расчеты конструкции, требования безопасности, методы испытаний		
401		разделы 1 и 6,
пункт. 5.5.1
ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008)	Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 1. Подъемники со складывающимися ограждениями		
402		разделы 1, 6 и 8, пункт 5.5.3
ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009)	Мобильные подъемники
с рабочими платформами.
Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 2. Подъемники с непроводящими (изолирующими) компонентами		
403		СТБ ЕН 792-1-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 1. Машины для крепления деталей без резьбы		
404		СТБ ЕН 792-2-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные		
405		СТБ ЕН 792-3-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 3. Машины для сверления и нарезания резьбы		
406		СТБ ЕН 792-4-2006	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 4. Машины ударные		
407		СТБ ЕН 792-5-2006	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные		
408		СТБ ЕН 792-6-2006	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 6. Машины резьбозавертывающие		
409		СТБ ЕН 792-7-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные		
410		СТБ ЕН 792-8-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 8. Машины полировальные и шлифовальные		
411		СТБ ЕН 792-9-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности.
Часть 9. Машины зачистные		
412		СТБ ЕН 792-10-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности.
Часть 10. Машины запрессовочные		
413		СТБ ЕН 792-11-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы		
414		СТБ ЕН 792-12-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 12. Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия		
415		СТБ ЕН 792-13-2007	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности.
Часть 13. Машины для забивания крепежных изделий		
416		СТБ EN 12001-2008	Машины для транспортирования, нанесения и распределения бетонных и растворных смесей.
Требования безопасности		
417		СТБ EN 12158-1-2008	Подъемники строительные грузовые. Часть 1. Подъемники
с доступной платформой		
418		СТБ EN 12158-2-2008	Подъемники строительные грузовые. Часть 2. Наклонные подъемники с недоступными
грузоподъемниками		
419		СТБ EN 12159-2010	Подъемники строительные грузопассажирские
с вертикальным перемещением кабины		
420		ГОСТ Р 53569-2009
(ЕН 12549:1999)	Шум машин. Испытания на шум машин для забивания крепежных изделий. Технический метод		
421		раздел 5
ГОСТ 12.2.030-2000	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные.
Шумовые характеристики.
Нормы. Методы испытаний		
422		разделы 4 и 5
ГОСТ 10084-73	Машины ручные электрические. Общие технические условия		
423		разделы 3 и 4
ГОСТ 12633-90	Машины ручные пневматические вращательного действия.
Общие технические условия		
424		раздел 5
ГОСТ 17770-86	Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам		
425		разделы 3 и 4
ГОСТ 27336-93	Автобетононасосы. Общие технические условия		
426		разделы 3 и 4
ГОСТ 27338-93	Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия		
427		разделы 3 и 4
ГОСТ 27339-93	Автобетоносмесители. Общие технические условия		
428		разделы 4 и 5
ГОСТ 27614-93	Автоцементовозы.
Общие технические условия		
429		разделы 3 и 4
ГОСТ 29168-91	Подъемники мачтовые грузовые строительные.
Технические условия		
430		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 50950-96	Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия		
431		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 51041-97	Молоты сваебойные.
Общие технические условия		
432		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 51363-99	Вибропогружатели
и сваевыдергиватели. Общие технические условия		
433		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 51601-2000	Погрузчики строительные одноковшовые. Общие технические условия		
434		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 51602-2000	Копры для свайных работ.
Общие технические условия		
435		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 51803-2001	Конвейеры строительные передвижные ленточные.
Общие технические условия		
436		СТБ 1208-2000	Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний		
33. Инструмент механизированный, в том числе электрический	
437	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ IEC 60745-1-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 1. Общие требования		
438		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-1-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-1. Частные требования
к сверлильным и ударным сверлильным машинам		
439		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-1. Частные требования
к сверлильным и ударным сверлильным машинам		
440		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-2. Частные требования
к шуруповертам и ударным гайковертам		
441		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-4-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-4. Частные требования
к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам		
442		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-5-2014	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-5. Частные требования
к дисковым пилам		
443		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-6. Частные требования
к молоткам и перфораторам		
444		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-8. Частные требования
к ножницам для листового металла		
445		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-9-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-9. Частные требования
к машинам для нарезания внутренней резьбы		
446		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)		
447		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-12-2013	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси		
448		раздел 5
ГОСТ IEC 60745-2-14-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-14. Частные требования
к рубанкам		
449		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-1-2012	Машины переносные электрические. Общие требования безопасности
и методы испытаний		
450		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-1-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний дисковых пил		
451		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-2-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний
радиально-рычажных пил		
452		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний строгальных
и рейсмусовых пил		
453		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-4-2012	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний настольных шлифовальных машин		
454		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил		
455		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-6-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды		
456		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-7-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил
с подачей воды		
457		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных
фрезерно-модельных машин		
458		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-9-2012	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил		
459		раздел 5
ГОСТ IEC 61029-2-10-2013	Машины переносные электрические.
Частные требования безопасности и методы испытаний отрезных
шлифовальных машин		
460		разделы 6 - 10
ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 2. Гайковерты ударные и безударные
и шуруповерты		
461		разделы 6 - 10, приложение А
ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 3. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные		
462		разделы 6 - 10
ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 5. Машины
сверлильные ударные и безударные		
463		разделы 6 - 10, приложение А
ГОСТ Р ИСО 28927-6-2012	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 6. Трамбовки		
464		разделы 6 - 10, приложение А
ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 7. Ножницы
вырубные и ножевые		
465		ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 8. Пилы ножовочные, дисковые
и осциллирующие, напильники
и полировальные машины возвратно-поступательного действия		
466		раздел 6
ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 10. Молотки, ломы и перфораторы		
467		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 1. Общие требования		
468		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-12. Частные требования
к вибраторам для уплотнения бетонной смеси		
469		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-15. Частные требования
к машинам для подрезки живой изгороди		
470		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-16. Частные требования к скобозабивным машинам		
471		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента		
472		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования
к ленточным пилам		
473		раздел 5
ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011	Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования		
474		разделы 7 - 9
ГОСТ 16519-2006
(ИСО 20643:2005)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин с ручным управлением. Общие требования		
475		разделы 7 - 9
ГОСТ 30873.2-2006
(ИСО 8662-2:1992)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 2.
Молотки рубильные и клепальные		
476		разделы 7 - 9
ГОСТ 30873.3-2006
(ИСО 8662-3:1992)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 3.
перфораторы и молотки бурильные		
477		ГОСТ 30873.4-2006
(ИСО 8662-4:1994)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4.
Машины шлифовальные		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1371-ст применение ГОСТ 30873.4-2006 прекращено с 1 декабря 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 для добровольного применения
478		ГОСТ 30873.5-2006
(ИСО 8662-5:1992)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 5.
Бетоноломы и молотки для строительных работ		
479		ГОСТ 30873.6-2006
(ИСО 8662-6:1994)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 6. Машины сверлильные
ударно-вращательные		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1374-ст действие ГОСТ 30873.6-2006 прекращено с 1 декабря 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012 "Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 5. Машины сверлильные ударные и безударные" с 1 декабря 2013 г.
480		разделы 7 - 9
ГОСТ 30873.7-2006
(ИСО 8662-7:1997)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты
и винтоверты ударные, импульсные
и трещеточные		
481		разделы 7 - 9
ГОСТ 30873.8-2006
(ИСО 8662-8:1997)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 8. Машины полировальные,
орбитальные шлифовальные
и орбитально-вращательные шлифовальные		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1373-ст применение ГОСТ 30873.8-2006 прекращено на территории РФ с 1 декабря 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012 для добровольного применения
482		разделы 8 и 9,
приложение А
ГОСТ 30873.9-2006
(ИСО 8662-9:1996)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 9. Трамбовки		
483		ГОСТ 30873.10-2006
(ИСО 8662-10:1998)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1376-ст применение ГОСТ 30873.10-2006 прекращено на территории РФ с 1 декабря 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012 "Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 7. Ножницы вырубные и ножевые"
484		ГОСТ 30873.11-2006
(ИСО 8662-11:1999)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 11. Машины для забивания крепежных средств		
485		ГОСТ 30873.12-2006
(ИСО 8662-12:1997)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые
и напильники возвратно-поступательного действия		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1377-ст действие ГОСТ 30873.12-2006 прекращено с 1 декабря 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012 "Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 8. Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия"
486		ГОСТ 30873.13-2006
(ИСО 8662-13:1997)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 13. Машины шлифовальные для обработки штампов		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 19 января 2015 г. N 8-ст взамен ГОСТ 30873.13-2006 (ИСО 8662-13:1997) с 1 ноября 2015 г. введен в действие ГОСТ ISO 28927-12-2014 "Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 12. Борфрезеры" для добровольного применения
487		ГОСТ 30873.14-2006
(ИСО 8662-14:1996)	Ручные машины.
Измерения вибрации на рукоятке. Часть 14. Инструменты
для обработки камня и молотки зачистные пучковые		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1378-ст действие ГОСТ 30873.14-2006 прекращено с 1 декабря 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 28927-9-2012 "Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 9. Молотки зачистные зубильные и пучковые"
488		ГОСТ 31337-2006
(ИСО 15744:2002)	Шум машин. Машины ручные
неэлектрические. Технический метод измерения шума		
489		раздел 4
ГОСТ 30505-97
(МЭК 745-2-15-84)	Машины ручные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов		
490		раздел 4
ГОСТ 30699-2001
(МЭК 745-2-17-89)	Машины ручные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок		
491		раздел 4
ГОСТ 30700-2000
(МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний
пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей		
492		раздел 4
ГОСТ 30701-2001
(МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний
скобозабивных машин		
493		раздел 4
ГОСТ 12.2.010-75	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические.
Общие требования безопасности		
494		раздел 4
ГОСТ 12.2.013.3-2002	Машины ручные электрические.
Частные требования безопасности
и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента		
495		раздел 3
ГОСТ 12.2.030-2000	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные.
Шумовые характеристики.
Нормы. Методы испытаний		
496		раздел 3
ГОСТ 12.2.104-84	Система стандартов
безопасности труда.
Инструмент механизированный
для лесозаготовок.
Общие требования безопасности		
497		подраздел 4.9
ГОСТ 12.2.228-2004	Система стандартов
безопасности труда.
Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности		
498		раздел 5
ГОСТ 10084-73	Машины ручные электрические.
Общие технические условия		
499		раздел 4
ГОСТ 12633-90	Машины ручные пневматические
вращательного действия.
Общие технические условия		
34. Оборудование для промышленности строительных материалов	
500	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 7
ГОСТ 12.2.100-97	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности		
501		разделы 5 и 6
ГОСТ 9231-80	Смесители лопастные двухвальные. Технические условия		
502		раздел 6
ГОСТ 10037-83	Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия		
503		разделы 5 и 6
ГОСТ 12367-85	Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия		
504		разделы 6 и 7
ГОСТ 27636-95	Оборудование камнедобывающее 
и камнеобрабатывающее. Общие технические условия		
505		ГОСТ 28122-95	Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Общие технические требования
и методы контроля		
506		ГОСТ 28541-95	Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы контроля		
507		ГОСТ 30369-96	Станки камнефрезерные. Общие технические требования и методы контроля		
508		ГОСТ 30540-97	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Общие технические требования и методы контроля		
35. Дробилки	
509	статьи 4 и 5, приложения 1 и 2	разделы 3 и 4
ГОСТ 7090-72	Дробилки молотковые однороторные. Технические условия		
510		подраздел 2в
ГОСТ 12375-70	Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия		
511		разделы 4 и 5
ГОСТ 12376-71	Дробилки однороторные среднего
и мелкого дробления.
Технические условия		
512		разделы 6 и 7
ГОСТ 27412-93	Дробилки щековые. Общие технические условия		
36. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	
513	статьи 4 и 5, приложения 1 и 2	разделы 4 - 6
ГОСТ ISO 8083-2011	Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования и методы испытаний		
514		раздел 4
ГОСТ ISO 8084-2011	Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний		
515		разделы 4, 6 - 8
ГОСТ ISO 11169-2011	Тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные
и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем		
516		разделы 5 и 6
ГОСТ ISO 11512-2011	Тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем		
517		разделы 4 - 8
ГОСТ ИСО 7917-2002	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковое давление		
518		разделы 3 и 4
ГОСТ ИСО 8380-2002	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний защитного устройства режущего приспособления на прочность		
519		разделы 3 - 7
ГОСТ ИСО 10884-2002	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковую мощность		
520		разделы 8 - 32
ГОСТ МЭК 60335-2-77-2002	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний		
521		разделы 5 и 6
ГОСТ 30411-2001
(ИСО 6535-91)	Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Тормоз пильной цепи. Методы испытаний		
522		разделы 8 - 29
ГОСТ 30506-97
(МЭК 745-2-13-89)	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности 
и методы испытаний цепных пил		
523		раздел 3
ГОСТ 30723-2001
(ИСО 6533-93,
ИСО 6534-92)	Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитные устройства передней и задней рукояток. Размеры и прочность		
524		разделы 2 и 3
ГОСТ 30725-2001
(ИСО 7915-91)	Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Определение прочности рукояток		
525		раздел 5
ГОСТ 31183-2002
(ИСО 11806:1997)	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний		
526		раздел 4
ГОСТ 31184-2002
(ИСО 9518:1998)	Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Методы испытаний на отскок		
527		разделы 4 - 10
ГОСТ 31348-2007
(ИСО 22867:2004)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке. Машины для лесного хозяйства бензиномоторные		
528		раздел 5
ГОСТ EN 609-1-2012	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые		
529		раздел 5
ГОСТ EN 609-2-2012	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые		
530		раздел 5
ГОСТ EN 13525-2012	Машины для лесного хозяйства. Машины для измельчения древесины. Требования безопасности		
531		разделы 4 - 6
ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012	Машины для леса самоходные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и методы испытаний		
532		ГОСТ Р ИСО 11448-2002	Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом. Требования безопасности и методы испытаний		
533		разделы 4 - 9
ГОСТ Р ИСО 22868-2007	Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом		
534		разделы 9 - 31
ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012	Электроинструменты ручные с двигателем. Безопасность.
Часть 2-13. Частные требования
к цепным пилам		
535		раздел 5
ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97)	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний		
536		раздел 9
ГОСТ 12.2.102-2013	Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда		
537		раздел 3
ГОСТ 12.2.104-84	Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности		
538		раздел 6
ГОСТ 15594-80	Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия		
539		разделы 3 - 16
ГОСТ 31594-2012	Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные. Методы контроля требований безопасности		
540		раздел 4
ГОСТ 31742-2012	Пилы бензиномоторные цепные. Требования безопасности.
Методы испытаний		
541		раздел 11
ГОСТ Р 51754-2001	Машины и оборудование для нижних лесопромышленных складов. Требования безопасности.
Методы контроля		
542		раздел 8
ГОСТ Р 52291-2004	Погрузчики леса. Оборудование рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия		
543		разделы 4 - 6
ГОСТ Р 53051-2008	Машины и орудия для выкопки
и выборки сеянцев и саженцев
в питомниках. Методы испытаний		
544		разделы 4 - 6
ГОСТ Р 53052-2008	Машины и орудия для подготовки вырубок к производству лесокультурных работ.
Методы испытаний		
37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства	
545	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	СТБ EN 1501-1-2007	Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы
с задней загрузкой		
546		раздел 8
ГОСТ EN 1501-2-2012	Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы
с боковой загрузкой		
547		ГОСТ 23080-78	Снегоочистители роторные. Правила приемки и методы испытаний		
38. Оборудование прачечное промышленное	
548	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ 27457-93	Машины стиральные промышленные. Общие технические условия		
39. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий	
549	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ Р 51361-99
(ИСО 8232-88)	Машины замкнутого цикла для химической чистки одежды.
Методы испытаний		
40. Вентиляторы промышленные	
550	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 31351-2007
(ИСО 14695:2003)	Вибрация. Вентиляторы промышленные.
Измерения вибрации		
551		ГОСТ 31352-2007
(ИСО 5136:2003)
	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой 
в воздуховод вентиляторами 
и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода		
552		ГОСТ 31353.1-2007
(ИСО 13347-1:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 1. Общая характеристика методов		
553		ГОСТ 31353.2-2007
(ИСО 13347-2:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод		
554		ГОСТ 31353.3-2007
(ИСО 13347-3:2004)
	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности
в лабораторных условиях. Часть 3. Метод охватывающей поверхности		
555		ГОСТ 31353.4-2007
(ИСО 13347-4:2004)	Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии		
556		раздел 4
ГОСТ 5976-90	Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия		
557		раздел 6
ГОСТ 9725-82	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные.
Общие технические условия		
558		раздел 7
ГОСТ 6625-85	Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия		
559		раздел 6
ГОСТ 11004-84	Вентиляторы шахтные главного проветривания.
Технические условия		
560		раздел 4
ГОСТ 11442-90	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия		
561		раздел 6
ГОСТ 24814-81	Вентиляторы крышные радиальные.
Общие технические условия		
562		раздел 6
ГОСТ 24857-81	Вентиляторы крышные осевые.
Общие технические условия		
41. Кондиционеры промышленные	
563	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 4
ГОСТ IEC 60335-2-40-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования
к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам
и осушителям		
564		раздел 4
ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998)	Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров 
и воздушных тепловых насосов.
Часть 1. Оборудование наружное
без воздуховодов		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 г. N 1637-ст ГОСТ Р 52894.1-2007 отменен с 1 сентября 2014 г. в связи с введением в действие ГОСТ 32111.1-2013 (ISO 13261-1:1998) "Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов"
565		раздел 4
ГОСТ Р 52894.2-2007
(ИСО 13261-2:1998)	Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров 
и воздушных тепловых насосов.
Часть 2. Оборудование внутреннее 
без воздуховодов		
ГАРАНТ:
Приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 г. N 1638-ст ГОСТ Р 52894.2-2007 отменен с 1 сентября 2014 г. в связи с введением в действие ГОСТ 32111.2-2013 (ISO 13261-2:1998) "Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов"
566		СТБ EN 14511-2-2009	Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений.
Часть 2. Условия испытаний		
667		СТБ EN 14511-3-2009	Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты
и тепловые насосы с электрическими компрессорами
для отопления и охлаждения помещений. Часть 3.
Методы испытаний		
568		раздел 4
ГОСТ 30646-99	Кондиционеры центральные общего назначения. Общие технические условия		
42. Воздухонагреватели и воздухоохладители	
569	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 2
ГОСТ \-85	Воздухонагреватели.
Методы испытаний		
570		раздел 2
ГОСТ 31284-2004	Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Общие технические условия		
43. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие
на жидком и твердом топливе	
571	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 8
ГОСТ 9817-95	Аппараты бытовые, работающие
на жидком топливе.
Общие технические условия		
572		раздел 6
ГОСТ 22992-82	Аппараты бытовые, работающие
на твердом топливе.
Общие технические условия		
573		раздел 4
ГОСТ 28679-90	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия		
574		раздел 4
ГОСТ 28757-90	Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия		
575		разделы 6 и 7
ГОСТ Р 53321-2009	Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний		
44. Оборудование технологическое для легкой промышленности	
576	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 3 - 6
ГОСТ 31180-2002
(ИСО 8232:1988)	Машины замкнутого цикла для химической чистки одежды.
Методы испытаний		
577		разделы 4 - 12
ГОСТ Р 52990.1-2008
(ИСО 9902-1:2001)	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования		
578		раздел 20
СТБ МЭК 60204-31-2006	Безопасность машин. Электрооборудование машин
и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости
к швейным машинам, установкам
и системам		
579		раздел 5
СТБ МЭК 60335-2-28-2006	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28. Дополнительные требования
к швейным машинам		
580		раздел 8
ГОСТ 12.2.138-97	Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний		
581		раздел 6
ГОСТ 6737-80	Машины ленточные для хлопка
и химических волокон.
Общие технические условия		
582		раздел 6
ГОСТ 9193-77	Машины сновальные.
Технические условия		
583		раздел 6
ГОСТ 12167-82	Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия		
584		раздел 5
ГОСТ 19716-81	Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия		
585		раздел 3
ГОСТ 24824-88	Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования
и методы испытаний		
586		раздел 2
ГОСТ 27295-87	Машины кругловязальные. Технические требования
и методы испытаний		
587		СТБ 1357-2002	Машины швейные промышленные. Общие технические условия		
45. Оборудование технологическое для текстильной промышленности	
588	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 4 - 12
ГОСТ Р 52990.1-2008
(ИСО 9902-1:2001)	Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования		
589		раздел 8
ГОСТ 12.2.138-97	Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний		
590		раздел 6
ГОСТ 6737-80	Машины ленточные для хлопка и химических волокон.
Общие технические условия		
591		раздел 6
ГОСТ 9193-77	Машины сновальные.
Технические условия		
592		раздел 6
ГОСТ 12167-82	Станки ткацкие бесчелночные
с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия		
593		раздел 5
ГОСТ 19716-81	Станки ткацкие автоматические пневморапирные.
Общие технические условия		
46. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	
594	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ 6737-80	Машины ленточные для хлопка
и химических волокон.
Общие технические условия		
47. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	
595	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ EN 1672-2-2012	Оборудование для обработки пищевых продуктов.
Основные принципы.
Часть 2. Гигиенические требования		
596		раздел 6
ГОСТ EN 13951-2012	Оборудование продовольственное
и сельскохозяйственное. Насосы
для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования		
597		разделы 8 - 12
ГОСТ 31527-2012
(ЕН 12043:2000)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста. Технические условия		
598		разделы 9 - 12
ГОСТ 31524-2012
(ЕН 12041:2000)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоформующие.
Технические условия		
599		разделы 8 - 13
ГОСТ 31525-2012
(ЕН 12268:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы ленточные. Технические условия		
600		разделы 8 - 13
ГОСТ 31526-2012
(ЕН 12267:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы циркулярные. Технические условия		
601		разделы 8 - 11
ГОСТ 31521-2012
(ЕН 13871:2005)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса. Технические условия		
602		разделы 9 - 12
ГОСТ 31522-2012
(ЕН 1674:2000)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестовальцовочные.
Технические условия		
603		разделы 9 - 12
ГОСТ 31523-2012
(ЕН 453:2000)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестомесильные. Технические условия		
604		раздел 6
ГОСТ Р EN 1678:2012	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для резки овощей. Требования по безопасности
и гигиене		
605		раздел 7
СТБ ЕН 454-2004	Машины для обработки пищевых продуктов. Мешалки планетарные. Требования безопасности
и гигиены		
606		раздел 6
СТБ EN 1678-2008	Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные. Требования безопасности и гигиены		
607		раздел 7
СТБ EN 12463-2010	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Машины наполнительные и вспомогательное оборудование. Требования безопасности и гигиены		
608		раздел 7
СТБ EN 12852-2009	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. Требования
безопасности и гигиены		
609		раздел 7
СТБ ЕН 12853-2007	Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные. Требования безопасности
и гигиены		
610		раздел 7
СТБ EN 12855-2008	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры 
с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены		
611		раздел 7
ГОСТ Р 53895-2010
(ЕН 12331:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Волчки. Требования по безопасности и гигиене		
612		раздел 7
ГОСТ Р 53896-2010
(ЕН 13289:2001)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Машины для сушки и охлаждения макаронных изделий. Требования по безопасности и гигиене		
613		раздел 7
ГОСТ Р 53942-2010
(ЕН 13885:2005)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Клипсаторы. Требования
по безопасности и гигиене		
614		раздел 7
ГОСТ Р 54320-2011
(ЕН 1673:2000)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Печи хлебопекарные ротационные. Требования по безопасности
и гигиене		
615		раздел 7
ГОСТ Р 54321-2011
(ЕН 12505:2000)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Центрифуги для производства пищевых растительных масел
и жиров. Требования
по безопасности и гигиене		
616		раздел 7
ГОСТ Р 54387-2011
(ЕН 12355:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов. Требования
по безопасности и гигиене		
617		раздел 7
ГОСТ Р 54388-2011
(ЕН 13390:2002)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Машины для производства пирогов, печенья и пирожных. Требования
по безопасности и гигиене		
618		раздел 7
ГОСТ Р 54424-2011
(ЕН 13208:2003)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Машины для чистки овощей.
Требования по безопасности
и гигиене		
619		раздел 7
ГОСТ Р 54970-2012
(ЕН 13621:2004)	Машины и оборудование
для пищевой промышленности.
Устройства центробежные
для сушки овощей и фруктов. Требования по безопасности
и гигиене		
620		раздел 7
ГОСТ Р 54423-2011
(EН 12852:2001)	Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. Требования
безопасности и гигиены		
621		раздел 7
ГОСТ Р 54425-2011
(EН 12854:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители лопастные. Требования по безопасности и гигиене		
622		раздел 6
СТБ ЕН 12854-2007	Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры балансирные.
Требования безопасности и гигиены		
623		раздел 7
ГОСТ Р 54967-2012
(EН 12855:2003)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Куттеры. Требования по безопасности и гигиене		
624		раздел 7
ГОСТ Р 54972-2012
(EН 12463:2004)	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины наполнительные и механизмы вспомогательные. Требования по безопасности
и гигиене		
625		раздел 13
ГОСТ 12.2.124-2013	Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности		
626		раздел 4
ГОСТ 3347-91	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия		
627		раздел 6
ГОСТ 18518-80	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару.
Общие технические условия		
628		раздел 4
ГОСТ 20258-95	Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические требования и методы испытаний		
629		раздел 6
ГОСТ 21253-75	Автоматы наполнительные 
и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов.
Технические условия		
630		раздел 3
ГОСТ 24885-91	Сепараторы центробежные жидкостные. Общие технические условия		
631		раздел 5
ГОСТ 26582-85	Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия		
632		раздел 3
ГОСТ 28107-89	Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний		
633		раздел 6
ГОСТ 29065-91	Емкости для молока и молочных продуктов. Общие технические условия		
634		раздел 6
ГОСТ 30146-95	Машины и оборудование для производства колбасных изделий 
и мясных полуфабрикатов. Общие технические условия		
635		раздел 4
ГОСТ 30150-96	Машины этикетировочные. Общие технические требования и методы испытаний		
636		раздел 6
ГОСТ 30316-95	Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Общие технические условия		
48. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности	
637	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 11
ГОСТ 12.2.124-2013	Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное.
Общие требования безопасности		
638		раздел 6
ГОСТ 18518-80	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную 
и картонную потребительскую тару. Общие технические условия		
639		раздел 5
ГОСТ 26582-85	Машины и оборудование продовольственные.
Общие технические условия		
640		раздел 3
ГОСТ 27962-88	Оборудование технологическое
для мукомольных предприятий.
Общие технические условия		
49. Оборудование технологическое для торговли, общественного
питания и пищеблоков	
641	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	приложения А, С и Е
ГОСТ МЭК
60335-1-2008	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.
Часть 1. Общие требования		
642		приложения А, С, Е
и N
ГОСТ IEC 60335-1-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.
Часть 1. Общие требования		
643		разделы 4, 6 - 11,
13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-37-2012	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования
к электрическим фритюрницам
для предприятий общественного питания		
644		разделы 5 - 11,
13 - 32,
приложение N
ГОСТ IEC 60335-2-38-2013	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-38. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки
с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания		
645		разделы 5 - 11,
13 - 32,
приложение N
ГОСТ IEC 60335-2-39-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-39. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания		
646		разделы 8 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-47-2012	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования
к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания		
647		приложение N
ГОСТ IEC 60335-2-42-2013	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-42. Частные требования к электропечам с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и конвекционным печам для пищеблоков		
648		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-48. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания		
649		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-50. Частные требования к электрическим водяным баням для пищеблоков		
650		приложения А и В
ГОСТ IEC 60335-2-58-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-58. Дополнительные требования
к посудомоечным машинам
для предприятий общественного питания		
651		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-62. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания		
652		разделы 5 - 11,
13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-75-2013	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2-75. Частные требования к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания		
653		разделы 5 - 11,
13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-89-2013	Приборы электрические бытового
и аналогичного назначения.
Часть 2-89. Частные требования
к коммерческим холодильникам
со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента
или компрессором		
654		разделы 5 - 11,
13 - 32
ГОСТ IEC 60335-2-90-2013	Приборы электрические бытового 
и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-90. Частные требования к промышленным микроволновым печам		
655		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.34-92
(МЭК 335-2-36-86)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам
для предприятий общественного питания		
656		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.36-92
(МЭК 335-2-38-86)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов
с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания		
657		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.41-92
(МЭК 335-2-48-88)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим грилям 
и тостерам для предприятий общественного питания		
658		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.42-92
(МЭК 335-2-49-88)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания		
659		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.43-92
(МЭК 335-2-50-89)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим мармитам
для предприятий общественного питания		
660		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.51-95
(МЭК 335-2-62-90)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к ополаскивающим ваннам
с электрическим нагревом
для предприятий общественного питания		
661		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.52-95
(МЭК 335-2-63-90)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим кипятильникам
для воды и электрическим нагревателям жидкостей
для предприятий общественного питания		
662		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.53-95
(МЭК 335-2-64-91)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования
к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания		
663		раздел 7
ГОСТ EN 454-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Смесители планетарные. Требования по безопасности и гигиене		
664		раздел 6
ГОСТ EN 1974-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. Требования по безопасности
и гигиене		
665		раздел 6
ГОСТ EN 12042-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические. Требования по безопасности и гигиене		
666		раздел 6
ГОСТ EN 12851-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Приспособления к машинам
с дополнительной приводной ступицей. Требования
по безопасности и гигиене		
667		раздел 6
ГОСТ EN 12984-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины
и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Требования
по безопасности и гигиене		
668		раздел 6
ГОСТ EN 13288-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Подъемно-опрокидывающие машины. Требования
по безопасности и гигиене		
669		раздел 6
ГОСТ EN 13389-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами. Требования по безопасности и гигиене		
670		раздел 6
ГОСТ EN 13534-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины шприцевальные
для посола. Требования
по безопасности и гигиене		
671		раздел 6
ГОСТ EN 13591-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Посадчики в печь со стационарной платформой. Требования по безопасности и гигиене		
672		раздел 6
ГОСТ EN 13870-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Блокорезки. Требования
по безопасности и гигиене		
673		раздел 6
ГОСТ EN 13886-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Варочные котлы с приводом
и мешалкой. Требования безопасности и гигиены		
674		раздел 6
ГОСТ EN 13954-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Хлеборезки. Требования безопасности и гигиены		
675		раздел 6
ГОСТ EN 14958-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для размола и обработки муки и крупчатки. Требования безопасности и гигиены		
676		раздел 6
ГОСТ EN 15166-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины автоматические
для разделки мясных туш. Требования по безопасности
и гигиене		
677		раздел 6
ГОСТ EN 15774-2013	Машины и оборудование
для пищевой промышленности. Машины для производства свежих концентрированных паст. Требования безопасности и гигиены		
678		разделы 8 - 32
ГОСТ Р МЭК 335-1-94	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Общие требования
и методы испытаний		
679		раздел 5
СТБ IEC 60335-2-37-2011	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования
к электрическим фритюрницам
для предприятий общественного питания		
680		раздел 5
СТБ IEC 60335-2-47-2011	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47.
Дополнительные требования
к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания		
681		раздел 5
СТБ IEC 60335-2-49-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49.
Дополнительные требования
к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания		
682		раздел 5
СТБ МЭК 60335-2-36-2005	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36.
Дополнительные требования
к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам
и нагревательным элементам
для предприятий общественного питания		
683		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 51366-99
(МЭК 60335-2-39-94)	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания		
684		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 51367-99
(МЭК 60335-2-42-94)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам 
и пароварочно-конвективным шкафам для предприятий общественного питания		
685		разделы 4, 6 - 11 и
13 - 32
ГОСТ Р 51374-99
(МЭК 60335-2-58-95)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для предприятий общественного питания		
686		раздел 5
ГОСТ Р
52161.2.36-2012
(МЭК 60335-2-36:2008)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.36. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания		
687		раздел 5
ГОСТ Р
52161.2.49-2012
(МЭК 60335-2-49:2008)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.49. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий
общественного питания		
688		раздел 5
ГОСТ Р
52161.2.64-2012
(МЭК 60335-2-64:2008)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.64. Частные требования к электрическим кухонным машинам
для предприятий общественного питания		
689		раздел 4
ГОСТ 12.2.092-94	Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное
для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний		
690		раздел 7
ГОСТ 14227-97	Машины посудомоечные.
Общие технические условия		
691		раздел 6
ГОСТ 22502-89	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия		
692		раздел 8
ГОСТ 23833-95	Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия		
693		раздел 3
ГОСТ 27440-87	Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания. Типы, технические требования и методы испытаний		
694		разделы 8 - 32
ГОСТ 27570.0-87	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических
приборов. Общие требования
и методы испытаний		
695		раздел 2
ГОСТ 27684-88	Мармиты электрические
для предприятий общественного питания. Общие технические требования и методы испытаний		
696		раздел 10
ГОСТ 31529-2012	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. Требования безопасности		
697		раздел 6
ГОСТ Р 12.2.142-99
(ИСО 5149-93)	Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные производительностью свыше 
3,0 кВт. Требования безопасности		
698		раздел 6
ГОСТ Р 51360-99	Компрессоры холодильные. Требования безопасности
и методы испытаний		
699		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 52161.1-2004	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования		
700		разделы 8 - 32
ГОСТ Р 52161.2.24-2007	Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к холодильникам, морозильникам, устройствам
для производства льда и методы испытаний		
50. Оборудование полиграфическое	
701	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ EN 1010-1-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования		
702		раздел 6
ГОСТ EN 1010-3-2011	Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 3. Машины резальные.		
703		разделы 4 - 12
ГОСТ Р 53479-2009
(ЕН 13023: 2003)	Оборудование полиграфическое. Методы определения шумовых характеристик. Степени
точности 2 и 3		
704		раздел 11
ГОСТ 12.2.231-2012	Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний		
705		раздел 11
СТБ 1568-2005	Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний		
706		разделы 4 - 10
СТБ 1783-2007	Машины печатные офсетные листовые. Методы контроля технологических параметров		
51. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности	
707	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 9
ГОСТ 12.2.015-93	Машины и оборудование
для стекольной промышленности. Общие требования безопасности		
52. Крепежные изделия общемашиностроительного применения	
708	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	подраздел 8.6
ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	Механические свойства крепежных изделий из углеродистых
и легированных сталей.
Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности
с крупным и мелким шагом резьбы		
709		раздел 6
ГОСТ Р ИСО 898-5-2009	Механические свойства крепежных изделий из углеродистой
и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия, не подвергаемые растягивающим напряжениям		
710		раздел 2
ГОСТ Р ИСО 2320-2009	Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства		
711		разделы 5 и 6
ГОСТ Р ИСО 2702-2009	Винты самонарезающие стальные термообработанные.
Механические свойства		
712		приложение С
ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009	Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки
и гайки. Классы точности A, B и C		
713		раздел 2
ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009	Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности A и C		
714		раздел 4
ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009	Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения		
715		раздел 4
ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009	Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки		
716		приложение ДА
ГОСТ Р ИСО 8992-2011	Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек		
717		разделы 3 - 6
ГОСТ Р ИСО 14589-2005	Заклепки "слепые". Механические испытания		
718		разделы 6 - 8
ГОСТ Р 52627-2006
(ИСО 898-1:1999)	Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний		
719		разделы 6 - 8
ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994)	Гайки. Механические свойства
и методы испытаний		
720		разделы 3 и 4
ГОСТ 397-79	Шплинты. Технические условия		
721		разделы 2 и 3
ГОСТ 1147-80	Шурупы. Общие технические условия		
722		разделы 3 и 4
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные. Технические условия		
723		разделы 2 и 3
ГОСТ 10304-80	Заклепки классов точности B и C. Общие технические условия		
724		разделы 2 и 3
ГОСТ 10461-81	Шайбы стопорные с зубьями.
Общие технические условия		
725		разделы 3 и 4
ГОСТ 10618-80	Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия		
726		разделы 2 и 3
ГОСТ 12644-80	Заклепки пустотелые и полупустотелые. Общие технические условия		
727		раздел 3
ГОСТ 14803-85	Заклепки (повышенной точности). Общие технические условия		
728		разделы 3 и 4
ГОСТ 1759.0-87	Болты, винты, шпильки и гайки. Общие технические условия		
729		раздел 3
ГОСТ 1759.1-82	Болты, винты, шпильки, гайки
и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей		
730		раздел 3
ГОСТ 1759.2-82	Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля		
731		раздел 3
ГОСТ 1759.3-83	Гайки. Дефекты поверхности
и методы контроля		
732		разделы 4 - 6
ГОСТ 1759.4-87	Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний		
733		разделы 2 и 3
ГОСТ 18123-82	Шайбы. Общие технические условия		
734		ГОСТ 25556-82	Винты установочные. Механические свойства и методы испытаний		
53. Подшипники качения	
735	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 8 и 9
ГОСТ 520-2002 (ИСО 492-94, ИСО 199-97)	Подшипники качения. Общие технические условия		
736		разделы 3 и 4
ГОСТ 3635-78 (ИСО 6124-1-82, ИСО 6124-2-82, ИСО 6124-3-82, ИСО 6125-82)	Подшипники шарнирные. Технические условия		
737		разделы 3 и 4
ГОСТ 4060-78	Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия		
738		раздел 3
ГОСТ 10058-90	Подшипники радиальные шариковые однорядные
для приборов. Технические условия		
739		разделы 3 и 4
ГОСТ 20821-75	Подшипники шариковые
упорно-радиальные двухрядные
с углом контакта 60°.
Технические условия		
740		разделы 3 и 4
ГОСТ 24310-80	Подшипники качения. Подшипники радиальные роликовые игольчатые без колец. Технические условия		
741		разделы 3 и 4
ГОСТ 26676-85	Подшипники роликовые
упорные одинарные с игольчатыми роликами без колец.
Технические условия		
54. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	
742	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102.
Дополнительные требования
к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения		
743		раздел 5
ГОСТ EN 303-1-2013	Котлы отопительные. Часть 1. Котлы отопительные с горелками
с принудительной подачей воздуха
для горения. Определения,
общие требования, испытания
и маркировка		
744		приложение D
ГОСТ EN 303-2-2013	Котлы отопительные. Часть 2.
Котлы отопительные с горелками
с принудительной подачей воздуха
для горения.
Особые требования к котлам
с топливораспылительными горелками		
745		раздел 5
ГОСТ EN 303-4-2013	Котлы отопительные. Часть 4.
Котлы отопительные с горелками
с принудительной подачей воздуха
для горения. Дополнительные
требования к котлам, оснащенным
горелками на жидком топливе
с принудительной подачей
воздуха для горения теплопроизводительностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар. Терминология, требования, испытания
и маркировка		
746		раздел 7
ГОСТ EN 14394-2013	Котлы отопительные.
Котлы отопительные с горелками
с принудительной подачей воздуха
для горения номинальной теплопроизводительностью не более
10 МВт и максимальной рабочей температурой 110°С		
747		раздел 5
СТБ EN 15034-2013	Котлы отопительные. Конденсационные отопительные котлы на жидком топливе		
748		ГОСТ Р 51382-2011
(ЕН 303-4:1999)	Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с дутьевыми горелками. Специальные требования к котлам с дутьевыми горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью
до 70 кВт и рабочим давлением
до 0,3 МПа. Термины, специальные требования, методы испытаний
и маркировка		
749		раздел 5
ГОСТ Р 54440-2011
(ЕН 303-1:1999)
	Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования, испытания и маркировка		
750		ГОСТ Р 54441-2011
(ЕН 303-2:1998)	Котлы отопительные. Часть 2. Отопительные котлы с горелкой с принудительной подачей воздуха. Специальные требования к отопительным котлам с распылительной горелкой на жидком топливе		
751		ГОСТ Р 54820-2011
(ЕН 304:1992)	Котлы отопительные. Правила испытаний котлов с дутьевыми горелками на жидком топливе		
752		раздел 8
ГОСТ Р 54829-2011
(EN 14394: 2005+А1:2008)	Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 150°С		
753		раздел 8
ГОСТ 30735-2001	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия		
754		раздел 6
ГОСТ 10617-83	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3.15 МВт. Общие технические условия		
755		раздел 6
ГОСТ 20548-87	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия		
55. Арматура промышленная трубопроводная	
756	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 11
ГОСТ 28343-89
(ИСО 7121-86)	Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования		
757		СТБ EN 12266-1-2007	Арматура промышленная трубопроводная. Испытания клапанов. Часть 1. Испытания под давлением, порядок проведения испытаний и критерии оценки		
758		ГОСТ 12.2.085-2002
	Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности		
759		раздел 9
ГОСТ 5761-2005	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия		
760		разделы 7 и 8
ГОСТ 5762-2002	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки
на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия		
761		разделы 3а и 3
ГОСТ 9887-70	Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия		
762		разделы 3 и 4
ГОСТ 11881-76	ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия		
763		ГОСТ 18460-91	Пневмоприводы. Общие технические требования		
764		разделы 8 и 9
ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия		
765		раздел 8
ГОСТ 13252-91	Затворы обратные на номинальное давление PN < 25 Мпа (250 ). Общие технические условия		
766		разделы 7 и 8
ГОСТ 21345-2005	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.
Общие технические условия		
767		ГОСТ 24856-2014	Арматура трубопроводная. Термины и определения		
768		разделы 8 и 9
ГОСТ 31294-2005	Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия		
769		разделы 7 и 8
ГОСТ 31901-2013
(в части требований к общепромышленной арматуре 4-го класса безопасности)	Арматура трубопроводная
для атомных станций. Общие технические условия.		
770		раздел 6
ГОСТ Р 52543-2006	Гидроприводы объемные. Требования безопасности		
771		раздел 6
ГОСТ Р 52869-2007	Пневмоприводы. Требования безопасности		
772		раздел 8
ГОСТ Р 53402-2009	Арматура трубопроводная.
Методы контроля и испытаний.		
773		раздел 8
ГОСТ Р 53671-2009	Арматура трубопроводная.
Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия.		
774		приложение А
ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности		
775		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 53673-2009	Арматура трубопроводная.
Затворы дисковые. Общие технические условия		
776		разделы 10 и 11
ГОСТ Р 54086-2010	Стабилизаторы давления. Общие технические условия		
777		раздел 7
ГОСТ Р 55429-2013	Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия		
778		раздел 7
ГОСТ Р 55430-2013	Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации		
779		раздел 7
ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов		
780		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 55018-2012	Арматура трубопроводная
для объектов энергетики. Общие технические условия		
781		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 55019-2012	Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия		
782		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 55020-2012	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных трубопроводов. Общие технические условия		
783		разделы 6 и 7
ГОСТ Р 55023-2012	Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные.
Общие технические условия		
784		раздел 5
ГОСТ Р 55508-2013	Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик		
785		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 55511-2013	Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия		
786		ГОСТ Р 56001-2014	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия		
56. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	
787	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 10
ГОСТ ISO 13706-2011	Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования		
788		раздел 10
ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009	Нефтяная и газовая промышленность. Пластинчатые теплообменники. Технические требования 		
789		раздел 10
ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013	Генераторы водородные на основе электролиза воды. Часть 1. Промышленное и коммерческое применение		
790		разделы 5 и 6
ГОСТ 20680-2002	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия		
791		ГОСТ 30872-2002
	Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия		
792		раздел 10
ГОСТ 31358-2007	Резервуары вертикальные цилиндрические стальные
для нефти и нефтепродуктов.
Общие технические условия		
793		раздел 4
ГОСТ 31827-2012	Сепараторы жидкостные центробежные. Требования безопасности. Методы испытаний		
794		раздел 4
ГОСТ 31828-2012	Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности		
795		раздел 6
ГОСТ 31833-2012	Оборудования для микробиологических производств. Аппараты для гидролиза растительного сырья. Ферментаторы. Требования безопасности. Методы испытаний		
796		раздел 4
ГОСТ 31836-2012	Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний		
797		раздел 4
ГОСТ Р 51126-98	Фильтры жидкостные вакуумные и гравитационные. Требования безопасности и методы испытаний		
798		раздел 3
ГОСТ Р 51127-98	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением. Требования безопасности и методы испытаний		
799		ГОСТ Р 51273-99
	Сосуды и аппараты. Нормы
и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий		
800		ГОСТ Р 51274-99
	Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность		
801		раздел 8
ГОСТ Р 52630-2012	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия		
802		разделы 9 и 10
ГОСТ Р 53676-2009	Фильтры для магистральных нефтепроводов. Общие требования		
803		ГОСТ Р 53681-2009
	Нефтяная и газовая промышленность. Детали факельных устройств для общих работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие технические требования		
804		раздел 5
ГОСТ Р 54110-2010	Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 1. Безопасность		
805		раздел 6
ГОСТ Р 54114-2010	Передвижные устройства и системы для хранения водорода на основе гидридов металлов		
806		ГОСТ Р 54522-2011	Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, днищ, фланцев, крышек. Рекомендации по конструированию		
807		разделы 8 и 9
ГОСТ Р 54803-2011	Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования		
808		раздел 20
ГОСТ Р 55226-2012	Водород газообразный.
Заправочные станции		
809		ГОСТ Р 55597-2013
	Сосуды стальные высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем давлении. Расчет на прочность при действии внешних статических нагрузок на штуцер		
810		раздел 11
ГОСТ Р 55601-2013	Аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования		
57. Оборудование для переработки полимерных материалов	
811	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 3
ГОСТ 12.2.036-78	Система стандартов безопасности труда. Пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Общие требования безопасности		
812		раздел 6
ГОСТ 12.2.045-94	Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности		
813		разделы 5 и 6
ГОСТ 11996-79	Резиносмесители периодического действия.
Общие технические условия		
814		разделы 4 и 5
ГОСТ 14106-80	Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия		
815		разделы 5 и 6
ГОСТ 14333-79	Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия		
816		ГОСТ 15940-84	Станки для сборки покрышек. Общие технические условия		
58. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	
817	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 8 - 10
ГОСТ ИСО 16902-1-2006	Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидроприводов по интенсивности звука		
818		раздел 5
ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования
к насосам		
819		раздел 6
ГОСТ 22247-96
(ИСО 2858-75)	Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля		
820		разделы 6 - 8
ГОСТ 31336-2006
(ИСО 2151:2004)	Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов		
821		разделы 7 - 10
ГОСТ 31300-2005
(ЕН 12639:2000)	Шум машин. Насосы гидравлические. Испытания на шум		
822		СТБ EN 13951-2009	Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы
для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования		
823		разделы 3 и 4
ГОСТ 3347-91	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия		
824		разделы 2 и 4
ГОСТ 6134-87	Насосы динамические. Методы испытаний		
825		разделы 1 и 2
ГОСТ 14658-86	Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний		
826		разделы 1 и 2
ГОСТ 17335-79	Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний		
827		ГОСТ 30645-99
	Энергосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Тепловые насосы "Воздух - вода" для коммунально-бытового теплоснабжения.
Общие технические требования и методы испытаний		
828		разделы 9 и 10
ГОСТ 31835-2012	Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования		
829		раздел 6
ГОСТ 31839-2012
(EN 809:1998)	Насосы и агрегаты насосные
для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности		
830		раздел 6
ГОСТ 31840-2012	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности		
831		раздел 6
ГОСТ Р 54804-2011
(ИСО 9908:1993)	Насосы центробежные.
Технические требования. Класс III		
832		раздел 6
ГОСТ Р 54805-2011
(ИСО 5199:2002)	Насосы центробежные.
Технические требования. Класс II		
833		раздел 6
ГОСТ Р 54806-2011
(ИСО 9905:1994)	Насосы центробежные.
Технические требования. Класс I		
834		СТБ 1831-2008	Насосы шестеренные объемного гидропривода. Технические условия		
59. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное,
газоочистное	
835	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 12.2.016-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности		
836		разделы 3 и 4
ГОСТ 12.2.016.1-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик.
Общие требования		
837		раздел 4
ГОСТ 12.2.110-95	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик		
838		ГОСТ 12.2.133-94	Система стандартов безопасности труда. Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно-кольцевые. Требования безопасности		
839		разделы 5 и 6
ГОСТ 18517-84	Компрессоры гаражные. Общие технические условия		
840		разделы 7 и 8
ГОСТ 19663-90	Резервуары изотермические
для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования		
841		разделы 5 и 6
ГОСТ 22502-89	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия		
842		ГОСТ 23467-79
	Компрессоры воздушные
для доменных печей и воздухоразделительных установок. Общие технические требования		
843		разделы 7 и 8
ГОСТ 23833-95	Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия		
844		раздел 7
ГОСТ 25005-94	Оборудование холодильное. Общие требования к назначению давлений		
845		раздел 2
ГОСТ 27407-87	Компрессоры поршневые оппозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методы их измерений		
846		разделы 6 и 7
ГОСТ 30829-2002	Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия		
847		ГОСТ 30938-2002	Компрессорное оборудование. Определение вибрационных характеристик малых и средних поршневых компрессоров и нормы вибрации		
848		раздел 7
ГОСТ 31824-2012	Туманоуловители волокнистые. Типы и основные параметры. Требования безопасности.
Методы испытаний		
849		раздел 5
ГОСТ 31830-2012	Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний		
850		раздел 5
ГОСТ 31834-2012	Газоочистители адсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний		
851		ГОСТ 31837-2012	Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний		
852		раздел 7
ГОСТ Р 51360-99	Компрессоры холодильные. Требования безопасности
и методы испытаний		
853		раздел 8
ГОСТ Р 52615-2006
(ЕН 1012-2:1996)	Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы		
854		разделы 7 и 8
ГОСТ Р 53675-2009	Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов. Общие требования		
855		раздел 17
ГОСТ Р 54802-2011 (ИСО 13631:2002)	Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые газовые агрегатированные. Технические требования		
856		разделы 14 - 16 и 20
ГОСТ Р 54892-2012	Монтаж установок разделения воздуха и другого криогенного оборудования. Общие положения		
60. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	
857	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 31826-2012	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности.
Методы испытаний		
858		раздел 5
ГОСТ 31831-2012	Пылеуловители центробежные. Требования безопасности и методы испытаний		
859		разделы 5 и 6
ГОСТ Р 50820-95	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков		
61. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное	
860	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 31841-2012
(ISO 14693:2003)	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования		
861		разделы 5 и 8
ГОСТ 31844-2012
(ISO 13535:2000)
	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное.
Общие технические требования		
862		раздел 8
ГОСТ Р ИСО 13533-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование со стволовым проходом. Общие технические требования		
863		раздел 8
ГОСТ Р ИСО 13534-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Контроль, техническое обслуживание, ремонт и восстановление подъемного оборудования. Общие технические требования		
864		раздел 11
ГОСТ Р ИСО 13626-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Сооружения для бурения
и обслуживания скважин. Общие технические требования		
865		раздел 10
ГОСТ Р ИСО 13628-2-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения		
866		подразделы 5.8, 6.4 и 7.7
ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов (TFL)		
867		разделы 6 и 7
ГОСТ Р ИСО 17078-3-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. 
Часть 3. Устройства для спуска и подъема, инструмент для установки газлифтных клапанов и защелки оправок с боковым карманом. Общие технические требования		
868		раздел 4
ГОСТ 12.2.041-79	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое. Требования безопасности		
869		раздел 3
ГОСТ 12.2.044-80	Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности		
870		раздел 4
ГОСТ 12.2.088-83
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин.
Общие требования безопасности		
871		раздел 4
ГОСТ 12.2.108-85	Система стандартов безопасности труда. Установки для бурения геологоразведочных
и гидрогеологических скважин. Требования безопасности		
872		раздел 5
ГОСТ 12.2.115-2002	Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности		
873		раздел 4
ГОСТ 12.2.125-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности		
874		подраздел 4.7
ГОСТ 12.2.136-98	Система стандартов безопасности труда. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности		
875		подраздел 4.9
ГОСТ 12.2.228-2004	Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные
для ремонта скважин. Требования безопасности		
876		ГОСТ 12.2.232-2012	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности		
877		разделы 3 и 4
ГОСТ 5286-75	Замки для бурильных труб		
878		разделы 3 и 4
ГОСТ 7360-82	Переводники для бурильных колонн. Технические условия		
879		разделы 8 и 9
ГОСТ 15880-96	Электробуры. Общие технические условия		
880		разделы 5 и 6
ГОСТ 20692-2003	Долота шарошечные. Технические условия		
881		ГОСТ 21210-75	Головки бурильные для керноприемных устройств. Типы и основные размеры		
882		разделы 3 и 4
ГОСТ 23979-80	Переводники для насосно-компрессорных труб. Технические условия		
883		ГОСТ 26474-85	Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры		
884		разделы 6 и 7
ГОСТ 26698.1-93	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия		
885		разделы 6 и 7
ГОСТ 26698.2-93	Станки буровые подземные.
Общие технические условия		
886		разделы 5 и 6
ГОСТ 27834-95	Замки приварные для бурильных труб. Технические условия		
887		раздел 5
ГОСТ 30767-2002	Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Требования безопасности и методы испытаний		
888		разделы 7 и 8
ГОСТ 30776-2002	Установки насосные передвижные
нефтегазопромысловые. Общие технические условия		
889		разделы 9 и 10
ГОСТ 31835-2012	Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования		
890		подраздел 4.15
ГОСТ Р 51365-2009	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование.
Общие технические требования 		
891		подразделы 7.3 - 7.14, 8.10 и 9.14,
раздел 10
ГОСТ Р 53366-2009	Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия		
892		раздел 5
ГОСТ Р 53683-2009	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование. Общие технические требования		
893		ГОСТ Р 54382-2011
	Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования		
894		ГОСТ Р 55141-2012
	Переработка попутного нефтяного газа. Малогабаритные блочные газоперерабатывающие комплексы. Общие технические требования		
895		ГОСТ Р 55288-2012
	Испытатели пластов на трубах. Скважинное и устьевое оборудование. Общие технические условия		
896		разделы 6 и 7
ГОСТ Р 55429-2013	Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия		
897		разделы 5 и 7
ГОСТ Р 55430-2013	Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации		
62. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	
898	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 8
ГОСТ 12.3.008-75	Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности		
63. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях	
899	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	ГОСТ 28091-89	Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний		
900		ГОСТ 29134-97	Горелки газовые промышленные.
Методы испытаний		
64. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В	
901	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 11516-94	ручные инструменты для работы под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний		
65. Инструмент из природных и синтетических алмазов	
902	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 5
ГОСТ 32833-2014	Круги алмазные отрезные. Технические условия		
903		раздел 6
ГОСТ 32406-2013	Инструмент алмазный из кубического нитрида бора. Требования безопасности.		
66. Фрезы, резцы	
904	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	раздел 6
ГОСТ 2679-2014	Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия		
905		пункт 30а раздела II ГОСТ 5688-61	Резцы с твердосплавными пластинами. Технические условия		
906		раздел 4
ГОСТ 13932-80	Фрезы дереворежущие насадные цилиндрические сборные. Технические условия		
907		раздел 5
ГОСТ 22749-77	Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями. Технические условия		
908		раздел 3
ГОСТ 24360-80	Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенные пластинами из твердого сплава.
Технические условия		
909		раздел 5
ГОСТ Р 52419-2005	Фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков.
Технические условия		
910		подразделы 5.8 и 5.9
ГОСТ Р 52589-2006	Фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности		
911		подразделы 5.8 и 5.9
ГОСТ Р 52590-2006	Фрезы концевые, оснащенные сверхтвердыми материалами, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности		
912		подразделы 5.6 и 5.7 ГОСТ Р 53926-2010
(ЕН 847-2:2001)	Фрезы концевые с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины
и композиционных древесных материалов. Общие технические условия		
913		подразделы 5.6 и 5.7 ГОСТ Р 53927-2010
(ЕН 847-1:2005)	Фрезы насадные сборные
с корпусами из легких сплавов с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины
и композиционных древесных материалов. Общие технические условия		
67. Инструмент абразивный, материалы абразивные	
914	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2	разделы 5 и 7
ГОСТ 11516-94
(МЭК 900-87)	Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний		
915		подразделы 5.8 и 5.9 ГОСТ Р 54489-2011
(ЕН 847-1:2005)	Пилы дисковые для бревнопильных станков и автоматических линий.
Общие технические условия		
916		подраздел 5.8
ГОСТ Р 54490-2011
(ЕН 847-1:2005)	Пилы дисковые, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов, для обработки древесных материалов и пластиков.
Общие технические условия		
917		подраздел 4.4
ГОСТ 9769-79	Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов.
Технические условия		
918		подразделы 4.4 и 4.5 ГОСТ 22776-77	Изделия из шлифовальной шкурки. Технические условия		
919		пункты 6.4.1 и 6.4.2
ГОСТ 32406-2013	Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности		
920		раздел 3
ГОСТ Р 51140-98	Инструмент металлорежущий. Требования безопасности
и методы испытаний		
921		подразделы 6.1 - 6.15
ГОСТ Р 52588-2011	Инструмент абразивный. Требования безопасности