**Администрация сельского поселения «Жипхегенское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» марта 2023 г. № 9

п.ст. Жипхеген

**О порядке обустройства противопо­жарных преград на терри­тории**

 **сельского поселения «Жипхегенское»**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защи­те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген­ного характера», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само­управления в Российской Федерации» (с изменениями), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях защиты сельского поселения «Жипхегенское», от угрозы при­родных пожаров, администрация сельского поселения «Жипхегенское» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Положение о порядке обустройства противопожарных пре­град согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень противопожарных преград в сельском поселении «Жипхегенское» (далее - Перечень) согласно приложению 2.
3. Организовать обустройство и поддержание противопожарных преград, осуществлять в летний пожароопасный период контроль за состоянием противопожарных преград на подведомственных территориях;

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Жипхегенское» С.М. Притворова

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения «Жипхегенское»

от «28» марта 2023 г. № 9

**Положение о порядке обустройства противопожарных преград**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о порядке обустройства противопожарных
преград (противопожарных барьеров, противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос) (далее – Положение) разработано в целях защиты сельского поселения «Жипхегенское», от угрозы природных пожаров.

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении:
противопожарные преграды – это противопожарное обустройство по за­щите населенных пунктов от угрозы природных пожаров в виде противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос;

противопожарный разрыв – специально созданный разрыв в виде просеки шириной до 10 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой, с целью создания препятствий на пути распространения пожаров и создающий условия для тушения. Противопожарный разрыв предна­значен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров;

противопожарная минерализованная полоса – искусственно созданная на поверхности земли полоса определенной ширины (не менее 1,4 метра), очи­щенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающи­ми орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы;

противопожарное обустройство – проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пожара.

1. **Порядок проведения работ по обустройству противопожарных преград**

2.1. Обустройство противопожарных разрывов и противопожарных мине­рализованных полос в сельском поселении «Жипхегенское», осу­ществляется за счет средств бюджета поселения.

Муниципальным заказчиком мероприятий по обустройству противопо­жарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении «Жипхегенское» является администрация сельского поселения «Жипхегенское».

 Исполнителем по выполнению работ по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении Вата, в соответствии с му­ниципальным контрактом могут выступать организации независимо от их форм собственности или индивидуальные предприниматели.

2.2. При заключении муниципального контракта с исполнителем следует
учитывать:

укомплектованность исполнителя, выполняющего работы, кадрами и их квалификация;

наличие у исполнителя, выполняющего работы по прокладке просек, про­тивопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных по­лос, необходимого транспорта, оборудования и инвентаря, а при необходимо­сти - систем связи.

2.3. Критерием оценки качества выполненной работы является
соответствие противопожарных разрывов и противопожарных
минерализованных полос установленным действующим законодательством
требованиям (соответствие длины и ширины объекта, отсутствие горючих
материалов и т.д.).

**III. Порядок поддержания противопожарных преград**

3.1. Администрация сельского поселения «Жипхегенское»:

ежегодно, до наступления летнего пожароопасного периода, организовы­вает осмотр состояния и обустройство противопожарных преград;

ежегодно, в течение летнего пожароопасного периода, обеспечивает под­держание пожарных преград;

реализацию мероприятий по обустройству и поддержанию осуществляет в рамках целевой муниципальной программы **«**По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Жипхегенское» на 2023-2024 годы»;

к работам по поддержанию преград могут привлекаться члены добро­вольной пожарной дружины поселения.

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения «Жипхегенское»

от «28» марта 2023 г. № 9

**Противопожарных преград в сельском поселении «Жипхегенское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сельское поселение** | **Выполненные мероприятия** | **Примечание** |
| 1. | с/п «Жипхегенское»  | противопожарный разрыв: длина – 500 м, ширина – 10 м. | ФинансированиеАдминистрация с/п «Жипхегенское»  |
|  |  |