Техническое задание на «Создание очистных сооружений в с. Укурик Хилокского района»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – объект)

I. Общие данные
1. Основание для проектирования и создания объекта:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 года № 1194-р и протокол заседания Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)
2. Государственный заказчик:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 136, ОГРН 1197536003972, ИНН 7536176880
3. Инвестор (при наличии):
Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)
4. Проектная/строительная организация:
Определяется по результатам открытого конкурса
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)
5. Вид работ:
Новое строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)
6. Источник финансирования строительства объекта:
Субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет,
местный бюджет, внебюджетные средства)
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):
Получить технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (при необходимости), и иное технологическое присоединение. Определить точки вводов/выпусков инженерных коммуникаций.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:
Один этап.
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
9. Срок строительства объекта:
2022 год

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):
Объем водоотведения с. Укурик – 30 м3/сутки, уточнить проектом;
Качество очищенной сточной воды должно соответствовать требованиям приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 года № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
11.1. Назначение:
Локальные очистные сооружения для водоотведения хозяйственно-бытовой канализации 
с. Укурик.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
Определить согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008):

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
В соответствии с материалами инженерных изысканий.
Решение о выборе карты для оценки сейсмичности района, при проектировании конкретного объекта, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика в соответствии с материалами инженерных изысканий, п.4.3 СП 14.13330.2014

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
Не принадлежит
(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс
опасности объекта)
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Определить проектом
(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)
11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Необходимо определить проектом

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
В соответствии с пунктом 10.2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» «…10.2 Класс и уровень ответственности сооружений, а также численные значения коэффициента надежности по ответственности устанавливаются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком».
(повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Определить проектом
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в действующей редакции на момент проведения государственной экспертизы проекта). Проектную документацию выполнить в полном соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса, Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014г №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП, СанПин, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, класс энергосбережения в соответствии с СП 50.13330.2012 «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», должен быть не ниже C.
Состав проектной документации принять в соответствии с п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса и «Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 с текущими изменениями. 
При необходимости согласовать проектную документацию с сетевыми организациями, выдавшими технические условия, оплату за согласования Исполнитель производит за свой счет.
	Все работы должны выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам, с учетом местных климатических условий, грунтовых условий, сейсмической опасности и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории РФ, а также в установленные контрактом сроки. 			Проектно-сметную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативным документам, вышедшим к моменту проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
		Проектная организация несет ответственность за недостатки проектной документации в том числе, которые обнаружены при ее реализации, и обязана безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации.
 (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические (в соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), а также постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, в соответствии с 
СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97.)
При проведении инженерных изысканий необходимо учитывать постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 12.05.2017) «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства») при необходимости.
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых
и достаточных для подготовки проектной документации)
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
15 000 000 рублей
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)
16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:

Субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края

II. Требования к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Выполнить в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции на момент проведения государственной экспертизы проекта). Схему планировочной организации с размещением объекта на земельном участке представить в 3-х вариантах и согласовать с уполномоченным органом местного самоуправления, Министерством природных ресурсов Забайкальского края, Заказчиком. В схеме планировочной организации необходимо указать проектируемые насосные станции, канализационные сети и сбросной коллектор.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
18. Требования к проекту полосы отвода:

С целью подготовки документов для отвода земель провести работы по формированию необходимых земельных участков с постановкой на кадастровый и государственный учет для размещения линейного сооружения (проектируемые насосные станции, канализационные сети и сбросной коллектор):
1. Подготовить материалы, согласовать и утвердить проект планировки территории и разработать проект межевания территории, занятой полосой отвода инженерного сооружения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ. Согласование проекта межевания проводится со всеми лицами, интересы которых будут затрагиваться при строительстве объекта, в том числе с гражданами и юридическими лицами, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд за собственные средства Исполнителя.
2. Внести сведения о проекте межевания территории в государственный кадастр недвижимости в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. На основании утвержденного проекта межевания предварительно согласовать предоставление земельных участков для строительства инженерных сооружений в соответствии Земельным кодексом РФ. Получить в установленном порядке решение о предварительном согласовании предоставления земельных участков.
4. В соответствии с проектом межевания установить границы земель, земельных участков (частей земельных участков), входящих в полосу отвода инженерных сооружений посредством определения координат характерных точек и провести работы по формированию земельных участков.
5. Подготовить технический отчёт, включающий в себя каталоги координат полосы отвода инженерных сооружений, земель, земельных участков (частей земельных участков), входящих в полосу отвода. 
7. Осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», «Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.12.2006г. № 48 (при необходимости).
(указываются для линейных объектов)
19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
Архитектурно-художественные принять в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом особенностей визуального восприятия объекта, функционального зонирования и требованиями СанПин., представить обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов. Фасады здания, цветовое решение фасадов, перспективное изображение фасадов согласовать с уполномоченным органом местного самоуправления, Заказчиком. 
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
20. Требования к технологическим решениям:

Разработать в соответствии с действующими нормами и правилами. Определить необходимые методы очистки, вид сооружений, необходимое оборудование в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 года № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал». Предусмотреть проектом оснащение объекта не монтируемым оборудованием - набором мебели, технологическим оборудованием. Перечень применяемого оборудования и мебели предварительно согласовать с Министерством природных ресурсов Забайкальского края и Заказчиком.
Согласовать с Заказчиком технологическое оборудование с приложением копий прайс-листов, коммерческих предложений. Применить материальные ресурсы на основании мониторинга цен рынка.
Составить ведомость объемов работ и ведомость применяемого инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря с указанием основных технических характеристик.
Согласовать с Заказчиком технологическое оборудование с приложением копий прайс-листов, коммерческих предложений (не менее трех поставщиков). Применить оборудование, материальные ресурсы на основании мониторинга цен рынка.
Составить ведомость объемов работ и ведомость применяемого инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря с указанием основных технических характеристик.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):
21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
Используемые материальные ресурсы (имеющие товарный знак) в документации необходимо выделить в отдельную таблицу, в составе сметной документации, с описанием характеристик материала и нормативных документов, согласно которых изготовлен данный материал. Составить ведомости потребности материалов, применяемых при строительстве, с указанием марок, ГОСТ, технических характеристик (в качестве обоснования указать ссылку на листы проекта). Составить ведомость объемов работ (в графе примечание указать ссылки на листы проекта). Прайс-листы согласовать с Заказчиком, подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономичного варианта (не менее трех поставщиков). Подбор обосновывающих документов упорядочить путем проставления страниц и позиций в томе, объединяющим прайс-листы. В сметах в качестве обоснования указать номера страниц и позиций представленных документов (Приложение 4).
Карточку технических решений на строительные конструкции и материалы, инженерное обеспечение согласовать с Заказчиком до начала проектирования (учесть требования по энергосбережению). 
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)
21.2. Требования к строительным конструкциям:
Объемно-планировочные решения принять в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом особенностей визуального восприятия объекта, функционального зонирования и требованиями СанПин. Согласовать с Заказчиком.
Конструктивную схему здания, материал несущих и ограждающих конструкций определить проектом в соответствии с сейсмичностью площадки строительства, согласовать с Заказчиком и Министерством природных ресурсов Забайкальского края.
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)
21.3. Требования к фундаментам:
Конструкции определить на основании инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства.
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Конструкции стен, подвалов и цокольного этажа определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.5. Требования к наружным стенам:
Наружные стены должны соответствовать требованиям прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, обеспечивать благоприятный температурно-влажностный режим ограждаемых помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от неблагоприятных внешних воздействий. Материал стен – определить проектом, толщину определить теплотехническим расчетом по требованиям нормативной документации с учетом экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Материал конструкций стен и перегородок определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. Применить материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным, техническим и эстетическим требованиям современного уровня. Для перегородок во влажных помещениях необходимо обеспечить водоустойчивость, а в специальных условиях — несгораемость и газонепроницаемость. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.7. Требования к перекрытиям:
Материал и тип конструкций определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации, с учетом требований к безопасности применяемых конструкций и экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Материал и тип конструкций определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации, с учетом требований к безопасности применяемых конструкций и экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.9. Требования к лестницам:
Материал и тип конструкций определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации, с учетом требований к безопасности применяемых конструкций и экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10. Требования к полам:
Материал и тип конструкций определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации, с учетом требований к безопасности применяемых конструкций и экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.11. Требования к кровле:
Материал и тип конструкций определить проектом в соответствии с требованиями нормативной документации, с учетом требований к безопасности применяемых конструкций и экономического сравнения вариантов приобретения и доставки материалов к площадке строительства. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.12. Требования к витражам, окнам:
Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.13. Требования к дверям:
Внутренние двери принять по ГОСТ 30970-2014. «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»
Наружные двери принять по ГОСТ 31173-2016. «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия» 
Противопожарные двери принять по ГОСТ Р 57327-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.14. Требования к внутренней отделке:
Внутреннюю отделку помещений определить проектом в соответствии с нормами СанПиН.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
21.15. Требования к наружной отделке:
Материал наружной отделки определить проектом, согласовать с уполномоченным органом местного самоуправления и Заказчиком.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
Решение о выборе карты для оценки сейсмичности района, при проектировании конкретного объекта, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика в соответствии с материалами инженерных изысканий, п.4.3 СП 14.13330.2014
 (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
Определить проектом.
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Определить проектом.
(указываются для линейных объектов)
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
Определить проектом.
(указываются для линейных объектов)
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление:
Теплоснабжение определяется проектом в соответствии с действующими нормами строительства. 

24.1.2. Вентиляция:
Системы вентиляции предусмотреть в соответствии с требованиями нормативных документов.

24.1.3. Водопровод:
Выполнить проект системы водоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов. 

24.1.4. Канализация:
Выполнить проект системы канализации в соответствии с требованиями нормативных документов.

24.1.5. Электроснабжение:
Выполнить проект системы электроснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе с требованиями энергосбережения.

24.1.6. Телефонизация:
Выполнить проект в соответствии с требованиями нормативных документов.

24.1.7. Радиофикация:
Не требуется.

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
При необходимости получить технические условия, разработать проект.

24.1.9. Телевидение:
Определить проектом.

24.1.10. Газификация:
Не требуется.

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:
Выполнить проект в соответствии с требованиями нормативных документов. 

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование (при наличии)):
24.2.1. Водоснабжение:
Получить технические условия на водоснабжение в установленном порядке. Разработать проект инженерных сетей водоснабжения в соответствии с техническими условиями, с полученными от местной ресурсоснабжающей организации.

24.2.2. Водоотведение:
Получить технические условия на водоотведение в установленном порядке. Разработать проект инженерных сетей водоотведения в соответствии с техническими условиями, с полученными от местной ресурсоснабжающей организации. Получить необходимые для проектирования справки и согласования в установленном порядке по вывозке отходов.

24.2.3. Теплоснабжение:
Получить технические условия на теплоснабжение в установленном порядке. Разработать проект инженерных сетей теплоснабжения в соответствии с техническими условиями, с полученными от местной ресурсоснабжающей организации. Получить необходимые для проектирования справки и согласования в установленном порядке.

24.2.4. Электроснабжение:
В соответствии с техническими условиями, полученными от сетевой компании выполнить проект. Получить необходимые для проектирования справки и согласования в установленном порядке.

24.2.5. Телефонизация:
Получить технические условия для обеспечения телефонной связью в установленном порядке, разработать проект.

24.2.6. Радиофикация:
Не требуется.

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Получить технические условия, разработать проект (при необходимости). 

24.2.8. Телевидение:
Определить проектом.

23.2.9. Газоснабжение:
Не требуется.

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:
Предусмотреть проектом при необходимости.

Согласовать проектную документацию с сетевыми организациями, выдавшими технические условия, оплату за согласования Исполнитель производит за свой счет.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Проектом предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации согласно нормам и стандартам РФ., с учетом Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», Федерального закона  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
Проектом предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности в процессе строительства и эксплуатации согласно нормам и стандартам РФ.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Обеспечить класс энергосбережения здания в соответствии с нормативной документацией (не ниже C). Предусмотреть проектом наличие приборов учета в соответствии с действующими нормами.
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
В соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе федерального закона №181-фз «О социальной защите инвалидов». Предусмотреть реализацию ст.15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в части обустройства здания средствами для доступа лиц с ограниченными физическими возможностями передвижения (подъемник (лифт), пандусы, перила и др.) – при необходимости.
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
В соответствии с СП 132.13330.2011 обеспечить охранной телевизионной системой, системой охранной и тревожной сигнализации, системой экстренной связи, системой охранного освещения и другими при необходимости.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации
в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта,
а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Определить проектом.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической
и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Разработать с учетом требований безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:
Разработать проект организации строительства с учетом действующих норм. Разработать и согласовать с Заказчиком транспортную схему доставки основных ресурсов на объект.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

В случаях необходимости выноса инженерных сетей и сноса существующих построек, проектировщик в составе проекта объекта разрабатывает проект выноса сетей, проект организации сноса строений, согласования без дополнительной оплаты.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
Разработать проект благоустройства прилегающей территории в соответствии с действующими нормами и правилами (асфальтирование проездов и примыкающих тротуаров, озеленение и т. п.), предусмотреть стоянку для автотранспорта (количество стояночных мест определить по расчету), с учетом маломобильных групп населения в соответствующими нормами и правилами. Учесть отвод и сброс дождевых вод с прилегающей территории Объекта.
Представить в 3-х вариантах и согласовать с уполномоченным органом местного самоуправления, Министерством природных ресурсов Забайкальского края, Заказчиком.
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:
Разработать при необходимости.
(указываются при необходимости)
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
Предусмотреть проектом организации строительства вывозку излишнего грунта и строительного мусора.
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Разработать при необходимости.
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
при проектировании и строительстве объекта)
III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент разработки проекта), 
 (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)
39. Требования к подготовке сметной документации:
Рассчитать базисно-индексным методом по сметно-нормативной базе, включенной в реестр сметных нормативов, подлежащих применению на территории Забайкальского края, с пересчетом базовой стоимости 2001 г. в текущий уровень цен в сводном расчете после начисления лимитированных затрат. При переводе в текущий уровень цен руководствоваться письмом Минстроя России, устанавливающим индексы изменения сметной стоимости на соответствующий период.
	В состав сводного сметного расчета включить:
- прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
- компенсацию за сносимые строения и насаждения (при необходимости);
- возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (при необходимости);
- переустройство коммуникаций (при необходимости);
-	затраты на проведение диагностики объекта перед вводом в эксплуатацию (пусконаладочные работы);
- авторский надзор - по расчету в соответствии с действующими нормами;
- затраты на проведение кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- затраты на изготовление технического плана;
- затраты на технологические присоединения к коммуникациям (при необходимости).
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2-х процентов (в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 220).
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной
стоимости строительства)
40. Требования к разработке специальных технических условий:
При необходимости.
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)
41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):
При необходимости.

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
При необходимости.
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
При необходимости.
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
Выполнить проектирование в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации», постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования»
(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
В процессе разработки проектно-сметной документации предоставлять Заказчику информацию в письменной форме о ходе и объемах выполненных работ не реже 1-го раза в месяц. Изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика. 
При необходимости провести согласования и расчеты компенсационных выплат по возмещению вреда окружающей среде, затраты на сохранение объектов историко-культурного наследия.
Все работы должны выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам, с учетом местных климатических условий, грунтовых условий, сейсмической опасности и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории РФ, а также в установленные контрактом сроки. 
   Исполнитель без дополнительной оплаты проводит:
- согласование проекта с Забайкальским территориальным отделом контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального Управления Росрыболовства;
- согласование проекта с отделом водных ресурсов по Забайкальскому краю Амурского бассейнового водного Управления Федерального агентства водных ресурсов (при необходимости).
- согласование проекта с заинтересованными организациями 
- согласование экспертиз в соответствии с действующим законодательством.
- при рассмотрении документации Заказчиком и экспертными организациями в установленном порядке; 
- вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию;
- провести согласования и расчеты компенсационных выплат по возмещению вреда окружающей среде, затраты на сохранение объектов историко-культурного наследия (при необходимости);
Сбор исходных данных
Сбор исходных данных выполняется проектировщиком в объеме достаточном для разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. В состав сбора исходных данных входит оформление градостроительного плана земельного участка в уполномоченных органах (при необходимости от имени Заказчика), а также участие в общественных слушаниях по обсуждению экологических и социальных аспектов строительства объекта с получением соответствующего протокола. Сбор исходных данных Исполнитель осуществляет за свой счет.
Общие требования к выполнению работ:
Все работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на «Строительство очистных сооружений в п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района» должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации и Забайкальского края, с учетом местных климатических условий, грунтовых условий, сейсмической опасности и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории РФ, а также в установленные контрактом сроки. Все отступления от данного задания в ходе проектирования должны согласовываться с Заказчиком. В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым СМР на объекте, осуществить авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
	Участвовать без дополнительной оплаты:
- при рассмотрении документации Заказчиком и экспертизой в установленном порядке; 
- при защите документации в заинтересованных органах, 
- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и заинтересованных органов;
- вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию;
- участвовать в комиссии по приемке объекта строительства в эксплуатацию. 
- проведение согласований проекта с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет и оплачивает проектная организация.
	
	«Государственная экспертиза и разработка рабочей документации»
Первоначально проводится рассмотрение проекта Заказчиком. После разработки проектной документации Исполнитель передает 1 экз. проекта на бумажном носителе Заказчику на рассмотрение. В течение 30 дней Заказчик рассматривает проектную документацию, в случае выявления недостатков, ошибок или замечаний Исполнителю необходимо в течение 10 дней устранить их. Доставка документации для рассмотрения Заказчику, получение документации, направление на проведение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проекта, осуществляется Исполнителем за счет собственных средств. 
После исправления замечаний и получения согласования Заказчика, Исполнитель направляет на рассмотрение проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение государственной экологической экспертизы. Проведение экспертизы производится в соответствии ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
	После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проектная документация стадии «Проект» направляется на проведение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации.
После получения согласования принятых проектных решений, устранения замечаний государственной экспертизы проектной документации стадии «Проект», Исполнитель разрабатывает проектную документацию стадии «Рабочая документация». 
Проектная документация стадии «Рабочая документация» с разработанной сметной документацией направляется на рассмотрение Заказчику. В течение 30 дней Заказчик рассматривает проектную документацию, в случае выявления недостатков, ошибок или замечаний Исполнителю необходимо в течение 10 дней устранить их.
Исполнитель направляет согласованную с Заказчиком сметную документацию на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации. Проведение достоверности производится в соответствии с положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 427.
Оплата за проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с проведением достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Исполнителем. 
Отработка всех замечаний государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, в том числе экологической экспертизы, осуществляется Исполнителем без дополнительного финансирования.
При получении отрицательного заключения государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию, повторное прохождение государственной экспертизы осуществляется за счет средств Исполнителя.
	Требование к выполнению качества работ
		Технические отчеты, проектную, рабочую и сметную документации необходимо оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»
	Оформление проектно-сметной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими нормативно-техническими документами. 
	Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проекта заданию на проектирование и нормативным требованиям.
		Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими нормативно-техническими документами. 
		Проектная организация несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе, которые обнаружены при ее реализации, и обязана безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации.
	Результаты
1.	Технические отчёты об инженерных изысканиях передаются Заказчику по накладной в переплетённом печатном виде (2 экз.) и на электронном носителе (форматы файлов: текстовая часть - MS-Word, MS-Excel; графическая часть – AutoCAD (*.dwg)).
2.	Проектная документация передается заказчику по накладной в 4-х экземплярах в переплетённом печатном виде, а также в электронном виде с возможностью редактирования документа (форматы файлов: текстовая часть - MS-Word, MS-Excel; графическая часть (чертежи) – AutoCAD (*.dwg); технические условия с материалами согласований в формате pdf; сметные расчеты в формате программного комплекса, использованного для расчета смет и в MS-Excel) и в сканируемом не редактируемом формате - 1 экз.
3.	Рабочая документация передается заказчику по накладной в 4-х экземплярах в переплетённом виде, а также в электронном виде (форматы файлов: текстовая часть - MS-Word, MS-Excel; графическая часть (чертежи) – AutoCAD (*.dwg)) и в сканируемом не редактируемом формате - 1 экз.
4.	Положительное заключение государственной экспертизы (проектная документация, достоверность определения сметной стоимости, экология) передается в оригиналах по накладной в 3-х экземплярах и в сканируемом не редактируемом формате - 1 экз.
5.	 Иная документация (Ведомость объемов работ, утвержденные заказчиком прайс-листы на примененные в проекте материалы и оборудование с техническими характеристиками (отдельным томом), ведомости потребности материалов при строительстве) передается заказчику по накладной в 3-х экземплярах в переплетённом виде, а также в электронном виде (форматы файлов: текстовая часть - MS-Word, MS-Excel; графическая часть (чертежи) – AutoCAD (*.dwg); сметные расчеты в формате программного комплекса использованного для расчета смет и в MS-Excel).