**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХАРА-БЫРКИНСКОЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» марта  2022 года               № 5

**«Об утверждении Программ инструктажей и Перечня инструкций по охране труда, действующих в администрации сельского поселения «Хара-Быркинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.**

Во исполнение Постановления Министерства образования Российской Федерации от 01.01.2001№ 29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» , на основании п.5.4.Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране труда, утверждённых постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 01.01.2001г №80, в целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Минтруда РФ от 01.01.2001 N 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» Администрация сельского поселения «Хара-Быркинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте (Приложение 1).  
2.Утвердить перечень и ввести в действие инструкции по охране труда для работников администрации сельского поселения «Хара-Быркинское» (приложение № 2).  
3. Утвердить Инструкцию первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте (Приложение № 3).  
4. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности (Приложение №4)  
5. Утвердить Инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи (Приложение № 5).  
6. Утвердить Инструкцию по охране труда для специалиста администрации (Приложение № 6).  
7. Утвердить Инструкцию по охране труда для административно-управленческого персонала(Приложение № 7).  
8. Утвердить Инструкцию по охране труда для пользователей при работе на персональных ЭВМ (ПЭВМ) (Приложение № 8)  
9. Утвердить Инструкцию по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах (Приложение № 9)  
10.Утвердить Инструкцию по охране труда при выполнении общественных работ по благоустройству территории(Приложение № 10)

11.Утвердить Инструкция по охране труда для истопника (Приложение № 11)

12.Утвердить Инструкция по охране труда  для водителя легкового автомобиля (Приложение № 12)

13.Утвердить Инструкцию по охране труда  для уборщицы помещений (Приложение № 13)

14. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводить:  
- со всеми вновь принятыми в организации работниками;  
- работниками, выполняющими новую для них работу;  
- со студентами, учащимися, прибывшими на практику;  
- работниками на общественных работах,  
с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте.  
15 . Повторный инструктаж на рабочем месте проводить один раз в полгода, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

2. Контроль за реализацией муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения «Хара-Быркинское» на 2021-2023 г.» оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения «Хара-Быркинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу: [www.olovya.75.ru](http://www.olovya.75.ru) и на информационном стенде в здании администрации.

Глава сельского поселения

«Хара-Быркинское» Н.Н.Цагадаев

Приложение 1  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03 .2022г. № 5

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ**  
**ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.**

**1. Пояснительная записка.**  
  
 В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить инструктаж по охране труда.  
 Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.  
 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.  
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.  
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:  
- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;  
- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;  
- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.  
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.  
Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих и с учетом характеристики условий и безопасности труда офисных работников.  
В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-методической и другой документации по охране труда, рекомендуемой для подготовки к проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте.

**2. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА**  
  
2.1. Условия труда офисных работников  
  
Особенности и характеристика условий труда работников офиса. Возможные причины несчастных случаев и заболеваний офисных работников. Примеры случаев производственного травматизма при работе в офисе.  
  
2.2. Общие требования охраны труда  
  
Порядок допуска к работе в офисе с использованием персональных компьютеров, копировально-множительной техники, факсимильных аппаратов и другого офисного оборудования.  
Вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.  
Периодичность повторного инструктажа по охране труда.  
Случаи прохождения внепланового инструктажа по охране труда.  
Целевой инструктаж при выполнении несвойственных профессии (должности) работ.  
Специальный инструктаж и получение группы I по электробезопасности.  
Обучение требованиям охраны труда при работе с офисным оборудованием.  
Правила технической эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным оборудованием.  
Медицинские осмотры офисных работников, допущенных к постоянной работе на персональном компьютере.  
Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на офисных работников во время работы.  
Неблагоприятное воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека.  
Режимы труда и отдыха.  
Требования пожарной безопасности при работе с офисным оборудованием.  
Правила личной гигиены.  
Действия офисного работника в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха.  
Действия офисного работника, если он оказался свидетелем несчастного случая. Оказание первой помощи. Медицинская аптечка.  
Ответственность за невыполнение или нарушение требований инструкции по охране труда.  
  
2.3. Требования охраны труда перед началом работы  
  
Рациональная организация своего рабочего места перед началом работы.  
Минимально допустимые расстояния между персональными компьютерами, если их несколько в помещении офиса.  
Влияние взаимного расположения персональных компьютеров на уровень генерируемых ими излучений. Гигиенические требования для предупреждения облучения других рабочих мест.  
Очистка экрана монитора от пыли, которая интенсивно оседает на нем под воздействием зарядов статического электричества.  
Уборка с рабочего места всех лишних предметов, не используемых в работе.  
Меры предосторожности при осмотре офисного оборудования перед началом работы.  
Требования к достаточности и равномерности освещения рабочего места.  
  
2.4. Требования охраны труда во время работы  
  
Последовательность включения офисного оборудования в работу. Инструкции по эксплуатации офисного оборудования.  
Рациональная рабочая поза при работе на офисном оборудовании.  
Требования, предъявляемые к типу и конструкции рабочего кресла и рабочего стола при работе с персональным компьютером.  
Требования охраны труда при работе на персональном компьютере. Минимальное расстояние экрана видеомонитора от глаз офисного работника. Правильное расположение клавиатуры на поверхности стола. Установка на экране монитора оптимального цветовою режима для уменьшения напряжения зрения. Продолжительность непрерывной работы с видеомонитором.  
Дефекты или неисправности копировально-множительной техники, при которых работа на ней не разрешается.  
Меры пожарной безопасности в помещении, где выполняются копировально-множительные работы. Меры предосторожности при непосредственной работе с химическими веществами (например, с красками, порошками и т.п.).  
Вентиляция помещения, в котором производятся работы на копировально-множительной технике.  
Меры предосторожности при обслуживании офисного оборудования.  
  
2.5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
  
Действия офисного работника при обнаружении каких-либо неполадок в работе офисного оборудования.  
Действия офисного работника при несчастном случае, внезапном заболевании.  
Способы оказания первой помощи при ранениях, при поражении электрическим током.  
Действия офисного работника при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.). Особенности тушения электрооборудования, находящегося под напряжением. Правила применения углекислотных или порошковых огнетушителей.  
  
2.6. Требования охраны труда по окончании работы  
  
Меры предосторожности при выключении офисного оборудования, отсоединении сетевого шнура от электрической сети.  
Меры безопасности при приведении в порядок рабочего места, уборке дисков, дискет, документации и т.п.  
Правила личной гигиены по окончании работы.

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03.2022г. №5

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**инструкций, действующих в администрации сельского поселения**

**«Хара-Быркинское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инструкции | Номер инструкции | Дата утверждения инструкции (дата та же, что и постановление) |
| 1 | Инструкция первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте | ИОТ-1 | 09.03.2022 |
| 2 | Инструкция по мерам пожарной безопасности в администрации сельского поселения; | ИОТ-2 | 09.03.2022 |
| 3 | Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи | ИОТ-3 | 09.03.2022 |
| 4 | Инструкция по охране труда для специалиста администрации | ИОТ-4 | 09.03.2022 |
| 5 | Инструкция по охране труда для административно-управленческого персонала. | ИОТ-5 | 09.03.2022 |
| 6 | Инструкция по охране труда для пользователей при работе на персональных ЭВМ (ПЭВМ) | ИОТ-6 | 09.03.2022 |
| 7 | Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах. | ИОТ-7 | 09.03.2022 |
| 8 | Инструкция по охране труда  при выполнении общественных работ по благоустройству территории | ИОТ-8 | 09.03.2022 |
| 9 | Инструкция по охране труда для истопника | ИОТ-9 | 09.03.2022 |
| 10 | Инструкция по охране труда  для водителя легкового автомобиля | ИОТ-10 | 09.03.2022 |
| 11 | Инструкция по охране труда  для уборщицы помещений | ИОТ-11 | 09.03.2022 |

Приложение 3  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ - 1**

**Инструкция первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте**  
  
**1. Пояснительная записка**

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить инструктаж по охране труда.  
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.  
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.  
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.  
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:  
- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;  
- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;  
- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.  
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.  
Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих и с учетом характеристики условий и безопасности труда офисных работников.  
В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-методической и другой документации по охране труда, рекомендуемой для подготовки к проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте.

**2. ИНСТРУКЦИЯ**  
  
2.1. Условия труда офисных работников  
  
Особенности и характеристика условий труда работников офиса. Возможные причины несчастных случаев и заболеваний офисных работников. Примеры случаев производственного травматизма при работе в офисе.  
  
2.2. Общие требования охраны труда  
  
Порядок допуска к работе в офисе с использованием персональных компьютеров, копировально-множительной техники, факсимильных аппаратов и другого офисного оборудования.  
Вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.  
Периодичность повторного инструктажа по охране труда.  
Случаи прохождения внепланового инструктажа по охране труда.  
Целевой инструктаж при выполнении несвойственных профессии (должности) работ.  
Специальный инструктаж и получение группы I по электробезопасности.  
Обучение требованиям охраны труда при работе с офисным оборудованием.  
Правила технической эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным оборудованием.  
Медицинские осмотры офисных работников, допущенных к постоянной работе на персональном компьютере.  
Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на офисных работников во время работы.  
Неблагоприятное воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека.  
Режимы труда и отдыха.  
Требования пожарной безопасности при работе с офисным оборудованием.  
Правила личной гигиены.  
Действия офисного работника в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха.  
Действия офисного работника, если он оказался свидетелем несчастного случая. Оказание первой помощи. Медицинская аптечка.  
Ответственность за невыполнение или нарушение требований инструкции по охране труда.  
  
2.3. Требования охраны труда перед началом работы  
  
Рациональная организация своего рабочего места перед началом работы.  
Минимально допустимые расстояния между персональными компьютерами, если их несколько в помещении офиса.  
Влияние взаимного расположения персональных компьютеров на уровень генерируемых ими излучений. Гигиенические требования для предупреждения облучения других рабочих мест.  
Очистка экрана монитора от пыли, которая интенсивно оседает на нем под воздействием зарядов статического электричества.  
Уборка с рабочего места всех лишних предметов, не используемых в работе.  
Меры предосторожности при осмотре офисного оборудования перед началом работы.  
Требования к достаточности и равномерности освещения рабочего места.  
  
2.4. Требования охраны труда во время работы  
  
Последовательность включения офисного оборудования в работу. Инструкции по эксплуатации офисного оборудования.  
Рациональная рабочая поза при работе на офисном оборудовании.  
Требования, предъявляемые к типу и конструкции рабочего кресла и рабочего стола при работе с персональным компьютером.  
Требования охраны труда при работе на персональном компьютере. Минимальное расстояние экрана видеомонитора от глаз офисного работника. Правильное расположение клавиатуры на поверхности стола. Установка на экране монитора оптимального цветовою режима для уменьшения напряжения зрения. Продолжительность непрерывной работы с видеомонитором.  
Дефекты или неисправности копировально-множительной техники, при которых работа на ней не разрешается.  
Меры пожарной безопасности в помещении, где выполняются копировально-множительные работы. Меры предосторожности при непосредственной работе с химическими веществами (например, с красками, порошками и т.п.).  
Вентиляция помещения, в котором производятся работы на копировально-множительной технике.  
Меры предосторожности при обслуживании офисного оборудования.  
  
2.5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
  
Действия офисного работника при обнаружении каких-либо неполадок в работе офисного оборудования.  
Действия офисного работника при несчастном случае, внезапном заболевании.  
Способы оказания первой помощи при ранениях, при поражении электрическим током.  
Действия офисного работника при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.). Особенности тушения электрооборудования, находящегося под напряжением. Правила применения углекислотных или порошковых огнетушителей.  
  
2.6. Требования охраны труда по окончании работы  
  
Меры предосторожности при выключении офисного оборудования, отсоединении сетевого шнура от электрической сети.  
Меры безопасности при приведении в порядок рабочего места, уборке дисков, дискет, документации и т.п.  
Правила личной гигиены по окончании работы.

Приложение 4  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ - 2**  
**ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает противопожарный режим (требования к пожарной безопасности) в помещении Администрации сельского поселения (далее по тексту - администрация) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками администрации.  
1.2. Основные понятия:  
1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.  
1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.  
1.2.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.  
1.2.4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.  
1.2.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.  
1.3. Сотрудники допускаются к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.  
1.4. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:  
1.4.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несет глава администрации, который:  
- осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;  
- отвечает за меры пожарной безопасности;  
- назначает ответственных за пожарную безопасность.  
1.4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник.  
1.4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на определенном участке работ и при производстве определенного вида работ несут лица, назначенные ответственными распоряжением главы администрации.  
1.4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на администрации как на принимающей стороне.  
2. Обязанности сотрудников по соблюдению пожарной безопасности.  
2.1. Сотрудники обязаны:  
2.1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.  
2.1.2. Выполнять меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами, настольными и напольными светильниками, другими электробытовыми приборами и оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами.  
2.1.3. Знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, план эвакуации, средства пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов.  
2.1.4. Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы за исключением оборудования, определяемого отдельным распоряжением.  
2.1.5. Знать схемы эвакуации сотрудников и посетителей в случае пожара, расположение первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.  
2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:  
2.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.  
2.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в администрации.  
2.2.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников мерам пожарной безопасности.  
2.2.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая средства тушения пожаров.  
2.2.5. Обеспечить на видных местах наличие схем эвакуации сотрудников и посетителей в случае пожара с отметкой о расположении первичных средств пожаротушения, таблички с телефоном вызова пожарной охраны, фамилиями ответственных за пожарную безопасность.  
3. Порядок содержания территории, здания и помещений, проезда транспорта. Порядок содержания эвакуационных путей.  
3.1. Территория возле здания администрации должна содержаться в чистоте и порядке. Необходимо своевременно вывозить мусор, опавшие листья, сухую траву.  
3.2. Тротуары, подъезды к зданию администрации должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время очищены от снега и льда.  
3.4. Обеспечение свободного прохода по коридорам, тамбурам, проходов к средствам тушения и электрическим приборам, расположенным в помещениях администрации является обязанностью руководителей структурных подразделений. Запрещается загромождать пути эвакуации.  
3.5. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.  
3.6. В неустановленных местах запрещается:  
- курить;  
- пользоваться электронагревательными приборами, не предусмотренными технологическим процессом (кипятильниками, чайниками, утюгами);  
- оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня включенными в сеть оборудование, электронагревательные и электроосветительные приборы, компьютеры;  
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы, эксплуатировать электронагреватели при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;  
- использовать для дополнительного обогрева помещений электронагревательные приборы с открытыми нагревательными элементами;  
- хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости в производственных помещениях в количествах, превышающих сменную потребность;  
- хранить горючие материалы и отходы, в том числе использованные и ненужные бумаги;  
- производить уборку помещений с применением бензина, и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  
- сушить и хранить одежду на приборах центрального отопления;  
- запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников;  
  
3.7. Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещениях администрации, должны подвергаться внешнему осмотру ответственным за состояние первичных средств пожаротушения.  
3.8. В случае проведения разрешенных пожароопасных работ необходимо по их окончании в течение не менее 3 часов контролировать отсутствие косвенных и прямых признаков пожара - запахов дыма, гари, прямого задымления и т.д.  
3.9. Запрещается использовать чердачные и технические этажи для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.  
3.10. Запрещается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с примыкающими для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток здания с этими этажами.  
3.11. Места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции устанавливаются для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка в соответствующей инструкции.  
4. Места курения, требования к оборудованию мест для курения.  
4.1. Места для курения устанавливаются распоряжением главы администрации.  
4.2. Установленное место для курения должно быть оборудовано в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, в том числе:  
- место для курения обозначается соответствующими знаками пожарной безопасности, в том числе знаками "Не загромождать", "Место курения";  
- устанавливается металлическая урна;  
- должно быть обеспечено постоянное наличие воды в урне в количестве не менее трети от объема урны;  
- урна должна очищаться с периодичностью не реже 1 раза в 4 часа;  
- рядом с местом для курения должно быть обеспечено наличие огнетушителя.  
4.3. Курение в неустановленных местах запрещается.  
5. Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.  
5.1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.  
5.2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.  
5.3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.  
5.4. При возникновении пожара необходимо:  
- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации вышестоящему персоналу;  
- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;  
- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.  
6. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.  
6.1. Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключения света, приведения технологического оборудования в пожаробезопасное состояние.  
6.2. Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора и отходов производства.  
6.3. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмировании сотрудников организации и посетителей.  
6.4. Каждый сотрудник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства.  
6.5. Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.  
6.6. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить главе администрации.  
6.7. Ключи от всех помещений имеются у всего персонала.

7. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.  
7.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производства и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.  
7.2. Противопожарный инструктаж проводится лицами ответственными за проведение противопожарного инструктажа, назначенными распоряжением главы администрации, по утвержденным программам обучения мерам пожарной безопасности.  
7.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с: правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов; мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.  
7.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.  
7.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.  
7.6. Вводный противопожарный инструктаж проводится:  
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);  
- с сезонными работниками;  
- с командированными работниками;  
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;  
- с иными категориями работников (граждан) по решению главы администрации.  
7.7. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.  
7.8. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:  
- со всеми вновь принятыми на работу;  
- с переводимыми из одного подразделения в другое;  
- с работниками, выполняющими новую для них работу;  
- с командированными работниками;  
- с сезонными работниками;  
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории администрации;  
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.  
7.9. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности.  
7.10. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.  
7.11. Все работники должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.  
7.12. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным распоряжением главы администрации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие.  
7.13. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным главой администрации.  
7.14. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.  
7.15. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.  
7.16. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:  
- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;  
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;  
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников администрации;  
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);  
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в других администрациях;  
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.  
7.17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в администрации. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.  
7.18. Целевой противопожарный инструктаж проводится:  
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью;  
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  
- при организации массовых мероприятий с персоналом администрации.  
7.19. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в администрации.  
7.20. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работниками знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.  
7.21. Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.  
7.22. Руководители, специалисты и работники администрации, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в администрации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.  
7.23. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от работы проходят:  
- руководители и ведущие специалисты администрации или лица, исполняющие их обязанности;  
- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;  
- иные категории работников по решению главы администрации.  
7.25. По разработанным и утвержденным специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в администрации обучаются:  
- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в отделах;  
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе.  
7.26. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в администрации проводится лицом, назначенным распоряжением главы администрации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.  
8. Действия работников при обнаружении пожара.  
8.1. Порядок действий работников при обнаружении пожара утверждается главой администрации и обязателен к применении всеми работниками администрации.  
8.2. Порядок действий работников при обнаружении пожара должен предусматривать:  
- правила вызова пожарной охраны;  
- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;  
- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;  
- порядок эвакуации и материальных ценностей;  
- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений администрации.

Приложение 5  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ — 3**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по оказанию первой доврачебной помощи**

1. Общие положения

1.1. Первая доврачебная помощь — это комплекс мероприятий, направленных на  
восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до прибытия медицинского работника.  
1.2. Ответственность за организацию обучения по оказанию первой доврачебной помощи возлагается на главу сельского поселения.  
1.3. Для того чтобы первая доврачебная помощь была эффективной, в учреждении  
должны быть:  
- аптечки с набором необходимых медикаментов и медицинских средств для оказания первой доврачебной помощи.  
1.4. Оказывающий помощь должен знать основные признаки нарушения жизненно  
важных функций организма человека, а также уметь освободить пострадавшего от  
действия опасных и вредных факторов, оценить состояние пострадавшего, определить последовательность применяемых приемов первой доврачебной помощи, при необходимости использовать подручные средства при оказании помощи и транспортировке пострадавшего.  
1.5. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему:- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов  
(освобождение его от действия электрического тока, гашение горящей одежды,  
извлечение из воды и т. д.);  
- оценка состояния пострадавшего;  
- определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни  
пострадавшего, и последовательности действий по его спасению;  
- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке  
срочности (восстановление проходимости дыхательных путей; проведение  
искусственного дыхания, наружного массажа сердца; остановка кровотечения;  
иммобилизация места перелома; наложение повязки и т. п.);  
- поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медицинского персонала;  
- вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
1.6. В случае невозможности вызова медицинского персонала на место происшествия необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно только при устойчивом дыхании и пульсе.  
1.7. В том случае, когда состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо поддерживать его основные жизненные функции до прибытия медицинского работника.

2. Признаки для определения состояния здоровья пострадавшего

2.1. Признаки, по которым можно быстро определить состояние здоровья пострадавшего, следующие:  
- сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен или возбужден);  
Отсутствие сознания у пострадавшего определяют визуально. Чтобы окончательно убедиться в этом, следует обратиться к пострадавшему с вопросом о самочувствии;  
- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные.  
- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее).  
Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) оценивают также визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу зеркала и блестящих металлических предметов;  
- пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо определяется, отсутствует.  
Для определения пульса на сонной артерии пальцы руки накладывают на адамово яблоко (трахею) пострадавшего и, продвигая их немного в сторону, ощупывают шею сбоку;  
- зрачки: расширенные, суженные.  
Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее — округлой формы черные зрачки, состояние которых (суженные или расширенные) оценивают по площади радужки, которую они занимают.  
При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь за минуту должен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь.  
Степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно  
оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более минуты. Осмотр зрачков можно провести за несколько секунд.  
3. Комплекс реанимационных мероприятий

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки расширенные, следует немедленно приступить к восстановлению жизненно важных функций организма путем проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца.  
Требуется заметить время остановки дыхания и кровообращения у пострадавшего, время начала проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца, а также продолжительность реанимационных мероприятий и сообщить эти сведения прибывшему медицинскому персоналу.  
3.1. Искусственное дыхание. Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также если его дыхание постоянно ухудшается независимо от того, чем это вызвано: поражением электрическим током, отравлением, утоплением и т. д.  
Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего. Способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос» основан на применении выдыхаемого оказывающим помощь воздуха, который насильно подается в дыхательные пути пострадавшего и физиологически пригоден для дыхания пострадавшего. Воздух можно вдувать через марлю, платок и т. п. Этот способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и последующему спаданию ее в результате пассивного выдоха. Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном состоянии закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться инородное содержимое (рвотные массы, песок, ил, трава, и т. п.), которое необходимо удалить указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, повернув голову пострадавшего набок.  
После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб, максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, затем полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу. При этом обязательно следует наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая должна подниматься. Как только грудная клетка поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий помощь приподнимает свою голову, происходит пассивный выдох у пострадавшего. Для того чтобы выдох был более глубоким, можно несильным нажатием руки на грудную клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего. Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только  
искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 с, что соответствует частоте дыхания 12 раз в минуту.  
Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности искусственного дыхания может служить порозовение кожных покровов и слизистых оболочек, а также выхода пострадавшего из бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания.  
При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы вдуваемый воздух попадал в легкие, а не в желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, о чем свидетельствует вздутие живота «под ложечкой», осторожно надавливают ладонью на живот между грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота, поэтому необходимо повернуть голову и плечи пострадавшего набок (лучше налево), чтобы очистить его рот и глотку.  
Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается, следует  
проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в нос».  
Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и нос. Чем меньше ребенок, тем меньше воздуха нужно ему для вдоха и тем чаще следует производить вдувание по сравнению со взрослым человеком (до 15—18 раз в мин).При появлении первых слабых вдохов у пострадавшего следует приурочить проведение искусственного вдоха к моменту начала у него самостоятельного вдоха. Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания.  
Нельзя отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его умершим при отсутствии таких признаков жизни, как дыхание или пульс. Делать вывод о смерти пострадавшего имеет право только медицинский работник.  
3.2. Наружный массаж сердца.  
Показанием к проведению наружного массажа сердца является остановка сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: бледность или синюшность кожных покровов, потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае, подложить под спину доску.Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем разгибается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах.  
Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 4—5 см,  
продолжительность надавливания не более 0,5 с, интервал между отдельными  
надавливаниями не более 0,5 с. В паузах руки с грудины не снимают (если помощь оказывают два человека), пальцы остаются приподнятыми, руки полностью выпрямленными в локтевых суставах.  
Если оживление производит один человек, то на каждые два глубоких вдувания (вдоха) он производит 15 надавливаний на грудину, затем снова делает два вдувания и опять повторяет 15 надавливаний и т. д. За минуту необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т. е. выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. Опыт показывает, что больше всего времени затрачивается на искусственное дыхание. Нельзя затягивать вдувание: как только грудная клетка пострадавшего расширилась, его надо прекращать.  
При правильном выполнении наружного массажа сердца каждое надавливание на грудину вызывает появление пульса в артериях.  
Оказывающие помощь должны периодически контролировать правильность и  
эффективность наружного массажа сердца по появлению пульса на сонных или  
бедренных артериях. При проведении реанимации одним человеком ему следует через каждые 2 мин прерывать массаж сердца на 2-3 с для определения пульса на сонной артерии. Если в реанимации участвуют два человека, то пульс на сонной артерии контролирует тот, кто проводит искусственное дыхание. Появление пульса во время перерыва массажа свидетельствует о восстановлении деятельности сердца (наличии кровообращения). При этом следует немедленно прекратить массаж сердца, но продолжать проведение искусственного дыхания до появления устойчивого самостоятельного дыхания. При отсутствии пульса необходимо продолжать делать массаж сердца.  
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца необходимо проводить до  
восстановления устойчивого самостоятельного дыхания и деятельности сердца у  
пострадавшего или до его передачи медицинскому персоналу.  
Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков оживления организма (самостоятельное дыхание, сужение зрачков, попытки пострадавшего двигать руками и ногами и др. ) служит признаком фибрилляции сердца. В этих случаях необходимо продолжать делать искусственное дыхание и массаж сердца пострадавшему до передачи его медицинскому персоналу.  
4. Первая доврачебная помощь при различных видах повреждения организма человека

4.1. Ранение.  
Оказывая первую доврачебную помощь при ранении, необходимо строго соблюдать следующие правила.  
Нельзя:  
- промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, засыпать ее  
порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи;  
- удалять из раны песок, землю и т. п., так как убрать самим все, что загрязняет рану,  
невозможно;  
- удалять из раны сгустки крови, остатки одежды и т. п., так как это может вызвать  
сильное кровотечение;  
- заматывать раны изоляционной лентой или накладывать на них паутину во избежание заражения столбняком.  
Надо:  
- оказывающему помощь вымыть руки или смазать пальцы йодом;  
- осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищенный участок кожи нужно смазать йодом;  
- вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет в соответствии с указанием,  
напечатанным на его обертке. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану.  
Если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, для перевязки можно использовать чистый платок, ткань и т. п.). Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, накапать йод, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану;  
- по возможности быстрее обратиться в лечебное учреждение, особенно, если рана загрязнена землей.  
4.2. Кровотечение.  
4.2.1. Внутреннее кровотечение.  
Внутреннее кровотечение распознается по внешнему виду пострадавшего (он бледнеет; на  
коже выступает липкий пот; дыхание частое, прерывистое, пульс частый слабого  
наполнения). Надо:  
- уложить пострадавшего или придать ему полусидячее положение;  
- обеспечить полный покой;  
- приложить к предполагаемому месту кровотечения «холод»;  
- срочно вызвать врача.  
Нельзя:  
- давать пострадавшему пить, если есть подозрение на повреждение органов брюшной полости.  
4.2.2. Наружное кровотечение.  
Надо:  
а) при несильном кровотечении:  
- кожу вокруг раны смазать йодом;  
- на рану наложить перевязочный материал, вату и плотно прибинтовать;  
- не снимая наложенного перевязочного материала, поверх него наложить дополнительно слои марли, вату и туго забинтовать, если кровотечение продолжается;  
б) при сильном кровотечении  
- в зависимости от места ранения для быстрой остановки прижать артерии к подлежащей кости выше раны по току крови в наиболее эффективных местах (височная артерия; затылочная артерия; сонная артерия; подключичная артерия; подмышечная артерия; плечевая артерия; лучевая артерия; локтевая артерия; бедренная артерия; бедренная артерия в середине бедра; подколенная артерия; тыльная артерия стопы; задняя большеберцовая артерия);  
- при сильном кровотечении из раненой конечности согнуть ее в суставе выше места ранения, если нет перелома этой конечности. В ямку, образующуюся при сгибании, вложить комок ваты, марли и т. п., согнуть сустав до отказа и зафиксировать сгиб сустава ремнем, косынкой и др. материалами;  
- при сильном кровотечении из раненой конечности наложить жгут выше раны (ближе к туловищу), обернув конечность в месте наложения жгута мягкой прокладкой (марля, платок и т. п.). Предварительно кровоточащий сосуд должен быть прижат пальцами к подлежащей кости. Жгут наложен правильно, если пульсация сосуда ниже места его наложения не определяется, конечность бледнеет. Жгут может быть наложен растяжением (эластичный специальный жгут) и закруткой (галстук, скрученный платок, полотенце);  
- пострадавшего с наложенным жгутом как можно быстрее доставить в лечебное  
учреждение.  
Нельзя:  
- чрезмерно сильно затягивать жгут, так как можно повредить мышцы, пережать нервные волокна и вызвать паралич конечности;  
- накладывать жгут в теплое время больше чем на 2 часа, а в холодное - больше чем на 1 час, поскольку есть опасность омертвления тканей. Если есть необходимость оставить жгут дольше, то нужно его на 10-15 мин снять, предварительно прижав сосуд пальцем выше места кровотечения, а затем наложить повторно на новые участки кожи.  
4.3. Поражение электрическим током.  
Надо:  
- как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока;  
- принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, если отсутствует возможность быстрого отключения электроустановки. Для этого можно: воспользоваться любым сухим, не проводящим электроток предметом (палкой, доской, канатом и др.);  
оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за его личную одежду, если она сухая и отстает от тела; перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой; использовать предмет, проводящий электроток, обернув его в месте контакта с руками спасателя сухой материей, войлоком и т. п.;  
- вынести пострадавшего из опасной зоны на расстояние не менее 8 м от токоведущей части (провода);- в соответствии с состоянием пострадавшего оказать первую доврачебную помощь, в т. ч. реанимационную (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). Вне зависимости от субъективного самочувствия пострадавшего, доставить его в лечебное учреждение.  
Нельзя забывать о мерах личной безопасности при оказании помощи пострадавшему от электротока. С особой осторожностью нужно перемещаться в зоне, где токоведущая часть (провод и т. п.) лежит на земле. Перемещаться в зоне растекания тока замыкания на землю надо с использованием средств защиты для изоляции от земли (диэлектрические средства защиты, сухие доски и др.) или без применения средств защиты, передвигая ступни ног по земле и не отрывая их одну от другой.  
4.4. Переломы, вывихи, ушибы, растяжение связок.  
4.4.1. При переломах надо:  
- обеспечить пострадавшему иммобилизацию (создание покоя) сломанной кости;  
- при открытых переломах остановить кровотечение, наложить стерильную повязку;  
- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручного материала - фанеры, доски, палки и т. п.). Если нет никаких предметов, при помощи которых можно было бы иммобилизировать место перелома, его прибинтовывают к здоровой части тела (поврежденную руку к грудной клетке, поврежденную ногу - к здоровой и т. п.)  
- при закрытом переломе в месте наложения шины оставить тонкий слой одежды.  
Остальные слои одежды или обувь снять, не усугубляя положения пострадавшего  
(например, разрезать);  
- к месту перелома приложить холод для уменьшения боли;  
- доставить пострадавшего в лечебное учреждение, создав спокойное положение  
поврежденной части тела во время транспортировки и передачи медицинскому персоналу.  
Нельзя:  
- снимать с пострадавшего одежду и обувь естественным способом, если это ведет к дополнительному физическому воздействию (сдавливанию, нажатию) на место перелома.  
4.4.2. При вывихе надо:  
- обеспечить полную неподвижность поврежденной части с помощью шины (стандартной или изготовленной из подручного материала);  
- приложить «холод» к месту травмы;- доставить пострадавшего в лечебное учреждение с обеспечением иммобилизации.  
Нельзя:  
- пытаться самим вправлять вывих. Сделать это должен только медицинский работник.  
4.4.3. При ушибах надо:  
- создать покой ушибленному месту;  
- прикладывать «холод» к месту ушиба;  
- наложить тугую повязку.  
Нельзя:  
- смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать согревающий компресс.  
4.4.4. При растяжении связок надо:  
- травмированную конечность туго забинтовать и обеспечить ей покой;  
- приложить «холод» к месту травмы;  
- создать условия для обеспечения кровообращения (приподнять травмированную ногу, поврежденную руку подвесить на косынке к шее).  
Нельзя:  
- проводить процедуры, которые могут привести к нагреву травмированного места.  
4.4.5. При переломе черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) и при сотрясении мозга (признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания) надо:  
- устранить вредное влияние обстановки (мороз, жара, нахождение на проезжей части дороги и т. п.);  
- перенести пострадавшего с соблюдением правил безопасной транспортировки в  
комфортное место;  
- уложить пострадавшего на спину, в случае появления рвоты повернуть голову набок;  
- зафиксировать голову с двух сторон валиками из одежды;  
- при появлении удушья вследствие западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед и поддерживать ее в таком положении;  
- при наличии раны наложить тугую стерильную повязку;  
- положить «холод»;  
- обеспечить полный покой до прибытия врача;- по возможности быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь (вызвать  
медицинских работников, обеспечить соответствующую транспортировку).  
Нельзя:  
- самостоятельно давать пострадавшему какие-либо лекарства;  
- разговаривать с пострадавшим;  
- допускать, чтобы пострадавший вставал и передвигался.  
4.4.6. При повреждении позвоночника (признаки: резкая боль в позвоночнике,  
невозможность согнуть спину и повернуться) надо:  
- осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску и др.  
аналогичный по функциям предмет или повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следить, чтобы его туловище при этом не прогибалось ни в каком положении (во избежание повреждения спинного мозга);  
- исключить любую нагрузку на мускулатуру позвоночника;  
- обеспечить полный покой.  
Нельзя:  
- поворачивать пострадавшего на бок, сажать, ставить на ноги;  
- укладывать на мягкую, эластичную подстилку.  
4.5. При ожогах надо:  
- при ожогах 1-й степени (покраснение и болезненность кожи) одежду и обувь на  
обожженном месте разрезать и осторожно снять, смочить обожженное место спиртом, слабым раствором марганцовокислого калия и др. охлаждающими и дезинфицирующими примочками, после чего обратиться в лечебное учреждение;  
- при ожогах 2-й, 3-й и 4-й степени (пузыри, омертвление кожи и глубоколежащих тканей) наложить сухую стерильную повязку, завернуть пораженный участок кожи в чистую ткань, простыню и т. п., обратиться за врачебной помощью. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженной коже, стерильную повязку наложить поверх них;  
- при признаках шока у пострадавшего срочно дать ему выпить 20 капель настойки  
валерианы или другого аналогичного средства;  
- при ожоге глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды);  
- при химическом ожоге промыть пораженное место водой, обработать его  
нейтрализующими растворами: при ожоге кислотой - раствор питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды); при ожоге щелочью - раствор борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды) или раствор уксусной кислоты (столовый уксус, наполовину разбавленный водой).  
Нельзя:  
- касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами и др. средствами;  
- вскрывать пузыри;  
- удалять приставшие к обожженному месту вещества, материалы, грязь, мастику, одежду и прочее.  
4.6. При тепловом и солнечном ударе надо:  
- побыстрее перенести пострадавшего в прохладное место;  
- уложить на спину, подложив под голову сверток (можно из одежды);  
- расстегнуть или снять стесняющую дыхание одежду;  
- смочить голову и грудь холодной водой;  
- прикладывать холодные примочки на поверхность кожи, где сосредоточено много сосудов (лоб, теменная область и др.);  
- если человек находится в сознании, дать выпить холодный чай, холодную подсоленную воду;  
- если нарушено дыхание и отсутствует пульс, провести искусственное дыхание и  
наружный массаж сердца;  
- обеспечить покой;  
- вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в лечебное учреждение (в  
зависимости от состояния здоровья).  
Нельзя:  
- оставлять пострадавшего без внимания до прибытия скорой помощи и доставки его в лечебное учреждение.  
4.7. При пищевых отравлениях надо:  
- дать пострадавшему выпить не менее 3-4 стаканов воды и розового раствора  
марганцовки с последующим вызовом рвоты;  
- повторить промывание желудка несколько раз;  
- дать пострадавшему активированный уголь;- напоить теплым чаем, уложить в постель, укрыть потеплее (до прибытия медицинского  
персонала);  
- при нарушении дыхания и кровообращения приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца.  
Нельзя:  
- оставлять пострадавшего без внимания до прибытия скорой помощи и доставки его в лечебное учреждение.  
4.8. При обморожениях надо:  
- при незначительном замерзании немедленно растереть и обогреть охлажденную область для устранения спазма сосудов (исключив вероятность повреждения кожного покрова, его ранения);  
- при потере чувствительности, побелении кожного покрова не допускать быстрого  
согревания переохлажденных участков тела при нахождении пострадавшего в помещении, использовать теплоизолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстяные и др.) на пораженные покровы;  
- обеспечить неподвижность переохлажденных рук, ног, корпуса тела (для этого можно прибегнуть к шинированию);  
- теплоизолирующую повязку оставить до тех пор, пока не появится чувство жара и не восстановится чувствительность переохлажденного кожного покрова, после чего давать пить горячий сладкий чай;  
- при общем переохлаждении пострадавшего срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение, не снимая теплоизолирующих повязок и средств (в частности, не следует снимать оледеневшую обувь, можно лишь укутать ноги ватником и т. п.).  
Нельзя:  
- срывать или прокалывать образовавшиеся пузыри, поскольку это грозит нагноением.  
4.9. При попадании инородных тел в органы и ткани надо обратиться к  
медицинскому работнику или в лечебное учреждение.  
Самим удалять инородное тело можно лишь в том случае, если есть достаточная  
уверенность, что это можно сделать легко, полностью и без тяжелых последствий.  
4.10. При утоплении человека надо:  
- действовать обдуманно, спокойно и осторожно;- оказывающий помощь должен не только сам хорошо плавать и нырять, но и знать  
приемы транспортировки пострадавшего, уметь освобождаться от его захватов;  
- срочно вызвать скорую помощь или врача;  
- по возможности быстро очистить рот и глотку (открыть рот, удалить попавший песок,  
осторожно вытянуть язык и зафиксировать его к подбородку бинтом или платком, концы которого завязать на затылке);  
- удалить воду из дыхательных путей (пострадавшего положить животом на колено, голова и ноги свешиваются вниз; поколачивать по спине);  
- если после удаления воды пострадавший находится в бессознательном состоянии, отсутствует пульс на сонных артериях, не дышит, приступить к искусственному дыханию и наружному массажу сердца. Проводить до полного восстановления дыхания или прекратить при появлении явных признаков смерти, которые должен констатировать врач;  
- при восстановлении дыхания и сознания укутать, согреть, напоить горячим крепким кофе, чаем (взрослому человеку дать 1-2 ст. л. водки);  
- обеспечить полный покой до прибытия врача.  
Нельзя:  
- до прибытия врача оставлять пострадавшего одного (без внимания) даже при явном видимом улучшении самочувствия.  
4.11. При укусах.  
4.11.1. При укусах змей и ядовитых насекомых надо:  
- как можно скорее отсосать яд из ранки (для оказывающего помощь эта процедура не опасна);  
- ограничить подвижность пострадавшего для замедления распространения яда;  
- обеспечить обильное питье;  
- доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Транспортировать только в положении лежа.  
Нельзя:  
- накладывать жгут на укушенную конечность;  
- прижигать место укуса;  
- делать разрезы для лучшего отхождения яда;  
- давать пострадавшему алкоголь.  
4.11.2. При укусах животных надо:- кожу вокруг места укуса (царапины) смазать йодом;  
- наложить стерильную повязку;  
- пострадавшего направить в лечебное учреждение для проведения прививок против бешенства.  
4.11.3. При укусе или ужаливании насекомыми (пчелы, осы и др.) надо:  
- удалить жало;  
- положить на место отека «холод»;  
- дать пострадавшему большое количество питья;  
- при аллергических реакциях на яд насекомых дать пострадавшему 1-2 таблетки  
димедрола и 20-25 капель кордиамина, обложить пострадавшего теплыми грелками и срочно доставить в лечебное учреждение;  
- при нарушении дыхания и остановке сердца делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.  
Нельзя:  
- пострадавшему принимать алкоголь, так как он способствует проницаемости сосудов, яд задерживается в клетках, отеки усиливаются.

Приложение 6  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 4**

**ИНСТРУКЦИИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**  
**ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА АДМИНИСТРАЦИИ**

1. Общее требование охраны труда

1.1. Сфера действия Инструкции

Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда для специалистов администрации сельского поселения (далее – сотрудников администрации).

1.2. Требования к сотрудникам администрации и проведение инструктажей

1.2.1. Работники, впервые и вновь поступающие на работу в администрацию сельского поселения допускаются к самостоятельной работе только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также обучения по оказанию первичной доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев (получения травмы на производстве).  
1.2.2. Каждый инструктаж сотрудников администрации должен заканчиваться обязательной проверкой его усвоения.  
1.2.3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журналах регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.  
1.2.4. Каждому сотруднику администрации необходимо:  
• знать место хранения медицинской аптечки;  
• уметь оказать первую помощь при производственных травмах;  
• уметь правильно действовать при возникновении пожара.

1.3. Опасные и вредные производственные факторы

1.3.1. Работа сотрудников администрации может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных производственных факторов:  
- работа на персональных компьютерах - ограниченной двигательной активностью, монотонностью и значительным зрительным напряжением;  
- работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и прочие виды офисной техники) - повышенным значением напряжения электрической цепи;  
- работа вне организации (по пути к месту командировки и обратно) - движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.)

1.4. Требования к рабочим помещениям и оборудованию рабочих мест

1.4.1. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.).  
1.4.2. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и искусственное освещение.  
1.4.3. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и местного освещения.  
1.4.4. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и местного освещения.  
1.4.5. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными непосредственно на столешнице.  
1.4.6. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения.  
1.4.7. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло).

2. Требования Охраны Труда перед началом работы

2.1. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и случаев травматизма, при этом:  
• не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;  
• не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы;  
• обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;  
• не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Убрать все лишние предметы.  
2.3. Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать высоту и угол наклона экрана.  
2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места.  
2.5. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования.  
2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.

3. Требования Охраны Труда во время работы

3.1. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами:

3.1.1. Переводить женщин, с момента установления беременности, на работы, не связанные с использованием персональных компьютеров, или ограничивать время работы на них не более 3-х часов за рабочую смену.  
3.1.2. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 град.).  
3.1.3. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60 - 80 см.  
3.1.4. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 х 40 см, не создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз работника.  
3.1.5. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы за экраном делать 15-минутный перерыв.  
3.1.6. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза очищен от пыли.

3.1.7. Во время работы запрещается:

• прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;  
• производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;  
• загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;  
• допускать захламленность рабочего места;  
• производить отключение питания во время выполнения активной задачи;  
•допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;  
• включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;  
• производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

3.2. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы освещения):

3.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда исправны.  
3.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.  
3.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний температуры, вибрации, сотрясений.  
3.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением несгораемых подставок.  
3.2.5. Запрещается:  
• пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;  
• очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические лампы;  
• ремонтировать электроприборы самостоятельно;  
• подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;  
• прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и не ограждённым токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, предохранителей);  
• применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, предназначенные для работы в помещениях;  
• пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с открытой спиралью;  
• наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.  
3.2.6. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать оборудование.

3.3. По пути к месту командировки и обратно:

3.3.1. Избегать экстремальных условий на пути следования.  
3.3.2. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных средствах.  
3.3.3. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, ограничивающих видимость проезжей части.  
3.3.4. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) соблюдать особую осторожность.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное электрооборудование и доложить руководителю работ, если:  
• обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и электропроводки;  
• наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;  
• наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;  
• мерцание экрана не прекращается;  
• наблюдается прыганье текста на экране;  
• чувствуется запах гари и дыма;  
• прекращена подача электроэнергии.  
4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.  
4.3. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.  
4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного случая.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.  
5.2. Отключить и обесточить оборудование.  
5.3. При выходе из здания сотрудник администрации обязан:

• убедиться в отсутствии движущегося транспорта;  
• ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Приложение 7  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 5**

**Инструкция по охране труда**  
**для административно-управленческого персонала**

1. Общие требования охраны труда  
1.1 К административно-управленческому персоналу относятся руководитель, специалисты администрации , работники бухгалтерии (далее – работники).  
1.2 К самостоятельной работе допускается работники, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности I.  
1.3 Работник обязан:  
1.3.1 Выполнять только ту работу, которая соответствуют его квалификации и предусмотрена должностной инструкцией.  
1.3.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  
1.3.3 Соблюдать требования охраны труда.  
1.3.4 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
1.3.5 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  
1.3.6 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  
1.3.7 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.  
1.3.8 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  
1.4 При работе на работника могут оказывать действие следующие опасные производственные факторы:  
- повышенные уровни электромагнитного излучения;  
- повышенный уровень шума;  
- повышенный или пониженный уровень освещённости;  
- повышенная яркость светового изображения;  
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;  
- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки;  
- физические нагрузки (вынужденная поза, длительная статическая нагрузка);  
- движущиеся машины и механизмы.  
1.5 Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ до 3 часов за рабочую смену при условии соблюдения установленных гигиенических требований.  
1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  
1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы  
2.1. Каждый работник перед началом работы обязан:  
2.1.1. При необходимости проветрить помещение, устранить повышенную подвижность воздуха (сквозняки) и т.д.  
2.1.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.  
2.1.3. Отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности.  
2.1.4. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног.  
2.1.5. Проверить правильность подключения оборудования к сети.  
2.1.6. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.  
2.1.7. Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.  
2.1.8. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра.  
2.1.9. Проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение “мыши” на специальном коврике, расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла.  
2.1.10. Включить питание ПЭВМ, соблюдая последовательность: сетевой фильтр, монитор, периферийные устройства, процессор.  
2.2 Работнику не разрешается приступать к работе в случае обнаружения неисправности оборудования и протирать влажной салфеткой электрооборудование, находящееся под напряжением (электровилка вставлена в розетку).  
2.3 Работник обязан сообщить руководителю подразделения об обнаруженной неисправности оборудования и приступить к работе после устранения нарушений в работе или неисправностей обо¬рудования. 3. Требования охраны труда во время работы.

3. Требования охраны труда во время работы.  
3.1 Подключение ПЭВМ и другого оборудования к сети электропитания производить только имеющимися штатными сетевыми кабелями при закрытых кожухах и наличии заземления.  
3.2 При работе с ПЭВМ:  
3.2.1 Соблюдать установленные режимы рабочего времени, регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.  
3.2.2 Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60-70 см, но не ближе 50 см с учётом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.  
3.3 Работнику при работе на ПК запрещается:  
- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры.  
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании.  
- переключать разъёмы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании.  
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств.  
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.  
3.4 Работник обязан отключить ПК от электросети:  
- при обнаружении неисправности;  
- при внезапном снятии напряжения электросети;  
- во время чистки и уборки оборудования.  
3.5 Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.  
3.6 Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления выполнять комплексы упражнений.  
3.7 С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы).  
3.8 При работе на копировально-множительном оборудовании:  
- работать только с закрытой крышкой, прижимающей копируемые материалы;  
- при расположении оборудования в кабинете работать не более 2 часов в день;  
- при попадании тонера на кожу – немедленно смыть его водой с мылом, при попадании в глаза – немедленно промыть глаза большим количеством воды в течении 15 минут и обратиться к врачу;  
- при возникновении раздражения глаз, носоглотки или покраснения кожи необходимо прекратить копирование.  
3.9 При работе на копировально-множительном оборудовании запрещается:  
- освобождать заевшую бумагу при включенном питании;  
- выключать оборудование, не дожидаясь его автоматического отключения;  
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт копировально-множительного устройства;  
- класть и ставить на копировально-множительный аппарат посторонние предметы, подвергать его механическим воздействиям;  
- оставлять включенный в электросеть и работающее копировально-множитель¬ное устройство без присмотра.  
3.10 При эксплуатации электроприборов не допускается:  
- оставлять включенные электроприборы без надзора (кроме факса и холодильника);  
- ударять по электроприборам, дергать за шнур питания для их отключения;  
- снимать ограждения, производить ремонт оборудования;  
- допускать касания кабеля с горячими или теплыми предметами;  
- ставить на сетевой кабель посторонние предметы и перекручивать его;  
- допускать попадание влаги на поверхность электроприборов;  
- разрешать работать на оборудовании лицам, не имеющим допуска к работе на нем.  
3.11 При обнаружении постороннего напряжения на оборудовании, во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, задымления немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.  
Не приступать к работе до устранения неисправностей.  
3.12 При нахождении в помещениях и на территории предприятий и организаций работник обязан:  
- ознакомиться с действующими правилами безопасности, со схемами движения по территории и помещениям и выполнять их требования;  
- ходить по лестничным маршам, держась за перила, при пользовании лифтом – соблюдать правила пользования лифтом.  
При этом работнику запрещается:  
- стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным механизмом, под настилами лесов и приставными лестницами;  
- заходить в опасные зоны производства, действия машин, механизмов, оборудования, за ограждения;  
- ходить без надобности по территории и помещениям, отвлекаться от работы самому и отвлекать других;  
- отключать блокировки, сигнализации и другие предохранительные и защитные приспособления и устройства;  
- разжигать костры, производить огневые работы в помещениях и на территории предприятия (организации), курить вне специально обозначенных и оборудованных местах;  
- открывать двери электроустановок, открывать или снимать защитные кожухи, ограждения;  
- пить воду, предназначенную для промышленных целей; включать или выключать рубильники, автоматы, открывать или закрывать краны, задвижки, на которых вывешены предупредительные или запрещающие знаки, снимать знаки.  
3.13 При передвижении пешком выполнять правила дорожного движения для пешеходов:  
- выбрать маршрут передвижения с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь;  
- двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам или идти в один ряд по краю проезжей части. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств;  
- пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;  
- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора;  
- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен;  
- пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).  
3.14 При передвижении на служебной автомашине или маршрутном транспортном средстве необходимо выполнять правила дорожного движения для пассажира:  
- ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.  
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме;  
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства.  
- Если посадка и высадка невозможны со стороны тротуара или обочины, они могут осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.  
Пассажирам запрещается:  
- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;  
- при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;  
- открывать двери транспортного средства во время его движения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:  
4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить непосредственного руководителя.  
4.1.2 Под руководством руководителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  
4.2 При возникновении пожара, задымлении:  
4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.  
4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.  
4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.  
4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.  
4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  
4.3 При несчастном случае:  
4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.  
4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  
4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы  
5.1 После окончания работы необходимо:  
5.1.1 Привести в порядок рабочее место.  
5.1.2 Отключить приборы и оборудование за исключением работающего в ждущем режиме (факс, сигнализация и т.п.).  
5.1.3 О замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить руководителю.  
5.2 После окончания работы с ПК соблюдать следующую последовательность его выключения:  
5.2.1 Произвести закрытие всех активных задач.  
5.2.2 Выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если не предусмотрена автоматическая парковка головки).  
5.2.3 Убедиться, что в дисководах нет дискет.  
5.2.4 Выключить питание системного блока (процессора).  
5.2.5 Выключить питание всех периферийных устройств.  
5.2.6 Отключить блок питания.  
5.3 Работник обязан по окончанию работы (при длительных перерывах более одного часа) или, уходя с работы, вынуть исправную вилку из исправной розетки, отключить электроэнергию.

Приложение 8  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 6**  
**Инструкция по охране труда**  
**для пользователей при работе на персональных ЭВМ (ПЭВМ)**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
1.1. К работе с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) допускаются лица, обученные работе на них, имеющие I группу по электробезопасности, прошедшие вводный инструктаж (при приеме на работу) и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.  
1.2. Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу.  
1.3. К непосредственной работе с ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.  
1.4. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований.  
1.5. Пользователи ПЭВМ обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и правила личной гигиены.  
1.6. Пользователи ПЭВМ обязаны соблюдать режимы труда и отдыха.  
1.6.1. Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ должны организовываться в зависимости от вида категории трудовой деятельности.  
1.6.2. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы:  
- группа А - работа по считыванию информации с экрана ПЭВМ с предварительным запросом;  
- группа Б - работа по вводу информации;  
- группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.  
При выполнении в течение рабочего дня работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены.  
1.6.3. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы.  
1.6.4. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.  
1.6.5. При 8-часовой рабочей смене и работе с ПЭВМ регламентированные перерывы устанавливать:  
- для I категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;  
- для II категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  
- для III категории работ - через 1,5 - 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  
1.6.6. Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления, устранения влияния гиподинамии.  
1.6.7. В случаях возникновения у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха, следует применять индивидуальный подход в организации времени работ с ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ.  
1.7. Рекомендации к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ:  
- рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам располагаются так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева;  
- схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.  
Для снижения воздействия на работающих возможных электромагнитных полей рекомендуется устанавливать между рабочими столами защитные экраны;  
- конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей (размер ПЭВМ, клавиатуры и др.), характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики;  
- конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления;  
- экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов;  
- помещения с ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи.  
1.8. Работник обязан немедленно сообщать непосредственному руководителю о случаях травмирования при неисправности оборудования.  
1.9. Работник обязан знать правила оказания первой помощи и оказывать ее пострадавшим при несчастных случаях.  
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  
2.1. Перед началом работы пользователь обязан:  
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;  
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока;  
- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра;  
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры и, при необходимости, произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.  
2.2. Пользователю запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования.  
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
3.1. Пользователь во время работы обязан:  
- выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он был проинструктирован;  
- соблюдать санитарные нормы и режимы работы и отдыха;  
- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;  
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;  
- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.  
3.2. Пользователю во время работы запрещается:  
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;  
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;  
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;  
- допускать захламленность рабочего места бумагой во избежание накапливания органической пыли;  
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;  
- включать сильноохлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;  
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.  
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
4.1. Пользователь обязан:  
- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и дежурному электрику;  
- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;  
- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования немедленно вызвать представителя инженерно-технической службы департамента информационных технологий;  
- в случае появления рези в глазах, при резком ухудшении видимости - невозможности сфокусировать взгляд или навести его резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу;  
- при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии руководителю работ.  
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  
5.1. Привести в порядок рабочее место.  
5.2. Оборудование отключить от сети или перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации.  
5.3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, работник обязан сообщить руководителю.

Приложение 9  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 7**

**Инструкция по охране труда**  
**при работе на копировально-множительных аппаратах**

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах в министерстве допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в т.ч. на I квалификационную группу по электробезопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте.  
Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.  
1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать служебный распорядок министерства, установленные режимы труда и отдыха.  
1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на служащих министерства следующих опасных и вредных производственных факторов:  
а) физических:  
•повышенные уровни ультрафиолетового излучения;  
•поражение электрическим током;  
б) химических:  
•повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.  
1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 м2, при объеме не менее 15 м3. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания — не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.  
1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  
1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.  
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить администрации учреждения.  
1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.  
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.  
2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк.  
2.4.Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

3.Требования безопасности во время работы

3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.  
3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.  
3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.  
3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.  
3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.  
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.  
3.7.Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.  
4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования немед¬ленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.  
4.3.При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).  
5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Приложение 10  
к постановлению Администрации  
сельского поселения«Хара-Быркинское»   
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 8**

**Инструкция по охране труда**  
**при выполнении общественных работ по благоустройству территории**

1. Общие требования безопасности  
1.1. В качестве рабочего по благоустройству допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности (вводный и на рабочем месте).  
1.2. Находясь в производственных помещениях на территории участков предприятия, следует быть внимательным к сигналам транспортных средств и выполнять их.  
1.3. В производственных помещениях проходить только по предусмотренным проходам.  
1.4. Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места электросварщика, не смотреть на пламя электросварки, находясь около кислородных баллонов не допускать, чтобы на них попало масло, не прикасаться к ним руками, загрязненными маслом.  
1.5. Запрещается включать или останавливать машины станки и механизмы, работа на которых не поручена руководителем.  
1.6. Не прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щитам, арматуре освещения, электропроводам (особенно оборванным), снимать ограждения, защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.  
1.7. Рабочий по благоустройству должен выполнять только ту работу, которая поручена руководством.  
2. Требования безопасности перед работой  
2.1. Подготовить инструмент, приспособления и убедиться в их исправности.  
2.2. Проверить достаточность освещенности рабочего места.  
2.3. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру и без его указания к работе не приступать.  
3. Требования безопасности во время работы  
3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать внимание других.  
3.2. Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями соответствующего назначения.  
3.3. Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.  
3.4. Переносное освещение должно быть 12 В.  
3.5. Соблюдать нормы переноски тяжестей:  
o для мужчин - груз весом не более 50 кг;  
o для женщин - ручная переноска не более10 кг.  
3.6. Переноска тяжестей на расстояние более 50 м вручную не допускается.  
3.7. При работе на крышах пользоваться предохранительными поясами, надежно привязавшись веревкой к прочным предметам и работать только вдвоем.  
3.8. При укладывании груза следить, чтобы не нанести травму себе или товарищам по работе, все действия и приемы необходимо согласовывать.  
3.9. При работе в местах прокладки трубопроводов пара и горячей воды, проходящих электрических кабелей работать только под руководством ИТР.  
3.10. Рабочему по благоустройству запрещается:  
o стоять или проходить под поднятым грузом;  
o ездить на прицепах и подножках автомашин;  
o нагружать тележки по высоте выше уровня глаз;  
o поднимать или опускать грузы с помощью грузоподъемных механизмов без наличия удостоверения стропальщика;  
o находиться в кузове автомашины совместно с перевозимым грузом.  
3.11. При работе с механизированным инструментом знать и выполнять инструкцию завода-изготовителя.  
3.12. При сборе сучьев в кучи необходимо соблюдать осторожность во избежание ранения лица и ушибов при переходах.  
3.13. Разведение костров, сжигание отходов допускается только с письменного разрешения руководителя.  
3.14. Работы по обрезке кустарника проводить только в дневное время.  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, а также при возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, рабочий по благоустройству обязан немедленно известить об этом руководителя.  
4.2. При возникновении загорания, поставить в известность руководство и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.  
5. Требования безопасности по окончании работ  
5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их в специально отведенное место.

Приложение 11  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 9**

**Инструкция по охране труда  
для истопника**  
1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе истопником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.  
1.2 Истопник обязан:  
1.1.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.  
1.1.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  
1.1.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  
1.1.4 Соблюдать требования охраны труда.  
1.1.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
1.1.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  
1.1.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  
1.1.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.  
1.1.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  
1.3 При выполнении работ на истопника возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:  
-опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;  
-вредные газы и пыль;  
-пар;  
-оборудование.  
-оборудование (котлы). При неправильной эксплуатации может повыситься давление и произойти взрыв, в результате которого возможны травмы (ожоги).  
-вредные газы и пыль выделяются при сгорании топлива в котлах (особенно угля и торфа).  
Основными вредными газами являются, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, оксиды серы и т.п., а также угольная пыль. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в организм человека, газы могут привести к отравлению, а пылевидные частицы к поражению верхних дыхательных путей.  
1.4 Истопник должен быть обеспечен спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.  
1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  
1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и специальную обувь в соответствии с характером предстоящей работы.   
2.2 Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования.  
2.3 Проверить наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов.  
2.4 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Истопник при подготовке котла к растопке должен проверить:  
-исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;  
-исправность контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;  
-исправность оборудования для сжигания топлива;  
-заполнение котла водой;  
-держится ли уровень воды в котле и нет ли подтекания воды через соединения, фланцы, лючки и арматуру;  
-нет ли заглушек перед предохранительными клапанами и после них, на паро- мазуто- и газопроводах, на питательной спускной и продувочной линиях.  
Перед растопкой котла провентилировать топку в течение 10-15 минут.  
3.2 При подготовке к растопке котла, работающего на газовом топливе, дополнительно:  
-проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты);  
-продуть газопровод через продувочную свечу, постепенно открывая задвижку на ответвлении газопровода к котлу, убедиться в отсутствии взрывоопасной смеси в газопроводе (газоанализатором), после чего свечу закрыть;  
-убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и арматуры путем обмыливания их. Пользоваться для этой цели открытым огнем запрещается:  
-проверить по манометру давление газа;  
-отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в топке 2-3 мм вод. ст.  
3.3 Зажигая газ в горелке запальником, медленно открывая задвижку, начать подачу воздуха, затем увеличить подачу газа и воздуха.  
Если до розжига горелки погаснет запальник, то необходимо немедленно перекрыть подачу газа, вынуть запальник, провентилировать топку и газоходы в течение 10-15 минут и только после этого приступить повторно к розжигу горелки.  
Если при розжиге зажженная горелка погаснет, необходимо также перекрыть подачу газа, провентилировать в течение 10-15 минут топку и газоходы, после чего приступить к повторному розжигу горелки.  
3.4 Перед растопкой котла, работающего на жидком топливе, температура топлива должна быть доведена до величины, установленной в инструкции.  
3.5 Истопнику запрещается зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов.  
3.6 При розжиге котла, работающего на жидком топливе, истопник должен:  
-при паровом распылении жидкого топлива ввести зажженный растопочный факел в топку, затем подать пар к форсунке, а затем топливо;  
-при механическом распылении мазута ввести зажженный растопочный факел, включить автоматику розжига, медленно открывая вентиль, подать мазут в топку;  
-после воспламенения мазута, отрегулировать горение; растопочный факел следует удалять из топки только когда горение станет устойчивым;  
-закрыть предохранительный клапан или воздушный вентиль и открыть продувочный вентиль, если из открытого предохранительного клапана или вентиля пойдет пар.  
3.7 Перед включением котла в работу истопник должен произвести:  
-проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств;  
-проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия;  
-проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом;  
-продувку котла.  
3.8 Во время работы котла истопник должен:  
-поддерживать нормальный уровень воды в котле, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого верхнего уровня;  
-поддерживать нормальное давление пара;  
-поддерживать нормальную температуру перегретого пара, а также питательной воды;  
-поддерживать нормальную работу горелок (форсунок);  
-не реже одного раза в смену проверять исправность действия манометра путем продувки с помощью трехходового крана;  
-проверять продувкой исправность водоуказательных приборов и предохранительных клапанов в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации котла;  
-держать дверцы котла закрытыми;  
-прекратить обдувку котла, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки.  
3.9 Истопнику запрещается:  
-заклинивать или дополнительно нагружать предохранительные клапаны;  
-продолжать работу котла при неисправных или неотрегулированных предохранительных клапанах;  
-производить обдувку котла при выявлении неисправностей обдувочной арматуры и котла;  
-открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов;  
-применять для растопки котла работающего на твердом топливе легковоспламеняющиеся жидкости;  
-при работе котла производить подчеканку швов, заварку элементов котла и т.п.;  
-находиться вблизи шлаковых затворов при их открытии;  
-стоять против дверей котла при его обдуве;  
-оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и допускать в помещение котельной посторонних лиц;  
-загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами.  
3.10 Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна производиться только после получения на это распоряжение руководителя.  
3.11 При остановке котла истопник обязан:  
-поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения;  
-прекратить подачу топлива в топку;  
-отключить котел от паропроводов после полного прекращения горения в топке, при наличии пароперегревателя открыть продувку; если после отключения котла давление в котле повышается следует усилить продувку,  
-произвести охлаждение элементов котла до +25°С или ниже и спустить воду.  
3.12 При остановке котла работающего на твердом топливе истопник должен:  
-дожечь при уменьшенном дутье и тяге остатки топлива;  
-прекратить дутье и уменьшить тягу;  
-очистить топку и бункер;  
-прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку, топочные и поддувальные дверцы.  
3.13 При останове котла, работающего на газовом топливе, истопник должен:  
-уменьшить, а затем совсем прекратить подачу газа к горелкам, а затем и воздуха (при инфекционных горелках сначала воздуха, а затем газа);  
-открыть продувочную свечу на отводе и провентилировать топку и газоходы.  
3.14 При остановке котла, работающего на жидком топливе, машинист должен:  
-закрыть подачу топлива в форсунку;  
-прекратить подачу пара или воздуха;  
-провентилировать топку, газоходы, после чего закрыть дутье и тягу.  
3.15 Работы, связанные с нахождением людей внутри котла, могут производиться только по письменному разрешению (по наряду-допуску) лица, на которого возложена ответственность за безопасную эксплуатацию котлов, с принятием необходимых мер безопасности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 Истопник должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом руководителю если:   
4.1.1 Перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств.  
4.1.2 Давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой.  
4.1.3 Произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом запрещена.  
4.1.4 Уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой.  
4.1.5 Уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его.  
4.1.6 Прекращено действие всех питательных устройств.  
4.1.7 Прекращено действие всех водоуказательных приборов.  
4.1.8 В основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей.  
4.1.9 Обнаружена загазованность котельной, работающей на газе, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах.  
4.1.10 Прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге.  
4.2 При аварийной остановке котла истопник должен:  
4.2.1 Прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу.  
4.2.2 Быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку.  
4.2.3 После прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы.  
4.2.4 Отключить котел от паропровода.  
4.2.5 Выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный вентиль.  
4.3 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:  
4.3.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  
4.3.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  
4.4 При возникновении пожара, задымлении:  
4.4.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.  
4.4.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.  
4.4.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.  
4.4.4 Организовать встречу пожарной команды.  
4.4.5 Немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью задвижки, установленной вне помещения.  
4.4.6 Если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар.  
4.4.7 При остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки.  
4.4.8 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  
4.5 При несчастном случае:  
4.5.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.  
4.5.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  
4.5.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести рабочее место в порядок, проверить наличие и соответствие инструмента, приспособлений, материалов, средств защиты.  
5.2 Сообщить руководству обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.  
5.3 Снять и убрать в отведенное место для хранения спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Приложение 12  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 10**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**  
**ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ**

1. Общие требования безопасности  
1.1. К самостоятельной работе на легковом автомобиле допускаются лица, прошедшие:  
• вводный инструктаж;  
• инструктаж по пожарной безопасности;  
• первичный инструктаж на рабочем месте;  
• инструктаж по электробезопасности на рабочем месте. Для выполнения обязанностей водителя автомобиля допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 18 летнего возраста.  
1.2. Водитель должен проходить:  
• повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые шесть месяцев;  
• внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации легкового автомобиля, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда,  
• при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);  
1.3. Диспансерный медицинский осмотр – согласно приказу Минздрава РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н  
1.4. Водитель обязан:  
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в Администрации сельского поселения;  
• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;  
• соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;  
• использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.  
1.5. При оформлении водителя на работу за ним должен быть закреплен определенный легковой автомобиль распоряжением Главы сельского поселения.  
1.6. После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, которая поручена Администрацией сельского поселения.  
1.7. Водитель должен:  
• уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;  
• иметь на машине медицинскую аптечку оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;  
• выполнять только порученную работу и не передавать ее другим;  
• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;  
• содержать рабочее место в чистоте и порядке.  
1.8. Водитель обязан соблюдать режим труда и отдыха.  
1.9. При обнаружении неисправностей автомобиля, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить автомобиль. Только после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автомобиле.  
1.10. При обнаружении загорания или в случае пожара:  
• остановить автомобиль, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;  
• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.  
1.11. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся Главе сельского поселения, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.  
1.12. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, водитель несет ответственность согласно действующему законодательству.  
1.13. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:  
• движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля;  
• горячие поверхности двигателя, системы охлаждения, глушителя и т. п.  
• отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;  
• столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей.  
2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1. Водитель обязан внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:  
• техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на исправность шин, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие подтекания топлива, масла и воды.  
• давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;  
• наличие исправного инструмента и приспособлений;  
• заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее.  
2.2. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого управления и тормозов, работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой сигнал.  
2.3. В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения и сообщить об этом механику Администрации сельского поселения.  
2.4. Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.  
2.5. Открывать крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо от ожогов.  
3.Требование безопасности во время работы  
3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать предупредительный сигнал.  
3.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.  
3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния автомобиля и перевозимого груза.  
3.4. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного движения в соответствии с "Правилами дорожного движения".  
3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.  
3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.  
3.7. Водителю не разрешается:  
• управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;  
• выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;  
• передавать управление автомобилем посторонним лицам;  
• выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя;  
• подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и устранении неисправностей механизмов;  
• протирать двигатель ветошью смоченной бензином и курить в непосредственной близости от системы питания двигателя и топливных баков.  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством), должен немедленно сообщить в органы ГИБДД, диспетчеру; оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.  
4.2. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно после разрешения инспектора ГИБДД.  
5. Требования безопасности по окончании работы  
5.1. После возвращения с линии совместно с механиком проверить автомобиль. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению.  
5.2. Сдать путевой лист диспетчеру.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 13  
к постановлению Администрации  
сельского поселения «Хара-Быркинское»  
от 09.03. 2022г. № 5

**ИОТ- 11**

**ИНСТРУКЦИЯ**   
**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УБОРЩИЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ**

1. Общие требования безопасности  
1.1. К работе по уборке служебных помещений допускаются лица мужского и женского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.  
1.2. Работник, убирающий служебные помещения работает под непосредственным руководством Главы сельского поселения и выполняет его распоряжения.  
1.3. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации, исключить употребление алкогольных, наркотических и токсических средств.  
1.4. Обслуживаемые помещения необходимо одержать в чистоте.  
1.5. Производить уборку всего помещения тщательно, помнить, что от качества уборки и чистоты в помещении, зависит работоспособность, безопасность и сохранение здоровья других работников.  
1.6. В процессе труда на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:  
• электрический ток, статическое электричество;  
• работа на высоте более 1,3 м;  
• повышенная влажность;  
• повышенная запыленность воздуха.  
1.7. Согласно типовым отраслевым нормам работнику полагается специальная одежда:  
• халат х/б со сроком носки 12 месяцев;  
• перчатки резиновые до износа.  
1.8. В случаях травматизма работник или очевидец должен немедленно сообщить о случившемся Главе сельского поселения, оказать помощь пострадавшему, при необходимости вызвать машину скорой помощи или обратиться в здравпункт.  
1.9. Работник должен иметь практические навыки в оказании первой доврачебной помощи пострадавшему.  
1.10. Работник должен знать и соблюдать правила санитарной и личной гигиены.  
1.11. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований инструкции в порядке установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации и действующим законодательством.  
2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1. Приступая к работе, работник должен внимательно осмотреть рабочее место и проверить:  
• санитарное состояние рабочего места;  
• исправность инвентаря (щетки, совки, скребки, тряпкодержатели, стремянки);  
• нет ли оголенных проводов;  
• исправность электроприборов.  
2.3. В случае обнаружения неисправностей следует сообщить об этом непосредственному руководителю.  
3. Требования безопасности во время работы  
3.1. При уборке помещений пользоваться щетками, веником, совком, ветошью.  
3.2. Помнить, что работа вблизи токоведущих частей электрооборудования опасна, быть осторожным, не прикасаться к ним.  
3.3. Производить уборку служебных помещений влажным способом. Столы, окна, шкафы протирать чистой влажной тряпкой.  
3.4. Грязь, мусор с пола собирать совком, лопатой и веником, а не руками.  
3.5. Работу по уборке производить в рукавицах.  
3.6. При использовании в работе электроприборов запрещается:  
• оставлять без надзора электроприборы присоединенными к электросети;  
• эксплуатировать при повреждении штепсельного соединения, шнура, нечеткой работе выключателя;  
• при уборке не допускать попадания воды на электропроводку и другое электрооборудование.  
• при прекращении подачи тока во время работы с электроприборами или при перерыве в работе электроприборы отсоединяются от электросети.  
• при обнаружении каких-либо неисправностей работа прекращается. Разбирать электроприбор и производить самим какой-либо ремонт запрещается.  
3.10. Не оставлять свой инвентарь на проходах, на углах, случайных местах.  
3.11. При использовании лестниц-стремянок, проверить их исправность.  
3.12. При мойке оконных стекол не разрешается прислонять лестницы на оконные переплеты.  
3.13. Собирать мусор в ящики или специально отведенные для этой цели места и выносить их регулярно из помещения на территорию двора, в предназначенное для этого место.  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям, немедленно прекратить работу и отключить используемое оборудование.  
4.2. При обнаружении возгорания работник обязан:  
• немедленно сообщить в пожарную службу по телефону 01;  
• немедленно поставить в известность Главу сельского поселения;  
• принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;  
• приступить к тушению загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения;  
• в случае угрозы жизни покинуть помещение.  
4.3. Тушить загоревшееся электрооборудование сухим песком или огнетушителями.  
4.4. При несчастном случае необходимо быстро освободить пострадавшего от травмирующего действия (электротока, высокой температуры, сдавливающих тяжестей и тому подобного), принять меры по оказанию пострадавшему доврачебной медицинской помощи.  
4.4. В случае травмы или внезапного заболевания сообщить о случившемся Главе сельского поселения и обратиться в здравпункт, а также сохранить обстановку без изменения на момент получения травмы, если это не  
представляет опасности для жизни и здоровья людей.  
5. Требования безопасности по окончании работы  
5.1. Привести в порядок и убрать весь свой инвентарь и электроприборы в специально отведенное для этой цели место.  
5.2. Снять и убрать спецодежду в гардероб, помыть руки с мылом, переодеться в личную одежду.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_