Правила уборки снега с крыш

Для того, чтобы уборка снега с крыши была безопасной, необходимо оградить территорию, куда будет падать снег. Для построек высотой до 20 метров ширина зоны ограничения — не менее 6 метров. Пока не выставлено ограждение, на тротуаре должен находиться работник, предупреждающий пешеходов об опасности.

Если есть двери, выходящие на огражденный участок, их нужно запереть. Рядом с арками и воротами выставляются дежурные сотрудники.

Нельзя поручать удаление снега сотрудникам, которые не имеют отношения к подобным работам. Персоналу выдаются предохранительные пояса. Для подвязывания к жёстко закрепленной крышной конструкции применяется верёвка, прочность которой необходимо проверить. Не допускается очистка крыши без верёвки, пояса, валяной обуви. Привязываться к вентиляциям, дымовым трубам, траверсам телефонной связи запрещено.

Работы должны проводиться днём. Если необходимо выполнить задачу в тёмное время, требуется организовать освещение.

Перед выходом на крышу лаз или слуховое окно очищаются от наледи и снега.

Снежные осадки удаляются деревянной лопатой. Чтобы исключить повреждение кровли тонкая наледь не откалывается (кроме свесов, чтобы избежать появления сосулек). Снег нужно сбрасывать равномерно, не повреждая провода, кусты и деревья.

Нельзя свешиваться, прикасаться к проводам, антеннам и иным опасным объектам. Во время погрузки снега в грузовой автомобиль не допускается нахождение в кузове и присаживание на борт.

На крышах с внешним водоотводом нельзя допускать скопления сугробов свыше 30 см. Если наступает оттепель, удаление снега можно выполнять при меньшей толщине. На кровлях из шифера очищение выполняется только в разжелобках, зонах ниже карниза и иных местах, где скапливаются осадки. Чтобы не повредить кровлю, следует оставлять снежный слой не более 5 см.

В кирпичной кладке стенового карниза обустраиваются отдельные отверстия для вентиляции. В коньке они могут выполнены как щелевые продухи. Чтобы избежать закупорки, на отверстия монтируются решётки. Состояние вентиляции необходимо периодически проверять во время осмотра крыши. Если обнаружены засоры, они своевременно удаляются.