# **С 1 сентября — новые правила безопасности при работе с металлами**



[Приказом Ростехнадзора от 14 января 2025 г. №5 внесены изменения в другой приказ ведомства №512](https://base.garant.ru/411639345/), утвердивший Правила безопасности при получении или применении металлов. Новшества начнут действовать с 1 сентября нынешнего года.

Будет запрещено очищать, ремонтировать конвейеры, пневматический транспорт, подключенные к электропитанию. На пусковых установках нужно размещать предупреждающие надписи Не влезать!Работают люди! Они выполняются в виде плаката с красными буквами на белом фоне.

Для эксплуатации проектируемых углепогрузочных, коксовыталкивающих и двересъемных машин необходимо устанавливать приборы безопасности, предотвращающие наезд на людей.

Новшества исключили тару из категории производственной емкости, которая нуждается в проверке состояния после производства и по окончании ремонта. В новом приказе отсутствует список оборудования, относящегося к технологическим емкостям и подлежащего регистрации/учету эксплуатантом. Это означает, что требование производства на основании конструкторской документации теперь касается всех емкостей, применяемых в металлургии. Вспомогательные резервуары станет нельзя использовать в качестве дополнительного оборудования.

При этом допускается возможность эксплуатации ковшей для расплава металлов вместе со стендами, препятствующими падению. Наполнение емкостей с расплавом должно исключать возникновение любых остаточных деформаций.

Включены в категорию съемных подъемных сооружений (СПС) мостовые металлургические и специальные краны, крюковые подъемные устройства с большой высотой подъема или эксплуатируемые в особых средах. Для нового оборудования требования к СПС будут действовать весь их жизненный цикл. Вместе с их паспортом СПС необходимо прикладывать копии сертификатов, удостоверяющие качество металла, используемого для несущих металлоконструкций.

СПС необходимо оснащать защитой от падения груза в случае обрыва фазы. Порядок контроля техсостояния стальных канатов прописывается в инструкции по эксплуатации. Исключено требование ставить предохранительные замки на крюки для перемещения ковшей. Установлен запрет на выполнение технологических операций в местах перемещения грузов кранами. Правила хранения стали распространяться на любые грузозахватные механизмы.

Также изменены отдельные требования и добавлены новые к эксплуатации систем вентиляции, аспирации, канализации, отопления и электроустановок.