Администрация 
Тунгокоченского муниципального округа

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	18 мая 2026 года
	с. Верх-Усугли
	№355


Об утверждении муниципальной программы

 «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Тунгокоченского муниципального округа 
на 2026-2030 годы»


На основании Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ, в целях повышения безопасности функционирования системы гидротехнических сооружений на территории Тунгокоченского муниципального округа, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа от 04.04.2025 года № 380 администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Тунгокоченского муниципального округа на 2026-2030 годы» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Севера» и разместить на официальном   сайте Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава Тунгокоченского

муниципального округа                                                                       Н.С. Ананенко
Приложение 1
 к постановлению администрации

 Тунгокоченского муниципального округа
от 18 мая 2026  года №355 
Паспорт муниципальной программы

	                                                                         Наименование  муниципальной программы
	 «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Тунгокоченского муниципального округа 

на 2026-2030 годы»

	Основание разработки муниципальной программы 
	Распоряжение администрации Тунгокоченского муниципального округа  Забайкальского края № 124 от 26 февраля 2026 года «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Тунгокоченского муниципального округа на 2026-2030 годы»

	Заказчик муниципальной программы
	Администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Отдел ЖКХ администрации Тунгокоченского муниципального округа

	Соисполнитель муниципальной программы
	МКУ «Вершино-Дарасунская городская администрация»

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение рационального водопользования на территории Тунгокоченского муниципального округа, в том числе защита территории и населения от вредного воздействия вод, приведение к безопасному состоянию эксплуатируемых на территории ГТС. 

	Задачи муниципальной программы
	- Проведение обследования технического состояния ГТС; 
- Проведение текущего ремонта ГТС;
- Осуществление мер по содержанию ГТС и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
- Оценка эффективности программных мероприятий.

	Сроки и этапы  реализации муниципальной программы 
	2026-2030 годы, программа реализуется в один этап

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы в 2026-2030 годах составляет 26 006,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа 792,26 тыс. рублей.



	Основные целевые индикаторы
	Наименование индикатора

Ед. изм.

Целевое значение индикатора,

в том числе по годам

2026

2027

2028

2029

2030

Площадь очищенной территории русла водохранилища

м2

0

120

120
120
120
Площадь крепления русла водохранилища матрацами «Рено»

м2

0

721

721
721
721
Замена оборудования (водовыпуск сифонный)
единиц

0

1

1

1

1

Декларация безопасности ГТС

единиц

0

0

1

1

1

Проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту
единиц
0

0

1

1

1

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

единиц

1

1

1

1

0



	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Прогнозируемыми конечными результатами является:

- повышение защищенности населения и территории пгт. Вершино-Дарасунский, с. Светлый, подверженной затоплению, от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод;

- снижение объемов и видов материальных средств, привлекаемых для ликвидации последствий наводнений;

- снижение риска возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, имеющих неудовлетворительное и опасное техническое состояние, количество гидротехнических сооружений, приведенных в результате капитального ремонта в безопасное техническое состояние,  к 2030 году - 100%;

4) обеспечение безопасной работы гидротехнических сооружений в эксплуатационный период. 



1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Совокупность водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений, как единый водохозяйственный комплекс, имеет важнейшее значение для социально-экономического развития муниципального образования.

Хозяйственно–питьевое водоснабжение пгт. Вершино-Дарасунский обеспечивается тремя источниками: Жарчинский водовод, Вангуйская (рч. Вангуй) и Байкальская (р. Дарасун) насосные станции, транспортирующие воду из водосборных галерей.

Согласно гидрогеологическому заключению объем грунтовых вод, содержащихся в отложениях долин р. Дарасун и рч. Вангуй, недостаточен для обеспечения потребности населения пгт. Вершино-Дарасунский в воде питьевого качества. Водообильность зоны региональной трещиноватости низкая и осушена на глубину отработки золоторудного месторождения (до 645-735), поэтому бурение глубоких скважин для водоснабжения не имеет смысла. Использование шахтных вод для питьевого водоснабжения также не представляется возможным, так как они характеризуются кислой средой, высокой минерализацией, общей жесткостью, высоким содержанием токсичных элементов и тяжелых металлов. Анализируя имеющуюся информацию о состоянии подземных вод и водообеспечении района, можно сделать вывод, что альтернативных вариантов существующему источнику питьевого водоснабжения пгт. Вершино-Дарасунский – водохранилищу на р. Жарча не существует.

Поддержание гидротехнического сооружения в исправном состоянии и отвечающим всем требованиям безопасности, является одной из основных задач по обеспечению жителей пгт. Вершино-Дарасунский качественной питьевой водой.

Жарчинское водохранилище расположено в 9 км севернее пос. Вершино-Дарасунский Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, относится к бассейну р. Амур. Строительство производилось объединением «Забайкалзолото» в 1970-1971 годах.
Собственником ГТС является Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края. ГТС внесена в Российский регистр гидротехнических сооружений № 220760001255400.
 В состав гидротехнического сооружения водного объекта входит: водохранилище, плотина грунтовая, паводковый водосброс, водовыпуск. Класс сооружения – III.

На основании Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 18.02.2025 г. № 246 «Об образовании комиссии по обследованию в 2025 году гидротехнических сооружений» проведено обследование Жарчинского водохранилища на р. Жарча в Тунгокоченском муниципальном округе, в ходе которого выявлено:
1. Водохранилище сезонного типа регулирования. Площадь зеркала при НПУ- 0.8 км 2 (фактически – 0,75 км 2). Полный объем- 3,5 млн.3 (фактически-2,8 млн.3), полезный объем – 2,5 млн.3. Средняя глубина водохранилища 3.5 м. Отметки уровней составляют ФПУ -761.14 м (фактическая-760.94), НПУ – 759.5 м (фактически -759.3 м), УМО – 753, 9 м. Волновая переработка берегов незначительна. Состояние водохранилища работоспособное, удовлетворительное.
2. Водоподпорное сооружение (плотина). Плотина выполнена из грунтового материала длиной по гребню 485 м. Максимальный напор фактически составляет – 7,04 м, строительная высота – 12,41 м, ширина по гребню – 6.0, ширина по подошве- 67.5 м. Запас высоты гребня фактически над ФПУ составляет 1,26 м и 2,90 м над НПУ. Противофильтрационные устройства: зуб. Конструкция сопрягающих устройств – врезки в основании и примыканиях в бортах долины р. Жарча. Материал тела плотины-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем. Заложение откосов: верхового – 3,0, низового-2,5. По проекту верховой откос крепится каменной наброской толщиной 60 см, низовой – засевом многолетних трав, ниже отметки 752,2 м – однослойная мостовая из камня толщиной 0,3-0,35 м. Низовой откос зарос деревьями (лиственница, береза), кустарником и травой. Общее состояние плотины можно оценить, как работоспособное.
3. Водосбросное сооружение представлено береговым поверхностным открытым каналом. Грунты основания: дно сложено галечниковым грунтом с валунами, в правом борту залегают суглинки с дресвой и щебнем; имеются выходы скального грунта (габбро-диориты) в русле водосбросного канала. Основные размеры водосброса: сечение водослива трапецеидальное, ширина водослива – 25 м, длина – 8 м. Заложение откосов 1:1,5. Длина быстротока – 120 м, ширина – 16 м, уклон -0,09. Водобойный колодец в конце быстротока длиною 10 м, глубина колодца -1 м. Состояние оценивается как аварийное. Выявленные дефекты представлены в таблице 1.

Таблица 1
	№
п/п
	Обследуемый элемент
	Описание дефекта

	
	Наименование
	ед.изм.
	кол-во
	

	1
	Русло
	м2
	120
	в левой части русла  заросли кустарника  

	2
	Русло (укрепление матрацы Рено)
	м2
	576
	размывы, разрушение матрацев "Рено", скрепляющая проволока матрацев порвана

	3
	Гасители потока 1 шт
	м2
	145
	размывы, разрушение матрацев "Рено", скрепляющая проволока матрацев порвана, 

	4
	Водоприемный колодец железобетонный
	м3
	6,49
	разрушен потоками воды

	5
	Основание под водоприемный колодец железобетонный
	м2/м3
	8,25/2,475
	Основание из щебня размыто


4. Водовыпуск сифонный трубчатый автоматического действия. Предназначен для сброса воды из верхнего бьефа гидроузла в нижний, при уровнях воды в водохранилище выше НПУ во время прохождения паводков. Имеются 3 нити стальных труб диаметром 600 мм. Расчетный расход – 6,0 м3 /сек. Водосливные части сифонов оборудованы затворами. Состояние оценивается как: два сифонных водовыпуска в рабочем состоянии, один – в аварийном состоянии.

Таблица 2

	№
п/п
	Обследуемый элемент
	Описание дефекта

	
	Наименование
	ед.изм.
	кол-во
	

	1
	Водовыпуск сифонный (задвижки 600мм)
	шт.
	1
	повсеместная коррозия задвижек, износ запирающего механизма


На основании вышеизложенного, возникает необходимость в проведении инженерно-изыскательских работ, осуществлении ремонта аварийных участков, замены неисправного оборудования.
Учитывая техническую сложность и повышенный класс опасности объекта водоснабжения, реализация направленных на него мер по улучшению технических характеристик и обеспечению безопасности требует системного и программного подхода.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы  

Целью Программы является обеспечение рационального водопользования на территории Тунгокоченского муниципального округа, в том числе защита территории и населения от вредного воздействия вод, приведение к безопасному состоянию эксплуатируемых на территории ГТС. 
Достижение цели возможно путем своевременного проведения необходимых ремонтных работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ГТС и осуществление мероприятий по охране водных объектов и предупреждению негативного воздействия вод.
В рамках Программы предусматривается решение следующих первоочередных задач:

1. Проведение обследования технического состояния ГТС в целях определения мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации. 
Данная задача включает в себя проведение целого ряда организационных и подготовительных мероприятий, позволяющих определить измеримые показатели технического состояния объектов в количественном и стоимостном выражении.

2. Проведение текущего ремонта ГТС (в части устранения выявленных дефектов на водосбросном сооружении и водовыпуске) для предотвращения чрезвычайных ситуаций (Таблица1,2).
3. Осуществление мер по содержанию ГТС и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Данная задача заключается в разработке документации по декларированию безопасности ГТС и проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту.
4. Оценка эффективности программных мероприятий на основании целевых индикаторов и показателей в целях определения результативности принятых решений.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2026 по 2030 годы, в один этап.
Раздел 4. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
Реализация муниципальной программы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению целей и решению задач программы. Эти риски связаны с нормативными, техническими, организационными и финансовыми факторами.
В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, ускорением инфляции;

- законодательные риски, обусловленные недостаточным совершенством законодательной базы;

- социально-политические проблемы, военные конфликты, чрезвычайные ситуации; 
- отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством;

- неисполнение подрядными организациями обязательств по контракту (договору).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- управленческие риски, обусловленные неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы;

- дефицит средств бюджета муниципального округа;

- необъективное распределение ресурсов Программы.

В результате возникновения вышеуказанных рисков могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, в связи с чем, подвергнуться корректировке целевые показатели реализации Программы, а также объемы финансирования мероприятий Программы.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы по результатам финансового года необходимо производить корректировку объемов финансирования исходя из результатов реализации Программы и рисков, проявлявшихся в процессе ее реализации.
Раздел 5. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам её реализации
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году. Значения в таблице 3 представлены нарастающим итогом.
Таблица 3

Целевые показатели (индикаторы программы)

	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	Целевое значение индикатора,

в том числе по годам

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Площадь очищенной территории русла водохранилища
	м2
	0
	120
	120
	120
	120

	Площадь крепления русла водохранилища матрацами «Рено»
	м2
	0
	721
	721
	721
	721

	Замена оборудования (водовыпуск сифонный)
	единиц
	0
	1
	1
	1
	1

	Декларация безопасности ГТС
	единиц
	0


	0
	1
	1
	1

	Проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту
	единиц
	0
	0
	1
	1
	1

	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	1
	1
	1
	1
	0


Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы в 2026-2030 годах составляет 26 006,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа 792,26 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы отражено в таблице 4.

Финансирование Программы за счет средств краевого и местного бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями. На момент разработки Программы доля средств местного бюджета определялась исходя из предельного уровня софинансирования Забайкальским краем (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Забайкальского края на 2026 год, утвержденного приказом Министерства финансов Забайкальского края от 10.09.2025 г. № 234-пр.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств краевого и местного бюджета, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
Раздел 7.  Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
     Результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и решения задач или степени приближения к ним.
Прогнозируемыми конечными результатами является:

1) повышение защищенности населения и территории пгт. Вершино-Дарасунский, с. Светлый, подверженной затоплению, от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод;

2) снижение объемов и видов материальных средств, привлекаемых для ликвидации последствий наводнений;

3) снижение риска возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, имеющих неудовлетворительное и опасное техническое состояние, количество гидротехнических сооружений, приведенных в результате капитального ремонта в безопасное техническое состояние,  к 2030 году - 100%;

4) обеспечение безопасной работы гидротехнических сооружений в эксплуатационный период. 
Количественные показатели конечных результатов реализации Программы представлены в разделе 5 Таблица 3.
Раздел 8. Перечень основных мероприятий программы
Определение мероприятий программы основано на наиболее острых проблемах. Одной из них является отсутствие должностного внимания текущему ремонту гидротехнических сооружений, которое приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод.

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мероприятий. Мероприятия Программы будут осуществляться по следующим направлениям:
	Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации, годы
	Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб.

	
	
	
	всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Основные организационные и подготовительные мероприятия
Состав мероприятия:
-Заключение договора на проведение проектно-изыскательских работ;
-Обследование объекта;
-Подготовка проектно-сметной документации;
-Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости;
-Мониторинг достигнутых результатов.

	2026, 
2029-2030
	300
	100
	-
	-
	100
	100

	2
	Текущий ремонт гидротехнического сооружения Жарчинского водохранилища на р. Жарча
Состав мероприятия:
Наименование объекта

Вид работ
Ед.изм.

Количество

Русло

Очистка от кустарника и мелколесья

м2

120

Демонтаж разрушенных металлоконструкций матрацев  

м2

576

тонн

2,88

 Укрепление русла матрасно-габионными конструкциями:  установка металлоконструкций матрацев

м2

576

тонн

2,88

Сортировка и заполнение матрацев камнем

м3

288

Гаситель потока

Демонтаж разрушенных металлоконструкций матрацев  

м2

145

тонн

0,725

Укрепление русла матрасно-габионными конструкциями:  установка металлоконструкций матрацев

м2

145

тонн

0,725

Сортировка и заполнение матрацев камнем

м3

72,5

Водовыпуск сифонный
Замена задвижек стальных Ду 600 мм
шт

1

Водоприемный колодец

Демонтаж дна и стенок колодца с вывозом мусора на расстояние 15 км
м3

6,49

Устройство основания из щебня фр. 5-20мм

м2

8,25
м3

2,475

Замена стенок железобетонных и днища

м3

6,49


	2027
	15290,52
	-
	15290,52
	-
	-
	-

	3
	Разработка документации по декларированию безопасности ГТС
Состав мероприятия:
-Разработка акта регулярного обследования ГТС с участием представителя экспертного центра в обследовании;
-Определение размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения;
-Разработка деклараций безопасности ГТС;
-Разработка критериев безопасности ГТС;
-Проведение экспертизы декларации безопасности ГТС;
-Разработка правил эксплуатации ГТС.

	2028
	1750
	-
	-
	1750
	-
	-

	4
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
Состав мероприятия:
-Запрос коммерческих предложений;
-Подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту;
-Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту.
	2028
	8666
	-
	-
	8666
	-
	-


