АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от «___»___________20___ года
	№______


г. Балей

[bookmark: _Hlk199771165][bookmark: _Hlk206058285]Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на период 2027-2046 годов

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», в целях устойчивого развития и функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Балейского муниципального округа, руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на период 2027-2046 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Балейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://baleysk.75.ru/).


Глава Балейского
муниципального округа
Забайкальского края                                                                            Е.В. Ушаков
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Исп. Орел Л.В 51562.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Балейского муниципального округа
Забайкальского края
от «___» __________ 2026 г. № _____
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ПАСПОРТ
муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на период  2027-2046 годы

	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края

	Соисполнители муниципальной программы
	Комитет по финансам администрации Балейского муниципального округа; министерство ЖКХ,энергетики и связи Забайкальского края

	Цель  программы
	 Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения


	Задачи программы
	-Модернизация  систем коммунальной инфраструктуры,
-энергосбережение и повышение энергоэффективности,
-модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов
-улучшение экологической ситуации,
-развитие систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения

	Сроки и этапы реализации Программы

	2027-2046 годы 


	Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за счет средств внебюджетных источников, средств краевого бюджета, собственных средств коммунальных организаций и средств местного бюджета  составляет: 2122,0 млн. руб.

	Ожидаемые результаты от реализации программы
	-улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, повышение качества предоставляемых услуг;  повышение надёжности функционирования системы коммунальной инфраструктуры



1. Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан – один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Балейского муниципального округа Забайкальского края охватывает деятельность в сфере проведения капитального и текущего ремонта   котельных, обеспечения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, ремонта инженерных коммуникаций.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.
Жилищно-коммунальная сфера остается важнейшей отраслью. Это обуславливается большой социальной значимостью обеспечения населения услугами коммунального характера, обслуживания жилого фонда, обеспечения его теплом, водой, услугами канализации и т.д.  
В результате хронического недофинансирования состояние объектов коммунальной инфраструктуры на данный момент характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.
Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств, для своего содержания и функционирования.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
	
1.1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
           Водоснабжение
  	Проблема гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – одна из основных задач муниципального района.
Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды
Источниками водоснабжения в поселениях являются подземные воды.
   

 Объекты водоснабжения, оборудование и производительность скважин
	№
п/п
	Населенный пункт
	Объект водоснаб-
жения
	Адрес 
	Назначе-ние 
	Наимено-вание оборудо-вания
	Марка 
	Водопод-готовка
	Производительность,
м3/ч
	Дата установки
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	г. Балей
	ВНС №2
	ул. Советская, 61
	водоснаб-жение населения
	насос сетевой
	ЦНС 180-85
	насос дозатор
	85
	1990
	скважина

	
	
	
	
	
	насос сетевой
	ЦНС 105-98
	
	
	2006
	

	
	
	
	
	
	насос сетевой
	ЦНС 105УХЛ4
	
	
	2018
	

	
	
	
	
	
	насос сетевой
	К-20-30
	
	
	2018
	

	
	
	
	
	
	насос сетевой
	ЭЦВ 
8-40-60
	
	
	2018
	

	2
	г. Балей
	ВНС №3
	ул. Сверкуновская
	водоснаб-жение населения
	насос сетевой
	К 110-65-200
	Насос дозатор
SEKO KOMPACT DPT
	12,5
	2016
	скважина

	
	
	
	
	водоснаб-жение населения
	насос сетевой
	К 110-65-200
	
	
	2018
	

	
	
	
	
	водоснаб-жение населения
	насос грязевой
	К-20-30
	
	
	
	

	
	
	
	
	водоснаб-жение населения
	насос глубинный
	ЭЦВ 
8-25-140
	
	
	2017
	

	3
	с. Унда
	водокачка
	ул. Лесная, 15а
	водоснаб-жение населения
	насос 
	ЭЦВ 6-10-14
	
	10
	2000
	скважина

	4
	с. Унда
	водокачка
	ул. Береговая,3
	для пожарных нужд
	
	
	
	
	1960
	колодец

	5
	с. Ёлкино
	водокачка
	ул. Октябрьская
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1998
	скважина

	6
	с.Казаковский Промысел
	водокачка
	ул. Котовского, 
7-1
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-140
	
	10
	1975
	скважина

	7
	с.Казаковский Промысел
	водокачка
	
ул. Красноармейская, 35
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-6,5-90
	
	6,5
	1990
	скважина

	8
	с. Колобово
	водокачка
	ул. Луговая, 3Б
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	1985
	скважина

	9
	с. Жидка
	водокачка
	ул. Центральная, 17
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	1971
	скважина

	10
	с. Ундино-Поселье
	водокачка
	ул. Западная, 21
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1971
	скважина

	11
	с. Ундино-Поселье
	водокачка
	ул. Советская, 2а
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1970
	скважина

	12
	с. Ундино-Поселье
	водокачка
	ул. Южная, 14
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1970
	скважина

	13
	с. Нижний Ильдикан
	водокачка
	ул. Луговая, 14а
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1984
	скважина

	14
	с Нижний Ильдикан
	водокачка
	ул. Молодежная, 10а
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-120
	
	20
	1989
	скважина

	15
	с. Алия
	водокачка
	ул. Кишиневская, 7а
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1990
	скважина

	16
	с. Гробово
	водокачка
	ул. Центральная, 30а
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	2022
	скважина

	17
	с. Матусово
	водокачка
	ул. Краснопартизанская
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	1970
	скважина

	18
	с. Матусово
	водокачка
	ул. Октябрьская
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-10-80
	
	10
	1965
	скважина

	19
	с. Матусово
	водокачка
	ул. Октябрьская, 32
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	2018
	скважина

	20
	с. Новоивановка
	водокачка
	ул. Колхозная
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	1975
	скважина

	21
	с. Сарбактуй
	водокачка
	ул. Новая
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	1992
	скважина

	22
	с. Сарбактуй
	водокачка
	ул. Колхозная
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-85
	
	6,3
	1978
	скважина

	23
	с. Бочкарево
	водокачка
	пер. Транспортный, 25
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-140
	
	40
	1993
	скважина

	24
	с. Онохово
	водокачка
	ул. Школьная 19
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1959
	скважина

	25
	с. Нижний Кокуй 
	водокачка
	ул. Юбилейная 16
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1967
	скважина

	26
	н.п.
л.у.Саранная 
	водокачка
	ул. Первомайская 43 
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-140
	
	40
	1983
	скважина

	27
	с. Барановск 
	водокачка
	ул. Заречная 14
	водоснаб-жение населения

	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1967
	скважина

	28
	с. Нижнее Гирюнино
	водокачка
	без адреса
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1970
	скважина

	
29
	
с. Ложниково 
	
водокачка
	
ул. Центральная, 10
	водоснаб-жение населения
	
	
	
	
	
1987
	
колодец

	30
	с. Жетково 
	водокачка
	ул. Центральная, 21
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ 6-10-110
	
	10
	1980
	скважина

	31
	с. Большое Казаково 
	водокачка
	без адреса
	водоснаб-жение населения
	насос
	ЭЦВ6-6,3-80
	
	6,3
	1970
	скважина
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	Контроль за качеством питьевой воды ведется согласно «Рабочей программы  контроля качества питьевой воды  нецентрализованного водоснабжения», разработанной на основании СанПиНа 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Согласно календарному графику производственного контроля питьевой воды, отбор проб должен производиться по органолептическим, микробиологическим, обобщенный (водородный показатель, сухой остаток, окисляемость, жесткость), органическим, неорганическим и радиологическим показателям.
Отбор проб непосредственно из источников водоснабжения (скважины) по микробиологическим, обобщенным показателям производится ежеквартально. По неорганическим, органическим и радиологическим показателям один раз в год. 
    

  Теплоснабжение

  	 Основным источником по производству и отпуску тепловой энергии для потребителей являются котельные, отпускающие тепло на нужды отопления жилых домов и административных зданий:
Котельные, мощность, потребность в топливе, установленное основное оборудование и протяженность тепловых сетей.
                       
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименова-ние котельной
	Адрес котельной
	Установленное оборудование
	Установ-
ленная мощность, Гкал/ч
	Установ
ленная потребность в топливе на отопительный период
	Протяжен-ность сетей
(в двух-трубном исчислении), км

	
	
	
	
	Марка котлов
(год уста-новки)
	Кол-во (ед)
	
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	г. Балей
	Центральная котельная 
	ул. Промышленная, 2я зона 7
	КВ-6
	3
	18
	13205
	9,372

	2
	г. Балей
	Котельная №6
	ул. Сеченова, 2в
	Квр-1,25
	4
	3
	1819
	2,682

	3
	г. Балей
	Котельная №11
	ул. Заречная, 23а
	Квр-1,25
	5
	5,3
	3578
	2,342

	4
	г. Балей
	Котельная РДК
	ул. Дарасунская, 7
	Квр-1,25
	3
	1,2
	552
	0,82

	5
	г. Балей
	Котельная РАЙСО
	ул. Профсоюзная, 5а
	Квр-1,25
	2
	0,6
	364
	0,12

	6
	с. Ундино-Поселье
	Котельная СОШ, ДК
	ул. Советская, 83б
	Квр-0,6
	3
	2,03
	383
	0,265

	7
	с. Ундино-Поселье
	Котельная детсад
	ул. Советская, 82
	Квр-0,6
	2
	0,6
	335
	0,276

	8
	с. Матусово
	Котельная СОШ, детсад
	ул. Центральная, 18а
	Квр-0,3
	2
	0,8
	268
	0,198

	9
	с. Нижний Кокуй
	Котельная СОШ, ДК
	ул. Партизанская, 2а
	Квр-1,25
	2
	2,4
	648
	0,63

	10
	с. Нижний Кокуй
	Котельная детсад
	ул. Колхозная, 14
	Тополь ВК
	1
	0
	60
	0,025

	12
	с. Казаковский Промысел
	Котельная СОШ, д/с, ДК
	ул. Больничная, 3
	Квр-1,25
	3
	2,66
	1110
	0,626

	13
	с. Унда
	Котельная СОШ, д/с
	ул. Блинникова, 18а
	Квр-1,25
	4
	3
	1147
	0,952

	14
	с. Жидка
	Котельная СОШ, д/с
	ул. Новая, 11
	Квр-Квр-0,3
	2
	1
	371
	0,952

	15
	с. Нижний Ильдикан
	Котельная СОШ, д/с
	ул. Школьная, 4а 
	Квр-1,25
	3
	3,04
	1281
	1,501

	16
	г. Балей
	Котельная ЦРБ
	ул. Аптечная, 
	Квр-1,0 ;1,25
	3
	2,6
	1983
	0,537 


 
Тепловые нагрузки учреждений (школ, детских садов, домов культуры) покрываются от собственных котельных. 
Котельное оборудование частично обновлено, но, в связи с отсутствием химводоочистки на котельных оборудование изнашивается быстрее, чем установлено нормативом (40%), фактический износ 60-65%. Существующие тепловые сети двухтрубные. Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных лотковых каналах совместно с водопроводом.
  Анализируя существующее состояние систем водоснабжения  и теплоснабжения Балейского муниципального округа, выявлено; в связи со старением водопроводных и тепловых сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.
   Износ  водопроводных  и канализационных сетей без капитального ремонта составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-35% от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных  и тепловых сетях, представленных в данной программе.

    Водоотведение.
В сфере водоотведения имеется   централизованное водоотведение и вывоз сточных вод ассенизационной машиной. Общая протяженность   канализационной сети составляет 12 088 м, в том числе самотечная уличная канализационная сеть города Балей – 9 473 м, сети КНС №2 и №4 – 2 600 м.
Нуждающейся в замене – 4,5 км.
Канализационные станции: КНС №2 и КНС №4.
КНС №2 (Забайкальский край, г. Балей, мкр. Отмахово, ул. Мильчакова, 63а), ввод 1962 год.
Оборудование канализационной станции: насос сетевой №1 (СМ 80-50-200-4, 2.2 Квт, 1 450 об/мин), насос сетевой № 2 (СМ 80-50-200-4, 4Квт), электронасос «Иртыш» - грязевой (ПФ2, З Квт, 2 940 об/мин.).
КНС № 4 (Забайкальский край, г. Балей, мкр. Отмахово, квартал «Б», 6) ввод 1985г.
Оборудование канализационной станции: насос сетевой №1 (СМ 100- 65-200-4; 3,5 Квт, 1450 об/мин.), насос сетевой № 2 (СМ 100-65-200-4, 5,5Квт), насос грязевой (1К 20/30; 5,5Квт; 1500 об/мин.). Отпуск принятых стоков от населения включает в себя объём, определённый по показаниям приборов учёта, а также рассчитанный исходя из численности потребителей и нормативов потребления услуг водоснабжения. 
В г. Балей уличная канализационная сеть, внутриквартальная и внутридворовая. В селах вывоз сточных вод ассенизационной машиной.
По географическому расположению г. Балей разделён рекой на 2 микрорайона: основная часть города на правом берегу, мкр. Отмахово на левом берегу реки Унда. Отведение сточных вод осуществляется в мкр. Отмахово, напорным коллектором сетями на канализационную станцию КНС 2. Согласно расчётам годовые объёмы водоотведения с учётом существующих объёмов и планируемого строительства предполагается в объёме 500 000 куб.м./год.
Фактическое водоотведение не поддаётся точному учёту, так как в городе отсутствуют очистные сооружения.  Запроектированные очистные сооружения мощностью 500 000 куб. м./ год.
Основной и важной проблемой водоотведения в г. Балей является отсутствие очистных сооружений. Ведётся работа по проектированию и строительству очистных сооружений на территории города Балей. 

 	 Электроснабжение

 	 В настоящее время электроснабжение  потребителей в Балейском муниципальном  округе   осуществляется по распределительным линиям ВЛ . По балансовой принадлежности электросетевые объекты   относятся к  ОАО «Читаэнерго». Распределение электроэнергии по потребителям населенных пунктов осуществляется через  трансформаторные подстанции .
 
Раздел 2. Цель и задачи программы

       Основной целью  программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
       Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
модернизация  систем коммунальной инфраструктуры,
энергосбережение и повышение энергоэффективности,
модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов,
улучшение экологической ситуации,
развитие систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения .

    Раздел 3. Сроки и этапы реализации.

      Программа реализуется поэтапно с 2027г по 2046 годы.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства внебюджетных источников, средства краевого бюджета, собственные средства коммунальных организаций и средства местного бюджета. 
Общий объем финансирования программы составляет 2122,0 млн. рублей.

Раздел 4. Основные ожидаемые результаты муниципальной программы

Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, повышение качества предоставляемых услуг;  повышение надёжности функционирования системы коммунальной инфраструктуры 

Раздел 5 . Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»  

	№ п/п
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия
	Исполнитель/соисполнитель мероприятия
	Начало выполнения
	Окончание выполнения
	Непосредственный результат
	Единица измерения
	Базовое значение показателя
	Плановое значение показателя

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 
	20
28 
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29 
	2030
	20
31
	2032-2046

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	Модернизация  систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение

	Завершение строительства Центральной котельной(ПСД)
	Администрация Балейского муниципального округа совместно с министерством ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	 Ввод в эксплуатацию
	ед
	1
	
	
	 
	
	
	1

	


	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение

	Строительство тепловой сети от ТК-2 центральной котельной до котельной ЦРБ D-200 мм, протяженностью L- 1100 м (1000 м, основная трассировка + 100 м компенсаторов) (изготовление ПСД)
	Администрация Балейского МО совместно ООО «Энергия Шилка» 
	2032
	2046
	Количество построенных  объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	
	 
	
	
	
	1

	


	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение

	Строительство тепловой сети от ПК-2 до ПК-1, L = 62 м                   от ПК-1 до котельной Райсо, L = 15 м                                           (общая протяженность составляет L = 77 м)
	Администрация Балейского МО совместно ООО «Энергия Шилка» 
	2032
	2046
	Количество построенных  объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	 
	
	
	
	
	1

	


	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение

	Строительство тепловых сетей от МКД по ул. Погодаева, дом 64 до здания соцобеспечения протяжённостью 80 м
	Администрация Балейского МО совместно ООО «Энергия Шилка» 
	2032
	2046
	Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	
	
	 
	
	
	1

	


	 Развитие систем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения 

	Строительство тепловых сетей от здания МКД по ул. Погодаева, дом 64 до здания почты, протяжённость 50 м
	Администрация Балейского муниципального округа совместно с министерством ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	
	
	 
	
	
	1

	



	  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение
адача

	Установка приборов учёта на объектах теплоснабжения
	Администрация Балейского муниципального округа
	2032
	2046
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	10
	 
	 
	 
	 
	
 
	10

	
	 
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-водоснабжение

	 Модернизация ВНС № 1,2,3

	Администрация Балейского муниципального округа
	2032
	2046
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	

	 Развитие систем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения 
 

	«Строительство резервного источника водоснабжения Буторовский Голготай»
	Администрация Балейского муниципального округа совместно ООО «Мангазея»
	2032
	2046
	Количество построенных  объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	 
	 
	 
	 
	
	1

	
	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 Развитие систем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения 
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

	Строительство очистных сооружений г. Балей
	 Министерство ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	Количество построенных  объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Энергосбережения и повышение энергоэффективности
	Приобретение резервных источников электроснабжения на объектах ЖКХ (дизельные электростанции)
	Министерство ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1 
	 
	 
	 
	 
	
	1

	
	
	ТКО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов
	Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО  (570 шт)
	Министерство ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	Количество построенных  объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1 
	 
	 
	 
	 
	
	1

	

	Модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов
	Ликвидация объектов накопленного вреда,  свалок, хвостохранилищ и других экологически опасных объектов
	Министерство ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	Количество ликвидированных свалок и обьектов
	ед
	1
	 
	 
	 
	 
	
	1

	
	
	Экология
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Улучшение экологической ситуации
	Приобретение и установка газоочистительного оборудования
	Министерство ЖКХ Забайкальского края
	2032
	2046
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
	ед
	1
	 
	 
	 
	 
	
	1



      Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»  
 
	№ п/п
	Наименование угрозы/риска
	Наименование цели/задачи/показателя, с которыми ассоциируется угроза/риск
	Описание механизмов управления рисками/угрозами и мер по их минимизации

	1
	2
	3
	4

	1.
	Невыполнение основных мероприятий муниципальной программы. 
	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
	Мониторинг состояния дел по привлечению средств краевого бюджета, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  программы. Корректировка ожидаемых результатов реализации программы и/или разработка предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования

	2.
	Длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации  программы, нарушение сроков и условий реализации мероприятий
	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
	Мониторинг изменений правового регулирования на  краевом уровне. Своевременное внесение изменений.

	3.
	Невозможность достижения заявленных целевых значений показателей
	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
	Мониторинг ситуации, взаимодействие с органами исполнительной власти в соответствующей сфере

	4.
	Нарушение сроков выполнения мероприятий программы, недостижение запланированных результатов 
	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
	Обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, организация текущего мониторинга хода выполнения мероприятий программы


 

 Раздел 7. Целевые индикаторы (показатели) результатов реализации муниципальной программы
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»  
 
	№ п/п
	Наименование целей и задач
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значения показателей
 
	Методика расчета показателя

	
	
	
	
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2046
	

	1
	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
	Модернизация  систем коммунальной инфраструктуры
 ,
 
 
   
	Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
 
	%
	 0 
	0 
	0  
	0 
	 
	100
	Абсолютный показатель

	2
	
	Ээнергосбережение и повышение энергоэффективности
	Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
 
	%
	  0
	 0
	 0
	 
	 
	100
	Абсолютный показатель

	3
	
	Модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов

	Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
 
	%
	  0
	 0
	 0
	 
	 
	100
	Абсолютный показатель

	4
	
	Улучшение экологической ситуации,

	Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
 
	%
	  0
	 0
	 0
	 
	 
	100
	Абсолютный показатель

	5
	
	Развитие систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения  
	Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
 
	%
	  0
	 0
	 0
	 
	 
	100
	Абсолютный показатель



 








Раздел 8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы   
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»  
 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты, млн. руб.

	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2046

	1
	Теплоснабжение
	620,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	620,0

	 2
	Водоснабжение
	700,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0

	 3
	Водоотведение
 
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0

	 4
	Электроснабжение

	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,0

	 5
	ТКО

	 55,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 55,0

	6
	Экология

	39,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,0

	
	Итого:
	2122,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 2122,0


Распределение субсидий, выделяемых за счет средств краевого бюджета, осуществляется по методике, утвержденной Законом Забайкальского края в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
Объемы финансирования Программы на 2027-2046 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.
_______________________________________
