**Акт технического осмотра транспортного средства**

 пгт. Чернышевск "22" февраля 2023 года.

Комиссия в составе:

1. Сокуренко С.Р. – руководитель МКУ «Центр материально-технического обеспечения

администрации МР «Чернышевский район»

2. Григорьев А.С.- зам.директра ООО «Благоустройство-Чернышевск»

3. Котылев В.В.- работник по ремонту администрации МР «Чернышевский район»

"22" февраля 2023 года произвели осмотр следующего объекта: специальный автокран

 МАЗ КС-35715,5337, год выпуска 2002, находящегося по адресу: Забайкальский край, пгт.

 Чернышевск.

и составили настоящий акт технического состояния, о нижеследующем:

Данные транспортного средства:

|  |  |
| --- | --- |
| VIN | XVN35715020С01583 |
| Марка, модель | МАЗ КС-35715,5337 |
| Год изготовления | 2002 |
| Модель, № двигателя | ЯМЗ 236 04339 |
| Шасси (рама) | Y3М53370020040360 |
| Кузов  | XVN35715020С01583 |
| цвет | Светло серый |

Результаты осмотра:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование агрегатов, механизмов | Степень износа | Обнаруженные дефекты  |
| 1 | Двигатель | 70% | Отсутствуют: головка блока, поддон, поршень, навесное оборудование. Требуется капитальный ремонт двигателя или его замена.  |
| 2 | Рама | 30% |  требуется ремонт |
| 3 | Кузов (кабина) | 30% | Частично повреждена покраска. Повреждена дверь водителя. Сломан включатель дворников. Требуется кап.ремонт |
| 4 | Система питания | 30% | Требуется частичная замена элементов системы питания. |
| 5 | Коробка передач | 10% | Не требуется ремонт |
| 6 | Передняя балка | 20% | Не требуется ремонт |
| 7 | Задний мост | 20% | Не требуется ремонт |
| 8 | Карданный вал | 20% | Не требуется ремонт |
| 9 | Диски колёс | 50% | Отсутствует запасной диск с резиной. Требуется замена колес |
| 10 | Рессоры, пружины | 20% | требуется ремонт |
| 11 | Рулевое управление | 20% | Не требуется ремонт |
| 12 | Тормозная система | 10% | Не требуется ремонт |
| 13 | Электрооборудование | 20% | Нет аккумуляторов |
| 14 | Кабина крановой установки | 20% | Нет сиденья, нарушена частично проводка |
| 15 | Дополнительное оборудование к крановой установке | 25% | Отсутствуют 4 металлические подставки под гидравлические цилиндры крановой установки, отсутствуют 2 деревянные подставки |

Условия проведения осмотра: для дальнейшей приватизации имущества (на запчасти), так как восстановление не целесообразно.

Время начала осмотра 15 часов 00 минут.

Время окончания осмотра 15 часов 40 минут.

Подписи

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сокуренко С.Р.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Григорьев А.С.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Котылев В.В.