АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "МИЛЬГИДУНСКОЕ"

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03.2024 года № 4-а

**с.Мильгидун**

**Об утверждении перечня первичных**

**средств тушения пожаров и**

**противопожарного инвентаря**

**в жилых домах граждан,и порядок их применения в случае возникновения пожара**

**в сельском поселении "Мильгидунское"**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения "Мильгидунское":

 1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в жилых домах граждан, и порядок их применения в случае возникновения пожара в сельском поселении "Мильгидунское" (приложение 1).

2. Информировать граждан о необходимости содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.
   3. Утвердить порядок действий граждан в случае пожара (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения "Мильгидунское" [www.chernishev.75.ru](http://www.chernishev.75.ru),

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы с/п "Мильгидунское" \_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Савельева

 Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения "Мильгидунское"

от 20.03.2024 г № 4-а

**Перечень**

**первичных**

**средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря**

**в жилых домах граждан, и порядок их применения в случае возникновения пожара**

**в сельском поселении "Мильгидунское"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
|  |  |  | Огнетушитель вместимостью не менее 5 л. | Ящик с песком, емкость 0,5 куб. м., лопата | Пожарный щит (Лом, багор, ведро, лопата, топорик) | Бочка с водой 0,2 куб. м. и ведро |
| 1 | Много-Этажные, много-квартирные дома | Квартира | 1-2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Жилые дома частного сектора  | Дом | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1-2 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хозяйствен-ные постройки | Группа построек | 1-2 | - | - | 1 |

1. Огнетушители емкостью не менее 5 литров (килограмм).

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

3. В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса C) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

4. Использование запасов воды для нужд пожаротушения и средств пожаротушения не по прямому назначению запрещается.

5. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.

 Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения "Мильгидунское"

от 20.03.2024 г № 4-а

**Порядок**

**действий граждан в случае пожара**

 Граждане в случае обнаружения пожара должны:

 - сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 377-525, с сотового телефона 112;

 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

 - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

 - сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.

Примечание:

 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг. (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

1. Внутренним пожарным краном укомплектовываются квартиры,

в которых согласно проектно-сметной документации требуется данная установка. Пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Рукав должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

1. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л. и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.
2. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.