Забайкальский край

Совет Дульдургинского муниципального округа

РЕШЕНИЕ

от «07» августа 2026 года                                                                         № 147
с.Дульдурга

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет  Дульдургинского муниципального округа РЕШИЛ:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края согласно приложению. 
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования. 
3.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Ленинец» и на официальном портале Дульдургинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://duldurga.75.ru// и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). 



Председатель Совета Дульдургинского 
муниципального округа                                                            Б.Н. Доржиев


Глава Дульдургинского 
муниципального округа 		                  		    Д.Д. Мижитдоржиев
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Приложение
к решению Совета Дульдургинского 
муниципального округа 
Забайкальского края 
                                                                              от 07.08. 2026 года № 147

Местные нормативы градостроительного проектирования Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края

Раздел 1. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Дульдургинского муниципального округа объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.1. Общие положения
1.1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края (далее - МНГП ДМО) разрабатываются в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края в сфере градостроительной деятельности. 
1.1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 
1.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в  Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
1.1.4. Объектами местного значения муниципального округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Забайкальского края, уставом муниципального округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.
1.1.5. МНГП ДМО разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными правовыми актами Дульдургинского муниципального округа. При установлении значений расчетных показателей в местных нормативах использованы региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 г. № 273. 
1.1.6. При разработке МНГП ДМО были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71, отраслевые методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.
1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:
– удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории муниципального округа;  
– удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;
– интенсивности использования территории.
1.1.8. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.
Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.
Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории муниципального округа базируется на принципах дифференциации, принятых в региональных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского края. 
Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:
 электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение; 
 автомобильные дороги местного значения и транспорт; 
 физическая культура и массовый спорт; 
 образование; 
 культура; 
 торговля, общественное питание и бытовое обслуживание; 
 деятельность органов местного самоуправления и органов правопорядка; 
 архивное дело; 
 благоустройство и озеленение территории муниципального округа; 
 жилищное строительство; 
 сбор и накопление твердых коммунальных отходов; 
 ритуальные услуги содержание мест захоронения; 
 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
В качестве фактора дифференциации (районирования) проектируемой территории Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края для установления значений расчетных показателей в МНГП определены: 
 численность населения; 
 вид (категория) населенного пункта: сельские населенные пункты. При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Дульдургинского муниципального округа.

1.1.9. МНГП ДМО включают в себя:
– основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса (Раздел 1);
– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (Раздел 2);
– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (Раздел 3).
Перечень терминов, определений и сокращений приведен в Приложение № 1.
Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке местных нормативов, приведен в Приложение № 2.

1.2.  Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения принимаются в соответствии с нормативами, установленными приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края:
- Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 31.03.2023 № 34-НПА "О внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 17 августа 2012 года № 207 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Забайкальского края" (Зарегистрирован 04.04.2023 № 150-75-2023);
- от 3 июня 2022 г. № 118-НПА «Об утверждении единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории некоторых муниципальных образований и межселенной территории Забайкальского края»;
- от 1 ноября 2013 г. № 392 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на территории Забайкальского края».
1.2.2. Планирование и проектирование газоснабжения населения Дульдургинского муниципального округа следует осуществлять в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительство Забайкальского края от 29 января 2021 г. № 9.

1.3. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта
1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1.
	Автомобильные дороги местного значения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа – 323,66 км.
Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах округа – 139,91 км.

	2.
	Автозаправочные станции, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество автозаправочной станцией, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования – 4 ед.

	3.
	Станции технического обслуживания автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество станций технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

	4.
	Транспортное обслуживания населения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество автостанций на муниципальный округ – 1 ед.
Количество остановочных павильонов не устанавливается.

	Примечания: 
1. При проектировании сети велокоммуникаций следует руководствоваться СП 42.13330.2016 , СП 396.1325800.2018 и Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованными Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 г., а также РНГП ЗК (пункты 4.17- 4.20).
2. Требования к размещению и оборудованию остановочных пунктов школьных автобусов определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
3. Остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».


1.3.2. Минимальное обеспечение местами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать равным 100 % соответствующего расчетного числа автомобилей. Расчетное число автомобилей определяется исходя из расчетного уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей.
1.3.3. В зонах индивидуальной жилой застройки стоянки для хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных участков их правообладателей.
1.3.4. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов от мест жительства их владельцев принимается 800 м. 
1.3.5. Расчетные показатели обеспеченности приобъектными стоянками легковых автомобилей у отдельно стоящих объектов капитального строительства местного значения, на рекреационных территориях и территориальной доступности таких стоянок принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 и таблицей 9 РНГП ЗК. 
1.3.6. Площадь стоянок легковых автомобилей следует принимать из расчета на одно место 25 м2.

1.4. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта
1.4.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1
	Объекты физической культуры и спорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Общее количество объектов физической культуры и спорта на муниципальный округ – 6 ед. 
Площадь территории для размещения объектов на 1000 жителей – 0,7 га

	2
	Детско-юношеские спортивные школы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество детско-юношеских спортивных школ – 1 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 2000 м.
Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов – 1,5 часа.

	3
	Стадионы с трибунами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество стадионов на муниципальный округ – 8 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 2000 м.
Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов – 90 мин.

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество плоскостных спортивных сооружений на муниципальный округ – 10 ед. 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность для населенного пункта по месту расположения объекта – 2000 м.
Транспортная доступность для иных населенных пунктов 30 мин.

	5
	Физкультурно-спортивные залы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество физкультурно-спортивных залов на муниципальный округ – 13 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 2000 м.
Транспортная доступность для сельских населенных пунктов, в которых нет указанных объектов – 20 мин.

	6
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты, площадки с тренажерами, сезонные катки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ – 16 ед.
Площадь площадок на 1 тыс. чел. – 500 м2

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 1500 м


	Примечания: 
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами школ, учреждений отдыха и культуры.
2. Расчет единовременной пропускной способности объектов спорта (планово-расчетный показатель количества занимающихся на спортивных сооружениях различных видов) проводится в соответствии с РНГП ЗК и приказом Министерством спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. №  244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» .
3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).




1.4.2. Рекомендуемые для размещения на территории населенных пунктов объекты спортивной инфраструктуры приведены в таблице 1.4.2. 

Таблица 1.4.2
	Категория населенного пункта
	Объекты спортивной инфраструктуры

	Населенные пункты от 50 до 500 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8×5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.

	Населенные пункты от 500 до 5000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42×25 м и для баскетбола/ волейбола 28×15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.



1.5 Объекты местного значения муниципального округа в области образования
1.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1.
	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет – 110 мест, из них общего типа - 62%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 18%. 
Размер земельного участка дошкольной образовательной организации на 1 место при вместимости до 100 мест – 44 м2, свыше 100 – 38 м2. 
Размер групповой площадки на 1 место для детей ясельного возраста – 7,0 м2.
Дошкольных учреждений – 11.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 500 м.

	2.
	Общеобразова-тельные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет (1-9 классы) – 100 мест. 
Количество мест на 100 детей в возрасте от 16 до 18 лет (10-11 классы) – 75 мест. 

Общеобразовательных школ – 11, учреждения дополнительного образования – 3.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену – 100%.
Размер земельного участка на 1 место при вместимости организации
свыше 30 до 170 - 80 м2;
свыше 170 до 340 - 55 м2;
свыше 340 до 510 - 40 м2;
свыше 510 до 660 - 35 м2;
свыше 660 до 1000 - 28 м2

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 1000 м


	3.
	Организации дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет – 75 мест. 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 2000 м.
Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов – 1,5 часа. 

	Примечания:
1. Для общеобразовательных организаций предусматривается организация доступности к объектам путем создания маршрутов движения школьных автобусов. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Максимально допустимый подход учащихся к месту сбора на остановке принимается 500 м. 
2. В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить дошкольные образовательные организации, организации начального общего образования, организации дополнительного образования, учреждения культуры и искусства, здравоохранения и т.д.
3. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.



1.6. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры
1.6.1. Расчетные показатели объектов в области культуры и искусства приведены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1.
	Общедоступная библиотека с детским отделением, ее филиалы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество библиотек (с филиалами) на муниципальный округ– 11 ед. 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 2000 м.
Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов 20 мин. 

	2.
	Музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ: 9 ед., в т.ч. краеведческий/ художественный музей – 1 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 1,5 часа.


	3.
	Учреждение клубного типа
(дом культуры)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ – 7 ед.
Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. – 80 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 20 мин.


	4.
	Концертный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ – 1 ед.


	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 90 мин.


	Примечания:
1. В составе окружного дома культуры следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества.
2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественных и рекреационных зон.
3. 1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел. 2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел. 3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 4. Общая площадь библиотеки ориентировочно принимается 10 кв. м на тыс. томов; общая площадь клуба – 3-5 кв. м на место (согласно таблице 14 РНГП Кировской области).



1.6.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов культурного наследия местного значения не устанавливаются.

1.7. Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
1.7.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения отделениями почтовой связи принимается 10 объектов на муниципальный округ. Максимально допустимый уровень пешеходной доступности отделения почтовой связи принимается 30 мин. в населенном пункте, в котором расположено отделениями почтовой связи. Рекомендуемый размер земельного участка 0,07-0,8 га на объект. 
Минимально допустимый уровень телефонизации населения в муниципальном округе 10 населенный пункт.
1.7.2. Расчетные показатели объектов, необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1.
	Магазины
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых объектов на муниципальный округ:
  – стационарных – 41 ед., в т.ч. по продаже продовольственных товаров – 15 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2 км:
Транспортная доступность – 15 мин (для сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют магазины).

	2.
	Предприятия общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Банкетный зал – 4 ед.
Количество мест на 1 тыс. чел. – 300 мест 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность в населенном пункте по месту расположения объекта – 2 км

	3.
	Предприятия бытового обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. 7 ед.
Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 5 ед. 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность в населенном пункте по месту расположения объекта – 2 км

	4.
	Отделения почтовой связи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ – 10 ед. 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 1,5 км.
Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов 10 км 


Примечание: 1. Показатель общей площади объектов организаций, учреждений и предприятий обслуживания на единицу измерения является рекомендуемым. 2. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

1.8. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления и органов правопорядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления  
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции  
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.



1.9. Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показа

	Муниципальный архив 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности
	Количество объектов на муниципальной округ, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется



1.10. Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства и озеленения территории муниципального округа
1.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов рекреации, массового отдыха жителей и туризма приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1.
	Озелененные территории общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь озелененной территории общего пользования на 1 жителя – 12 м2 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 2000 м


	2.
	Зоны массового кратковременного отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории объекта на одного посетителя 500 м2, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха 100 м2

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин.


	3.
	Пляжи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории пляжа на одного посетителя – 8 м2, для детей – 4 м2.
Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя – 0,25 м 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин.


	4.
	Коллективные средства размещения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов – 1 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 1,5 часа.

	Примечание - В малых городах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать на 20 %.



1.11 Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства 
	Наименование вида объекта 
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Жилые помещения  
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
 обеспеченности
	Социальный норматив жилищной обеспеченности, кв. м общей площади жилого помещения на одного человека
	23

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности
	Не нормируется



1.12. Объекты местного значения муниципального округа в области накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 
1.12.1. Нормативные показатели накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в год для населения на территории муниципального округа приведены в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1
	Показатели накопления ТКО
	Значения показателей 

	
	в многоквартирных домах
	в индивидуальных жилых домах

	Объем ТКО на человека в год, м3/чел.
	1,700
	1,197

	Масса ТКО на человека в год, кг/чел.
	327,34
	371,46

	Плотность ТКО, кг/м3
	192,5
	310,3

	Доля крупногабаритных отходов в ТКО, %
	8
	8



1.12.2. Количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исполнительным органом власти исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для числа контейнеров для сбора мусора. Пешеходная доступность площадок не более 100 м. от жилого дома.
1.12.3. В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

1.13. Объекты местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения
1.13.1. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения приведены в таблице 1.13.1.

Таблица 1.13.1
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	Предприятия ритуальных услуг и места захоронения

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Специализированная служба по вопросам похоронного дела– 1 ед. на муниципальный округ.
Площадь земельного участка на 1000 чел. – 0,24 га 

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не устанавливается

	Примечание - Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.



1.14. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.6.1. Регламентация состава, параметров, правил размещения и использования объектов, необходимых ля предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, относится к компетенции федеральных органов власти, поэтому обеспеченность и доступность для населения таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования не устанавливается. 

1.15 Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

	Наименование вида объекта 
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Время прибытия, мин.
	с. Дульдурга
	10

	
	
	
	сельские населенные пункты
	10-20

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	в соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м 
	150

	Примечания: 1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.6.).





Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; 
2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального образования необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Дульдургинского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.
2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования
1. МНГП ДМО разработаны в целях обеспечения: 
– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного стратегией и программами социально-экономического развития муниципального округа.
2. Подготовка МНГП ДМО включает решение ряда основных задач:
1) определение видов объектов местного значения муниципального округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в Местных нормативах в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения муниципального округа объектов местного значения, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской и Забайкальского края, муниципальных правовых актов муниципального округа, соблюдении технических регламентов и сводов правил, с учетом стратегии, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития муниципального округа;
4) анализ расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах с целью использования их в местных нормативах;
5) подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах.
Решению перечисленных задач предшествует анализ современного состоянии и стратегии (прогноза) социально-экономического развития муниципального округа. 

2.2.  Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального округа
2.2.1. Дульдургинский муниципальный округ Забайкальского края (далее также – муниципальный округ, округ) образован в соответствии с законом Забайкальского края от 28 декабря 2024 г. №2473-33К «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Дульдургинский район» Забайкальского края, в Дульдургинский муниципальный округ Забайкальского края» путем объединения сельских поселений Алханай, Ара-Иля, Бальзино, Дульдурга, Зуткулей, Иля, Таптанай, Токчин, Узон, Чиндалей.

2.2.2. Дульдургинский муниципальный округ расположен в юго-западной части  Забайкальского края. Административный центр района находится в селе Дульдурга, которое расположено в юго-восточной части района, на расстоянии 192 км от областного центра – города Читы. Район граничит: 
на севере – с Читинским, Карымским муниципальными округами;
на востоке – с Агинским муниципальным округом;
на юге – с Ононским, Акшинским муниципальными округами;
на западе – с Улетовским муниципальным округом.

2.2.3. В состав муниципального округа входит 10 сельских поселений, в составе которых – 12 населенных пунктов:
1. Сельское поселение Алханай (население – 1140 чел.) в составе с. Алханай. Общая площадь городского поселения  – 1372,99 кв.км[footnoteRef:1]; [1:  Данные о площади земель сельских поселений приняты в соответствии со Схемой территориального планирования Дульдуринского муниципального района] 

2. Сельское поселение Ара-Иля (население – 339 чел.) в составе с. Ара-Иля. Общая площадь земель поселения – 148,18 кв.км;
3. Сельское поселение Бальзино (население – 1031 чел.) в составе: административного центра – с. Бальзино, с. Красноярово. Общая площадь земель поселения – 2506,3 кв.км;
4. Сельское поселение Дульдурга (население – 6651 чел.) в составе с. Дульдурга. Общая площадь земель поселения – 84,56 кв.км;
5. Сельское поселение Зуткулей (население – 1417 чел.) в составе с. Зуткулей. Общая площадь земель поселения – 632,7 кв.км;
6. Сельское поселение Иля (население – 316 чел.) в составе с. Иля. Общая площадь земель поселения – 440,05 кв.км;
7. Сельское поселение Таптанай (население – 794 чел.) в составе: административного центра – с. Таптанай и х. Бурал. Общая площадь земель поселения – 843,66 кв.км;
8. Сельское поселение Токчин (население – 1210 чел.) в составе с. Точкин. Общая площадь земель поселения – 308,82 кв.км;
9. Сельское поселение Узон (население – 1167 чел.) в составе с. Узон. Общая площадь земель поселения – 465,61 кв.км;
10. Сельское поселение Чиндалей (население – 1005 чел.) в составе с. Чиндалей. Общая площадь земель поселения – 382,85 кв.км.

1.2.4. Экономическая сфера
Дульдургинский район – аграрный район, поэтому сельское хозяйство является одним из основных направлений в экономике района. В нем представлены все формы хозяйствования – коллективные, фермерские, личные подсобные хозяйства. Основная отрасль сельского хозяйства – животноводство. За ней будущее экономики района, поэтому большое внимание уделяется планомерному ведению селекционно-племенной работы.
Экономика района представлена множеством средних и малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Действуют фонды поддержки малого предпринимательства.
Туризм – одно из важных составляющих социально-экономического развития района. Туристов принимают МП «Алхана-тур», профилакторий «Угсахай», турбаза «Юсэн туг», также туристы посещают озеро Красноярово и другие целебные источники на территории района. В районе продолжается целенаправленная работа по дальнейшему развитию туристического направления экономики.

2.2.5. Климат резко континентальный, с большими перепадами сезонных и суточных температур. Зима продолжительная и морозная, лето умеренно-жаркое. Характерны также недостаточная увлажненность, большая сухость воздуха и значительное число дней с солнечной радиацией.
Средняя годовая температура воздуха отрицательная, равна  –1,9 С. Зима холодная, ветреная, малоснежная. Средняя температура в январе –22-24С, максимальная –47 С. Лето сухое, жаркое. Температура в июле +18-20С. Максимальная +38С. Весна поздняя, холодная, наступает во второй половине апреля и продолжается до конца мая. Осень скоротечна. 
Согласно схематической карте климатического районирования территории Российской Федерации для строительства СП 131.13330.2020 территория округа относится к климатическому району IV, подрайону I-В.

[bookmark: _Hlk172038055]2.2.6. Территория Дульдургинского муниципального округа преимущественно средне-гористая с речными долинами, межгорными впадинами и Приононской равниной.
На территории Дульдургинского муниципального округа расположены Дульдургинский заказник и  особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк «Алханай».

2.2.7. Численность населения Дульдургинского муниципального округа на 1 января 2025 г. составила 6651 человека, сократившись за последние 10 лет на 32,5 % из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. В с. Дульдурга проживает 49 % населения округа.

2.2.8. Общая площадь жилищного фонда муниципального округа 301,4 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на одного жителя 22,75 м2.

2.2.9. Транспортная сеть Дульдургинского муниципального округа представлена автомобильными дорогами регионального значения, связывающими территорию муниципального округа с соседними муниципальными образованиями. Дополняют сеть автомобильные дороги местного значения.
По территории муниципального округа не проходят автомобильные дороги федерального значения. Протяженность дорог регионального значения составляет 254,5 км, протяженность дорог местного значения составляет 323,66 км. 
Важнейшими транспортными осями Дульдургинского района являются региональные автомобильные дороги: 76А-005 Дарасун – Госграница с МНР, 76К-001 Агинское – Дульдурга, которые пересекают территорию района и обеспечивают внешние связи района. На пересечении данных автомобильных дорог расположен административный центр района – с. Дульдурга, на автомобильной дороге 76А-005 Дарасун – Госграница с МНР ближе к северной границе района – с. Иля, на автомобильной дороге 76К-001 Агинское – Дульдурга расположено с. Таптанай. К второстепенным транспортным осям относятся: 
· 76К-167 Таптанай – Зуткулей, связывающая данные населенные пункты друг с другом и с сетью дорог района;
· 76К-168 Таптанай - Чиндалей-Точкин, связывающая с. Таптанай, с. Чиндалей и с. Точкин друг с другом и с сетью дорог района;
· 76К-169 Подъезд к с. Бальзино, 76К-170 Подъезд к с. Ара-Иля, 76К-171 Подъезд к источнику Алханай, 76К-172 Подъезд к с. Узон, связывающие соответствующие населенные пункты с сетью дорог района.
Большая часть улиц и дорог населенных пунктов имеет твердое покрытие. Пешеходное и велосипедное движение на территории населенных пунктов обеспечено по обочинам автомобильных дорог. 
В округе действуют 4 автозаправочные станции, одна станция технического обслуживания автотранспорта.

2.2.10.  Муниципальный округ связан с краевым центром и соседними муниципальными образованиями 4 междугородними автобусными маршрутами. Прием и отправление пассажиров осуществляется от остановочных пунктов в 
с. Дульдурга. 5 местных автобусных маршрута связывают окружной центр с большинством населенных пунктов муниципального округа

2.2.11. Хранение автотранспорта осуществляется, в основном, на придомовых территориях. Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта располагаются у предприятий, учреждений, социальных объектов, административных зданий и вдоль проезжих частей улиц и дорог. 

2.2.12. На территории Дульдургинского муниципального округа действует две медицинские организации – государственное учреждение здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница», подведомственная Министерству здравоохранения Забайкальского края, и Онон-Токчинская участковая больница (структурное подразделение ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ»).

2.2.13. В округе осуществляется образовательная деятельность по программам дошкольного образования в 11 детских садах, которые расположены в 8 селах округа. Не имеют детских садов и не обслуживаются детскими садами 2 села (в них проживают4,8 % населения муниципального округа).
Сеть общеобразовательных учреждений Дульдургинского муниципального округа состоит из 11 организаций: 9 средних и 2 основных образовательных организаций (СОШ и ООШ). Общеобразовательные школы имеются в 8 селах муниципального округа. Из 11 общеобразовательных учреждений 5 – малокомплектные школы. Большинство школ обслуживают только тот населенный пункт, в котором они располагаются. 
В системе образования действуют 4 организации: 
- МАУ ДО «Дульдургинский дом детского творчества»;
- МБУ ДО «Дульдургинская детская школа искусств»; 
- МАУ ДО «Спортивная школа Дульдургинского округа»
- МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества по национальным видам спорта». 
Программы дополнительного образования также реализуются на базе общеобразовательных учреждений.
В Дульдургинском муниципальном округе работает два типа детских лагерей: загородный оздоровительный лагерь «Дружба» (с. Бальзино) и лагеря дневного пребывания при образовательных организациях (11 лагерей).
 
2.2.14. На территории округа есть физкультурно-спортивный комплекс - МАУ «Дом спорта Иля» (с. Дульдурга), МАУ ДО «Дворец спорта» (с. Таптанай), МАУ ДО «Тамир» (с. Токчин), лукодром «Баруун Ундэр» (с. Чиндалей), 8 стадионов в населенных пунктах. 
В округе имеется 13 спортивных залов и 10 плоскостных спортивных сооружения, в том числе футбольное поле, а также порядка 10 приспособленных для занятий физической культурой и спортом объектов городской и рекреационной инфраструктуры. Спортивные залы расположены при школах, большинство плоскостных спортивных сооружений и приспособленных для занятий объектов – также при школах.

2.2.15. Сеть учреждений культуры муниципального округа представлена 41 объектом культуры:
· 7 культурно-досуговых объектов: МБУК «Дульдургинский межпоселенческий социально-культурный центр» и его  филиалов - сельские культурно-досуговые учреждения: сельские дома культуры и клубы;
· 11 библиотек: МБУК «Дульдургинская межпоселенческая центральная библиотека им Ж.Тумунова»  и 10 филиалов сельских библиотек;
· МБУ дополнительного образования «Детская школа искусств», МАУ ДО «Дульдургинский дом детского творчества»;
· 9 объектов музея: МУК «Краеведческий музей Дульдургинского муниципального округа» и 8 сельские музеи.
2.2.15. Розничная торговля в округе представлена 41 магазинами. Преимущественно розничная торговля сконцентрирована в с. Дульдурга (32 магазина), остальные объекты розничной торговли размещаются в сёлах, обычно имеют по 1 магазину.
В с. Дульдурга имеется 4 общедоступных объекта общественного питания на 50 посадочных мест. Всего в муниципальном округе 4 банкетных зала, 4 кафе.
2.2.16. Сфера услуг (парикмахерская, ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и фотоуслуги, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования) представлена 6 объектами.
В округе имеются 2 гостиницы на 20 мест.
На территории муниципального округа расположены 24 кладбища общей площадью 45,21 га. 
2.2.17. На территории муниципального округа функционируют 10 отделений почтовой связи – структурного подразделения ФГУП «Почта России». Основным оператором проводной связи на территории Дульдургинского муниципального округа является Забайкальский филиал ПАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи предоставляют компании «МТС», «Мегафон», «Билайн». На территории округа расположены 23 базовых станций сотовой связи.
Охват населения телевизионным вещанием 100%.
2.2.18. Озеленённые территории общего пользования, расположенные в населенных пунктах, составляет 49,7 тыс. м2.
2.2.19. Источниками водоснабжения муниципального округа являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения в округе отсутствует. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется децентрализовано от водозаборных сооружений (водокачек), находящихся в муниципальной собственности, а также от индивидуальных колодцев и скважин. Системы водоподготовки на территории муниципального округа отсутствуют.
Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация из которых производится ассенизационными автомашинами.
2.2.20. На территории Дульдургинского муниципального округа действуют и децентрализованная системы теплоснабжения. Индивидуальный жилой фонд (усадебная застройка) снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок (печи, камины, котлы на твердом виде топлива). Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий. Всего на территории округа расположено 27 муниципальных источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжением административные здания, школы и т.д.
2.2.21. На территории округа центральное газоснабжение отсутствует. Для приготовления пищи местными жителями используется привозной сжиженный газ. 
2.2.22. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от 1 подстанций напряжением 110 и 35 кВ. 
2.2.23. Главной приоритетной отраслью экономики Дульдургинского муниципального округа является сельское хозяйство, которое представлено животноводством.  Основное направление — мясное скотоводство. Также развиваются овцеводство, мясное и мясомолочное скотоводство, коневодство. 
2.2.24. Детальные показатели муниципальной статистики (по данным Федеральная служба государственной статистики), характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального округа, отражающие обеспеченность населения объектами местного значения, приведены на сайте Федеральной службы государственной статистики – http://gks.ru.
2.2.25. В Дульдургинском муниципальном округе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей местных нормативов: 
1) Генеральный план Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края;
2) Правила землепользования и застройки Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края; 
3) Правила благоустройства территории Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края;
4) Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Дульдургинский муниципальный район» до 2030 года;
5) муниципальная программа «Развитие культуры в Дульдургинском муниципальном   районе на 2023-2025 годы»;
6) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дульдургинского муниципального округа на 2022-2032 годы»;
7) муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дульдургинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;
8) муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном районе «Дульдургинский район» на 2023-2025 годы»;
9) муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в муниципальном районе  «Дульдургинский район» на 2024-2026 годы»;
10) муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе «Дульдургинский район» на 2021–2023 годы»;
11) муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Дульдургинский район» на 2019 – 2023 годы»;
12) муниципальная  программа «Комплексное развитие сельских территорий»;
13) муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Дульдургинский район» на 2020-2022 годы».
2.2.15. Систематизированный анализ использования территории округа с существующими объектами местного значения и планируемые мероприятия по их дальнейшему развитию проведен в Генеральном плане Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края, утвержденного решением Совета Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края от 4 декабря 2025 г. № 62. Разрабатываемые расчетные показатели МНГП ДМО при действующем документе территориального планирования должны быть адекватны его положениям, учитывать и использовать материалы по его обоснованию.

2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели 
2.3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом МНГП муниципального округа устанавливают совокупность:
– расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального округа;
– расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
2.3.2. Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащие отображению генеральном плане муниципального округа, установлены в статье 8(1) Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае», к ним относятся:
1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа;
3) автовокзалы и автостанции;
4) объекты в области образования:
5) открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
6) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;
7) объекты в области культуры и искусства;
8) объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
10) иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения муниципального округа.
2.3.3. Объекты местного значения муниципального округа являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа. Круг вопросов местного значения муниципального округа установлен в ст. 16 Федерального законам от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вопросы местного значения Дульдургинского муниципального округа перечислены также в ст. 8 Устава Дульдургинского муниципального округа Забайкальского края.
2.3.4. С учетом изложенного приведенный в п. 3.3.2 перечень видов объектов местного значения принят в качестве базового, в отношении которого осуществлялась подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Дульдургинского муниципального округа. Среди иных объектов, необходимых для решения вопросов местного значения Дульдургинского муниципального округа, на основании ст. 8 Устава выделены:
– объекты, предназначенные для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;
– объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
– объекты муниципального архива;
– объекты массового отдыха населения.

2.4. Обоснование расчетных показателей
2.4.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на: 
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
– в нормативных правовых актах Российской Федерации;
– в нормативных правовых актах Забайкальского края; 
– в муниципальных правовых актах Дульдургинского муниципального округа;
– в национальных стандартах и сводах правил; 
2) соблюдении: 
– технических регламентов; 
– региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
– в стратегии и прогнозах социально-экономического развития Дульдургинского муниципального округа, муниципальных программах Дульдургинского муниципального округа при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального округа; 
– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории Дульдургинского муниципального округа;
– в документах территориального планирования Российской Федерации и Забайкальского края;
– в документах территориального планирования Дульдургинского муниципального округа и материалах по их обоснованию;  
– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального округа;
– в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов. 
2.4.2. В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе муниципального округа. Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 г. № 273 (далее – РНГП ЗК), в своем составе содержат расчетные показатели, в том числе применительно к объектам местного значения муниципального округа. 
2.4.3. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Таким образом, предельные значения показателей РНГП ЗК задают рамочные ограничения для значений показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения Дульдургинского муниципального округа. Поэтому предельные значения показателей РНГП ЗК могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей МНГП ДМО.
2.4.4. Обоснованность и увязка МНГП ДМО с муниципальными программами достигается использованием значений их целевых показателей для установления значений расчетных показателей МНГП ДМО.
2.4.5. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения муниципального округа должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность. 
2.4.6. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:
– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта;
– количество единиц объектов;
– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта; 
– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.
Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом. 
При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:
– пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению; 
– транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам. 
2.4.7. Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к пунктам основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.4.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления их значений. 

Таблица 2.4.1
	Пункты основной части 
	Положения по обоснованию расчетных показателей

	1.2. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей регулируются нормами СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Удельный расход электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлено в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложением Л). 

	1.3. Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, автомобильные стоянки
	Развитие дорожного хозяйства региона и Дульдургинского муниципального округа ориентируется на сохранение и модернизацию существующей сети автодорог. Достигнутые уровни протяженности автомобильных дорог местного значения приняты в качестве нормативных.
     Минимально допустимый уровень обеспеченности количеством станций технического обслуживания установлен согласно пунктам 11.40 СП 42.13330.2016, автозаправочных станций установлен на существующем уровне.

	1.4. Объекты в области образования
	Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, а также документов стратегического планирования Дульдургинского муниципального округа, с учетом норм таблицы 1 РНГП, Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Минобрнауки России 4  мая 2016 г. № АК-15/02вн.

	1.5. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта
	Минимально допустимые уровни обеспеченности объектов физической культуры и массового спорта установлены по нормативам обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры РНГП ЗК и согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». При этом отдельные показатели обеспеченности могут быть скорректированы в сторону увеличения до существующего уровня, если он превышает рекомендованные нормативы. 
Уровень территориальной доступности спортивных залов и плоскостных сооружений принят с учетом СП 42.13330.2016 (п.10.4), размеров территории Дульдургинского муниципального округа и входящих в него населенных пунктов.

	1.6. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории муниципального округа проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с учетом требований СП 88.13330.2014 «СНиП П-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
Объекты местного значения, для пожарной охраны проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 101-95.
Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального округа проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.


	1.7. Объекты в области культуры и искусства
	Расчетные показатели минимально допустимые уровни обеспеченности для объектов местного значения в сфере культуры и искусства установлены в соответствии показателями РНГП ЗК, Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879.
При этом отдельные показатели обеспеченности (количество библиотек, домов культуры) скорректированы в сторону увеличения до существующего уровня, если он превышает рекомендованные нормативы.
Максимально допустимые уровни территориальной доступности объектов установлены с учетом выше указанных рекомендаций и размеров территории Дульдургинского муниципального округа и входящих в него населенных пунктов.

	1.8. Объекты рекреации, массового отдыха жителей и туризма 
	В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ в местных нормативах устанавливаются расчетные показатели для объектов массового отдыха местного значения муниципального округа, к которым отнесены зоны массового кратковременного отдыха и пляжи (зоны рекреации водных объектов). 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального округа зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016. 
Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.27 СП 42.13330.2016. Пляжи необходимо оборудовать пунктами оказания первой медицинской помощи и спасательными станциями в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Организованные пляжи должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция на каждый организованный пляж. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения площадью озелененных территорий общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная) для городских и сельских населенных пунктов установлены в соответствии с таблицей 4 РНГП ЗК и таблицей 9.2 СП 42.13330.2016. Максимально допустимый уровень доступности до ближайших объектов указан, исходя из возможной длины пути, обусловленной размерами населенных пунктов и количеством объектов в них. 
Минимально допустимый уровень обеспеченности муниципального округа количеством коллективных средств размещения установлен по существующему положению.

	1.9. Объекты, предназначенные для накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года одним из приоритетов определила обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и увеличения доли экологически безопасной утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) до 90% за счет налаженной системы сбора и хранения ТКО. Постановлением Правительства Забайкальского края от 5 ноября 2019 г. № 430 утверждена территориальная схема обращения с отходами Забайкальского края, определяющая порядок деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов. На муниципальном уровне основными показателями в сфере обращения с отходами являются нормативные показатели накопления ТКО. В настоящих МНГП ДМО они установлены в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 1 ноября 2013 г. № 392 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на территории Забайкальского края». 
Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа, утверждается постановлением администрации Дульдургинского муниципального округа в порядке, установленным постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра».

	1.10. Объекты ритуальных услуг и мест захоронения
	Предельно допустимые уровни обеспеченности мест захоронения, объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д).

	1.11. Объекты, предназначенные для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания
	Количество, доступность, и территориальное размещение отделений почтовой связи регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно Правилам в муниципальном образовании должно быть не менее одного отделения почтовой связи, размещаемого, как правило, в административном центре. В городских населенных пунктах среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах. Допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности объектов почтовой связи установлены следуя Правилам и с учетом существующему положения (10 отделений в округе).
Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами торговли установлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития Забайкальского края Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 1 августа 2023 г. № 84-од «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов», c коррекцией площади торговых объектов в сторону увеличения, исходя из существующего положения. Обеспеченность объектами общественного питания и бытового обслуживания установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). Минимально допустимое количество объектов бытового обслуживания населения установлено по существующему положению.
Уровень территориальной доступности объектов торговли и бытового обслуживания установлен с учетом радиуса обслуживания, рекомендованного СП 42.13330.2016 (п. 10.4), и размера территории муниципального округа населенных пунктов.

	1.12. Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
	Расчетные показатели доступности объектов материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления принято по существующему состоянию.

	1.13. Объекты муниципального архива
	Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов муниципального архива принято по существующему состоянию.
1 объект независимо от численности населения принят с учетом полномочий, установленных ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».





Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования
3.1.1. Действие расчетных показателей МНГП ДМО распространяется на всю территорию Дульдургинского муниципального округа на правоотношения, возникшие после вступления в силу настоящих местных нормативов.
3.1.2. МНГП ДМО применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Дульдургинского муниципального округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
3.1.3. МНГП ДМО являются обязательными для органов местного самоуправления Дульдургинского муниципального округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
1) Генерального плана Дульдургинского муниципального округа, изменений в схему территориального планирования;
2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального округа;
3) условий аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории;
4) решения о комплексном развитии территории;
5) договора о комплексном развитии территории;
6) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Дульдургинского муниципального округа.
3.1.4. МНГП ДМО являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).
Местные нормативы являются обязательными для разработчиков проекта Генерального плана Дульдургинского муниципального округа, внесения в него изменений, документации по планировке территории.
3.1.5. МНГП ДМО являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.
3.1.6. Расчетные показатели МНГП ДМО могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
3.1.7. МНГП ДМО градостроительного проектирования могут применяться: 
– при подготовке стратегии и программ комплексного социально-экономического развития Дульдургинского муниципального округа; 
– для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Дульдургинского муниципального округа;
– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования; 
– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам Генерального плана Дульдургинского муниципального округа, изменений Генерального плана;
– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.1.8. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ДМО не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ДМО применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования
3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в местных нормативах градостроительного проектирования производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в документах территориального планирования (в схемы территориального планирования, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
3.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах, для территорий нормирования в пределах муниципального округа применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.
3.2.5. Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 
3.2.6.  В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ДМО не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ДМО применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 
3.2.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Забайкальского края, на которые дается ссылка в настоящих МНГП ДМО, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
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Понятия и термины 

В местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы, зоны массового кратковременного отдыха).
Населенный пункт – территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований. 
Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
 Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Улица – путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
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Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке местных нормативов

Федеральные нормативные правовые акты
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте».
6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
12. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 г. № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
13. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
14. Приказ Министерством спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
16. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
17. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
18. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 г.
19. Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования). 

Нормативные правовые акты Забайкальского края
1. Закон Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае»
2. Закон Забайкальского края от 28 декабря 2024 года №2473-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Дульдургинский район» Забайкальского края, в Дульдургинский муниципальный округ Забайкальского края».
3. Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г. № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года».
4. Постановление Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 225 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014– 2025 годы».
5. Постановление Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 236 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае».
6. Постановление Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 г. № 315 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».
7. Постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 г. № 381 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае».
8. Постановление Правительства Забайкальского края от 12 февраля 2016 г. № 65 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края».
9. Постановление Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 г. № 273 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края».
10. Постановление Правительства Забайкальского края от 5 ноября 2019 г. № 430 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края».
11. Постановление Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 г. № 490 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий».
12. Постановление Правительства Забайкальского края от 29 января 2021 г. № 9 «Об утверждении региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края».
13. Постановление Правительства Забайкальского края от 02.06.2023 № 272 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года».
14. Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 1 ноября 2013 г. № 392 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на территории Забайкальского края».
15. Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 31 мая 2017 г. № 66-НПА «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме на территории Забайкальского края».
16. Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 3 июня 2022 г. № 118-НПА «Об утверждении единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории некоторых муниципальных образований и межселенной территории Забайкальского края».
17. Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 1 августа 2023 г. № 84-од «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов».
18. Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 14 августа 2019 г. № 173-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края».
19. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 6 августа 2024 г. № 1426 «Об утверждении перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края».

Своды правил по проектированию и строительству
1. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
2. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
4. СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».
5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
6. СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. Территории городских и сельских поселений».
7. СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».

Интернет-источники
1. Федеральная государственная информационная система территориального планирования – http://fgis.economy.gov.ru.
2. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru. 
3. Территориальный орган Федеральная служба государственной статистики по Забайкальскому краю – https://chita.gks.ru/.
4. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec. 
5. Официальный портал Забайкальского края. Дульдургинский муниципальный округ – https://duldurga.75.ru/.
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