# **Как снизить производственный травматизм: ключевые меры профилактики**



Производственный травматизм — одна из острейших проблем, которая ежегодно уносит жизни нескольких тысяч человек. Для ее решения необходима эффективная система профилактики, которая включает соблюдение норм ОТ, периодическое обучение персонала и регулярный контроль за условиями трудовой деятельности.

Обеспечение безопасных условий труда — обоюдная задача всех сторон трудовых отношений. Главная задача мер по предупреждению производственного травматизма направлена на исключение ключевых факторов риска — личностных, технических, организационных.

Подробнее рассмотрим ключевые меры профилактики.

1.   Контроль за техническим состоянием оборудования. Вероятность аварий уменьшается при своевременной диагностике и ремонте.

2.   Обучение персонала. Повышение квалификации, тренировки, стажировки, проведение инструктажей. Регулярное информирование сотрудников помогает грамотно действовать в опасных, нештатных ситуациях.

3.   Выполнение требований ОТ. Обеспечение сотрудников СИЗ, коллективными средствами, достижение соответствия рабочих мест техническим, санитарным нормативам.

4.   Создание безопасных рабочих мест. Применение современных технологий, установка сигнализирующих и блокировочных устройств.

5.   Мотивация к безопасной и ответственной работе. Поощрение работников, соблюдающих правила ОТ.

6.   Организация рабочих мест. Поддержание порядка, удаление ненужных предметов, эффективная вентиляция, воздухоочистка рабочей зоны и хорошее освещение.

7.   Правильное расследование и учет производственных н/с. Детальный анализ обстоятельств, причин, последствий всех инцидентов, нештатных ситуаций поможет сократить вероятность их возникновения в     будущем.