**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОЗЛОВСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27 февраля 2015 года № 8**

**с. Козлово**

 **Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения**

**для организации самозащиты населенных пунктов**

В соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения самозащиты населенных пунктов сельских поселений от пожаров, организации тушения пожаров и ограничения последствий от них Администрация сельского поселения «Козловское» **постановляет**:

# Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для организации самозащиты населенных пунктов (в том числе для индивидуальных жилых домов).

1. Организовать работу по укомплектованию личных подворий согласно утвержденного перечня.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения «Козловское» Кутенкову А.В.
3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах администрации, СДК.

##  Глава администрации

сельского поселения «Козловское» А.В. Кутенкова

###

###  Приложение

#### ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для организации самозащиты

населенных пунктов (в том числе для индивидуальных жилых домов)

* + - 1. В случае отсутствия в населенном пункте сельского поселения пожарных подразделений ГПС, МПО, ДПО, для целей пожаротушения они должны иметь в зависимости от количества жилых домов:
* до 300- переносную пожарную мотопомпу;
* от 300 до 1000- прицепную пожарную мотопомпу;
* свыше 1000- не менее двух прицепных пожарных мотопомп.
	+ - 1. Территории населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и прилегающих к ним должны иметь минерализованную полосу шириной не менее 3 метров.
			2. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.
			3. К естественным и искусственным водоисточникам должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
			4. В случае отсутствия водонапорных башен, естественных водоисточников, систем наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах необходимо предусмотреть запасы воды объемом не менее 10 куб. метров для целей пожаротушения. Использование их в хозяйственных и других целях категорически запрещено.
			5. Для оперативного реагирования на происшедшие пожары, создание угрозы перехода огня из лесных массивов должен быть определен порядок оповещения и сбора населения.
			6. Каждый индивидуальный жилой дом должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения:
* емкость (бочка) с водой объемом не менее 200 литров;
* огнетушитель;
* ведро;
* лопата;
* емкость с песком;
* метла;
* кошма;
* лом (багор);
* другие подручные средства.