**Памятка по использованию газа в быту**

Напоминаем вам правила безопасной эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту и убедительно просим в обязательном порядке следовать следующим правилам:

• Не устраняйте самостоятельно неисправности в газовом оборудовании и на газопроводе, а отключите газ и вызовите специалиста

• Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией помещения: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов

• Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход

• Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику)

• При внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите кухню

• Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и лиц в нетрезвом состоянии

• Не используйте не по назначению газ и газовые приборы. Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений. Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок

• Закрывайте краны газовых приборов после каждого пользования газом

• Не оставляйте на плите или близко от нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.

• Не производите самовольную газификацию дома, переустановку, замену газового оборудования

• Не осуществляйте перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями

• Не вносите изменения в конструкцию бытовых приборов

• Не изменяйте устройство дымовых и вентиляционных каналов, не заклеивайте и не замуровывайте вентиляционные каналы

• Не отключайте автоматику безопасности и регулирования, не пользуйтесь газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре

• Не пользуйтесь помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха

• Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа

• Обеспечивайте сотрудникам поставщика газа и специализированной газораспределительной организации доступ в дом для плановой проверки внутридомового газового оборудования при предъявлении ими служебного удостоверения

• Допускайте сотрудников специализированной газораспределительной организации в дом для локализации аварийных ситуаций при предъявлении служебного удостоверения в любое время суток.

При запахе газа необходимо:

• Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними

• Открыть все окна и двери, проветрить помещения

• Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны

До устранения утечки газа нельзя:

• Зажигать огонь, курить

• Включать и выключать электроприборы, электроосвещение.