**Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29июня2020 года № 102

с. Тупик

**Об актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Тупикское» муниципального района «Тунгиро- Олёкминский район» Забайкальского края**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154-ФЗ «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с заключением дополнительного Соглашения к концессионному Соглашению в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения являющихся муниципальной собственностью муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» от 22 июня 2020 г., постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения «Тупикское» муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

Глава муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» М.Н. Ефанов

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Н. Ефанов

Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»

от 29 июня 2020 г. № 102

Котельная № 1 «Школа» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Школьная ,3

Подготовительная группа

Котельная

Школа

Дет. сад

Дет.

ясли

L=35 Ø108

L=70 Ø108

L=200 Ø108

L=25 Ø108

L=70 Ø108

Общая протяженность теплотрасс в однотрубном исполнении 400 метров

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Н. Ефанов

Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»

от 29 июня 2020 г. № 102

Котельная № 2 «Офис» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Нагорная, 47/1

Гараж

Админ. здание «Офис»

Котельная

Соц. защита

Гостиница

Столярка

L=30 Ø89 L=20 Ø89

L=90 Ø89 L=20 Ø89 L=30 Ø89

L=30 Ø89

Администрация

Общая протяженность теплотрасс в однотрубном исполнении 220 метров

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Н. Ефанов

Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»

от 29 июня 2020 г. № 102

Котельная № 3 «Больница» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Партизанская, 33/1

Большой стационар

Котельная

Теплый склад

Прачечная

Гараж

L=4 Ø89 L=4 Ø89 L=120 Ø89 L=1 Ø89

L=1 Ø89

L=69 Ø89

Общая протяженность теплотрасс

в однотрубном исполнении 199 метров